Takaisin Sisällys-sivulle

# Tietoja säädöksistä

> HUOMAUTUS: Koska langattomia verkkoja koskevat säädökset ja standardit (IEEE 802.11 ja vastaavat standardit) kehittyvät koko ajan, tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Intel Corporation ei ole vastuussa tässä asiakirjassa olevista virheistä tai puutteista.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

## Intel WiFi/WiMAX -langattomat sovittimet

Tämän kohdan tiedot tukevat seuraavia langattomia sovittimia:

- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

Täydelliset langattomia sovittimia koskevat tekniset tiedot ovat kohdassa Tekniset tiedot.

> HUOMAUTUS: Tässä kohdassa kaikilla viittauksilla "langattomaan sovittimeen" tarkoitetaan kaikkia yllä mainittuja sovittimia.

Seuraavat tiedot annetaan:

- Tietoja käyttäjälle
- Tietoja säädöksistä

### Tietoja käyttäjälle

#### Käyttöturvallisuustietoja

#### Yhdysvallat — FCC ja FAA

FCC määrittää julkaisussa ET Docket 96-8 turvallisuusstandardin ihmisen altistumiselle FCC:n hyväksymän laitteiston säteilemälle sähkömagneettiselle radiotaajuusenergialle. Langaton sovitin täyttää OET-julkaisussa Bulletin 65, Supplement C, 2001 ja standardissa ANSI/IEEE C95.1, 1992 määritetyt ihmisen altistumiselle asetettuja rajoja koskevat vaatimukset. Kun tätä radiota käytetään käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti, käytöstä aiheutuva altistuminen on huomattavasti FCC:n suosittelemia raja-arvoja pienempi.

Noudata seuraavia käyttöturvallisuusohjeita:

- Älä koske antenniin tai siirrä sitä, kun laite lähettää tai vastaanottaa.
- Älä koske mihinkään radion sisältävään osaan niin, että laitteen lähettäessä antenni on hyvin lähellä elimistön paljasta osaa tai koskettaa sitä.
- Älä käytä radiota tai yritä lähettää dataa, kun antennia ei ole kytketty. Muussa tapauksessa radio voi vahingoittua.
- Käyttö erityisissä ympäristöissä:
  - Langattomien sovittimien käyttö vaarallisissa paikoissa on kyseisten ympäristöjen turvallisuudesta vastaavien tahojen asettamien määräysten rajoittamaa.
  - Langattomien sovittimien käyttö lentokoneissa on FAA:n (Federal Aviation Administration) määräysten alaista.
  - Langattomien sovittimien käyttö sairaaloissa on kunkin sairaalan asettamien rajoitusten alaista.

#### Antennin käyttö

FCC:n radiotaajuusenergialle asettamien altistumisrajojen mukaisesti alhaisen vahvistuksen integroidut antennit on pidettävä vähintään 20 cm:n (8 tuuman) päässä henkilöiden kehosta tai FCC:n moduuleille myönnettävien lupien ehdoissa määritetyn vähimmäisetäisyyden päässä. FCC:n luvat ovat nähtävissä FCC Equipment Authorization -sivustossa https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm, kun kirjoitat FCC:n tunnuksen, joka on moduulin tarrassa.

#### Räjähtävän laitteen läheisyyttä koskeva varoitus

Varoitus: Älä käytä kannettavaa lähetintä (kuten tätä langatonta sovitinta) lähellä suojaamattomia räjäytysnalleja tai räjähdysalttiissa ympäristössä, ellei lähetintä ole muunnettu sellaista käyttöä varten sopivaksi.

#### Antennivaroitukset

Varoitus: FCC:n ja ANSI C95.1:n mukaisten radiotaajuudelle altistumisen raja-arvojen noudattamiseksi suositellaan, että langaton sovitin asennetaan pöytätietokoneeseen tai kannettavaan tietokoneeseen ja että langattoman sovittimen antenni asennetaan niin, että se on vähintään 20 cm:n (8 tuuman) päässä kaikista henkilöistä tai moduuleille myönnettävien lupien ehdoissa määritetyn vähimmäisetäisyyden päässä. FCC:n luvat ovat nähtävissä FCC Equipment Authorization -sivustossa https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm, kun kirjoitat FCC:n tunnuksen, joka on moduulin tarrassa.

Varoitus: Langatonta sovitinta ei ole tarkoitettu käytettäväksi suunnattujen high-gain-antennien kanssa.

#### Käyttöä ilma-aluksessa koskeva varoitus

Varoitus: FCC:n ja FAA:n säädökset kieltävät radiotaajuisten langattomien laitteiden (langattomien sovittimien) käytön lentokoneissa, koska niiden signaalit voivat häiritä lentokoneen tärkeiden hallintalaitteiden toimintaa.

#### Muut langattomat laitteet

Käyttöturvallisuustietoja muille laitteille langattomassa verkossa: Katso tietoja langattomien sovittimien tai langattoman verkon muiden laitteiden mukana toimitetuista ohjeista.

#### 802.11a-, 802.11b-, 802.11g-, 802.11n- ja 802.16e-radiokäyttöä koskevat paikalliset rajoitukset

Varoitus: Koska 802.11a-, 802.11b-, 802.11g-, 802.11n- ja 802.16e-standardin mukaisten langattomien lähiverkkolaitteiden käyttämiä taajuuksia ei vielä ole harmonisoitu kaikissa maissa, 802.11a-, 802.11b-, 802.11g-, 802.11n- ja 802.16e-tuotteet on suunniteltu käytettäviksi vain tietyissä maissa, eikä niitä ole lupa käyttää muissa kuin määritetyissä maissa. Näiden tuotteiden käyttäjä on velvollinen varmistamaan, että tuotteita käytetään vain niille määritetyissä maissa, ja tarkistamaan, että niiden taajuusvalinta ja kanava on määritetty kyseisen maan määräysten mukaisesti. Laitteen lähetystehon hallinnan (TPC) rajapinta on osa Intel(R) PROSet/Wireless WiFi -ohjelmistoa. Ekvivalenttisen isotrooppisen säteilytehon (EIRP, Equivalent Isotropic Radiated Power) käyttörajoitukset ovat saatavilla järjestelmän valmistajalta. Maan lainsäädännössä määritetyistä luvallisista tehon ja taajuuden asetuksista poikkeaminen on rikkomus, josta voidaan rangaista.

Katso maakohtaiset tiedot laitteen mukana toimitetuista yhteensopivuustiedoista.

#### Langaton yhteentoimivuus

Langaton sovitin on tarkoitettu toimimaan yhdessä muiden langattomien lähiverkkotuotteiden kanssa, jotka perustuvat DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) -radiotekniikkaan ja täyttävät seuraavien standardien vaatimukset:

- IEEE Std. 802.11b -yhteensopiva standardi langattomassa verkossa
- IEEE Std. 802.11g -yhteensopiva standardi langattomassa verkossa
- IEEE Std. 802.11a -yhteensopiva standardi langattomassa verkossa
- IEEE Std. 802.11n draft 2.0 -yhteensopiva langattomassa verkossa
- IEEE 802.16e-2005 Wave 2 -yhteensopiva
- Wi-Fi Alliancen määritysten mukainen Wireless Fidelity -sertifikaatti.
- WiMAX-sertifiointi WiMAX Forumin määrityksen mukaisesti

#### Langaton sovitin ja terveytesi

Langaton sovitin säteilee muiden radiolaitteiden tavoin radiotaajuista sähkömagneettista energiaa. Langattoman sovittimen säteilemän energian määrä on kuitenkin pienempi kuin muiden langattomien laitteiden, kuten matkapuhelinten, säteilemän energian määrä. Langaton sovitin vastaa radiolaitteita koskevia turvallisuusstandardien ja -suositusten vaatimuksia. Nämä standardit ja suoritukset perustuvat tiedeyhteisön yksimieliseen näkemykseen, ja ne on luotu sellaisten toimikuntien ja -elinten toimesta, joiden jäseninä toimivat tiedemiehet jatkuvasti seuraavat ja tulkitsevat aiheeseen liittyvää tieteellistä kirjallisuutta. Joissakin tilanteissa tai ympäristöissä kiinteistön omistaja tai asianmukaisen organisaation vastuuhenkilöt ovat voineet asettaa rajoituksia langattoman sovittimen käyttämiselle. Esimerkkejä tällaisista tilanteista:

- Langattoman sovittimen käyttäminen lentokoneissa tai
- langattoman sovittimen käyttäminen missä tahansa muussa ympäristössä, jossa mahdollisia häiriöitä muiden laitteiden toimintaan pidetään haitallisena.

Jos olet epävarma siitä, onko langattomien laitteiden käyttäminen sallittua tietyssä organisaatiossa tai ympäristössä (esimerkiksi lentokentällä), selvitä ennen langattoman laitteen käyttämistä, onko tämä sallittua.

#### WEEE

### Tietoja säädöksistä

#### Tietoja OEM-valmistajille ja integroijille:

Seuraava lauseke pitää sisällyttää tämän asiakirjan kaikkiin OEM:lle tai integroijalle toimitettaviin versioihin, mutta sitä ei saa jakaa loppukäyttäjälle.

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan OEM-valmistajille.
- Tietoja muista rajoituksista on laitteiston luovutuksen täydellisessä dokumentoinnissa.
- Laitetta pitää käyttää vain paikallisten säännösten mukaisen tukiaseman kanssa.
- Tämän tuotteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Intelin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet tuotteen käyttämiseen.

#### Tiedot, jotka OEM-valmistajan tai integroijan pitää toimittaa loppukäyttäjälle

Alla olevat tiedot säädöksistä ja käyttöturvallisuudesta täytyy julkaista langattoman Intel® -sovittimen sisältävän tuotteen tai järjestelmän mukana loppukäyttäjälle toimitetuissa käyttöoppaissa paikallisten säädösten mukaisesti. Isäntäjärjestelmä pitää varustaa "Contains FCC ID: XXXXXXXX" -merkinnällä, joka sisältää FCC-tunnuksen.

Langatonta Intel® -sovitinta asennettaessa ja käytettäessä on huolellisesti noudatettava valmistajan antamia ohjeita tuotteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Intel Corporation ei vastaa mistään radio- tai televisiovastaanottoon aiheutuvista häiriöistä, jotka johtuvat langattoman sovitinpakkauksen toimitukseen sisältyvien laitteiden luvattomasta muuttamisesta tai siitä, että tietokoneeseen on liitetty tai vaihdettu kytkentäkaapeleita tai laitteita, jotka eivät ole Intel Corporationin määritysten mukaisia. Käyttäjä on vastuussa tällaisen luvattoman muuttamisen, korjaamisen tai kytkemisen aiheuttamien häiriöiden korjaamisesta. Intel Corporation ja sen valtuutetut jälleenmyyjät tai maahantuojat eivät ole vastuussa mistään sellaisista vahingoista tai viranomaismääräysten rikkomisesta, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden laiminlyömisestä.

#### 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- ja 802.11n-radiokäyttöä koskevat paikalliset rajoitukset

Seuraava lauseke pitää julkaista osana kaikkien 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- ja 802.11n-tuotteiden yhteensopivuustietoja.

Varoitus: Koska 802.11a-, 802.11b-, 802.11g-, 802.11n- ja 802.16e-standardin mukaisten langattomien lähiverkkolaitteiden käyttämiä taajuuksia ei vielä ole harmonisoitu kaikissa maissa, 802.11a-, 802.11b-, 802.11g-, 802.11n- ja 802.16e-tuotteet on suunniteltu käytettäviksi vain tietyissä maissa, eikä niitä ole lupa käyttää muissa kuin määritetyissä maissa. Näiden tuotteiden käyttäjä on velvollinen varmistamaan, että tuotteita käytetään vain niille määritetyissä maissa, ja tarkistamaan, että niiden taajuusvalinta ja kanava on määritetty kyseisen maan määräysten mukaisesti. Maan lainsäädännössä määritetyistä luvallisista tehon ja taajuuden asetuksista poikkeaminen on rikkomus, josta voidaan rangaista.

### Radiotaajuushäiriöitä koskevat vaatimukset (FCC)

Tämä langaton sovitin on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa, koska se toimii taajuusalueella 5,15–5,25 GHz. FCC vaatii, että tätä langatonta sovitinta käytetään sisätiloissa, jotta taajuusalue 5,15 – 5,25 GHz vähentää mahdollista vahingollista häiriötä saman kanavan mobiilisatelliittijärjestelmille. Taajuuskaistat 5,25–5,35 GHz ja 5,65–5,85 GHz on varattu ensisijaisesti suurtehoisten tutkien käyttöön. Nämä tutka-asemat voivat aiheuttaa häiriöitä tälle laitteelle ja/tai vahingoittaa sitä.

- Tämä langaton sovitin on tarkoitettu ainoastaan OEM-valmistajille.
- Tätä langatonta sovitinta ei saa sijoittaa yhteen minkään muun lähettimen kanssa, ellei FCC ole erikseen tätä sallinut.

#### Yhdysvallat—Federal Communications Commission (FCC)

Tämä langaton sovitin täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Laitteen käyttö on seuraavien ehtojen alaista:

- Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja
- tämän laitteen on siedettävä muualta tuleva häiriö, joka saattaa aiheuttaa asiaankuulumatonta toimintaa.

> HUOMAUTUS: Sovittimen säteilemä lähtöteho on huomattavasti FCC:n suosittelemia raja-arvoja pienempi. Tästä huolimatta sovitinta on käytettävä niin, että suora kosketus käyttäjään normaalin käytön aikana on mahdollisimman vähäinen. Jotta FCC:n suosittelemat radiotaajuiselle säteilylle altistumisen raja-arvot eivät missään tapauksessa ylittyisi, pysyttele (ja huolehdi siitä, että myös muut henkilöt pysyttelevät) vähintään 20 cm:n tai FCC:n lupaehdoissa määrittämän vähimmäisetäisyyden päässä tietokoneessa sijaitsevasta antennista. Saat yksityiskohtaisia tietoja valtuutetuista kokoonpanoista osoitteesta http://www.fcc.gov/oet/ea/ antamalla laitteen FCC ID -tunnuksen.

#### Häiriöitä koskeva vakuutus

Tämä langaton sovitin on testattu ja sen on osoitettu täyttävän FCC-säännöstön osassa 15 luokan B digitaalilaitteille asetetut vaatimukset. Nämä raja-arvot on määritetty takaamaan riittävä suojaus haitallisilta häiriöiltä asuinhuoneistokäytössä. Tämä langaton sovitin kehittää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos langatonta sovitinta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, langaton sovitin voi ehkä aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteeseen. Tällaiset häiriöiden esiintyminen ei kuitenkaan ole varmaa kaikissa asennuskohteissa. Jos tämä langaton sovitin häiritsee haitallisesti radio- tai televisiovastaanottoa (mikä voidaan määrittää kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle), voit yrittää poistaa häiriöiden muodostumisen suorittamalla yhden tai useita seuraavista toimista:

- Muuta häiriöitä kokevan laitteen vastaanottoantennin suuntaa tai paikkaa.
- Lisää langattoman sovittimen ja häiriöitä kokevan laitteen välistä etäisyyttä.
- Kytke langattoman sovittimen tietokone pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin laite, jossa esiintyy häiriöitä.
- Kysy lisätietoja kokeneelta radio/TV-teknikolta.

> HUOMAUTUS: Sovitinta asennettaessa ja käytettäessä on huolellisesti noudatettava valmistajan antamia ohjeita tuotteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Muussa tapauksessa asennus tai käyttö voi olla ristiriidassa FCC-määräysten osan 15 vaatimusten kanssa.

### Huomioon otettavia seikkoja turvallisuudesta

Tämä laite on turvahyväksytty komponenttina ja on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan kokonaisissa laitteistoissa, joiden yhdistelmien hyväksynnät ovat määrittäneet asianmukaiset turvallisuustahot. Asennuksen jälkeen huomioon otettavaa:

- Se on asennettava yhteensopivaan isäntälaitteeseen, joka täyttää UL/EN/IEC 60950-1 -standardin 2. version, mukaan lukien kotelon suunnittelua koskevan asetuksen 1.6.2 ja erityisesti kohdan 1.2.6.2 (palokotelo) vaatimukset.
- Laitteen toimittaa SELV-lähde, kun se on asennettu loppukäyttäjän laitteistoon.
- Lämmitystestiä harkitaan loppukäyttäjän tuotteeseen UL/EN/IEC 60950-1 -standardin 2. version vaatimusten täyttämiseksi.

### Alhainen halogeeni

Koskee vain lopullisten tuotteiden bromattuja ja kloorattuja paloa hidastavia aineita (BFR:t/CFR:t) ja PVC:itä. Lopullisen kokoonpanon Intel-komponentit sekä hankitut komponentit ovat JS-709-vaatimusten mukaisia, ja PCB/pohjalevy ovat IEC 61249-2-21 -vaatimusten mukaisia. Halogenoitujen paloa hidastavien aineiden ja/tai PVC:n vaihtaminen ei ole välttämättä parempi vaihtoehto ympäristölle.

### Taiwan

### Radiohyväksynnät

Voit määrittää, onko langattoman verkkolaitteen käyttäminen sallittua tietyssä maassa, tarkistamalla, että laitteen arvokilvessä oleva radiotyyppinumero sisältyy valmistajan OEM-säädösasiakirjaan (OEM Regulatory Guidance).

### Säädösmerkinnät

Luettelo vaadituista säädösmerkinnöistä on Internetin osoitteessa http://www.intel.com/support/wireless/wlan/

Löydät säädöstiedot sovittimellesi napsauttamalla sovittimen linkkiä. Napsauta sen jälkeen Lisätiedot > Säädösasiakirjat.

## Intel WiFi-sovittimet - 802.11n-yhteensopivat

Tämän kohdan tiedot koskevat seuraavia tuotteita:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Langattomien sovittimien koskevat tekniset tiedot ovat kohdassa Tekniset tiedot.

> HUOMAUTUS: Tässä kohdassa kaikilla viittauksilla "langattomaan sovittimeen" tarkoitetaan kaikkia yllä mainittuja sovittimia.

Seuraavat tiedot annetaan:

- Tietoja käyttäjälle
- Tietoja säädöksistä

### Tietoja käyttäjälle

#### Käyttöturvallisuustietoja

#### Yhdysvallat — FCC ja FAA

FCC määrittää julkaisussa ET Docket 96-8 turvallisuusstandardin ihmisen altistumiselle FCC:n hyväksymän laitteiston säteilemälle sähkömagneettiselle radiotaajuusenergialle. Langaton sovitin täyttää OET-julkaisussa Bulletin 65, Supplement C, 2001 ja standardissa ANSI/IEEE C95.1, 1992 määritetyt ihmisen altistumiselle asetettuja rajoja koskevat vaatimukset. Kun tätä radiota käytetään käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti, käytöstä aiheutuva altistuminen on huomattavasti FCC:n suosittelemia raja-arvoja pienempi.

Noudata seuraavia käyttöturvallisuusohjeita:

- Älä koske antenniin tai siirrä sitä, kun laite lähettää tai vastaanottaa.
- Älä koske mihinkään radion sisältävään osaan niin, että laitteen lähettäessä antenni on hyvin lähellä elimistön paljasta osaa tai koskettaa sitä.
- Älä käytä radiota tai yritä lähettää dataa, kun antennia ei ole kytketty. Muussa tapauksessa radio voi vahingoittua.
- Käyttö erityisissä ympäristöissä:
  - Langattomien sovittimien käyttö vaarallisissa paikoissa on kyseisten ympäristöjen turvallisuudesta vastaavien tahojen asettamien määräysten rajoittamaa.
  - Langattomien sovittimien käyttö lentokoneissa on FAA:n (Federal Aviation Administration) määräysten alaista.
  - Langattomien sovittimien käyttö sairaaloissa on kunkin sairaalan asettamien rajoitusten alaista.

#### Antennin käyttö

FCC:n radiotaajuusenergialle asettamien altistumisrajojen mukaisesti alhaisen vahvistuksen integroidut antennit on pidettävä vähintään 20 cm:n (8 tuuman) päässä henkilöiden kehosta tai FCC:n moduuleille myönnettävien lupien ehdoissa määritetyn vähimmäisetäisyyden päässä. FCC:n luvat ovat nähtävissä FCC Equipment Authorization -sivustossa https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm, kun kirjoitat FCC:n tunnuksen, joka on moduulin tarrassa.

#### Räjähtävän laitteen läheisyyttä koskeva varoitus

Varoitus: Älä käytä kannettavaa lähetintä (kuten tätä langatonta sovitinta) lähellä suojaamattomia räjäytysnalleja tai räjähdysalttiissa ympäristössä, ellei lähetintä ole muunnettu sellaista käyttöä varten sopivaksi.

#### Antennivaroitukset

Varoitus: FCC:n ja ANSI C95.1:n mukaisten radiotaajuudelle altistumisen raja-arvojen noudattamiseksi suositellaan, että langaton sovitin asennetaan pöytätietokoneeseen tai kannettavaan tietokoneeseen ja että langattoman sovittimen antenni asennetaan niin, että se on vähintään 20 cm:n (8 tuuman) päässä kaikista henkilöistä tai moduuleille myönnettävien lupien ehdoissa määritetyn vähimmäisetäisyyden päässä. FCC:n luvat ovat nähtävissä FCC Equipment Authorization -sivustossa https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm, kun kirjoitat FCC:n tunnuksen, joka on moduulin tarrassa.

Varoitus: Langatonta sovitinta ei ole tarkoitettu käytettäväksi suunnattujen high-gain-antennien kanssa.

#### Käyttöä ilma-aluksessa koskeva varoitus

Varoitus: FCC:n ja FAA:n säädökset kieltävät radiotaajuisten langattomien laitteiden (langattomien sovittimien) käytön lentokoneissa, koska niiden signaalit voivat häiritä lentokoneen tärkeiden hallintalaitteiden toimintaa.

#### Muut langattomat laitteet

Käyttöturvallisuustietoja muille laitteille langattomassa verkossa: Katso tietoja langattomien sovittimien tai langattoman verkon muiden laitteiden mukana toimitetuista ohjeista.

#### 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- ja 802.11n-radiokäyttöä koskevat paikalliset rajoitukset

Varoitus: Koska 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- ja 802.11n-standardin mukaisten langattomien lähiverkkolaitteiden käyttämiä taajuuksia ei vielä ole harmonisoitu kaikissa maissa, 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- ja 802.11n-tuotteet on suunniteltu käytettäviksi vain tietyissä maissa, eikä niitä ole lupa käyttää muissa kuin määritetyissä maissa. Näiden tuotteiden käyttäjä on velvollinen varmistamaan, että tuotteita käytetään vain niille määritetyissä maissa, ja tarkistamaan, että niiden taajuusvalinta ja kanava on määritetty kyseisen maan määräysten mukaisesti. Laitteen lähetystehon hallinnan (TPC) rajapinta on osa Intel(R) PROSet/Wireless WiFi -ohjelmistoa. Ekvivalenttisen isotrooppisen säteilytehon (EIRP, Equivalent Isotropic Radiated Power) käyttörajoitukset ovat saatavilla järjestelmän valmistajalta. Maan lainsäädännössä määritetyistä luvallisista tehon ja taajuuden asetuksista poikkeaminen on rikkomus, josta voidaan rangaista.

Katso maakohtaiset tiedot laitteen mukana toimitetuista yhteensopivuustiedoista.

#### Langaton yhteentoimivuus

Langaton sovitin on tarkoitettu toimimaan yhdessä muiden langattomien lähiverkkotuotteiden kanssa, jotka perustuvat DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) -radiotekniikkaan ja täyttävät seuraavien standardien vaatimukset:

- IEEE Std. 802.11b -yhteensopiva standardi langattomassa verkossa
- IEEE Std. 802.11g -yhteensopiva standardi langattomassa verkossa
- IEEE Std. 802.11a -yhteensopiva standardi langattomassa verkossa
- IEEE Std. 802.11n draft 2.0 -yhteensopiva langattomassa verkossa
- Wi-Fi Alliancen määritysten mukainen Wireless Fidelity -sertifikaatti.

#### Langaton sovitin ja terveytesi

Langaton sovitin säteilee muiden radiolaitteiden tavoin radiotaajuista sähkömagneettista energiaa. Langattoman sovittimen säteilemän energian määrä on kuitenkin pienempi kuin muiden langattomien laitteiden, kuten matkapuhelinten, säteilemän energian määrä. Langaton sovitin vastaa radiolaitteita koskevia turvallisuusstandardien ja -suositusten vaatimuksia. Nämä standardit ja suoritukset perustuvat tiedeyhteisön yksimieliseen näkemykseen, ja ne on luotu sellaisten toimikuntien ja -elinten toimesta, joiden jäseninä toimivat tiedemiehet jatkuvasti seuraavat ja tulkitsevat aiheeseen liittyvää tieteellistä kirjallisuutta. Joissakin tilanteissa tai ympäristöissä kiinteistön omistaja tai asianmukaisen organisaation vastuuhenkilöt ovat voineet asettaa rajoituksia langattoman sovittimen käyttämiselle. Esimerkkejä tällaisista tilanteista:

- Langattoman sovittimen käyttäminen lentokoneissa tai
- langattoman sovittimen käyttäminen missä tahansa muussa ympäristössä, jossa mahdollisia häiriöitä muiden laitteiden toimintaan pidetään haitallisena.

Jos olet epävarma siitä, onko langattomien laitteiden käyttäminen sallittua tietyssä organisaatiossa tai ympäristössä (esimerkiksi lentokentällä), selvitä ennen langattoman laitteen käyttämistä, onko tämä sallittua.

#### WEEE

### Tietoja säädöksistä

#### Tietoja OEM-valmistajille ja integroijille:

Seuraava lauseke pitää sisällyttää tämän asiakirjan kaikkiin OEM:lle tai integroijalle toimitettaviin versioihin, mutta sitä ei saa jakaa loppukäyttäjälle.

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan OEM-valmistajille.
- Tietoja muista rajoituksista on laitteiston luovutuksen täydellisessä dokumentoinnissa.
- Laitetta pitää käyttää vain paikallisten säännösten mukaisen tukiaseman kanssa.
- Tämän tuotteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Intelin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet tuotteen käyttämiseen.

#### Tiedot, jotka OEM-valmistajan tai integroijan pitää toimittaa loppukäyttäjälle

Alla olevat tiedot säädöksistä ja käyttöturvallisuudesta täytyy julkaista langattoman Intel® -sovittimen sisältävän tuotteen tai järjestelmän mukana loppukäyttäjälle toimitetuissa käyttöoppaissa paikallisten säädösten mukaisesti. Isäntäjärjestelmä pitää varustaa "Contains FCC ID: XXXXXXXX" -merkinnällä, joka sisältää FCC-tunnuksen.

Langatonta sovitinta asennettaessa ja käytettäessä on huolellisesti noudatettava valmistajan antamia ohjeita tuotteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Katso maakohtaiset hyväksynnät kohdasta Radiohyväksynnät. Intel Corporation ei vastaa mistään radio- tai televisiovastaanottoon aiheutuvista häiriöistä, jotka johtuvat langattoman sovitinpakkauksen toimitukseen sisältyvien laitteiden luvattomasta muuttamisesta tai siitä, että tietokoneeseen on liitetty tai vaihdettu kytkentäkaapeleita tai laitteita, jotka eivät ole Intel Corporationin määritysten mukaisia. Käyttäjä on vastuussa tällaisen luvattoman muuttamisen, korjaamisen tai kytkemisen aiheuttamien häiriöiden korjaamisesta. Intel Corporation ja sen valtuutetut jälleenmyyjät tai maahantuojat eivät ole vastuussa mistään sellaisista vahingoista tai viranomaismääräysten rikkomisesta, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden laiminlyömisestä.

#### 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- ja 802.11n-radiokäyttöä koskevat paikalliset rajoitukset

Seuraava lauseke pitää julkaista osana kaikkien 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- ja 802.11n-tuotteiden yhteensopivuustietoja.

Varoitus: Koska 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- ja 802.11n-standardin mukaisten langattomien lähiverkkolaitteiden käyttämiä taajuuksia ei vielä ole harmonisoitu kaikissa maissa, 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- ja 802.11n-tuotteet on suunniteltu käytettäviksi vain tietyissä maissa, eikä niitä ole lupa käyttää muissa kuin määritetyissä maissa. Näiden tuotteiden käyttäjä on velvollinen varmistamaan, että tuotteita käytetään vain niille määritetyissä maissa, ja tarkistamaan, että niiden taajuusvalinta ja kanava on määritetty kyseisen maan määräysten mukaisesti. Maan luvallisista asetuksista ja rajoituksista poikkeaminen on maan lain rikkomus, josta voidaan rangaista.

### Radiotaajuushäiriöitä koskevat vaatimukset (FCC)

Tämän laitteen käyttö on rajoitettu sisätiloihin, koska se toimii taajuusalueilla 5,15 - 5,25 GHz ja 5,470 - 5,725 GHz. FCC vaatii, että tätä langatonta sovitinta käytetään sisätiloissa taajuusalueilla 5,15 - 5,25 GHz ja 5,470 - 5,725 GHz, jotta mahdolliset vahingolliset häiriöt saman kanavan mobiilisatelliittijärjestelmille vähenisivät. Taajuuskaistat 5,25–5,35 GHz ja 5,65–5,85 GHz on varattu ensisijaisesti suurtehoisten tutkien käyttöön. Nämä tutka-asemat voivat aiheuttaa häiriöitä tälle laitteelle ja/tai vahingoittaa sitä. Tämän langattoman sovittimen kokoonpanosäätöjä ei saa mitenkään muuttaa niin, että tällainen muutos muuttaisi toimintataajuutta FCC-säännöstön osan 15.407 mukaisesti myönnetyn alueen ulkopuolelle Yhdysvalloissa.

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan OEM-valmistajille.
- Laitetta ei saa sijoittaa yhteen minkään muun lähettimen kanssa, ellei FCC ole erikseen tätä sallinut.

#### Yhdysvallat—Federal Communications Commission (FCC)

Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Laitteen käyttö on seuraavien ehtojen alaista:

- Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja
- tämän laitteen on siedettävä muualta tuleva häiriö, joka saattaa aiheuttaa asiaankuulumatonta toimintaa.

> HUOMAUTUS: Sovittimen säteilemä lähtöteho on huomattavasti FCC:n suosittelemia raja-arvoja pienempi. Tästä huolimatta sovitinta on käytettävä niin, että suora kosketus käyttäjään normaalin käytön aikana on mahdollisimman vähäinen. Jotta FCC:n suosittelemat radiotaajuiselle säteilylle altistumisen raja-arvot eivät missään tapauksessa ylittyisi, pysyttele (ja huolehdi siitä, että myös muut henkilöt pysyttelevät) vähintään 20 cm:n tai FCC:n lupaehdoissa määrittämän vähimmäisetäisyyden päässä tietokoneessa sijaitsevasta antennista. Saat yksityiskohtaisia tietoja valtuutetuista kokoonpanoista osoitteesta http://www.fcc.gov/oet/ea/ antamalla laitteen FCC ID -tunnuksen.

#### Häiriöitä koskeva vakuutus

Tämä langaton sovitin on testattu ja sen on osoitettu täyttävän FCC-säännöstön osassa 15 luokan B digitaalilaitteille asetetut vaatimukset. Nämä raja-arvot on määritetty takaamaan riittävä suojaus haitallisilta häiriöiltä asuinhuoneistokäytössä. Tämä langaton sovitin kehittää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos langatonta sovitinta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, langaton sovitin voi ehkä aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteeseen. Tällaiset häiriöiden esiintyminen ei kuitenkaan ole varmaa kaikissa asennuskohteissa. Jos tämä langaton sovitin häiritsee haitallisesti radio- tai televisiovastaanottoa (mikä voidaan määrittää kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle), voit yrittää poistaa häiriöiden muodostumisen suorittamalla yhden tai useita seuraavista toimista:

- Muuta häiriöitä kokevan laitteen vastaanottoantennin suuntaa tai paikkaa.
- Lisää langattoman sovittimen ja häiriöitä kokevan laitteen välistä etäisyyttä.
- Kytke langattoman sovittimen tietokone pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin laite, jossa esiintyy häiriöitä.
- Kysy lisätietoja kokeneelta radio/TV-teknikolta.

> HUOMAUTUS: Sovitinta asennettaessa ja käytettäessä on huolellisesti noudatettava valmistajan antamia ohjeita tuotteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Muussa tapauksessa asennus tai käyttö voi olla ristiriidassa FCC-määräysten osan 15 vaatimusten kanssa.

### Huomioon otettavia seikkoja turvallisuudesta

Tämä laite on turvahyväksytty komponenttina ja on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan kokonaisissa laitteistoissa, joiden yhdistelmien hyväksynnät ovat määrittäneet asianmukaiset turvallisuustahot. Asennuksen jälkeen huomioon otettavaa:

- Se on asennettava yhteensopivaan isäntälaitteeseen, joka täyttää UL/EN/IEC 60950-1 -standardin 2. version, mukaan lukien kotelon suunnittelua koskevan asetuksen 1.6.2 ja erityisesti kohdan 1.2.6.2 (palokotelo) vaatimukset.
- Laitteen toimittaa SELV-lähde, kun se on asennettu loppukäyttäjän laitteistoon.
- Lämmitystestiä harkitaan loppukäyttäjän tuotteeseen UL/EN/IEC 60950-1 -standardin 2. version vaatimusten täyttämiseksi.

### Alhainen halogeeni

Koskee vain lopullisten tuotteiden bromattuja ja kloorattuja paloa hidastavia aineita (BFR:t/CFR:t) ja PVC:itä. Lopullisen kokoonpanon Intel-komponentit sekä hankitut komponentit ovat JS-709-vaatimusten mukaisia, ja PCB/pohjalevy ovat IEC 61249-2-21 -vaatimusten mukaisia. Halogenoitujen paloa hidastavien aineiden ja/tai PVC:n vaihtaminen ei ole välttämättä parempi vaihtoehto ympäristölle.

### Euroopan unioni

Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain käyttöön sisätiloissa

Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 1999/5/EY asianmukaiset vaatimukset. Katso Euroopan unionin vaatimustenmukaisuutta koskevia lausekkeita.

#### Euroopan unionin vaatimustenmukaisuusvakuutukset

Euroopan unionin vaatimustenmukaisuusvakuutus kullekin sovittimelle on saatavilla sivustolla: http://www.intel.com/support/wireless/wlan/.

Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen sovittimellesi napsauttamalla sovittimen linkkiä. Napsauta sen jälkeen Lisätiedot > Säädösasiakirjat.

### Japani

Käyttö vain sisätiloissa 5 GHz:n kaistalla.

### Korea

### Marokko

Tämän tuotteen käyttö radiokanavalla 2 (2 417 MHz) ei ole luvallista seuraavissa kaupungeissa: Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant ja Taza

Tämän tuotteen käyttö radiokanavilla 4, 5, 6 ja 7 (2 425 - 2 442 MHz) ei ole luvallista seuraavissa kaupungeissa: Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag

### Taiwan

### Radiohyväksynnät

Voit määrittää, onko langattoman verkkolaitteen käyttäminen sallittua tietyssä maassa, tarkistamalla, että laitteen arvokilvessä oleva radiotyyppinumero sisältyy valmistajan OEM-säädösasiakirjaan (OEM Regulatory Guidance).

### Säädösmerkinnät

Luettelo vaadituista säädösmerkinnöistä on Internetin osoitteessa http://www.intel.com/support/wireless/wlan/

Löydät säädöstiedot sovittimellesi napsauttamalla sovittimen linkkiä. Napsauta sen jälkeen Lisätiedot > Säädösasiakirjat.

## Euroopan unionin vaatimustenmukaisuutta koskevia lausekkeita

Tämä laitteisto täyttää Euroopan unionin direktiivin 1999/5/EY asianmukaiset vaatimukset.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100 (Saatavissa vain Windows* 7 -asennuksiin)
- Intel® Centrino® Wireless-N 105 (Saatavissa vain Windows* 7 -asennuksiin)
- Intel® Centrino® Wireless-N 130 (Saatavissa vain Windows* 7 -asennuksiin)
- Intel® Centrino® Wireless-N 135 (Saatavissa vain Windows* 7 -asennuksiin)
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200 (Saatavissa vain Windows* 7 -asennuksiin)
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230 (Saatavissa vain Windows* Vista* -asennuksiin)
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Takaisin alkuun

Takaisin Sisällys-sivulle

Tavaramerkit ja vastuuvapautuslausekkeet