กลับไปที่สารบัญ

# ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ

> หมายเหตุ: เนื่องจากปัจจุบันกฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆ ทางด้าน LAN ไร้สาย (IEEE 802.11 และมาตรฐานที่คล้ายคลึงกัน) กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา ดังนั้นข้อมูลที่ระบุในที่นี้จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ Intel Corporation ไม่ขอรับผิดชอบแต่อย่างใดสำหรับข้อผิดพลาดหรือการละเว้นข้อมูลในเอกสารนี้

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

## อแด็ปเตอร์ไร้สาย Intel WiFi/WiMAX

ข้อมูลในส่วนนี้สนับสนุนอแด็ปเตอร์ไร้สายต่อไปนี้:

- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

ดู คุณลักษณะเฉพาะ สำหรับคุณลักษณะเฉพาะทั้งหมดของอแด็ปเตอร์ไร้สาย

> หมายเหตุ: ในส่วนนี้ การอ้างอิง "อแด็ปเตอร์ไร้สาย" ทั้งหมดหมายถึงอแด็ปเตอร์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในรายการข้างต้น

มีการจัดหาข้อมูลต่อไปนี้:

- ข้อมูลสำหรับผู้ใช้
- ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ

### ข้อมูลสำหรับผู้ใช้

#### ประกาศเรื่องความปลอดภัย

#### USA—FCC และ FAA

FCC พร้อมด้วยมาตรการใน ET Docket 96-8 ได้ปรับใช้มาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ จากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของความถี่วิทยุ (RF) ที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองโดย FCC อแด็ปเตอร์ไร้สายเป็นไปตามขีดจำกัดความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ ตามที่ระบุใน OET Bulletin 65, supplement C, 2001 และ ANSI/IEEE C95.1, 1992 การใช้งานวิทยุนี้อย่างเหมาะสมตามคำแนะนำที่พบในคู่มือนี้จะทำให้เกิดความเสี่ยงในระดับที่ต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับขีดจำกัดที่ FCC แนะนำ

ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยดังต่อไปนี้:

- อย่าสัมผัสหรือเคลื่อนย้ายเสาสัญญาณในขณะที่อุปกรณ์กำลังรับหรือส่งสัญญาณ
- อย่าจับชิ้นส่วนที่มีคลื่นวิทยุในลักษณะที่เสาสัญญาณอยู่ใกล้หรือสัมผัสกับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย โดยเฉพาะดวงตา ในระหว่างที่รับส่งสัญญาณ
- อย่าใช้วิทยุหรือพยายามที่จะรับส่งข้อมูลหากว่าไม่ได้เชื่อมต่อเสาสัญญาณ การกระทำเช่นนี้อาจทำให้วิทยุได้รับความเสียหาย
- ใช้ในสภาพแวดล้อมเฉพาะ:
  - การใช้อแด็ปเตอร์ไร้สายในบริเวณที่เป็นอันตรายจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดโดยหน่วยงานควบคุมความปลอดภัยสำหรับสภาพแวดล้อมดังกล่าว
  - การใช้อแด็ปเตอร์ไร้สายบนเครื่องบินอยู่ภายใต้ข้อบังคับของ Federal Aviation Administration (FAA)
  - การใช้อแด็ปเตอร์ไร้สายในโรงพยาบาลจะต้องเป็นไปตามข้อจำกัดที่ระบุโดยโรงพยาบาลแต่ละแห่ง

#### การใช้เสาสัญญาณ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อจำกัดความเสี่ยง FCC RF เสาสัญญาณแบบกำลังส่งต่ำที่ผนวกรวมไว้ในอุปกรณ์ควรจะอยู่ห่างจากร่างกายของทุกคนอย่างน้อย 20 ซม. (8 นิ้ว) ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการรับสิทธิ์โมดูล FCC สามารถดูการรับสิทธิ์ FCC ได้จากเว็บไซต์การอนุญาตของอุปกรณ์ FCC ที่ https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm โดยการเข้าด้วย FCC ID ที่พิมพ์ไว้บนฉลากของโมดูล

#### คำเตือนเรื่องอุปกรณ์ระเบิดที่อยู่ในระยะใกล้

คำเตือน: อย่าใช้เครื่องรับส่งสัญญาณแบบพกพา (เช่น อแด็ปเตอร์ไร้สาย) ใกล้กับบริเวณตัวจุดชนวนที่ไม่มีฉนวนหุ้ม หรือในบริเวณที่มีวัตถุระเบิด นอกเสียจากว่าเครื่องรับส่งสัญญาณดังกล่าวจะได้รับการปรับแต่งเพื่อรองรับการใช้งานดังกล่าว

#### คำเตือนเรื่องเสาสัญญาณ

คำเตือน: เพื่อให้เป็นไปตามข้อจำกัดความเสี่ยงของ FCC และ ANSI C95.1 RF ขอแนะนำว่าสำหรับอแด็ปเตอร์ไร้สายที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา เสาสัญญาณสำหรับอแด็ปเตอร์ไร้สายนี้ควรได้รับการติดตั้ง โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. (8 นิ้ว) จากบุคคลทั้งหมด หรือระยะห่างขั้นต่ำตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการรับสิทธิ์โมดูล สามารถดูการรับสิทธิ์ FCC ได้จากเว็บไซต์การอนุญาตของอุปกรณ์ FCC ที่ https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm โดยการเข้าด้วย FCC ID ที่พิมพ์ไว้บนฉลากของโมดูล

คำเตือน: อแด็ปเตอร์ไร้สายไม่ได้รับการออกแบบเพื่อใช้งานกับเสาสัญญาณแรงสูง

#### ข้อควรระวังเรื่องการใช้งานบนเครื่องบิน

ข้อควรระวัง: กฎระเบียบของ FCC และ FAA ห้ามการใช้งานบนเครื่องบินสำหรับอุปกรณ์ไร้สายที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุ เนื่องจากสัญญาณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์สำคัญบนเครื่องบิน

#### อุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ

ประกาศเรื่องความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์อื่นๆ ในเครือข่ายไร้สาย: ดูเอกสารที่ให้มาพร้อมกับอแด็ปเตอร์ไร้สาย หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในเครือข่ายไร้สาย

#### ข้อจำกัดในท้องถิ่นสำหรับการใช้งานวิทยุ 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n และ 802.16e

ข้อควรระวัง: เนื่องจากความถี่ดังกล่าวที่ใช้โดยอุปกรณ์ LAN ไร้สายบนมาตรฐาน 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n และ 802.16e อาจไม่เหมือนกันในทุกประเทศ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n และ 802.16e จึงได้รับการออกแบบเพื่อใช้งานในบางประเทศเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ใช้งานในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ในฐานะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการใช้งานเฉพาะในประเทศที่กำหนดไว้ และตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการกำหนดค่าด้วยการเลือกความถี่และแชนเนลที่ถูกต้องสำหรับประเทศนั้นๆ อินเทอร์เฟซการควบคุมกำลังการส่ง (transmit power control - TPC) เป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection Utility ผู้ผลิตระบบจะจัดหาข้อจำกัดการใช้งานสำหรับ Equivalent Isotropic Radiated Power (EIRP) การเบี่ยงเบนใดๆ จากการตั้งค่ากำลังและความถี่ที่อนุญาตสำหรับประเทศที่ใช้งาน ถือเป็นการละเมิดกฎหมายในระดับชาติ และอาจได้รับบทลงโทษตามนั้น

สำหรับข้อมูลของแต่ละประเทศ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

#### ความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบไร้สาย

อแด็ปเตอร์ไร้สายได้รับการออกแบบเพื่อให้ใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ LAN ไร้สายอื่นๆ ที่ใช้เทคโนโลยีวิทยุ direct sequence spread spectrum (DSSS) และเป็นไปตามมาตรฐานต่อไปนี้:

- เป็นไปตามมาตรฐาน IEEE Std. 802.11b บน LAN ไร้สาย
- เป็นไปตามมาตรฐาน IEEE Std. 802.11g บน LAN ไร้สาย
- เป็นไปตามมาตรฐาน IEEE Std. 802.11a บน LAN ไร้สาย
- เป็นไปตามมาตรฐาน 802.11n draft 2.0 บน LAN ไร้สาย
- เป็นไปตามมาตรฐาน IEEE 802.16e-2005 Wave 2
- การรับรอง Wireless Fidelity ตามที่กำหนดโดย Wi-Fi Alliance
- ใบรับรอง WiMAX ตามที่กำหนดโดย WiMAX Forum

#### อแด็ปเตอร์ไร้สายกับสุขภาพของคุณ

อแด็ปเตอร์ไร้สายปล่อยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของความถี่วิทยุ เช่นเดียวกับอุปกรณ์วิทยุอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ระดับพลังงานที่ปล่อยออกมาจากอแด็ปเตอร์ไร้สายนี้จะน้อยกว่าพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ อแด็ปเตอร์ไร้สายดังกล่าวทำงานตามแนวทางที่ระบุในมาตรฐานและคำแนะนำเรื่องความปลอดภัยของความถี่วิทยุ มาตรฐานและคำแนะนำเหล่านี้เป็นไปตามมติของชุมชนนักวิทยาศาสตร์ และเป็นผลมาจากการพิจารณาของคณะกรรมการและคณะนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งทบทวนและตีความเอกสารการวิจัยอย่างละเอียดและต่อเนื่อง ในบางสถานการณ์หรือบางสภาพแวดล้อม การใช้อแด็ปเตอร์ไร้สายอาจถูกจำกัดโดยเจ้าของอาคารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างของสถานการณ์ดังกล่าวอาจได้แก่:

- การใช้อแด็ปเตอร์ไร้สายบนเครื่องบิน หรือ
- การใช้อแด็ปเตอร์ไร้สายในสภาพแวดล้อมอื่นใดที่มีความเสี่ยงเรื่องการส่งสัญญาณรบกวนอุปกรณ์หรือบริการอื่นๆ หรือมีการระบุว่าเป็นอันตราย

หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับนโยบายที่มีผลบังคับใช้กับการใช้งานอแด็ปเตอร์ไร้สายในองค์กรหรือสภาพแวดล้อมเฉพาะ (เช่น สนามบิน) คุณควรจะขออนุญาตใช้อแด็ปเตอร์ก่อนที่จะเปิดเครื่อง

#### WEEE

### ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ

#### ข้อมูลสำหรับ OEM และผู้ประกอบเครื่อง:

คำแถลงต่อไปนี้จะต้องรวมอยู่กับเอกสารทั้งหมดที่จัดหาให้แก่ OEM หรือผู้ประกอบเครื่อง แต่ไม่ควรแจกจ่ายให้แก่ผู้ใช้

- อุปกรณ์นี้ใช้สำหรับผู้ประกอบเครื่อง OEM เท่านั้น
- โปรดดูข้อจำกัดอื่นๆ ในเอกสารการมอบอุปกรณ์ (Grant of Equipment) ฉบับสมบูรณ์
- อุปกรณ์นี้จะต้องควบคุมและใช้งานร่วมกับจุดเชื่อมต่อที่ได้รับการอนุมัติภายในท้องถิ่น
- การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงแก้ไขผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับการอนุมัติอย่างชัดแจ้งโดย Intel อาจทำให้การอนุญาตในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้เป็นโมฆะได้

#### ข้อมูลที่ OEM หรือผู้ประกอบเครื่องจัดหาให้แก่ผู้ใช้

ประกาศเรื่องกฎระเบียบและความปลอดภัยต่อไปนี้จะต้องได้รับการจัดพิมพ์ในเอกสารที่จัดหาให้แก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือระบบที่ประกอบด้วยอแด็ปเตอร์ไร้สายของ Intel® โดยเป็นไปตามกฎระเบียบท้องถิ่น ระบบโฮสต์จะต้องติดป้ายระบุ "Contains FCC ID: XXXXXXXX" โดย FCC ID แสดงอยู่บนป้ายระบุ

อแด็ปเตอร์ไร้สายของ Intel® จะต้องได้รับการติดตั้งและใช้งานอย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำของผู้ผลิตที่ระบุไว้ในเอกสารสำหรับผู้ใช้ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ Intel Corporation จะไม่รับผิดชอบต่อสัญญาณรบกวนวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับแต่งอุปกรณ์ต่างๆที่มาพร้อมกับชุดอแด็ปเตอร์ไร้สาย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการทดแทน หรือการต่อเติมให้กับสายเคเบิลที่ใช้ในการเชื่อมต่อและกับอุปกรณ์อื่นใดที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุโดย Intel Corporation การแก้ไขปัญหาสัญญาณรบกวนซึ่งเป็นผลมาจากการปรับแต่ง การทดแทน หรือการเชื่อมต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ Intel Corporation และตัวแทนจำหน่ายรายย่อยหรือตัวแทนจำหน่ายหลักที่ได้รับการแต่งตั้ง จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการละเมิดกฎระเบียบของรัฐบาลที่อาจเกิดจากการที่ผู้ใช้ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้

#### ข้อจำกัดในท้องถิ่นสำหรับการใช้งานวิทยุ 802.11a, 802.11b, 802.11g และ 802.11n

คำแถลงต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อจำกัดในท้องถิ่นจะต้องได้รับการจัดพิมพ์โดยเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารว่าด้วยความสอดคล้องสำหรับผลิตภัณฑ์ 802.11a, 802.11b, 802.11g และ 802.11n ทั้งหมด

ข้อควรระวัง: เนื่องจากความถี่ดังกล่าวที่ใช้โดยอุปกรณ์ LAN ไร้สายบนมาตรฐาน 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n และ 802.16e อาจไม่เหมือนกันในทุกประเทศ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n และ 802.16e จึงได้รับการออกแบบเพื่อใช้งานในบางประเทศเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ใช้งานในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ในฐานะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการใช้งานเฉพาะในประเทศที่กำหนดไว้ และตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการกำหนดค่าด้วยการเลือกความถี่และแชนเนลที่ถูกต้องสำหรับประเทศนั้นๆ การเบี่ยงเบนใดๆ จากการตั้งค่ากำลังและความถี่ที่อนุญาตสำหรับประเทศที่ใช้งาน ถือเป็นการละเมิดกฎหมายในระดับชาติ และอาจได้รับบทลงโทษตามนั้น

### ข้อกำหนดว่าด้วยการรบกวนความถี่วิทยุ FCC

อแด็ปเตอร์ไร้สายนี้จำกัดการใช้งานภายในอาคารเท่านั้น เพราะทำงานในช่วงความถี่ 5.15 ถึง 5.25 GHz FCC กำหนดให้ใช้อแด็ปเตอร์ไร้สายนี้ภายในอาคารสำหรับช่วงความถี่ 5.15 ถึง 5.25 GHz เพื่อลดการรบกวนที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบดาวเทียมเคลื่อนที่ที่ใช้แชนเนลเดียวกัน เรดาร์กำลังส่งสูงได้รับการจัดสรรให้เป็นผู้ใช้หลักสำหรับย่านความถี่ 5.25 ถึง 5.35 GHz และ 5.65 ถึง 5.85 GHz สถานีเรดาร์เหล่านี้อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนและ/หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์นี้

- อแด็ปเตอร์ไร้สายนี้ใช้สำหรับผู้ประกอบเครื่อง OEM เท่านั้น
- อแด็ปเตอร์ไร้สายนี้ไม่สามารถติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณอื่นใดหากไม่ได้รับอนุญาตจาก FCC

#### สหรัฐฯ—Federal Communications Commission (FCC)

อแด็ปเตอร์ไร้สายนี้เป็นไปตาม Part 15 ของกฎระเบียบ FCC การใช้งานอุปกรณ์จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อดังต่อไปนี้:

- อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย
- อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการใช้งานที่ไม่เป็นไปตามความต้องการ

> หมายเหตุ: กำลังส่งของอแด็ปเตอร์อยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับขีดจำกัดความเสี่ยงของความถี่วิทยุ FCC อย่างไรก็ตาม ควรใช้อแด็ปเตอร์ในลักษณะที่หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลในระหว่างการทำงานตามปกติ เพื่อหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ที่ความเสี่ยงของความถี่วิทยุอาจเกินขีดจำกัดที่ FCC ระบุ คุณควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างคุณ (หรือบุคคลอื่นใดที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง) หรือระยะห่างขั้นต่ำตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการรับสิทธิ์ FCC และเสาสัญญาณที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ รายละเอียดของการกำหนดค่าที่อนุญาตมีอยู่ที่ http://www.fcc.gov/oet/ea/ โดยคุณจะต้องป้อนหมายเลข FCC ID บนอุปกรณ์

#### คำแถลงว่าด้วยสัญญาณรบกวน

อแด็ปเตอร์ไร้สายนี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัล Class B ตาม Part 15 ของกฎระเบียบ FCC ขีดจำกัดเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การป้องกันในระดับที่สมเหตุสมผลต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายสำหรับการติดตั้งในที่พักอาศัย อแด็ปเตอร์ไร้สายนี้จะสร้าง ใช้ และอาจแผ่พลังงานความถี่วิทยุ หากอแด็ปเตอร์ไร้สายไม่ได้รับการติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อแด็ปเตอร์ไร้สายดังกล่าวอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารด้วยวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่รับประกันว่าการรบกวนดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งเฉพาะ หากอแด็ปเตอร์ไร้สายนี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับคลื่นวิทยุหรือโทรทัศน์ (ซึ่งระบุได้ด้วยการปิดและเปิดอุปกรณ์) ผู้ใช้ก็ควรพยายามแก้ไขปัญหาการรบกวนโดยใช้มาตรการต่อไปนี้:

- เปลี่ยนทิศทางหรือย้ายตำแหน่งของเสารับสัญญาณของอุปกรณ์ที่ถูกรบกวน
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอแด็ปเตอร์ไร้สายและอุปกรณ์ที่ถูกรบกวน
- เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่มีอแด็ปเตอร์ไร้สายเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าบนวงจรอื่นที่ไม่ใช่วงจรที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ถูกรบกวน
- ติดต่อขอความช่วยเหลือจากตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคที่มีความชำนาญเกี่ยวกับวิทยุ/โทรทัศน์

> หมายเหตุ: อแด็ปเตอร์จะต้องได้รับการติดตั้งและใช้งานอย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำของผู้ผลิตที่ระบุไว้ในเอกสารสำหรับผู้ใช้ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ การติดตั้งหรือการใช้งานในลักษณะอื่นใดจะถือเป็นการละเมิดกฎระเบียบ FCC Part 15

### ข้อพิจารณาการอนุมัติด้านความปลอดภัย

อุปกรณ์นี้ได้รับการอนุมัติด้านความปลอดภัยในการเป็นชิ้นส่วนและเพื่อใช้สำหรับในอุปกรณ์สำเร็จที่ได้รับการกำหนดให้มีการประกอบชิ้นส่วนที่ยอมรับได้โดยหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม เมื่อติดตั้งแล้ว จะต้องเป็นไปตามข้อพิจารณาดังนี้:

- จะต้องติดตั้งลงในอุปกรณ์โฮสต์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ UL/EN/IEC 60950-1 2nd edition รวมถึงบทบัญญัติทั่วไปของ enclosure design 1.6.2 และ specifically paragraph 1.2.6.2 (Fire Enclosure)
- อุปกรณ์นี้จะต้องได้รับมาจากแหล่ง SELV เมื่อได้รับการติดตั้งในอุปกรณ์ขั้นสุดท้าย
- การทดสอบความร้อนจะต้องได้รับการยอมรับในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายเพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดของ UL/EN/IEC 60950-1 2nd edition

### สารฮาโลเจนต่ำ

หมายถึงกับสารหน่วงปฏิกิริยาการเกิดเปลวไฟที่ผ่านกรรมวิธีเติมโบรมีนและคลอรีน (BFRs/CFRs) และ PVC ในผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายเท่านั้น ส่วนประกอบของ Intel รวมถึงส่วนประกอบที่ซื้อมาเพื่อการประกอบในขั้นสุดท้ายตรงตามข้อกำหนด JS-709 และ PCB / สารตั้งต้นตรงตามข้อกำหนด IEC 61249-2-21 การทดแทนด้วยสารหน่วงปฏิกิริยาการเกิดเปลวไฟที่ใช้ฮาโลเจน และ / หรือ PVC อาจส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม

### ไต้หวัน

### การอนุมัติวิทยุ

ในการระบุว่าคุณได้รับอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายของคุณในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่ โปรดตรวจสอบว่าหมายเลขชนิดวิทยุที่พิมพ์อยู่บนป้ายระบุของอุปกรณ์แสดงอยู่ในรายการในเอกสารแนวทางกฎระเบียบสำหรับ OEM ของผู้ผลิต

### เครื่องหมายสำหรับกฎระเบียบ

รายการเครื่องหมายสำหรับกฎระเบียบที่จำเป็นมีอยู่บนเว็บที่ http://www.intel.com/support/wireless/wlan/

ในการดูข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบสำหรับอแด็ปเตอร์ของคุณ ให้คลิกที่ลิงก์สำหรับอแด็ปเตอร์ของคุณ จากนั้นคลิกที่ ข้อมูลเพิ่มเติม > เอกสารเกี่ยวกับกฎระเบียบ

## อแด็ปเตอร์ Intel WiFi, ตามมาตรฐาน 802.11n

ข้อมูลในส่วนนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

ดู คุณลักษณะเฉพาะ สำหรับคุณลักษณะเฉพาะทั้งหมดของอแด็ปเตอร์ไร้สาย

> หมายเหตุ: ในส่วนนี้ การอ้างอิง "อแด็ปเตอร์ไร้สาย" ทั้งหมดหมายถึงอแด็ปเตอร์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในรายการข้างต้น

มีการจัดหาข้อมูลต่อไปนี้:

- ข้อมูลสำหรับผู้ใช้
- ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ

### ข้อมูลสำหรับผู้ใช้

#### ประกาศเรื่องความปลอดภัย

#### USA—FCC และ FAA

FCC พร้อมด้วยมาตรการใน ET Docket 96-8 ได้ปรับใช้มาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ จากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของความถี่วิทยุ (RF) ที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองโดย FCC อแด็ปเตอร์ไร้สายเป็นไปตามขีดจำกัดความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ ตามที่ระบุใน OET Bulletin 65, supplement C, 2001 และ ANSI/IEEE C95.1, 1992 การใช้งานวิทยุนี้อย่างเหมาะสมตามคำแนะนำที่พบในคู่มือนี้จะทำให้เกิดความเสี่ยงในระดับที่ต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับขีดจำกัดที่ FCC แนะนำ

ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยดังต่อไปนี้:

- อย่าสัมผัสหรือเคลื่อนย้ายเสาสัญญาณในขณะที่อุปกรณ์กำลังรับหรือส่งสัญญาณ
- อย่าจับชิ้นส่วนที่มีคลื่นวิทยุในลักษณะที่เสาสัญญาณอยู่ใกล้หรือสัมผัสกับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย โดยเฉพาะดวงตา ในระหว่างที่รับส่งสัญญาณ
- อย่าใช้วิทยุหรือพยายามที่จะรับส่งข้อมูลหากว่าไม่ได้เชื่อมต่อเสาสัญญาณ การกระทำเช่นนี้อาจทำให้วิทยุได้รับความเสียหาย
- ใช้ในสภาพแวดล้อมเฉพาะ:
  - การใช้อแด็ปเตอร์ไร้สายในบริเวณที่เป็นอันตรายจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดโดยหน่วยงานควบคุมความปลอดภัยสำหรับสภาพแวดล้อมดังกล่าว
  - การใช้อแด็ปเตอร์ไร้สายบนเครื่องบินอยู่ภายใต้ข้อบังคับของ Federal Aviation Administration (FAA)
  - การใช้อแด็ปเตอร์ไร้สายในโรงพยาบาลจะต้องเป็นไปตามข้อจำกัดที่ระบุโดยโรงพยาบาลแต่ละแห่ง

#### การใช้เสาสัญญาณ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อจำกัดความเสี่ยง FCC RF เสาสัญญาณแบบกำลังส่งต่ำที่ผนวกรวมไว้ในอุปกรณ์ควรจะอยู่ห่างจากร่างกายของทุกคนอย่างน้อย 20 ซม. (8 นิ้ว) ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการรับสิทธิ์โมดูล FCC สามารถดูการรับสิทธิ์ FCC ได้จากเว็บไซต์การอนุญาตของอุปกรณ์ FCC ที่ https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm โดยการเข้าด้วย FCC ID ที่พิมพ์ไว้บนฉลากของโมดูล

#### คำเตือนเรื่องอุปกรณ์ระเบิดที่อยู่ในระยะใกล้

คำเตือน: อย่าใช้เครื่องรับส่งสัญญาณแบบพกพา (เช่น อแด็ปเตอร์ไร้สาย) ใกล้กับบริเวณตัวจุดชนวนที่ไม่มีฉนวนหุ้ม หรือในบริเวณที่มีวัตถุระเบิด นอกเสียจากว่าเครื่องรับส่งสัญญาณดังกล่าวจะได้รับการปรับแต่งเพื่อรองรับการใช้งานดังกล่าว

#### คำเตือนเรื่องเสาสัญญาณ

คำเตือน: เพื่อให้เป็นไปตามข้อจำกัดความเสี่ยงของ FCC และ ANSI C95.1 RF ขอแนะนำว่าสำหรับอแด็ปเตอร์ไร้สายที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา เสาสัญญาณสำหรับอแด็ปเตอร์ไร้สายนี้ควรได้รับการติดตั้ง โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. (8 นิ้ว) จากบุคคลทั้งหมด หรือระยะห่างขั้นต่ำตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการรับสิทธิ์โมดูล สามารถดูการรับสิทธิ์ FCC ได้จากเว็บไซต์การอนุญาตของอุปกรณ์ FCC ที่ https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm โดยการเข้าด้วย FCC ID ที่พิมพ์ไว้บนฉลากของโมดูล

คำเตือน: อแด็ปเตอร์ไร้สายไม่ได้รับการออกแบบเพื่อใช้งานกับเสาสัญญาณแรงสูง

#### ข้อควรระวังเรื่องการใช้งานบนเครื่องบิน

ข้อควรระวัง: กฎระเบียบของ FCC และ FAA ห้ามการใช้งานบนเครื่องบินสำหรับอุปกรณ์ไร้สายที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุ เนื่องจากสัญญาณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์สำคัญบนเครื่องบิน

#### อุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ

ประกาศเรื่องความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์อื่นๆ ในเครือข่ายไร้สาย: ดูเอกสารที่ให้มาพร้อมกับอแด็ปเตอร์ไร้สาย หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในเครือข่ายไร้สาย

#### ข้อจำกัดในท้องถิ่นสำหรับการใช้งานวิทยุ 802.11a, 802.11b, 802.11g และ 802.11n

ข้อควรระวัง: เนื่องจากความถี่ดังกล่าวที่ใช้โดยอุปกรณ์ LAN ไร้สายบนมาตรฐาน 802.11a, 802.11b, 802.11g และ 802.11n อาจไม่เหมือนกันในทุกประเทศ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ 802.11a, 802.11b, 802.11g และ 802.11n จึงได้รับการออกแบบเพื่อใช้งานในบางประเทศเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ใช้งานในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ในฐานะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการใช้งานเฉพาะในประเทศที่กำหนดไว้ และตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการกำหนดค่าด้วยการเลือกความถี่และแชนเนลที่ถูกต้องสำหรับประเทศนั้นๆ อินเทอร์เฟซการควบคุมกำลังการส่ง (transmit power control - TPC) เป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection Utility ผู้ผลิตระบบจะจัดหาข้อจำกัดการใช้งานสำหรับ Equivalent Isotropic Radiated Power (EIRP) การเบี่ยงเบนใดๆ จากการตั้งค่ากำลังและความถี่ที่อนุญาตสำหรับประเทศที่ใช้งาน ถือเป็นการละเมิดกฎหมายในระดับชาติ และอาจได้รับบทลงโทษตามนั้น

สำหรับข้อมูลของแต่ละประเทศ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

#### ความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบไร้สาย

อแด็ปเตอร์ไร้สายได้รับการออกแบบเพื่อให้ใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ LAN ไร้สายอื่นๆ ที่ใช้เทคโนโลยีวิทยุ direct sequence spread spectrum (DSSS) และเป็นไปตามมาตรฐานต่อไปนี้:

- เป็นไปตามมาตรฐาน IEEE Std. 802.11b บน LAN ไร้สาย
- เป็นไปตามมาตรฐาน IEEE Std. 802.11g บน LAN ไร้สาย
- เป็นไปตามมาตรฐาน IEEE Std. 802.11a บน LAN ไร้สาย
- เป็นไปตามมาตรฐาน 802.11n draft 2.0 บน LAN ไร้สาย
- การรับรอง Wireless Fidelity ตามที่กำหนดโดย Wi-Fi Alliance

#### อแด็ปเตอร์ไร้สายกับสุขภาพของคุณ

อแด็ปเตอร์ไร้สายปล่อยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของความถี่วิทยุ เช่นเดียวกับอุปกรณ์วิทยุอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ระดับพลังงานที่ปล่อยออกมาจากอแด็ปเตอร์ไร้สายนี้จะน้อยกว่าพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ อแด็ปเตอร์ไร้สายดังกล่าวทำงานตามแนวทางที่ระบุในมาตรฐานและคำแนะนำเรื่องความปลอดภัยของความถี่วิทยุ มาตรฐานและคำแนะนำเหล่านี้เป็นไปตามมติของชุมชนนักวิทยาศาสตร์ และเป็นผลมาจากการพิจารณาของคณะกรรมการและคณะนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งทบทวนและตีความเอกสารการวิจัยอย่างละเอียดและต่อเนื่อง ในบางสถานการณ์หรือบางสภาพแวดล้อม การใช้อแด็ปเตอร์ไร้สายอาจถูกจำกัดโดยเจ้าของอาคารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างของสถานการณ์ดังกล่าวอาจได้แก่:

- การใช้อแด็ปเตอร์ไร้สายบนเครื่องบิน หรือ
- การใช้อแด็ปเตอร์ไร้สายในสภาพแวดล้อมอื่นใดที่มีความเสี่ยงเรื่องการส่งสัญญาณรบกวนอุปกรณ์หรือบริการอื่นๆ หรือมีการระบุว่าเป็นอันตราย

หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับนโยบายที่มีผลบังคับใช้กับการใช้งานอแด็ปเตอร์ไร้สายในองค์กรหรือสภาพแวดล้อมเฉพาะ (เช่น สนามบิน) คุณควรจะขออนุญาตใช้อแด็ปเตอร์ก่อนที่จะเปิดเครื่อง

#### WEEE

### ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ

#### ข้อมูลสำหรับ OEM และผู้ประกอบเครื่อง:

คำแถลงต่อไปนี้จะต้องรวมอยู่กับเอกสารทั้งหมดที่จัดหาให้แก่ OEM หรือผู้ประกอบเครื่อง แต่ไม่ควรแจกจ่ายให้แก่ผู้ใช้

- อุปกรณ์นี้ใช้สำหรับผู้ประกอบเครื่อง OEM เท่านั้น
- โปรดดูข้อจำกัดอื่นๆ ในเอกสารการมอบอุปกรณ์ (Grant of Equipment) ฉบับสมบูรณ์
- อุปกรณ์นี้จะต้องควบคุมและใช้งานร่วมกับจุดเชื่อมต่อที่ได้รับการอนุมัติภายในท้องถิ่น
- การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงแก้ไขผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับการอนุมัติอย่างชัดแจ้งโดย Intel อาจทำให้การอนุญาตในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้เป็นโมฆะได้

#### ข้อมูลที่ OEM หรือผู้ประกอบเครื่องจัดหาให้แก่ผู้ใช้

ประกาศเรื่องกฎระเบียบและความปลอดภัยต่อไปนี้จะต้องได้รับการจัดพิมพ์ในเอกสารที่จัดหาให้แก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือระบบที่ประกอบด้วยอแด็ปเตอร์ไร้สายของ Intel® โดยเป็นไปตามกฎระเบียบท้องถิ่น ระบบโฮสต์จะต้องติดป้ายระบุ "Contains FCC ID: XXXXXXXX" โดย FCC ID แสดงอยู่บนป้ายระบุ

อแด็ปเตอร์ไร้สายจะต้องได้รับการติดตั้งและใช้งานอย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำของผู้ผลิตที่ระบุไว้ในเอกสารสำหรับผู้ใช้ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ สำหรับการอนุมัติของแต่ละประเทศ ดู การอนุมัติวิทยุ Intel Corporation จะไม่รับผิดชอบต่อสัญญาณรบกวนวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับแต่งอุปกรณ์ต่างๆที่มาพร้อมกับชุดอแด็ปเตอร์ไร้สาย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการทดแทน หรือการต่อเติมให้กับสายเคเบิลที่ใช้ในการเชื่อมต่อและกับอุปกรณ์อื่นใดที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุโดย Intel Corporation การแก้ไขปัญหาสัญญาณรบกวนซึ่งเป็นผลมาจากการปรับแต่ง การทดแทน หรือการเชื่อมต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ Intel Corporation และตัวแทนจำหน่ายรายย่อยหรือตัวแทนจำหน่ายหลักที่ได้รับการแต่งตั้ง จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการละเมิดกฎระเบียบของรัฐบาลที่อาจเกิดจากการที่ผู้ใช้ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้

#### ข้อจำกัดในท้องถิ่นสำหรับการใช้งานวิทยุ 802.11a, 802.11b, 802.11g และ 802.11n

คำแถลงต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อจำกัดในท้องถิ่นจะต้องได้รับการจัดพิมพ์โดยเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารว่าด้วยความสอดคล้องสำหรับผลิตภัณฑ์ 802.11a, 802.11b, 802.11g และ 802.11n ทั้งหมด

ข้อควรระวัง: เนื่องจากความถี่ดังกล่าวที่ใช้โดยอุปกรณ์ LAN ไร้สายบนมาตรฐาน 802.11a, 802.11b, 802.11g และ 802.11n อาจไม่เหมือนกันในทุกประเทศ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ 802.11a, 802.11b, 802.11g และ 802.11n จึงได้รับการออกแบบเพื่อใช้งานในบางประเทศเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ใช้งานในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ในฐานะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการใช้งานเฉพาะในประเทศที่กำหนดไว้ และตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการกำหนดค่าด้วยการเลือกความถี่และแชนเนลที่ถูกต้องสำหรับประเทศนั้นๆ การเบี่ยงเบนใดๆ จากการตั้งค่าที่อนุญาตและข้อจำกัดในประเทศที่ใช้งาน ถือเป็นการละเมิดกฎหมายในระดับชาติ และอาจได้รับบทลงโทษตามนั้น

### ข้อกำหนดว่าด้วยการรบกวนความถี่วิทยุ FCC

อุปกรณ์นี้จำกัดให้ใช้งานภายในอาคารเท่านั้น เพราะทำงานที่ย่านความถี่ 5.15 ถึง 5.25 GHz และ 5.470 ถึง 5.725 GHz FCC กำหนดให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ภายในอาคารสำหรับย่านความถี่ 5.15 ถึง 5.25 GHz และ 5.470 ถึง 5.725 GHz เพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อระบบดาวเทียมเคลื่อนที่แบบแชนเนลร่วม เรดาร์กำลังส่งสูงได้รับการจัดสรรให้เป็นผู้ใช้หลักสำหรับย่านความถี่ 5.25 ถึง 5.35 GHz และ 5.65 ถึง 5.85 GHz สถานีเรดาร์เหล่านี้อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนและ/หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์นี้ ไม่มีการควบคุมการกำหนดค่าสำหรับอแด็ปเตอร์ไร้สายนี้ ซึ่งอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงความถี่ในการใช้งานนอกเหนือจากที่ FCC อนุญาตให้ใช้งานในสหรัฐฯ ตามข้อกำหนดที่ 15.407 ของกฎระเบียบ FCC

- อุปกรณ์นี้ใช้สำหรับผู้ประกอบเครื่อง OEM เท่านั้น
- อุปกรณ์นี้ไม่สามารถติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณอื่นใดหากไม่ได้รับอนุญาตจาก FCC

#### สหรัฐฯ—Federal Communications Commission (FCC)

อุปกรณ์นี้เป็นไปตาม Part 15 ของกฎระเบียบ FCC การใช้งานอุปกรณ์จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อดังต่อไปนี้:

- อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย
- อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการใช้งานที่ไม่เป็นไปตามความต้องการ

> หมายเหตุ: กำลังส่งของอแด็ปเตอร์อยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับขีดจำกัดความเสี่ยงของความถี่วิทยุ FCC อย่างไรก็ตาม ควรใช้อแด็ปเตอร์ในลักษณะที่หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลในระหว่างการทำงานตามปกติ เพื่อหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ที่ความเสี่ยงของความถี่วิทยุอาจเกินขีดจำกัดที่ FCC ระบุ คุณควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างคุณ (หรือบุคคลอื่นใดที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง) หรือระยะห่างขั้นต่ำตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการรับสิทธิ์ FCC และเสาสัญญาณที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ รายละเอียดของการกำหนดค่าที่อนุญาตมีอยู่ที่ http://www.fcc.gov/oet/ea/ โดยคุณจะต้องป้อนหมายเลข FCC ID บนอุปกรณ์

#### คำแถลงว่าด้วยสัญญาณรบกวน

อแด็ปเตอร์ไร้สายนี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัล Class B ตาม Part 15 ของกฎระเบียบ FCC ขีดจำกัดเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การป้องกันในระดับที่สมเหตุสมผลต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายสำหรับการติดตั้งในที่พักอาศัย อแด็ปเตอร์ไร้สายนี้จะสร้าง ใช้ และอาจแผ่พลังงานความถี่วิทยุ หากอแด็ปเตอร์ไร้สายไม่ได้รับการติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อแด็ปเตอร์ไร้สายดังกล่าวอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารด้วยวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่รับประกันว่าการรบกวนดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งเฉพาะ หากอแด็ปเตอร์ไร้สายนี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับคลื่นวิทยุหรือโทรทัศน์ (ซึ่งระบุได้ด้วยการปิดและเปิดอุปกรณ์) ผู้ใช้ก็ควรพยายามแก้ไขปัญหาการรบกวนโดยใช้มาตรการต่อไปนี้:

- เปลี่ยนทิศทางหรือย้ายตำแหน่งของเสารับสัญญาณของอุปกรณ์ที่ถูกรบกวน
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอแด็ปเตอร์ไร้สายและอุปกรณ์ที่ถูกรบกวน
- เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่มีอแด็ปเตอร์ไร้สายเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าบนวงจรอื่นที่ไม่ใช่วงจรที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ถูกรบกวน
- ติดต่อขอความช่วยเหลือจากตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคที่มีความชำนาญเกี่ยวกับวิทยุ/โทรทัศน์

> หมายเหตุ: อแด็ปเตอร์จะต้องได้รับการติดตั้งและใช้งานอย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำของผู้ผลิตที่ระบุไว้ในเอกสารสำหรับผู้ใช้ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ การติดตั้งหรือการใช้งานในลักษณะอื่นใดจะถือเป็นการละเมิดกฎระเบียบ FCC Part 15

### ข้อพิจารณาการอนุมัติด้านความปลอดภัย

อุปกรณ์นี้ได้รับการอนุมัติด้านความปลอดภัยในการเป็นชิ้นส่วนและเพื่อใช้สำหรับในอุปกรณ์สำเร็จที่ได้รับการกำหนดให้มีการประกอบชิ้นส่วนที่ยอมรับได้โดยหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม เมื่อติดตั้งแล้ว จะต้องเป็นไปตามข้อพิจารณาดังนี้:

- จะต้องติดตั้งลงในอุปกรณ์โฮสต์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ UL/EN/IEC 60950-1 2nd edition รวมถึงบทบัญญัติทั่วไปของ enclosure design 1.6.2 และ specifically paragraph 1.2.6.2 (Fire Enclosure)
- อุปกรณ์นี้จะต้องได้รับมาจากแหล่ง SELV เมื่อได้รับการติดตั้งในอุปกรณ์ขั้นสุดท้าย
- การทดสอบความร้อนจะต้องได้รับการยอมรับในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายเพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดของ UL/EN/IEC 60950-1 2nd edition

### สารฮาโลเจนต่ำ

หมายถึงกับสารหน่วงปฏิกิริยาการเกิดเปลวไฟที่ผ่านกรรมวิธีเติมโบรมีนและคลอรีน (BFRs/CFRs) และ PVC ในผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายเท่านั้น ส่วนประกอบของ Intel รวมถึงส่วนประกอบที่ซื้อมาเพื่อการประกอบในขั้นสุดท้ายตรงตามข้อกำหนด JS-709 และ PCB / สารตั้งต้นตรงตามข้อกำหนด IEC 61249-2-21 การทดแทนด้วยสารหน่วงปฏิกิริยาการเกิดเปลวไฟที่ใช้ฮาโลเจน และ / หรือ PVC อาจส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม

### สหภาพยุโรป

5.15 -5.35 GHz แบบย่านความถี่ต่ำใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญของ European Union directive 1999/5/EC ดู คำแถลงความสอดคล้องของสหภาพยุโรป

#### ประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรป

ประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรปสำหรับอแด็ปเตอร์แต่ละชุดมีอยู่ที่: http://www.intel.com/support/wireless/wlan/

ในการดูข้อมูลเกี่ยวกับประกาศความสอดคล้องสำหรับอแด็ปเตอร์ของคุณ ให้คลิกที่ลิงค์สำหรับอแด็ปเตอร์ของคุณ จากนั้นคลิกที่ ข้อมูลเพิ่มเติม > เอกสารเกี่ยวกับกฎระเบียบ

### ญี่ปุ่น

ใช้งานภายในอาคารในย่านความถี่ 5Ghz เท่านั้น

### เกาหลี

### โมรอกโก

การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ในย่านความถี่วิทยุ 2 (2417 MHz) ไม่ได้รับอนุญาตในเมืองต่อไปนี้: Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant และ Taza

การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ในย่านความถี่วิทยุ 4, 5, 6 และ 7 (2425 - 2442 MHz) ไม่ได้รับอนุญาตในเมืองต่อไปนี้: Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

### ไต้หวัน

### การอนุมัติวิทยุ

ในการระบุว่าคุณได้รับอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายของคุณในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่ โปรดตรวจสอบว่าหมายเลขชนิดวิทยุที่พิมพ์อยู่บนป้ายระบุของอุปกรณ์แสดงอยู่ในรายการในเอกสารแนวทางกฎระเบียบสำหรับ OEM ของผู้ผลิต

### เครื่องหมายสำหรับกฎระเบียบ

รายการเครื่องหมายสำหรับกฎระเบียบที่จำเป็นมีอยู่บนเว็บที่ http://www.intel.com/support/wireless/wlan/

ในการดูข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบสำหรับอแด็ปเตอร์ของคุณ ให้คลิกที่ลิงก์สำหรับอแด็ปเตอร์ของคุณ จากนั้นคลิกที่ ข้อมูลเพิ่มเติม > เอกสารเกี่ยวกับกฎระเบียบ

## ประกาศความสอดคล้องของยุโรป

อแด็ปเตอร์ที่ระบุด้านล่างนี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่จำเป็นของประกาศคำสั่ง 1999/5/EC ของสหภาพยุโรป

- Intel® Centrino® Wireless-N 100 (ใช้ได้กับการติดตั้ง Windows* 7 เท่านั้น)
- Intel® Centrino® Wireless-N 105 (ใช้ได้กับการติดตั้ง Windows* 7 เท่านั้น)
- Intel® Centrino® Wireless-N 130 (ใช้ได้กับการติดตั้ง Windows* 7 เท่านั้น)
- Intel® Centrino® Wireless-N 135 (ใช้ได้กับการติดตั้ง Windows* 7 เท่านั้น)
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200 (ใช้ได้กับการติดตั้ง Windows* 7 เท่านั้น)
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230 (ใช้กับการติดตั้ง Windows* Vista* ไม่ได้)
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

กลับไปที่ด้านบน

กลับไปที่สารบัญ

เครื่องหมายการค้าและข้อสงวนสิทธิ์