Επιστροφή στα Περιεχόμενα

# Κανονιστικές πληροφορίες

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω της εξελίξιμης κατάστασης των κανονισμών και προτύπων στο χώρο των ασύρματων LAN (IEEE 802.11 και παρόμοια πρότυπα), οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή. Η Intel Corporation δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για σφάλματα ή παραλείψεις στο παρόν έγγραφο.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

## Ασύρματοι προσαρμογείς WiFi/WiMAX

Οι πληροφορίες σε αυτή την ενότητα υποστηρίζουν τους ακόλουθους ασύρματους προσαρμογείς:

- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

Βλ. Προδιαγραφές για τις πλήρεις προδιαγραφές των ασύρματων προσαρμογέων.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτή την ενότητα, όλες οι αναφορές στον όρο «ασύρματος προσαρμογέας» αναφέρονται σε όλους τους προσαρμογείς που απαριθμούνται παραπάνω.

Παρέχονται οι παρακάτω πληροφορίες:

- Πληροφορίες για το χρήστη
- Κανονιστικές πληροφορίες

### Πληροφορίες για το χρήστη

#### Ειδοποιήσεις για την ασφάλεια

#### ΗΠΑ—FCC και FAA

Η FCC με τη δράση της στο ET Docket 96-8 υιοθέτησε ένα πρότυπο ασφάλειας για την ανθρώπινη έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (ΡΣ) που εκλύεται από εξοπλισμό πιστοποιημένο από τη FCC. Ο ασύρματος προσαρμογέας ικανοποιεί τα όρια για ανθρώπινη έκθεση που περιέχονται στο OET Bulletin 65, Παράρτημα C, 2001 και το ANSI/IEEE C95.1, 1992. Η σωστή λειτουργία αυτού του ραδιοεξοπλισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο, θα έχει ως αποτέλεσμα έκθεση σημαντικά χαμηλότερη από τα συνιστώμενα όρια της FCC.

Θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προφυλάξεις για την ασφάλεια:

- Μην αγγίζετε ή μετακινείτε την κεραία ενώ πραγματοποιεί η συσκευή μετάδοση ή λήψη.
- Μην κρατάτε κανένα εξάρτημα ραδιοσημάτων με τρόπο ώστε η κεραία να είναι πολύ κοντά ή να αγγίζει οποιοδήποτε εκτεθειμένο μέρος του σώματος, ειδικά το πρόσωπο ή τα μάτια, όταν γίνεται μετάδοση.
- Μην λειτουργείτε τον ραδιοεξοπλισμό ούτε να επιχειρήσετε να μεταδώσετε δεδομένα εκτός και είναι συνδεδεμένη η κεραία. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον ραδιοεξοπλισμό.
- Χρήση σε ειδικά περιβάλλοντα:
  - Η χρήση ασύρματων προσαρμογέων σε επικίνδυνες τοποθεσίες υπόκειται στους περιορισμούς που θέτουν οι διευθυντές ασφάλειας των περιβαλλόντων αυτών.
  - Η χρήση ασύρματων προσαρμογέων σε αεροσκάφη ελέγχεται από την Federal Aviation Administration (FAA).
  - Η χρήση ασύρματων συσκευών σε νοσηλευτικά ιδρύματα υπόκειται στους περιορισμούς που θέτει το κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα.

#### Χρήση κεραίας

Προκειμένου να συμμορφώνεστε με τα όρια έκθεσης FCC RF, οι ενσωματωμένες κεραίες χαμηλής ενίσχυσης πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστά (8 ίντσες) από κάθε άτομο ή στην ελάχιστη απόσταση που ορίζει η FCC στην άδεια χρήσης της μονάδας. Μπορείτε να δείτε τις εγκρίσεις FCC στη σχετική ιστοσελίδα της FCC στη διεύθυνση https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm, πληκτρολογώντας τον αριθμό αναγνωριστικού FCC που υπάρχει στην ετικέτα της μονάδας.

#### Προειδοποίηση για την αποφυγή κοντινών αποστάσεων σε εκρηκτική συσκευή

Προειδοποίηση: Μη θέτετε σε λειτουργία έναν φορητό πομπό (όπως ο ασύρματος προσαρμογέας) κοντά σε αθωράκιστους πυροκροτητές ή σε εκρηκτικό περιβάλλον εκτός εάν η συσκευή έχει τροποποιηθεί για τέτοια χρήση.

#### Προειδοποιήσεις για χρήση κεραίας

Προειδοποίηση: Για συμμόρφωση με τα όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες που θέτουν οι FCC και ANSI C95.1, συνιστάται η κεραία για τον ασύρματο προσαρμογέα που είναι εγκατεστημένος σε επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή να είναι εγκατεστημένη με τρόπο ώστε να απέχει τουλάχιστον 20 εκατοστά (8 ίντσες) από όλα τα άτομα ή την ελάχιστη απόσταση που ορίζει η FCC στην άδεια χρήσης της μονάδας. Μπορείτε να δείτε τις εγκρίσεις FCC στη σχετική ιστοσελίδα της FCC στη διεύθυνση https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm, πληκτρολογώντας τον αριθμό αναγνωριστικού FCC που υπάρχει στην ετικέτα της μονάδας.

Προειδοποίηση: Ο ασύρματος προσαρμογέας δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση με κατευθυντικές κεραίας υψηλής απολαβής.

#### Προσοχή για χρήση σε αεροσκάφος

Προσοχή: Οι κανονισμοί των FCC και FAA απαγορεύουν την λειτουργία ασύρματων συσκευών ραδιοσυχνοτήτων (ασύρματοι προσαρμογείς) κατά την πτήση επειδή τα σήματά τους μπορεί να παρέμβουν με τα κρίσιμα όργανα του αεροσκάφους.

#### Λοιπές ασύρματες συσκευές

Ειδοποιήσεις ασφάλειας για άλλες συσκευές στο ασύρματο δίκτυο: Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τους ασύρματους προσαρμογείς ή άλλες συσκευές στο ασύρματο δίκτυο.

#### Τοπικοί περιορισμοί στη χρήση ραδιοπρόσβασης 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n και 802.16e

Προσοχή: Επειδή οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται από τις συσκευές ασύρματου LAN 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n και 802.16e ενδεχομένως να μην έχουν εναρμονιστεί σε όλες τις χώρες, τα προϊόντα 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n και 802.16e είναι σχεδιασμένα για χρήση μόνο σε συγκεκριμένες χώρες, και απαγορεύεται να τίθενται σε λειτουργία σε χώρες διαφορετικές από αυτές όπου καθορίζεται η χρήση. Ως χρήστης των προϊόντων αυτών, είστε υπεύθυνος/η για να εξασφαλίσετε ότι τα προϊόντα χρησιμοποιούνται μόνο στις χώρες για τις οποίες προορίζονται, αλλά και για να εξασφαλίσετε ότι η ρύθμιση των παραμέτρων τους γίνεται με τη σωστή επιλογή συχνότητας και καναλιού για τη χώρα στην οποία χρησιμοποιούνται. Η διασύνδεση ελέγχου ισχύος μετάδοσης (TPC) της συσκευής αποτελεί μέρος του λογισμικού του βοηθητικού προγράμματος σύνδεσης WiFi του Intel® PROSet/Wireless. Οι λειτουργικοί περιορισμοί για Equivalent Isotropic Radiated Power (EIRP) παρέχονται από τον κατασκευαστή του συστήματος. Τυχόν απόκλιση από τις επιτρεπόμενες ρυθμίσεις ισχύος και συχνότητας για τη χώρα όπου χρησιμοποιείται η συσκευή αποτελεί παράβαση του εθνικού νόμου και ενδεχομένως να επιβληθεί ποινή για μια τέτοια παράβαση.

Για πληροφορίες ειδικές της χώρας, δείτε τις πρόσθετες πληροφορίες συμμόρφωσης που παρέχονται με το προϊόν.

#### Ασύρματη διαλειτουργικότητα

Ο προσαρμογέας είναι σχεδιασμένος για να λειτουργεί με άλλα προϊόντα ασύρματου LAN που βασίζονται σε ραδιοτεχνολογία διασποράς φάσματος ευθείας ακολουθίας (Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS) και για να συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα:

- Συμβατό πρότυπο IEEE 802.11b σε ασύρματο LAN
- Συμβατό πρότυπο IEEE 802.11g σε ασύρματο LAN
- Συμβατό πρότυπο IEEE 802.11a σε ασύρματο LAN
- Συμβατό πρότυπο IEEE 802.11n προσχέδιο 2.0 σε ασύρματο LAN
- Συμβατό πρότυπο IEEE 802.16e-2005 Wave 2
- Πιστοποίηση Wireless Fidelity, όπως ορίζεται από την Wi-Fi Alliance
- Πιστοποίηση WiMAX, όπως ορίζεται από το Φόρουμ WiMAX

#### Ο ασύρματος προσαρμογέας και η υγεία σας

Ο ασύρματος προσαρμογέας, όπως κι άλλες ραδιοσυσκευές, εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Ωστόσο, το επίπεδο ενέργειας που εκπέμπεται από τον ασύρματο προσαρμογέα είναι λιγότερο από την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που εκπέμπεται από άλλες ασύρματες συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα. Ο ασύρματος προσαρμογέας λειτουργεί στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών που περιέχονται στα πρότυπα ασφάλειας και τις συστάσεις για ραδιοσυχνότητες. Αυτά τα πρότυπα και συστάσεις αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφούσα γνώμη της επιστημονικής κοινότητας και απορρέουν από μελέτες επιστημονικών ομάδων και επιτροπών που εξετάζουν και ερμηνεύουν συνεχώς την εκτεταμένη ερευνητική βιβλιογραφία. Σε μερικές καταστάσεις ή περιβάλλοντα, η χρήση του ασύρματου προσαρμογέα ενδεχομένως να περιοριστεί από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου ή τους υπεύθυνους εκπροσώπους του εκάστοτε οργανισμού. Στα παραδείγματα αναλόγων καταστάσεων περιλαμβάνονται:

- Χρήση του ασύρματου προσαρμογέα κατά την αεροπορική πτήση ή
- Χρήση του ασύρματου προσαρμογέα σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος παρεμβολής με άλλες συσκευές ή υπηρεσίες η οποία παρεμβολή θεωρείται ή αναγνωρίζεται ως επιβλαβή.

Εάν δεν είστε βέβαιοι για την πολιτική που ισχύει για τη χρήση ασύρματων προσαρμογέων σε συγκεκριμένο οργανισμό ή περιβάλλον (σε αεροδρόμιο, για παράδειγμα), σας ενθαρρύνουμε να ζητήστε άδεια για τη χρήση του προσαρμογέα πριν τον ενεργοποιήσετε.

#### WEEE

### Κανονιστικές πληροφορίες

#### Πληροφορίες για τους Κατασκευαστές Πρωτότυπου Εξοπλισμού (OEM) και Ολοκληρωτές (Integrators):

Η ακόλουθη δήλωση πρέπει να περιλαμβάνεται με όλες τις εκδόσεις του παρόντος εγγράφου που παρέχονται σε OEM ή Integrators, αλλά δεν θα πρέπει να διανέμονται στον τελικό χρήστη.

- Η συσκευή αυτή προορίζεται για OEM και Integrators μόνο.
- Παρακαλούμε ανατρέξτε στο έγγραφο Παραχώρηση Εξοπλισμού για τους λοιπούς περιορισμούς.
- Η συσκευή αυτή θα πρέπει να τίθεται σε λειτουργία και να χρησιμοποιείται με τοπικά εγκεκριμένο σημείο πρόσβασης.
- Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που έχουν γίνει στο παρόν προϊόν χωρίς τη ρητή έγκριση της Intel ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να λειτουργεί το προϊόν.

#### Πληροφορίες που πρέπει να δοθούν στον τελικό χρήστη από τον Κατασκευαστή Πρωτότυπου Εξοπλισμού (OEM) ή Ολοκληρωτή (Integrator)

Οι ακόλουθες κανονιστικές ειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις ασφάλειας πρέπει να δημοσιευτούν στο έντυπο υλικό που παρέχεται στον τελικό χρήστη του προϊόντος ή του συστήματος που ενσωματώνει έναν ασύρματο προσαρμογέα Intel® σε συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς. Το κεντρικό υπολογιστικό σύστημα πρέπει να φέρει τη σήμανση "Περιέχει FCC ID: XXXXXXXX», όπου το FCC ID εμφανίζεται στην ετικέτα.

Ο ασύρματος προσαρμογέας Intel® πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, όπως περιγράφονται στο έντυπο υλικό χρήστη το οποίο συνοδεύει το προϊόν. Η Intel Corporation δεν ευθύνεται για τυχόν ραδιοφωνική ή τηλεοπτική παρεμβολή που προκαλεί η μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση των συσκευών που περιλαμβάνονται με το κιτ ασύρματου προσαρμογέα ή η υποκατάσταση ή προσάρτηση καλωδίων σύνδεσης και εξοπλισμού διαφορετικού από αυτόν που καθορίζεται από την Intel Corporation. Η διόρθωση της παρεμβολής που προκαλείται από τέτοια μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, υποκατάσταση ή προσάρτηση αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Η Intel Corporation και οι εξουσιοδοτημένοι μεταπωλητές ή διανομείς της δεν ευθύνονται για τυχόν βλάβη ή παραβίαση των κυβερνητικών κανονισμών που ενδεχομένως προκύψουν από την αποτυχία του χρήστη να συμμορφωθεί με αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες.

#### Τοπικός περιορισμός στη χρήση ραδιοπρόσβασης 802.11a, 802.11b, 802.11g και 802.11n

Η ακόλουθη δήλωση σχετικά με τους τοπικούς περιορισμούς πρέπει να δημοσιευτεί ως μέρος του έντυπου υλικού συμμόρφωσης για όλα τα προϊόντα 802.11a, 802.11b, 802.11g και 802.11n.

Προσοχή: Επειδή οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται από τις συσκευές ασύρματου LAN 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n και 802.16e ενδεχομένως να μην έχουν εναρμονιστεί σε όλες τις χώρες, τα προϊόντα 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n και 802.16e είναι σχεδιασμένα για χρήση μόνο σε συγκεκριμένες χώρες, και απαγορεύεται να τίθενται σε λειτουργία σε χώρες διαφορετικές από αυτές όπου καθορίζεται η χρήση. Ως χρήστης των προϊόντων αυτών, είστε υπεύθυνος/η για να εξασφαλίσετε ότι τα προϊόντα χρησιμοποιούνται μόνο στις χώρες για τις οποίες προορίζονται, αλλά και για να εξασφαλίσετε ότι η ρύθμιση των παραμέτρων τους γίνεται με τη σωστή επιλογή συχνότητας και καναλιού για τη χώρα στην οποία χρησιμοποιούνται. Τυχόν απόκλιση από τις επιτρεπόμενες ρυθμίσεις ισχύος και συχνότητας για τη χώρα όπου χρησιμοποιείται η συσκευή αποτελεί παράβαση του εθνικού νόμου και ενδεχομένως να επιβληθεί ποινή για μια τέτοια παράβαση.

### Απαιτήσεις της FCC για την παρεμβολή ραδιοσυχνοτήτων

Αυτός ο ασύρματος προσαρμογέας περιορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο λόγω της λειτουργίας του στο εύρος συχνοτήτων 5,15 έως 5,25 GHz. Η FCC απαιτεί αυτός ο ασύρματος προσαρμογέας να χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους για το εύρος συχνοτήτων 5,15 έως 5,25 GHz προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα για επιβλαβή παρέμβαση σε φορητά δορυφορικά συστήματα στο ίδιο κανάλι. Τα ραντάρ υψηλής ισχύος αποτελούν τους πρωτεύοντες χρήστες των ζωνών 5,25 έως 5,35 GHz και 5,65 έως 5,85 GHz. Αυτοί οι σταθμοί ραντάρ μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολή ή/και βλάβη στη συσκευή αυτή.

- Ο ασύρματος προσαρμογέας προορίζεται για OEM και Integrators μόνο.
- Αυτός ο ασύρματος προσαρμογέας δεν μπορεί να συνυπάρχει σε τοποθεσία με οποιονδήποτε άλλο μεταδότη, εκτός και αν είναι εγκεκριμένος από την FCC.

#### ΗΠΑ—Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC)

Ο ασύρματος προσαρμογέας συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκεινται στις δύο ακόλουθες συνθήκες:

- Η συσκευή αυτή ενδεχομένως να μην προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή.
- Η συσκευή αυτή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολή που ενδεχομένως να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ακτινοβολούμενη ισχύς εξόδου του προσαρμογέα βρίσκεται πολύ πιο χαμηλά από τα όρια έκθεσης ραδιοσυχνοτήτων που θέτει η FCC. Όμως, ο προσαρμογέας θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα για ανθρώπινη επαφή κατά την κανονική λειτουργία. Για να αποφευχθεί η πιθανότητα υπέρβασης των ορίων έκθεσης ραδιοσυχνοτήτων FCC, θα πρέπει να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών ή η ελάχιστη απόσταση που ορίζει η FCC στην άδεια χρήσης, μεταξύ του εαυτού σας (ή οποιουδήποτε άλλου ατόμου στην κοντινή περιοχή) και της κεραίας που βρίσκεται ενσωματωμένη στον υπολογιστή. Λεπτομέρειες για τις εγκεκριμένες ρυθμίσεις παραμέτρων θα βρείτε στη διεύθυνση http://www.fcc.gov/oet/ea/ πληκτρολογώντας τον αριθμό αναγνωριστικού FCC που βρίσκεται στη συσκευή.

#### Δήλωση περί παρεμβολών

Αυτός ο ασύρματος προσαρμογέας δοκιμάστηκε και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές τάξης B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Τα όρια αυτά είναι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβής παρεμβολής σε εγκατάσταση σε κατοικημένη περιοχή. Αυτός ο ασύρματος προσαρμογέας παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολήσει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Εάν ο ασύρματος προσαρμογέας δεν εγκαθίσταται και δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, ο ασύρματος προσαρμογέας ενδεχομένως να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι τέτοια παρεμβολή θα προκύψει σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο ασύρματος προσαρμογέας προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη (γεγονός που μπορεί να καθοριστεί με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού), ο χρήστης ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της αντένας δέκτη του εξοπλισμού που αντιμετωπίζει την παρεμβολή.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του ασύρματου προσαρμογέα και του εξοπλισμού που αντιμετωπίζει την παρεμβολή.
- Συνδέστε τον υπολογιστή με τον ασύρματο προσαρμογέα σε υποδοχή κυκλώματος διαφορετικού από αυτό, στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο εξοπλισμός που αντιμετωπίζει την παρεμβολή.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για βοήθεια.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο προσαρμογέας πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, όπως περιγράφονται στο έντυπο υλικό χρήστη το οποίο συνοδεύει το προϊόν. Τυχόν άλλη εγκατάσταση ή χρήση παραβιάζει τους κανονισμούς FCC Μέρος 15.

### Ζητήματα έγκρισης ασφάλειας

Η παρούσα συσκευή έχει λάβει έγκριση ασφάλειας ως στοιχείο και προορίζεται μόνο για χρήση σε πλήρη εξοπλισμό, όπου η αποδοχή του συνδυασμού καθορίζεται από τους αντίστοιχους οργανισμούς ασφάλειας. Κατά την εγκατάσταση, πρέπει να λάβετε υπόψη τα εξής ζητήματα:

- Πρέπει να εγκατασταθεί σε μια συμβατή κεντρική συσκευή που πληροί τις απαιτήσεις της έγκρισης UL/EN/IEC 60950-1 2η έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των γενικών διατάξεων για το σχεδιασμό περιβλήματος της ενότητας 1.6.2 και ειδικά της παραγράφου 1.2.6.2 (Fire Enclosure).
- Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται από πηγή πολύ χαμηλής τάσης (SELV) όταν είναι εγκατεστημένη στον εξοπλισμό τελικής χρήσης.
- Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος θέρμανσης στο προϊόν τελικής χρήσης, ώστε να διαπιστωθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις της έγκρισης UL/EN/IEC 60950-1 2η έκδοση.

### Χαμηλό αλογόνο

Ισχύει μόνο για τα βρωμιούχα και χλωριωμένα επιβραδυντικά φλόγας (BFR/CFR) και το PVC στο τελικό προϊόν. Τα εξαρτήματα της Intel, καθώς και τα αγορασμένα εξαρτήματα στην τελική διάταξη, πληρούν τις απαιτήσεις JS-709 και η πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος/το υπόστρωμα πληροί τις απαιτήσεις IEC 61249-2-21. Η αντικατάσταση των αλογονωμένων επιβραδυντικών φλόγας ή/και του PVC ενδέχεται να μην ωφελεί το περιβάλλον.

### Ταϊβάν

### Εγκρίσεις ραδιοεπικοινωνιών

Προκειμένου να καθορίσετε εάν σάς επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ασύρματου δικτύου σε κάποια συγκεκριμένη χώρα, παρακαλούμε ελέγξτε εάν ο αριθμός τύπου ραδιοσυσκευής που αναγράφεται στην ετικέτα αναγνώρισης της συσκευής σας παρατίθεται στο έντυπο κανονιστικής καθοδήγησης του κατασκευαστή γνήσιου εξοπλισμού (OEM).

### Κανονιστικές σημάνσεις

Μπορείτε να βρείτε τη λίστα ρυθμιστικών σημάνσεων στο διαδίκτυο στη διαδικτυακή διεύθυνση http://www.intel.com/support/wireless/wlan/

Για να βρείτε τις πληροφορίες ρυθμιστικών απαιτήσεων για τον προσαρμογέα σας, κάντε κλικ στη σύνδεση για τον προσαρμογέα σας. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Πρόσθετες πληροφορίες > Έγγραφα ρυθμιστικών απαιτήσεων.

## Προσαρμογείς Intel WiFi, συμβατοί με 802.11n

Οι πληροφορίες σε αυτή την ενότητα ισχύουν για τα ακόλουθα προϊόντα:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Βλ. Προδιαγραφές για τις προδιαγραφές των ασύρματων προσαρμογέων.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτή την ενότητα, όλες οι αναφορές στον όρο «ασύρματος προσαρμογέας» αναφέρονται σε όλους τους προσαρμογείς που απαριθμούνται παραπάνω.

Παρέχονται οι παρακάτω πληροφορίες:

- Πληροφορίες για το χρήστη
- Κανονιστικές πληροφορίες

### Πληροφορίες για το χρήστη

#### Ειδοποιήσεις για την ασφάλεια

#### ΗΠΑ—FCC και FAA

Η FCC με τη δράση της στο ET Docket 96-8 υιοθέτησε ένα πρότυπο ασφάλειας για την ανθρώπινη έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (ΡΣ) που εκλύεται από εξοπλισμό πιστοποιημένο από τη FCC. Ο ασύρματος προσαρμογέας ικανοποιεί τα όρια για ανθρώπινη έκθεση που περιέχονται στο OET Bulletin 65, Παράρτημα C, 2001 και το ANSI/IEEE C95.1, 1992. Η σωστή λειτουργία αυτού του ραδιοεξοπλισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο, θα έχει ως αποτέλεσμα έκθεση σημαντικά χαμηλότερη από τα συνιστώμενα όρια της FCC.

Θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προφυλάξεις για την ασφάλεια:

- Μην αγγίζετε ή μετακινείτε την κεραία ενώ πραγματοποιεί η συσκευή μετάδοση ή λήψη.
- Μην κρατάτε κανένα εξάρτημα ραδιοσημάτων με τρόπο ώστε η κεραία να είναι πολύ κοντά ή να αγγίζει οποιοδήποτε εκτεθειμένο μέρος του σώματος, ειδικά το πρόσωπο ή τα μάτια, όταν γίνεται μετάδοση.
- Μην λειτουργείτε τον ραδιοεξοπλισμό ούτε να επιχειρήσετε να μεταδώσετε δεδομένα εκτός και είναι συνδεδεμένη η κεραία. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον ραδιοεξοπλισμό.
- Χρήση σε ειδικά περιβάλλοντα:
  - Η χρήση ασύρματων προσαρμογέων σε επικίνδυνες τοποθεσίες υπόκειται στους περιορισμούς που θέτουν οι διευθυντές ασφάλειας των περιβαλλόντων αυτών.
  - Η χρήση ασύρματων προσαρμογέων σε αεροσκάφη ελέγχεται από την Federal Aviation Administration (FAA).
  - Η χρήση ασύρματων συσκευών σε νοσηλευτικά ιδρύματα υπόκειται στους περιορισμούς που θέτει το κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα.

#### Χρήση κεραίας

Προκειμένου να συμμορφώνεστε με τα όρια έκθεσης FCC RF, οι ενσωματωμένες κεραίες χαμηλής ενίσχυσης πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστά (8 ίντσες) από κάθε άτομο ή στην ελάχιστη απόσταση που ορίζει η FCC στην άδεια χρήσης της μονάδας. Μπορείτε να δείτε τις εγκρίσεις FCC στη σχετική ιστοσελίδα της FCC στη διεύθυνση https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm, πληκτρολογώντας τον αριθμό αναγνωριστικού FCC που υπάρχει στην ετικέτα της μονάδας.

#### Προειδοποίηση για την αποφυγή κοντινών αποστάσεων σε εκρηκτική συσκευή

Προειδοποίηση: Μη θέτετε σε λειτουργία έναν φορητό πομπό (όπως ο ασύρματος προσαρμογέας) κοντά σε αθωράκιστους πυροκροτητές ή σε εκρηκτικό περιβάλλον εκτός εάν η συσκευή έχει τροποποιηθεί για τέτοια χρήση.

#### Προειδοποιήσεις για χρήση κεραίας

Προειδοποίηση: Για συμμόρφωση με τα όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες που θέτουν οι FCC και ANSI C95.1, συνιστάται η κεραία για τον ασύρματο προσαρμογέα που είναι εγκατεστημένος σε επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή να είναι εγκατεστημένη με τρόπο ώστε να απέχει τουλάχιστον 20 εκατοστά (8 ίντσες) από όλα τα άτομα ή την ελάχιστη απόσταση που ορίζει η FCC στην άδεια χρήσης της μονάδας. Μπορείτε να δείτε τις εγκρίσεις FCC στη σχετική ιστοσελίδα της FCC στη διεύθυνση https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm, πληκτρολογώντας τον αριθμό αναγνωριστικού FCC που υπάρχει στην ετικέτα της μονάδας.

Προειδοποίηση: Ο ασύρματος προσαρμογέας δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση με κατευθυντικές κεραίας υψηλής απολαβής.

#### Προσοχή για χρήση σε αεροσκάφος

Προσοχή: Οι κανονισμοί των FCC και FAA απαγορεύουν την λειτουργία ασύρματων συσκευών ραδιοσυχνοτήτων (ασύρματοι προσαρμογείς) κατά την πτήση επειδή τα σήματά τους μπορεί να παρέμβουν με τα κρίσιμα όργανα του αεροσκάφους.

#### Λοιπές ασύρματες συσκευές

Ειδοποιήσεις ασφάλειας για άλλες συσκευές στο ασύρματο δίκτυο: Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τους ασύρματους προσαρμογείς ή άλλες συσκευές στο ασύρματο δίκτυο.

#### Τοπικοί περιορισμοί στη χρήση ραδιοπρόσβασης 802.11a, 802.11b, 802.11g και 802.11n

Προσοχή: Επειδή οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται από τις συσκευές ασύρματου LAN 802.11a, 802.11b, 802.11g και 802.11n ενδεχομένως να μην έχουν εναρμονιστεί σε όλες τις χώρες, τα προϊόντα 802.11a, 802.11b, 802.11g και 802.11n είναι σχεδιασμένα για χρήση μόνο σε συγκεκριμένες χώρες, και απαγορεύεται να τίθενται σε λειτουργία σε χώρες διαφορετικές από αυτές όπου καθορίζεται η χρήση. Ως χρήστης των προϊόντων αυτών, είστε υπεύθυνος/η για να εξασφαλίσετε ότι τα προϊόντα χρησιμοποιούνται μόνο στις χώρες για τις οποίες προορίζονται, αλλά και για να εξασφαλίσετε ότι η ρύθμιση των παραμέτρων τους γίνεται με τη σωστή επιλογή συχνότητας και καναλιού για τη χώρα στην οποία χρησιμοποιούνται. Η διασύνδεση ελέγχου ισχύος μετάδοσης (TPC) της συσκευής αποτελεί μέρος του λογισμικού του βοηθητικού προγράμματος σύνδεσης WiFi του Intel® PROSet/Wireless. Οι λειτουργικοί περιορισμοί για Equivalent Isotropic Radiated Power (EIRP) παρέχονται από τον κατασκευαστή του συστήματος. Τυχόν απόκλιση από τις επιτρεπόμενες ρυθμίσεις ισχύος και συχνότητας για τη χώρα όπου χρησιμοποιείται η συσκευή αποτελεί παράβαση του εθνικού νόμου και ενδεχομένως να επιβληθεί ποινή για μια τέτοια παράβαση.

Για πληροφορίες ειδικές της χώρας, δείτε τις πρόσθετες πληροφορίες συμμόρφωσης που παρέχονται με το προϊόν.

#### Ασύρματη διαλειτουργικότητα

Ο προσαρμογέας είναι σχεδιασμένος για να λειτουργεί με άλλα προϊόντα ασύρματου LAN που βασίζονται σε ραδιοτεχνολογία διασποράς φάσματος ευθείας ακολουθίας (Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS) και για να συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα:

- Συμβατό πρότυπο IEEE 802.11b σε ασύρματο LAN
- Συμβατό πρότυπο IEEE 802.11g σε ασύρματο LAN
- Συμβατό πρότυπο IEEE 802.11a σε ασύρματο LAN
- Συμβατό πρότυπο IEEE 802.11n προσχέδιο 2.0 σε ασύρματο LAN
- Πιστοποίηση Wireless Fidelity, όπως ορίζεται από την Wi-Fi Alliance

#### Ο ασύρματος προσαρμογέας και η υγεία σας

Ο ασύρματος προσαρμογέας, όπως κι άλλες ραδιοσυσκευές, εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Ωστόσο, το επίπεδο ενέργειας που εκπέμπεται από τον ασύρματο προσαρμογέα είναι λιγότερο από την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που εκπέμπεται από άλλες ασύρματες συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα. Ο ασύρματος προσαρμογέας λειτουργεί στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών που περιέχονται στα πρότυπα ασφάλειας και τις συστάσεις για ραδιοσυχνότητες. Αυτά τα πρότυπα και συστάσεις αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφούσα γνώμη της επιστημονικής κοινότητας και απορρέουν από μελέτες επιστημονικών ομάδων και επιτροπών που εξετάζουν και ερμηνεύουν συνεχώς την εκτεταμένη ερευνητική βιβλιογραφία. Σε μερικές καταστάσεις ή περιβάλλοντα, η χρήση του ασύρματου προσαρμογέα ενδεχομένως να περιοριστεί από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου ή τους υπεύθυνους εκπροσώπους του εκάστοτε οργανισμού. Στα παραδείγματα αναλόγων καταστάσεων περιλαμβάνονται:

- Χρήση του ασύρματου προσαρμογέα κατά την αεροπορική πτήση ή
- Χρήση του ασύρματου προσαρμογέα σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος παρεμβολής με άλλες συσκευές ή υπηρεσίες η οποία παρεμβολή θεωρείται ή αναγνωρίζεται ως επιβλαβή.

Εάν δεν είστε βέβαιοι για την πολιτική που ισχύει για τη χρήση ασύρματων προσαρμογέων σε συγκεκριμένο οργανισμό ή περιβάλλον (σε αεροδρόμιο, για παράδειγμα), σας ενθαρρύνουμε να ζητήστε άδεια για τη χρήση του προσαρμογέα πριν τον ενεργοποιήσετε.

#### WEEE

### Κανονιστικές πληροφορίες

#### Πληροφορίες για τους Κατασκευαστές Πρωτότυπου Εξοπλισμού (OEM) και Ολοκληρωτές (Integrators):

Η ακόλουθη δήλωση πρέπει να περιλαμβάνεται με όλες τις εκδόσεις του παρόντος εγγράφου που παρέχονται σε OEM ή Integrators, αλλά δεν θα πρέπει να διανέμονται στον τελικό χρήστη.

- Η συσκευή αυτή προορίζεται για OEM και Integrators μόνο.
- Παρακαλούμε ανατρέξτε στο έγγραφο Παραχώρηση Εξοπλισμού για τους λοιπούς περιορισμούς.
- Η συσκευή αυτή θα πρέπει να τίθεται σε λειτουργία και να χρησιμοποιείται με τοπικά εγκεκριμένο σημείο πρόσβασης.
- Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που έχουν γίνει στο παρόν προϊόν χωρίς τη ρητή έγκριση της Intel ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να λειτουργεί το προϊόν.

#### Πληροφορίες που πρέπει να δοθούν στον τελικό χρήστη από τον Κατασκευαστή Πρωτότυπου Εξοπλισμού (OEM) ή Ολοκληρωτή (Integrator)

Οι ακόλουθες κανονιστικές ειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις ασφάλειας πρέπει να δημοσιευτούν στο έντυπο υλικό που παρέχεται στον τελικό χρήστη του προϊόντος ή του συστήματος που ενσωματώνει έναν ασύρματο προσαρμογέα Intel® σε συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς. Το κεντρικό υπολογιστικό σύστημα πρέπει να φέρει τη σήμανση "Περιέχει FCC ID: XXXXXXXX», όπου το FCC ID εμφανίζεται στην ετικέτα.

Ο ασύρματος προσαρμογέας πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, όπως περιγράφονται στο έντυπο υλικό χρήστη το οποίο συνοδεύει το προϊόν. Για εγκρίσεις ειδικές των χωρών, βλ. Εγκρίσεις ραδιοεπικοινωνιών. Η Intel Corporation δεν ευθύνεται για τυχόν ραδιοφωνική ή τηλεοπτική παρεμβολή που προκαλεί η μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση των συσκευών που περιλαμβάνονται με το κιτ ασύρματου προσαρμογέα ή η υποκατάσταση ή προσάρτηση καλωδίων σύνδεσης και εξοπλισμού διαφορετικού από αυτόν που καθορίζεται από την Intel Corporation. Η διόρθωση της παρεμβολής που προκαλείται από τέτοια μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, υποκατάσταση ή προσάρτηση αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Η Intel Corporation και οι εξουσιοδοτημένοι μεταπωλητές ή διανομείς της δεν ευθύνονται για τυχόν βλάβη ή παραβίαση των κυβερνητικών κανονισμών που ενδεχομένως προκύψουν από την αποτυχία του χρήστη να συμμορφωθεί με αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες.

#### Τοπικός περιορισμός στη χρήση ραδιοπρόσβασης 802.11a, 802.11b, 802.11g και 802.11n

Η ακόλουθη δήλωση σχετικά με τους τοπικούς περιορισμούς πρέπει να δημοσιευτεί ως μέρος του έντυπου υλικού συμμόρφωσης για όλα τα προϊόντα 802.11a, 802.11b, 802.11g και 802.11n.

Προσοχή: Επειδή οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται από τις συσκευές ασύρματου LAN 802.11a, 802.11b, 802.11g και 802.11n ενδεχομένως να μην έχουν εναρμονιστεί σε όλες τις χώρες, τα προϊόντα 802.11a, 802.11b, 802.11g και 802.11n είναι σχεδιασμένα για χρήση μόνο σε συγκεκριμένες χώρες, και απαγορεύεται να τίθενται σε λειτουργία σε χώρες διαφορετικές από αυτές όπου καθορίζεται η χρήση. Ως χρήστης των προϊόντων αυτών, είστε υπεύθυνος/η για να εξασφαλίσετε ότι τα προϊόντα χρησιμοποιούνται μόνο στις χώρες για τις οποίες προορίζονται, αλλά και για να εξασφαλίσετε ότι η ρύθμιση των παραμέτρων τους γίνεται με τη σωστή επιλογή συχνότητας και καναλιού για τη χώρα στην οποία χρησιμοποιούνται. Τυχόν απόκλιση από τις επιτρεπόμενες ρυθμίσεις και περιορισμούς στη χώρα όπου χρησιμοποιείται η συσκευή αποτελεί παράβαση του εθνικού νόμου και ενδεχομένως να επιβληθεί ποινή για μια τέτοια παράβαση.

### Απαιτήσεις της FCC για την παρεμβολή ραδιοσυχνοτήτων

Αυτή η συσκευή περιορίζεται σε χρήση σε εσωτερικό χώρο λόγω της λειτουργίας της στα εύρη τιμών συχνοτήτων 5,15 έως 5,25 GHz και 5,470 έως 5,725 GHz. Η FCC απαιτεί η χρήση αυτού του προϊόντος να γίνεται σε εσωτερικό χώρο για εύρη τιμών συχνοτήτων 5,15 έως 5,25 GHz και 5,470 έως 5,725 GHz για να μειωθεί το ενδεχόμενο της βλαβερούς παρεμβολής σε δορυφορικά συστήματα κινητής τηλεφωνίας με κανάλια της ίδιας συχνότητας. Τα ραντάρ υψηλής ισχύος αποτελούν τους πρωτεύοντες χρήστες των ζωνών 5,25 έως 5,35 GHz και 5,65 έως 5,85 GHz. Αυτοί οι σταθμοί ραντάρ μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολή ή/και βλάβη στη συσκευή αυτή. Δεν παρέχονται ρυθμίσεις διαμόρφωσης για αυτόν τον ασύρματο προσαρμογέα που επιτρέπει οποιαδήποτε αλλαγή στη συχνότητα λειτουργίας εκτός του πλαισίου της άδειας που χορηγήθηκε από την FCC για λειτουργία στις Η.Π.Α. σύμφωνα με το Μέρος 15.407 των κανονισμών της FCC.

- Η συσκευή αυτή προορίζεται για OEM και Integrators μόνο.
- Η συσκευή αυτή δεν μπορεί να συνυπάρχει σε τοποθεσία με οποιονδήποτε άλλο μεταδότη, εκτός και αν είναι εγκεκριμένος από την FCC.

#### ΗΠΑ—Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC)

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκεινται στις δύο ακόλουθες συνθήκες:

- Η συσκευή αυτή ενδεχομένως να μην προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή.
- Η συσκευή αυτή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολή που ενδεχομένως να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ακτινοβολούμενη ισχύς εξόδου του προσαρμογέα βρίσκεται πολύ πιο χαμηλά από τα όρια έκθεσης ραδιοσυχνοτήτων που θέτει η FCC. Όμως, ο προσαρμογέας θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα για ανθρώπινη επαφή κατά την κανονική λειτουργία. Για να αποφευχθεί η πιθανότητα υπέρβασης των ορίων έκθεσης ραδιοσυχνοτήτων FCC, θα πρέπει να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών ή η ελάχιστη απόσταση που ορίζει η FCC στην άδεια χρήσης, μεταξύ του εαυτού σας (ή οποιουδήποτε άλλου ατόμου στην κοντινή περιοχή) και της κεραίας που βρίσκεται ενσωματωμένη στον υπολογιστή. Λεπτομέρειες για τις εγκεκριμένες ρυθμίσεις παραμέτρων θα βρείτε στη διεύθυνση http://www.fcc.gov/oet/ea/ πληκτρολογώντας τον αριθμό αναγνωριστικού FCC που βρίσκεται στη συσκευή.

#### Δήλωση περί παρεμβολών

Αυτός ο ασύρματος προσαρμογέας δοκιμάστηκε και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές τάξης B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Τα όρια αυτά είναι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβής παρεμβολής σε εγκατάσταση σε κατοικημένη περιοχή. Αυτός ο ασύρματος προσαρμογέας παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολήσει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Εάν ο ασύρματος προσαρμογέας δεν εγκαθίσταται και δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, ο ασύρματος προσαρμογέας ενδεχομένως να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι τέτοια παρεμβολή θα προκύψει σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο ασύρματος προσαρμογέας προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη (γεγονός που μπορεί να καθοριστεί με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού), ο χρήστης ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της αντένας δέκτη του εξοπλισμού που αντιμετωπίζει την παρεμβολή.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του ασύρματου προσαρμογέα και του εξοπλισμού που αντιμετωπίζει την παρεμβολή.
- Συνδέστε τον υπολογιστή με τον ασύρματο προσαρμογέα σε υποδοχή κυκλώματος διαφορετικού από αυτό, στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο εξοπλισμός που αντιμετωπίζει την παρεμβολή.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για βοήθεια.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο προσαρμογέας πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, όπως περιγράφονται στο έντυπο υλικό χρήστη το οποίο συνοδεύει το προϊόν. Τυχόν άλλη εγκατάσταση ή χρήση παραβιάζει τους κανονισμούς FCC Μέρος 15.

### Ζητήματα έγκρισης ασφάλειας

Η παρούσα συσκευή έχει λάβει έγκριση ασφάλειας ως στοιχείο και προορίζεται μόνο για χρήση σε πλήρη εξοπλισμό, όπου η αποδοχή του συνδυασμού καθορίζεται από τους αντίστοιχους οργανισμούς ασφάλειας. Κατά την εγκατάσταση, πρέπει να λάβετε υπόψη τα εξής ζητήματα:

- Πρέπει να εγκατασταθεί σε μια συμβατή κεντρική συσκευή που πληροί τις απαιτήσεις της έγκρισης UL/EN/IEC 60950-1 2η έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των γενικών διατάξεων για το σχεδιασμό περιβλήματος της ενότητας 1.6.2 και ειδικά της παραγράφου 1.2.6.2 (Fire Enclosure).
- Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται από πηγή πολύ χαμηλής τάσης (SELV) όταν είναι εγκατεστημένη στον εξοπλισμό τελικής χρήσης.
- Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος θέρμανσης στο προϊόν τελικής χρήσης, ώστε να διαπιστωθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις της έγκρισης UL/EN/IEC 60950-1 2η έκδοση.

### Χαμηλό αλογόνο

Ισχύει μόνο για τα βρωμιούχα και χλωριωμένα επιβραδυντικά φλόγας (BFR/CFR) και το PVC στο τελικό προϊόν. Τα εξαρτήματα της Intel, καθώς και τα αγορασμένα εξαρτήματα στην τελική διάταξη, πληρούν τις απαιτήσεις JS-709 και η πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος/το υπόστρωμα πληροί τις απαιτήσεις IEC 61249-2-21. Η αντικατάσταση των αλογονωμένων επιβραδυντικών φλόγας ή/και του PVC ενδέχεται να μην ωφελεί το περιβάλλον.

### Ευρωπαϊκή Ένωση

Το χαμηλό εύρος 5,15 - 5,35 GHz είναι για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο.

Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλ. Δηλώσεις συμμόρφωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

#### Δηλώσεις συμμόρφωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Δήλωση Συμμόρφωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση για κάθε προσαρμογέα διατίθεται στις ακόλουθες διαδικτυακές τοποθεσίες: http://www.intel.com/support/wireless/wlan/.

Για να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης για τον προσαρμογέα σας, κάντε κλικ στη σύνδεση για τον προσαρμογέα σας. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Πρόσθετες πληροφορίες > Έγγραφα ρυθμιστικών απαιτήσεων.

### Ιαπωνία

Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο στη ζώνη των 5 Ghz.

### Κορέα

### Μαρόκο

Η λειτουργία αυτού του προϊόντος στο ραδιοκανάλι 2 (2417 MHz) δεν είναι εξουσιοδοτημένη στις ακόλουθες πόλεις: Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant και Taza.

Η λειτουργία αυτού του προϊόντος στα ραδιοκανάλια 4, 5, 6 και 7 (2425 - 2442 MHz) δεν είναι εξουσιοδοτημένη στις ακόλουθες πόλεις: Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

### Ταϊβάν

### Εγκρίσεις ραδιοεπικοινωνιών

Προκειμένου να καθορίσετε εάν σάς επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ασύρματου δικτύου σε κάποια συγκεκριμένη χώρα, παρακαλούμε ελέγξτε εάν ο αριθμός τύπου ραδιοσυσκευής που αναγράφεται στην ετικέτα αναγνώρισης της συσκευής σας παρατίθεται στο έντυπο κανονιστικής καθοδήγησης του κατασκευαστή γνήσιου εξοπλισμού (OEM).

### Κανονιστικές σημάνσεις

Μπορείτε να βρείτε τη λίστα ρυθμιστικών σημάνσεων στο διαδίκτυο στη διαδικτυακή διεύθυνση http://www.intel.com/support/wireless/wlan/

Για να βρείτε τις πληροφορίες ρυθμιστικών απαιτήσεων για τον προσαρμογέα σας, κάντε κλικ στη σύνδεση για τον προσαρμογέα σας. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Πρόσθετες πληροφορίες > Έγγραφα ρυθμιστικών απαιτήσεων.

## Δήλωση συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις

Κάθε ένας από τους προσαρμογείς που αναφέρονται παρακάτω συνάδουν με τις απαιτήσεις της οδηγίας 1999/5/EΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100 (Διατίθεται μόνο σε εγκαταστάσεις Windows* 7)
- Intel® Centrino® Wireless-N 105 (Διατίθεται μόνο σε εγκαταστάσεις Windows* 7)
- Intel® Centrino® Wireless-N 130 (Διατίθεται μόνο σε εγκαταστάσεις Windows* 7)
- Intel® Centrino® Wireless-N 135 (Διατίθεται μόνο σε εγκαταστάσεις Windows* 7)
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200 (Διατίθεται μόνο σε εγκαταστάσεις Windows* 7)
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230 (Δεν διατίθεται σε εγκαταστάσεις Windows* Vista*)
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Επιστροφή στην αρχή

Επιστροφή στα Περιεχόμενα

Εμπορικά σήματα και αποποιήσεις