İçindekilere Dön

# Düzenleyici Bilgiler

> NOT: Kablosuz LAN alanında geliştirilmekte olan düzenlemeler ve standartlar nedeniyle (IEEE 802.11 ve benzeri standartlar), burada verilen bilgiler değişikliğe uğrayabilir. Intel Corporation bu belgedeki hatalardan ya da eksikliklerden sorumlu değildir.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

## Intel WiFi/WiMAX Kablosuz Bağdaştırıcıları

Bu bölümdeki bilgiler yalnızca aşağıdaki kablosuz bağdaştırıcılar için geçerlidir:

- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

Kablosuz bağdaştırıcıların eksiksiz teknik özelliklerini görmek için Teknik Özellikler konusuna bakın.

> NOT: Bu bölümde geçen "kablosuz bağdaştırıcı" ibareleri yukarıda listelenen tüm bağdaştırıcıları kapsamaktadır.

Aşağıdaki bilgiler sağlanmıştır:

- Kullanıcıya Yönelik Bilgiler
- Düzenleyici Bilgiler

### Kullanıcıya Yönelik Bilgiler

#### Güvenlik Uyarıları

#### ABD—FCC ve FAA

FCC, ET Docket 96-8 uygulaması ile, insanların FCC onaylı ekipmanlardan yayılan radyo frekanslı (RF) elektromanyetik enerjiye maruz kalmalarına ilişkin bir güvenlik standardını benimsemiştir. Kablosuz bağdaştırıcı, 2001 tarihli OET Bülten 65, Ek C ve 1992 tarihli ANSI/IEEC C95.1 standartlarında yer alan İnsan Maruz Kalma sınır değerlerine uygundur. Bu radyo bağlantısı, bu kılavuzda verilen talimatlara uygun olarak gerektiği gibi çalıştırıldığı takdirde, maruz kalma riski FCC'nin önerdiği sınır değerlerin oldukça altında kalır.

Aşağıdaki güvenlik önlemleri alınmalıdır:

- Aygıt sinyal alırken veya iletirken, antene dokunmayın veya anteni hareket ettirmeyin.
- Aygıt sinyal iletirken, radyo içeren bileşenleri, anten vücudun açıkta kalan parçalarına, özellikle yüze veya gözlere çok yakın olacak veya temas edecek şekilde tutmayın.
- Anten takılı değilken radyoyu çalıştırmayın ya da veri iletmeye çalışmayın; aksi halde, radyoya zarar verebilirsiniz.
- Belirli ortamlarda kullanın:
  - Kablosuz bağdaştırıcıların tehlikeli yerlerde kullanılması, bu tür ortamların güvenlik idarecileri tarafından belirlenen kısıtlamalara tabidir.
  - Kablosuz bağdaştırıcıların uçaklarda kullanılması, Federal Havacılık Kurumu (FAA) tarafından düzenlenir.
  - Kablosuz bağdaştırıcıların hastanelerde kullanılması, her hastane tarafından belirlenen kısıtlamalara tabidir.

#### Anten Kullanımı

FCC RF maruz kalma sınır değerlerine uygunluk açısından, düşük kazançlı bütünleşik antenler, herkesin vücudundan en az 20cm (8 inç) veya daha fazla bir uzaklığa ya da FCC modülü ruhsat koşulunda belirtilen minimum mesafeye yerleştirilmelidir. FCC ruhsatları, https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm adresindeki FCC Ekipman Yetkisi web sitesinde, modül etiketinin üzerinde basılı FCC Kodu girilerek görülebilir.

#### Patlayıcı Aygıtlar İçin Yakınlık Uyarısı

Uyarı: Taşınabilir bir vericiyi (örneğin, bu kablosuz bağdaştırıcıyı), koruyucusuz dinamit tapalarının yakınında veya patlayıcı bir ortamda, verici bu tür bir kullanıma uygun olacak şekilde değiştirilmediği sürece, çalıştırmayın.

#### Anten Uyarıları

Uyarı: FCC ve ANSI C95.1 RF maruz kalma sınır değerlerine uygunluk açısından, bir masaüstü veya taşınabilir bilgisayara takılı olan kablosuz bağdaştırıcı için, kablosuz bağdaştırıcı anteninin herkesten en az 20 cm (8 inç) bir ayırma uzaklığı veya modül ruhsat koşullarında belirtilen minimum mesafeyi sağlayacak şekilde takılması önerilir. FCC ruhsatları, https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm adresindeki FCC Ekipman Yetkisi web sitesinde, modül etiketinin üzerinde basılı FCC Kodu girilerek görülebilir.

Uyarı: Kablosuz bağdaştırıcı, yüksek kazançlı, yönlü antenlerle kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

#### Uçakta Kullanım Önlemi

Dikkat: FCC ve FAA düzenlemeleri, radyo frekanslı kablosuz aygıt (kablosuz bağdaştırıcı) sinyallerinin kritik öneme sahip uçak aletlerine parazit yapabilmesi nedeniyle, bu tür aygıtların uçaklarda kullanılmasını yasaklamıştır.

#### Diğer Kablosuz Aygıtlar

Kablosuz Ağdaki Diğer Aygıtlar İçin Güvenlik Uyarıları: Kablosuz bağdaştırıcılar ile veya kablosuz ağdaki diğer aygıtlar ile birlikte verilen belgelere başvurun.

#### 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n ve 802.16e Radyo Kullanımıyla İlgili Yerel Kısıtlamalar

Dikkat: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n ve 802.16e kablosuz LAN aygıtları tarafından kullanılan frekanslar henüz tüm ülkelerde uyumlu hale getirilemediğinden, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n ve 802.16e ürünleri yalnızca belirli ülkelerde kullanılmak için tasarlanmıştır ve belirtilen kullanım alanları dışında kalan ülkelerde çalıştırılmalarına izin verilmez. Bu ürünlerin kullanıcısı olarak, ürünlerin yalnızca kullanımına izin verilen ülkelerde kullanılmasını sağlamak ve kullanıldıkları ülke için doğru frekans ve kanal seçimiyle ürünlerin yapılandırıldığını doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır. Aygıt verici güç denetimi (TPC) arabirimi, Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Bağlantı Yardımcı Programının bir parçasıdır. Eşdeğer İzotropik Işınan Güç (EIRP) ile ilgili çalıştırma kısıtlamaları, sistem üreticisi tarafından sağlanır. Ürünün kullanıldığı ülke için izin verilen güç ve frekans ayarlarının dışına çıkmak, ulusal yasaların çiğnenmesi anlamına gelir ve gereken şekilde cezalandırılabilir.

Ülkeye özel bilgiler için, ürünle birlikte verilen ek uyumluluk bilgilerine bakın.

#### Kablosuz Birlikte İşlerlik

Kablosuz bağdaştırıcı, düz sıralı dağınık spektrum (Direct Sequence Spread Spectrum - DSSS) radyo teknolojisine dayanan diğer kablosuz LAN ürünleriyle birlikte çalışmak üzere ve aşağıdaki standartlarla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır:

- IEEE Std. 802.11b uyumlu; Kablosuz LAN üzerinde standart
- IEEE Std. 802.11g uyumlu; Kablosuz LAN üzerinde standart
- IEEE Std. 802.11a uyumlu; Kablosuz LAN üzerinde standart
- IEEE Std. 802.11n taslak 2.0 ile Kablosuz LAN üzerinde uyumlu
- IEEE 802.16e-2005 Wave 2 uyumlu
- WiFi Birliği tarafından tanımlanan şekliyle Kablosuz Bağlantı sertifikası
- WiMAX Forumu tarafından tanımlanan şekliyle WiMAX sertifikasyonu

#### Kablosuz Bağdaştırıcı ve Sağlığınız

Kablosuz bağdaştırıcı, tıpkı diğer radyo aygıtları gibi, radyo frekanslı elektromanyetik enerji yayar. Ancak, kablosuz bağdaştırıcı tarafından yayılan enerji düzeyi, cep telefonları gibi diğer kablosuz aygıtların yaydıkları elektromanyetik enerjiden daha azdır. Kablosuz bağdaştırıcı, radyo frekansı güvenlik standartları ve önerilerinde yer alan ilkeler doğrultusunda çalışır. Bu standart ve öneriler, bilimsel topluluğun görüş birliğini yansıtmakta olup, kapsamlı araştırma yayınlarını sürekli gözden geçiren ve yorumlayan bilim adamı kurulları tarafından ve panellerde yapılan müzakerelerin bir sonucudur. Bazı durum ve ortamlarda, kablosuz bağdaştırıcı kullanımı, bina sahibi veya ilgili kurumun yetkili temsilcileri tarafından kısıtlanabilir. Bu tür durumlara örnek olarak şunlar verilebilir:

- Kablosuz bağdaştırıcının uçaklarda kullanılması veya
- Kablosuz bağdaştırıcının diğer aygıtlar ve hizmetlerle girişim riskinin zararlı olarak algılandığı veya belirlendiği diğer tüm ortamlarda kullanılması.

Kablosuz bağdaştırıcıların belirli bir kurum ya da ortamda (örneğin, havaalanında) kullanımına ilişkin ilkeler hakkında kesin bilgi sahibi değilseniz, bağdaştırıcıyı çalıştırmadan önce kullanma izni almanız önerilir.

#### WEEE

### Düzenleyici Bilgiler

#### OEM ve Entegratörlere Yönelik Bilgiler:

Aşağıdaki ifade, bu belgenin OEM ya da entegratörlere verilen tüm sürümlerine eklenmeli, fakat son kullanıcıya dağıtılmamalıdır.

- Bu aygıt yalnızca OEM entegratörlerinin kullanımı içindir.
- Diğer kısıtlamalar için lütfen tam Ekipman Onayı belgesine başvurun.
- Bu aygıt, yerel olarak onaylanmış bir erişim noktasında çalıştırılmalı ve kullanılmalıdır.
- Bu üründe açık bir şekilde Intel tarafından onaylanmadan yapılacak değişiklikler, kullanıcının ürünü çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

#### OEM ya da Entegratör Tarafından Son Kullanıcıya Sağlanacak Bilgiler

Yerel düzenlemelere uygun olarak, Intel® kablosuz bağdaştırıcısını içeren ürün ya da sistemlerin son kullanıcılarına sağlanan belgelerde aşağıdaki düzenleme ve güvenlik uyarıları yayınlanmalıdır. Ana sistem, "FCC Kodu: XXXXXXXX içerir" etiketini taşımalıdır; FCC Kodu etikette gösterilir.

Intel® kablosuz bağdaştırıcı, ürünle birlikte gelen kullanıcı belgelerinde açıklandığı şekilde, üreticinin talimatlarına sıkı sıkıya bağlı kalarak monte edilmeli ve kullanılmalıdır. Kablosuz bağdaştırıcı setindeki aygıtların yetkisiz kişilerce değiştirilmesinden veya Intel Corporation tarafından belirtilen bağlantı kablolarından farklı kabloların kullanılması ya da eklenmesinden kaynaklanabilecek radyo veya televizyon girişimlerinden Intel Corporation sorumlu değildir. Bu tür yetkisiz değiştirme, yerine kullanma ya da eklemenin yol açabileceği girişimin düzeltilmesi kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcının bu ilkelere uygun davranmamasından kaynaklanabilecek her türlü hasar ya da resmi düzenlemelerinin çiğnenmesinden Intel Corporation ve onu yetkili satıcıları veya bayileri sorumlu tutulamaz.

#### 802.11a, 802.11b, 802.11g ve 802.11n Radyo Kullanımıyla İlgili Yerel Kısıtlamalar

Yerel kısıtlamalara ilişkin aşağıdaki ifade, tüm 802.11a, 802.11b, 802.11g ve 802.11n ürünlerinin uygunluk belgelerinin bir parçası olarak yayınlanmalıdır.

Dikkat: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n ve 802.16e kablosuz LAN aygıtları tarafından kullanılan frekanslar henüz tüm ülkelerde uyumlu hale getirilemediğinden, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n ve 802.16e ürünleri yalnızca belirli ülkelerde kullanılmak için tasarlanmıştır ve belirtilen kullanım alanları dışında kalan ülkelerde çalıştırılmalarına izin verilmez. Bu ürünlerin kullanıcısı olarak, ürünlerin yalnızca kullanımına izin verilen ülkelerde kullanılmasını sağlamak ve kullanıldıkları ülke için doğru frekans ve kanal seçimiyle ürünlerin yapılandırıldığını doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır. Ürünün kullanıldığı ülke için izin verilen güç ve frekans ayarlarının dışına çıkmak, ulusal yasaların çiğnenmesi anlamına gelir ve gereken şekilde cezalandırılabilir.

### FCC Radyo Frekansı Girişim Gereksinimleri

Bu kablosuz bağdaştırıcı, 5,15 - 5,25 GHz frekans aralığında çalışması nedeniyle iç mekanda kullanımla kısıtlıdır. FCC, bu aygıtla aynı kanalı kullanan Mobil Uydu sistemlerine zararlı girişimde bulunma potansiyelini azaltmak için, bu kablosuz bağdaştırıcının 5,15 - 5,25 GHz frekans aralığında iç mekanda kullanılmasını gerektirmektedir. 5,25 - 5,35 GHz ve 5,65 - 5,85 GHz bantları, yüksek güçlü radarlara ayrılmıştır. Bu radar istasyonları bu aygıtla girişime neden olabilir ve/veya aygıta zarar verebilir.

- Bu kablosuz bağdaştırıcı yalnızca OEM entegratörlerinin kullanımı içindir.
- Bu kablosuz bağdaştırıcı, FCC onaylı olmayan diğer herhangi bir vericiyle aynı yerde bulunamaz.

#### ABD - Federal İletişim Komisyonu (FCC)

Bu kablosuz bağdaştırıcı, FCC Kuralları Bölüm 15'e uygundur. Aygıtın çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

- Bu aygıt zararlı girişime neden olmayabilir.
- Bu aygıt, istenilmeyen işleyişe neden olabilecek girişimleri kabul etmelidir.

> NOT: Bağdaştırıcının yayılan çıkış gücü, FCC radyo frekansı maruz kalma sınır değerlerinin çok altındadır. Bununla birlikte, bağdaştırıcı, normal işleyişi sırasında insan teması olasılığı en aza indirilecek şekilde çalıştırılmalıdır. FCC radyo frekansı maruz kalma sınır değerlerini aşma olasılığını önlemek için, bilgisayara takılan antenle aranızda (ya da yakındaki başka kişi arasında) en az 20 cm'lik uzaklığı veya FCC ruhsat koşullarında belirtilen minimum ayırma uzaklığını korumalısınız. Yetkili yapılandırmalarla ilgili ayrıntılar, http://www.fcc.gov/oet/ea/ adresinden, aygıtın üzerindeki FCC Kimlik numarası girilerek elde edilebilir.

#### Girişim Beyanı

Bu kablosuz bağdaştırıcı, FCC Kuralları Bölüm 15'e uygun olarak test edilmiş ve B Sınıfı dijital aygıt sınır değerleri ile uyumlu olduğu saptanmıştır. Bu sınır değerler, konutlarda yapılan montajlarda zararlı girişime karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu kablosuz bağdaştırıcı, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayar. Kablosuz bağdaştırıcı talimatlara uygun olarak monte edilmemesi ve kullanılmaması durumunda, kablosuz bağdaştırıcı, radyo haberleşmesinde zararlı girişime neden olabilir. Ancak, bu tür bir girişimin belirli bir montaj ile ortaya çıkmama garantisi yoktur. Bu kablosuz bağdaştırıcı eğer radyo veya televizyon alıcısında zararlı girişime neden oluyorsa (bu durum, ekipman kapatılıp açılarak belirlenebilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını alarak bu girişimi gidermeye çalışması önerilir:

- Girişimin görüldüğü ekipmanda alıcı anteninin yönünü veya yerini değiştirin.
- Girişimin görüldüğü ekipman ile kablosuz bağdaştırıcı arasındaki uzaklığı artırın.
- Kablosuz bağdaştırıcıyı içeren bilgisayarı, girişimin görüldüğü ekipmanın bağlı olduğu prizle aynı devre üzerinde yer almayan bir prize takın.
- Satıcınızdan veya deneyimli bir radyo/TV teknisyeninden yardım alın.

> NOT: Bağdaştırıcı, ürünle birlikte gelen kullanıcı belgelerinde açıklandığı şekilde, üreticinin talimatlarına sıkı sıkıya bağlı kalarak monte edilmeli ve kullanılmalıdır. Diğer tüm montaj ve kullanımlar FCC Bölüm 15 düzenlenmelerine aykırıdır.

### Güvenlik Onayı ile İlgili Noktalar

Bu aygıtın güvenliği bir bileşen olarak onaylanmıştır ve yalnızca bileşimin kabul edilebilirliğinin, uygun güvenlik kurumları tarafından belirlendiği yerlerde tam bir ekipman içinde kullanılabilir. Monte edilirken, aşağıdakilere dikkat edilmelidir:

- Genel kasa tasarımı 1.6.2 ve özellikle 1.2.6.2 numaralı paragrafı (Yangın Kasası) içeren, UL/EN/IEC 60950-1 2. basım gereksinimini karşılayan, uyumlu bir ana bilgisayara takılmalıdır.
- Aygıt, son kullanım ekipmanına takıldığında bir SELV kaynağı tarafından sağlanacaktır.
- Son kullanım ürününde, UL/EN/IEC 60950-1 2. basım gereksiniminin karşılanması açısından bir ısıtma testi yapılacaktır.

### Düşük Halojen

Yalnızca bromlu ve klorlu alev geciktiriciler (BFR'ler/CFR'ler) ve son üründeki PVC için geçerlidir. Tamamlanmış montajda satın alınmış bileşenlerin yanı sıra Intel bileşenleri de JS-709 gerekliliklerini ve PCB / zarlar, IEC 61249-2-21 gerekliliklerini karşılar. Halojenli alev geciktiricilerin ve/veya PVC'nin değiştirilmesi çevre için daha iyi olmayabilir.

### Tayvan

### Radyo Onayları

Kablosuz ağ aygıtınızı belirli bir ülkede kullanım izniniz olup olmadığını belirlemek için, aygıtınızın tanımlayıcı etiketinde basılı olan radyo tipi numarasının, üreticinin OEM Düzenleyici Kılavuzu belgesinde listelenip listelenmediğini kontrol edin.

### Düzenleyici İşaretler

Gerekli düzenleyici işaretlerin bir listesini aşağıdaki web adreslerinde bulabilirsiniz: http://www.intel.com/support/wireless/wlan/

Bağdaştırıcınızla ilgili düzenleyici bilgileri bulmak için bağdaştırıcınıza ait bağlantıyı tıklatın. Ardından Ek Bilgiler > Yasal Belgeler seçeneklerini belirleyin.

## Intel WiFi Bağdaştırıcılar, 802.11n Uyumlu

Bu bölümde verilen bilgiler aşağıdaki ürünler için geçerlidir:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Kablosuz bağdaştırıcının teknik özelliklerini görmek için Teknik Özellikler konusuna bakın.

> NOT: Bu bölümde geçen "kablosuz bağdaştırıcı" ibareleri yukarıda listelenen tüm bağdaştırıcıları kapsamaktadır.

Aşağıdaki bilgiler sağlanmıştır:

- Kullanıcıya Yönelik Bilgiler
- Düzenleyici Bilgiler

### Kullanıcıya Yönelik Bilgiler

#### Güvenlik Uyarıları

#### ABD—FCC ve FAA

FCC, ET Docket 96-8 uygulaması ile, insanların FCC onaylı ekipmanlardan yayılan radyo frekanslı (RF) elektromanyetik enerjiye maruz kalmalarına ilişkin bir güvenlik standardını benimsemiştir. Kablosuz bağdaştırıcı, 2001 tarihli OET Bülten 65, Ek C ve 1992 tarihli ANSI/IEEC C95.1 standartlarında yer alan İnsan Maruz Kalma sınır değerlerine uygundur. Bu radyo bağlantısı, bu kılavuzda verilen talimatlara uygun olarak gerektiği gibi çalıştırıldığı takdirde, maruz kalma riski FCC'nin önerdiği sınır değerlerin oldukça altında kalır.

Aşağıdaki güvenlik önlemleri alınmalıdır:

- Aygıt sinyal alırken veya iletirken, antene dokunmayın veya anteni hareket ettirmeyin.
- Aygıt sinyal iletirken, radyo içeren bileşenleri, anten vücudun açıkta kalan parçalarına, özellikle yüze veya gözlere çok yakın olacak veya temas edecek şekilde tutmayın.
- Anten takılı değilken radyoyu çalıştırmayın ya da veri iletmeye çalışmayın; aksi halde, radyoya zarar verebilirsiniz.
- Belirli ortamlarda kullanın:
  - Kablosuz bağdaştırıcıların tehlikeli yerlerde kullanılması, bu tür ortamların güvenlik idarecileri tarafından belirlenen kısıtlamalara tabidir.
  - Kablosuz bağdaştırıcıların uçaklarda kullanılması, Federal Havacılık Kurumu (FAA) tarafından düzenlenir.
  - Kablosuz bağdaştırıcıların hastanelerde kullanılması, her hastane tarafından belirlenen kısıtlamalara tabidir.

#### Anten Kullanımı

FCC RF maruz kalma sınır değerlerine uygunluk açısından, düşük kazançlı bütünleşik antenler, herkesin vücudundan en az 20cm (8 inç) veya daha fazla bir uzaklığa ya da FCC modülü ruhsat koşulunda belirtilen minimum mesafeye yerleştirilmelidir. FCC ruhsatları, https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm adresindeki FCC Ekipman Yetkisi web sitesinde, modül etiketinin üzerinde basılı FCC Kodu girilerek görülebilir.

#### Patlayıcı Aygıtlar İçin Yakınlık Uyarısı

Uyarı: Taşınabilir bir vericiyi (örneğin, bu kablosuz bağdaştırıcıyı), koruyucusuz dinamit tapalarının yakınında veya patlayıcı bir ortamda, verici bu tür bir kullanıma uygun olacak şekilde değiştirilmediği sürece, çalıştırmayın.

#### Anten Uyarıları

Uyarı: FCC ve ANSI C95.1 RF maruz kalma sınır değerlerine uygunluk açısından, bir masaüstü veya taşınabilir bilgisayara takılı olan kablosuz bağdaştırıcı için, kablosuz bağdaştırıcı anteninin herkesten en az 20 cm (8 inç) bir ayırma uzaklığı veya modül ruhsat koşullarında belirtilen minimum mesafeyi sağlayacak şekilde takılması önerilir. FCC ruhsatları, https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm adresindeki FCC Ekipman Yetkisi web sitesinde, modül etiketinin üzerinde basılı FCC Kodu girilerek görülebilir.

Uyarı: Kablosuz bağdaştırıcı, yüksek kazançlı, yönlü antenlerle kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

#### Uçakta Kullanım Önlemi

Dikkat: FCC ve FAA düzenlemeleri, radyo frekanslı kablosuz aygıt (kablosuz bağdaştırıcı) sinyallerinin kritik öneme sahip uçak aletlerine parazit yapabilmesi nedeniyle, bu tür aygıtların uçaklarda kullanılmasını yasaklamıştır.

#### Diğer Kablosuz Aygıtlar

Kablosuz Ağdaki Diğer Aygıtlar İçin Güvenlik Uyarıları: Kablosuz bağdaştırıcılar ile veya kablosuz ağdaki diğer aygıtlar ile birlikte verilen belgelere başvurun.

#### 802.11a, 802.11b, 802.11g ve 802.11n Radyo Kullanımıyla İlgili Yerel Kısıtlamalar

Dikkat: 802.11a, 802.11b, 802.11g ve 802.11n kablosuz LAN aygıtları tarafından kullanılan frekanslar henüz tüm ülkelerde uyumlu hale getirilemediğinden, 802.11a, 802.11b, 802.11g ve 802.11n ürünleri yalnızca belirli ülkelerde kullanılmak için tasarlanmıştır ve belirtilen kullanım alanları dışında kalan ülkelerde çalıştırılmalarına izin verilmez. Bu ürünlerin kullanıcısı olarak, ürünlerin yalnızca kullanımına izin verilen ülkelerde kullanılmasını sağlamak ve kullanıldıkları ülke için doğru frekans ve kanal seçimiyle ürünlerin yapılandırıldığını doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır. Aygıt verici güç denetimi (TPC) arabirimi, Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Bağlantı Yardımcı Programının bir parçasıdır. Eşdeğer İzotropik Işınan Güç (EIRP) ile ilgili çalıştırma kısıtlamaları, sistem üreticisi tarafından sağlanır. Ürünün kullanıldığı ülke için izin verilen güç ve frekans ayarlarının dışına çıkmak, ulusal yasaların çiğnenmesi anlamına gelir ve gereken şekilde cezalandırılabilir.

Ülkeye özel bilgiler için, ürünle birlikte verilen ek uyumluluk bilgilerine bakın.

#### Kablosuz Birlikte İşlerlik

Kablosuz bağdaştırıcı, düz sıralı dağınık spektrum (Direct Sequence Spread Spectrum - DSSS) radyo teknolojisine dayanan diğer kablosuz LAN ürünleriyle birlikte çalışmak üzere ve aşağıdaki standartlarla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır:

- IEEE Std. 802.11b uyumlu; Kablosuz LAN üzerinde standart
- IEEE Std. 802.11g uyumlu; Kablosuz LAN üzerinde standart
- IEEE Std. 802.11a uyumlu; Kablosuz LAN üzerinde standart
- IEEE Std. 802.11n taslak 2.0 ile Kablosuz LAN üzerinde uyumlu
- WiFi Birliği tarafından tanımlanan şekliyle Kablosuz Bağlantı sertifikası

#### Kablosuz Bağdaştırıcı ve Sağlığınız

Kablosuz bağdaştırıcı, tıpkı diğer radyo aygıtları gibi, radyo frekanslı elektromanyetik enerji yayar. Ancak, kablosuz bağdaştırıcı tarafından yayılan enerji düzeyi, cep telefonları gibi diğer kablosuz aygıtların yaydıkları elektromanyetik enerjiden daha azdır. Kablosuz bağdaştırıcı, radyo frekansı güvenlik standartları ve önerilerinde yer alan ilkeler doğrultusunda çalışır. Bu standart ve öneriler, bilimsel topluluğun görüş birliğini yansıtmakta olup, kapsamlı araştırma yayınlarını sürekli gözden geçiren ve yorumlayan bilim adamı kurulları tarafından ve panellerde yapılan müzakerelerin bir sonucudur. Bazı durum ve ortamlarda, kablosuz bağdaştırıcı kullanımı, bina sahibi veya ilgili kurumun yetkili temsilcileri tarafından kısıtlanabilir. Bu tür durumlara örnek olarak şunlar verilebilir:

- Kablosuz bağdaştırıcının uçaklarda kullanılması veya
- Kablosuz bağdaştırıcının diğer aygıtlar ve hizmetlerle girişim riskinin zararlı olarak algılandığı veya belirlendiği diğer tüm ortamlarda kullanılması.

Kablosuz bağdaştırıcıların belirli bir kurum ya da ortamda (örneğin, havaalanında) kullanımına ilişkin ilkeler hakkında kesin bilgi sahibi değilseniz, bağdaştırıcıyı çalıştırmadan önce kullanma izni almanız önerilir.

#### WEEE

### Düzenleyici Bilgiler

#### OEM ve Entegratörlere Yönelik Bilgiler:

Aşağıdaki ifade, bu belgenin OEM ya da entegratörlere verilen tüm sürümlerine eklenmeli, fakat son kullanıcıya dağıtılmamalıdır.

- Bu aygıt yalnızca OEM entegratörlerinin kullanımı içindir.
- Diğer kısıtlamalar için lütfen tam Ekipman Onayı belgesine başvurun.
- Bu aygıt, yerel olarak onaylanmış bir erişim noktasında çalıştırılmalı ve kullanılmalıdır.
- Bu üründe açık bir şekilde Intel tarafından onaylanmadan yapılacak değişiklikler, kullanıcının ürünü çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

#### OEM ya da Entegratör Tarafından Son Kullanıcıya Sağlanacak Bilgiler

Yerel düzenlemelere uygun olarak, Intel® kablosuz bağdaştırıcısını içeren ürün ya da sistemlerin son kullanıcılarına sağlanan belgelerde aşağıdaki düzenleme ve güvenlik uyarıları yayınlanmalıdır. Ana sistem, "FCC Kodu: XXXXXXXX içerir" etiketini taşımalıdır; FCC Kodu etikette gösterilir.

Kablosuz bağdaştırıcı, ürünle birlikte gelen kullanıcı belgelerinde açıklandığı şekilde, üreticinin talimatlarına sıkı sıkıya bağlı kalarak monte edilmeli ve kullanılmalıdır. Ülkeye özel onaylar için, bkz. Radyo Onayları. Kablosuz bağdaştırıcı setindeki aygıtların yetkisiz kişilerce değiştirilmesinden veya Intel Corporation tarafından belirtilen bağlantı kablolarından farklı kabloların kullanılması ya da eklenmesinden kaynaklanabilecek radyo veya televizyon girişimlerinden Intel Corporation sorumlu değildir. Bu tür yetkisiz değiştirme, yerine kullanma ya da eklemenin yol açabileceği girişimin düzeltilmesi kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcının bu ilkelere uygun davranmamasından kaynaklanabilecek her türlü hasar ya da resmi düzenlemelerinin çiğnenmesinden Intel Corporation ve onu yetkili satıcıları veya bayileri sorumlu tutulamaz.

#### 802.11a, 802.11b, 802.11g ve 802.11n Radyo Kullanımıyla İlgili Yerel Kısıtlamalar

Yerel kısıtlamalara ilişkin aşağıdaki ifade, tüm 802.11a, 802.11b, 802.11g ve 802.11n ürünlerinin uygunluk belgelerinin bir parçası olarak yayınlanmalıdır.

Dikkat: 802.11a, 802.11b, 802.11g ve 802.11n kablosuz LAN aygıtları tarafından kullanılan frekanslar henüz tüm ülkelerde uyumlu hale getirilemediğinden, 802.11a, 802.11b, 802.11g ve 802.11n ürünleri yalnızca belirli ülkelerde kullanılmak için tasarlanmıştır ve belirtilen kullanım alanları dışında kalan ülkelerde çalıştırılmalarına izin verilmez. Bu ürünlerin kullanıcısı olarak, ürünlerin yalnızca kullanımına izin verilen ülkelerde kullanılmasını sağlamak ve kullanıldıkları ülke için doğru frekans ve kanal seçimiyle ürünlerin yapılandırıldığını doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır. Ürünün kullanıldığı ülke için izin verilen ayar ve kısıtlamaların dışına çıkmak, ulusal yasaların çiğnenmesi anlamına gelir ve gereken şekilde cezalandırılabilir.

### FCC Radyo Frekansı Girişim Gereksinimleri

Bu aygıt, 5,15 - 5,25 GHz ve 5,470 - 5,725 GHz frekans aralığında çalışması nedeniyle iç mekanda kullanımla kısıtlıdır. FCC, bu aygıtla aynı kanalı kullanan mobil uydu sistemlerine zararlı girişimde bulunma potansiyelini azaltmak için, bu ürünün 5,15 - 5,25 GHz ve 5,470 - 5,725 GHz frekans aralığında iç mekanda kullanılmasını gerektirmektedir. 5,25 - 5,35 GHz ve 5,65 - 5,85 GHz bantları, yüksek güçlü radarlara ayrılmıştır. Bu radar istasyonları bu aygıtla girişime neden olabilir ve/veya aygıta zarar verebilir. Bu kablosuz bağdaştırıcı, ABD'de FCC kuralları Bölüm 15.407'ye göre FCC tarafından izin verilen çalıştırma frekansları dışında çalışmasını sağlayacak şekilde değişiklik yapılmasına olanak veren yapılandırma denetimleri içermez.

- Bu aygıt yalnızca OEM entegratörlerinin kullanımı içindir.
- Bu aygıt, FCC onaylı olmayan diğer herhangi bir vericiyle aynı yerde bulunamaz.

#### ABD - Federal İletişim Komisyonu (FCC)

Bu aygıt, FCC Kuralları Bölüm 15'e uygundur. Aygıtın çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

- Bu aygıt zararlı girişime neden olmayabilir.
- Bu aygıt, istenilmeyen işleyişe neden olabilecek girişimleri kabul etmelidir.

> NOT: Bağdaştırıcının yayılan çıkış gücü, FCC radyo frekansı maruz kalma sınır değerlerinin çok altındadır. Bununla birlikte, bağdaştırıcı, normal işleyişi sırasında insan teması olasılığı en aza indirilecek şekilde çalıştırılmalıdır. FCC radyo frekansı maruz kalma sınır değerlerini aşma olasılığını önlemek için, bilgisayara takılan antenle aranızda (ya da yakındaki başka kişi arasında) en az 20 cm'lik uzaklığı veya FCC ruhsat koşullarında belirtilen minimum ayırma uzaklığını korumalısınız. Yetkili yapılandırmalarla ilgili ayrıntılar, http://www.fcc.gov/oet/ea/ adresinden, aygıtın üzerindeki FCC Kimlik numarası girilerek elde edilebilir.

#### Girişim Beyanı

Bu kablosuz bağdaştırıcı, FCC Kuralları Bölüm 15'e uygun olarak test edilmiş ve B Sınıfı dijital aygıt sınır değerleri ile uyumlu olduğu saptanmıştır. Bu sınır değerler, konutlarda yapılan montajlarda zararlı girişime karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu kablosuz bağdaştırıcı, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayar. Kablosuz bağdaştırıcı talimatlara uygun olarak monte edilmemesi ve kullanılmaması durumunda, kablosuz bağdaştırıcı, radyo haberleşmesinde zararlı girişime neden olabilir. Ancak, bu tür bir girişimin belirli bir montaj ile ortaya çıkmama garantisi yoktur. Bu kablosuz bağdaştırıcı eğer radyo veya televizyon alıcısında zararlı girişime neden oluyorsa (bu durum, ekipman kapatılıp açılarak belirlenebilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını alarak bu girişimi gidermeye çalışması önerilir:

- Girişimin görüldüğü ekipmanda alıcı anteninin yönünü veya yerini değiştirin.
- Girişimin görüldüğü ekipman ile kablosuz bağdaştırıcı arasındaki uzaklığı artırın.
- Kablosuz bağdaştırıcıyı içeren bilgisayarı, girişimin görüldüğü ekipmanın bağlı olduğu prizle aynı devre üzerinde yer almayan bir prize takın.
- Satıcınızdan veya deneyimli bir radyo/TV teknisyeninden yardım alın.

> NOT: Bağdaştırıcı, ürünle birlikte gelen kullanıcı belgelerinde açıklandığı şekilde, üreticinin talimatlarına sıkı sıkıya bağlı kalarak monte edilmeli ve kullanılmalıdır. Diğer tüm montaj ve kullanımlar FCC Bölüm 15 düzenlenmelerine aykırıdır.

### Güvenlik Onayı ile İlgili Noktalar

Bu aygıtın güvenliği bir bileşen olarak onaylanmıştır ve yalnızca bileşimin kabul edilebilirliğinin, uygun güvenlik kurumları tarafından belirlendiği yerlerde tam bir ekipman içinde kullanılabilir. Monte edilirken, aşağıdakilere dikkat edilmelidir:

- Genel kasa tasarımı 1.6.2 ve özellikle 1.2.6.2 numaralı paragrafı (Yangın Kasası) içeren, UL/EN/IEC 60950-1 2. basım gereksinimini karşılayan, uyumlu bir ana bilgisayara takılmalıdır.
- Aygıt, son kullanım ekipmanına takıldığında bir SELV kaynağı tarafından sağlanacaktır.
- Son kullanım ürününde, UL/EN/IEC 60950-1 2. basım gereksiniminin karşılanması açısından bir ısıtma testi yapılacaktır.

### Düşük Halojen

Yalnızca bromlu ve klorlu alev geciktiriciler (BFR'ler/CFR'ler) ve son üründeki PVC için geçerlidir. Tamamlanmış montajda satın alınmış bileşenlerin yanı sıra Intel bileşenleri de JS-709 gerekliliklerini ve PCB / zarlar, IEC 61249-2-21 gerekliliklerini karşılar. Halojenli alev geciktiricilerin ve/veya PVC'nin değiştirilmesi çevre için daha iyi olmayabilir.

### Avrupa Birliği

Düşük bant 5,15 - 5,35 GHz yalnızca iç mekanda kullanım içindir.

Bu ekipman, 1999/5/EC sayılı Avrupa Birliği yönergesinin başlıca gereklerine uygundur. Bkz. Avrupa Birliği Uyumluluk Beyanları.

#### Avrupa Birliği Uygunluk Beyanı

Her bağdaştırıcının Avrupa Birliği Uygunluk Beyanı aşağıdaki sitede bulunabilir: http://www.intel.com/support/wireless/wlan/.

Bağdaştırıcınızla ilgili Uygunluk Beyanını bulmak için bağdaştırıcınıza ait bağlantıyı tıklatın. Ardından Ek Bilgiler > Yasal Belgeler seçeneklerini belirleyin.

### Japonya

5 Ghz bandında yalnızca kapalı mekanlarda kullanılabilir.

### Kore

### Fas

Bu ürünün 2. radyo kanalında (2417 MHz) çalıştırılmasına aşağıdaki şehirlerde izin verilmez: Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant ve Taza.

Bu ürünün 4, 5, 6 ve 7. radyo kanallarında (2425 - 2442 MHz) çalıştırılmasına aşağıdaki şehirlerde izin verilmez: Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

### Tayvan

### Radyo Onayları

Kablosuz ağ aygıtınızı belirli bir ülkede kullanım izniniz olup olmadığını belirlemek için, aygıtınızın tanımlayıcı etiketinde basılı olan radyo tipi numarasının, üreticinin OEM Düzenleyici Kılavuzu belgesinde listelenip listelenmediğini kontrol edin.

### Düzenleyici İşaretler

Gerekli düzenleyici işaretlerin bir listesini aşağıdaki web adreslerinde bulabilirsiniz: http://www.intel.com/support/wireless/wlan/

Bağdaştırıcınızla ilgili düzenleyici bilgileri bulmak için bağdaştırıcınıza ait bağlantıyı tıklatın. Ardından Ek Bilgiler > Yasal Belgeler seçeneklerini belirleyin.

## Avrupa Birliği Uyumluluk Beyanı

Aşağıda listelenen bağdaştırıcıların her biri, 1999/5/EC sayılı Avrupa Birliği yönergesinin başlıca gerekliliklerine uygundur.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100 (Yalnızca Windows* 7 kurulumlarında kullanılabilir)
- Intel® Centrino® Wireless-N 105 (Yalnızca Windows* 7 kurulumlarında kullanılabilir)
- Intel® Centrino® Wireless-N 130 (Yalnızca Windows* 7 kurulumlarında kullanılabilir)
- Intel® Centrino® Wireless-N 135 (Yalnızca Windows* 7 kurulumlarında kullanılabilir)
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200 (Yalnızca Windows* 7 kurulumlarında kullanılabilir)
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230 (Windows* Vista* kurulumlarında kullanılamaz)
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Başa Dön

İçindekilere Dön

Ticari Markalar ve Sorumluluğun Reddi