Powrót do Spisu treści

# Dane techniczne

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Karta Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Karta Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Karta Intel® Wireless-N 7260
- Karta Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 i
Intel® Centrino® Wireless-N 135

Typ | Karta half-mini PCI Express*
Wymiary | Karta half-mini: szerokość 26,64 mm x długość 30 mm x wysokość 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Interfejs złącza | 52-stykowe łącze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–95% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
WiFi |
Modulacja częstotliwości | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 2,400–2.4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Konfiguracja MIMO: 1X1 Transmisja/odbiór: 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 MB/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Obsługa technologii Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 100: Brak Intel® Centrino® Wireless-N 105: Brak Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy i Bluetooth 3.0+HS)
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikat Wi-Fi* dla standardów 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WMM, WPS
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zestawy funkcji IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

WiFi / WiMAX
Typ | Karta mini i half-mini PCI Express*
Kody produktów | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
Wymiary | Karta mini: szerokość 50,8 mm x długość 30,0 mm x wysokość 4,5 mm (2,00 cale x 1,18 cala x 0,18 cala) Karta half-mini: szerokość 26,64 mm x długość 30 mm x wysokość 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Interfejs złącza | 52-stykowe łącze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–90% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
WiFi
Modulacja częstotliwości | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 2,41–2,474 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | 300; 270; 243; 240; 180; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 MB/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
WiFi — ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows* XP (32- i 64-bitowy) i Windows Vista* (32- i 64-bitowy), Ubuntu Linux*
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikat Wi-Fi* dla standardów 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WMM, WPS
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Szyfrowanie | AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe, CKIP, TKIP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 i Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Typ | Karta half-mini PCI Express*
Wymiary | Karta half-mini: szerokość 26,64 mm x długość 30 mm x wysokość 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Interfejs złącza | 52-stykowe łącze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–95% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
WiFi |
Modulacja częstotliwości | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 2,400–2.4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Konfiguracja MIMO: 2X2 Transmisja/odbiór: 300; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Obsługa technologii Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 2200: Brak Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy i Bluetooth 3.0+HS)
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikat Wi-Fi* dla standardów 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WMM, WPS
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zestawy funkcji IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 i Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Typ | Karta half-mini PCI Express*
Wymiary | Karta half-mini: szerokość 26,64 mm x długość 30 mm x wysokość 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe | 802.11a/b/g/n (różne w zależności od karty) i Bluetooth 3.0 + HS
Interfejs złącza | 52-stykowe łącze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–95% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Standardy sieci WiFi | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 5,15–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2.4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Odbiór (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 180 Odbiór/transmisja (Mb/s): 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Bluetooth 3.0 + HS
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows* XP (32-bitowy i 64-bitowy) Windows Vista* (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikaty Wi-Fi* dla: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Typ | Karta half-mini PCI Express*
Wymiary | Karta half-mini: szerokość 26,64 mm x długość 30 mm x wysokość 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe | 802.11a/b/g/n oraz Bluetooth 4.0
Interfejs złącza | 52-stykowe łącze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–95% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 5,15–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2.4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Bluetooth 4.0 (3.0+HS)
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikaty Wi-Fi* dla: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 i Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Typ | Karta half-mini PCI Express*
Wymiary | Karta half-mini: szerokość 26,64 mm x długość 30 mm x wysokość 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Interfejs złącza | 52-stykowe łącze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–95% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
WiFi |
Modulacja częstotliwości | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 5,15–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2.4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 Konfiguracja MIMO: 1X2 Odbiór: 300, 270, 243, 240, 180 Mb/s Odbiór/Transmisja: 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 MB/s
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 Konfiguracja MIMO: 2X2 Transmisja/odbiór: 300; 270; 243; 240; 180; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 MB/s
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows* XP (32-bitowy i 64-bitowy) Windows Vista* (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikaty Wi-Fi* dla: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zestawy funkcji IEEE | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX — ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows* XP (32-bitowy i 64-bitowy) Windows Vista* (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy)
Zgodność ze standardami | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Zestaw funkcji WiMAX System Profile | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX wersja 1, Wave II. Obsługa profili 3A i 1A/B Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX wersja 1, Wave II. Obsługa profili 3A, 5A/C, 1A/B i 5BL
Zabezpieczenia | Protokół zarządzania kluczami (PKMv2)
Szyfrowanie | 128-bitowe CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) oparte na szyfrowaniu AES
WiMAX
Pasmo częstotliwości | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz / 3,4-3,8 GHz
Modulacja | UL — QPSK, 16 QAM DL — QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Ośrodek przenoszenia | Tryb dupleksu: Operacje TDD | Skalowalne OFDMA (SOFDMA): 512 i 1024 FFT
Permutacja nośnika podrzędnego: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Przepustowość kanałów: 5 i 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Przepustowość kanałów: 5; 7; 8,75 i 10 MHz
Zestaw funkcji WiMAX Network Release | SPWG/NWG wersja 1.5
Szybkość | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Do 10 Mb/s (pobieranie) i 4 Mb/s (przekazywanie) przy szybkości szczytowej (wydajność OTA, kanał 10 MHz) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Do 20 Mb/s (pobieranie) i 6 Mb/s (przekazywanie) przy szybkości szczytowej (wydajność OTA, kanał 10 MHz)
Moc wyjściowa nadajnika radiowego | Zgodność z klasą mocy 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 i Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Typ | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Karta full-mini i half-mini PCI Express*. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Karta half-mini PCI Express*.
Wymiary | Karta full-mini: szerokość 50,95 mm x długość 30,0 mm x wysokość 4,5 mm (2,00 cale x 1,18 cala x 0,18 cala) Karta half-mini: szerokość 26,64 mm x długość 30 mm x wysokość 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Interfejs złącza | 52-stykowe łącze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–95% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 5,15–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2.4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Transmisja/odbiór: 450; 405; 360; 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mb/s
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Transmisja/odbiór: 300; 270; 243; 240; 180; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 MB/s
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows* XP (32-bitowy i 64-bitowy) Windows Vista* (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikaty Wi-Fi* dla: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Karta Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

Typ | Karta Half-Mini i M.2 (Next Generation Form Factor — NGFF) | Złącza elektryczne | Złącza PCIe i USB 2.0 dla obu standardów konstrukcji
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe IEEE 802.11 | IEEE 802.11ac, 802.11abgn, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–95% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 5,15–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2.4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Strumienie przestrzenne | Karta Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 2 X 2
Szybkość transmisji danych | Wszystkie podane wartości szybkości transmisji danych są ich teoretycznymi wartościami maksymalnymi.
IEEE 802.11ac — szybkość transmisji danych | Transmisja/odbiór: 450; 405; 360; 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mb/s
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8.1 (64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikaty* sieci Wi-Fi dla standardów 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Certyfikat Wi-Fi Direct* dla połączeń urządzeń w sieci równorzędnej.
Architektura | Infrastruktura i SoftAP, równoczesna obsługa trybów klienckich i SoftAP.
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zabezpieczenia |
Uwierzytelnianie | WPA i WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protokoły uwierzytelniania | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Szyfrowanie | 64-bitowy i 128-bitowy WEP, AES-CCMP, TKIP
Szyfrowanie i uwierzytelnianie Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Karta Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Karta Intel® Wireless-N 7260

Typ | Karta Half-Mini i M.2 (Next Generation Form Factor — NGFF) | Złącza elektryczne | Złącza PCIe i USB 2.0 dla obu standardów konstrukcji
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe IEEE 802.11 | Karta Intel® Dual Band Wireless-N 7260 Model 7260HMW AN — 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Model 7260NGW AN — 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Model 7260HMW NB — 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, HMC Model 7260NGW NB — 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Karta Intel® Wireless-N 7260 Model 7260HMW BN — 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Model 7260NGW BN — 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–95% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Modulacja częstotliwości (patrz wyżej, niektóre karty nie obsługują wszystkich pasm) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 5,15–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2.4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Strumienie przestrzenne 802.11n | Wszystkie karty sieciowe: strumienie przestrzenne 2 X 2
Szybkość transmisji danych | Wszystkie podane wartości szybkości transmisji danych są ich teoretycznymi wartościami maksymalnymi.
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Podwójny tryb Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) obsługiwany przez następujące karty sieciowe: Model 7260HMW AN Model 7260NGW AN Model 7260NGW BN
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8.1 (64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikaty* sieci Wi-Fi dla standardów 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Certyfikat Wi-Fi Direct* dla połączeń urządzeń w sieci równorzędnej.
Architektura | Infrastruktura i SoftAP, równoczesna obsługa trybów klienckich i SoftAP.
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zabezpieczenia |
Uwierzytelnianie | WPA i WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protokoły uwierzytelniania | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Szyfrowanie | 64-bitowy i 128-bitowy WEP, AES-CCMP, TKIP
Szyfrowanie i uwierzytelnianie Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Karta Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Typ | Karta Half-Mini i M.2 (Next Generation Form Factor — NGFF) | Złącza elektryczne | Złącza PCIe i USB 2.0 dla obu standardów konstrukcji
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe IEEE 802.11 | IEEE 802.11ac, 802.11abgn, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–95% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 5,15–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2.4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Strumienie przestrzenne | Karta Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 X 1
Szybkość transmisji danych | Wszystkie podane wartości szybkości transmisji danych są ich teoretycznymi wartościami maksymalnymi.
IEEE 802.11ac — szybkość transmisji danych | Karta Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: Do 433 Mb/s
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8.1 (64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikaty* sieci Wi-Fi dla standardów 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Certyfikat Wi-Fi Direct* dla połączeń urządzeń w sieci równorzędnej.
Architektura | Infrastruktura i SoftAP, równoczesna obsługa trybów klienckich i SoftAP.
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zabezpieczenia |
Uwierzytelnianie | WPA i WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protokoły uwierzytelniania | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Szyfrowanie | 64-bitowy i 128-bitowy WEP, AES-CCMP, TKIP
Szyfrowanie i uwierzytelnianie Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

Powrót do początku

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia