חזרה לתוכן העניינים

# מפרט

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- פס כפול אלחוטי Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- פס כפול אלחוטי Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- פס כפול אלחוטי Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

## Intel® Centrino® Wireless-N 100‏, Intel® Centrino® Wireless-N 105‏, Intel® Centrino® Wireless-N 130‏ ו-‏
Intel® Centrino® Wireless-N 135

גורם צורה | כרטיס חצי-מיני *PCI Express
ממדים | כרטיס חצי-מיני: רוחב 26.64 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
ממשק מחבר | מחבר קצה כרטיס מיני של 52 פינים
מתח | 3.3 וולט
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
WiFi |
אפנון תדר | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | 2.400 - 2.4835 GHz‏ (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים IEEE 802.11n | הגדרת תצורה MIMO: 1X1 Tx/Rx‏: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
תמיכה ב-Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 100: ללא Intel® Centrino® Wireless-N 105‏: ללא Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1‏, 2.1 + EDR‏, 3.0, 3.0‏+HS‏ Intel® Centrino® Wireless-N 135‏: Bluetooth 4.0‏ (Bluetooth Low-Energy‏ ו- Bluetooth 3.0‏ +HS)
כללי
מערכות הפעלה | Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8.1‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | אישור Wi-Fi*‎‏ עבור 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11n‏, WPA-אישי, WPA-ארגוני, WPA2‏-אישי, WPA2‏-ארגוני, WMM‏, WPS‏
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
קבוצת מאפיינים IEEE | IEEE 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11n‏, 802.11e‏, 802.11i‏, 802.11d‏, 802.11h‏
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | WPA-אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות; 802.1X‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

WiFi/WiMAX
גורם צורה | כרטיס מיני וכרטיס חצי-מיני *PCI Express
מספרי SKU | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
ממדים | כרטיס מיני: רוחב 50.80 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ כרטיס חצי-מיני: רוחב 26.64 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
ממשק מחבר | מחבר קצה כרטיס מיני של 52 פינים
מתח | 3.3 וולט
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
WiFi
אפנון תדר | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎2.41-2.474 GHz (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM‏, CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
WiFi כללי
מערכות הפעלה | Microsoft Windows* XP‏ (32 ו- ‏64 סיביות) ו-Windows Vista*‎‏ (32 ו- ‏64 סיביות), Ubuntu Linux*‎‏
אישור Wi-Fi Alliance* | אישור Wi-Fi*‎‏ עבור 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11n‏, WPA-אישי, WPA-ארגוני, WPA2‏-אישי, WPA2‏-ארגוני, WMM‏, WPS‏
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
תקן WLAN | IEEE 802.11g‏, 802.11b‏, 802.11n‏, 802.11d‏, 802.11e‏, 802.11i‏,
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | WPA-אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, 802.1X‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
הצפנה | AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות, CKIP‏, TKIP
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200‏ ו- Intel® Centrino® Wireless-N 2230‏

גורם צורה | כרטיס חצי-מיני *PCI Express
ממדים | כרטיס חצי-מיני: רוחב 26.64 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
ממשק מחבר | מחבר קצה כרטיס מיני של 52 פינים
מתח | 3.3 וולט
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
WiFi |
אפנון תדר | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | 2.400 - 2.4835 GHz‏ (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים IEEE 802.11n | הגדרת תצורה MIMO: 2X2 Tx/Rx‏: 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
תמיכה ב-Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 2200‏: ללא Intel® Centrino® Wireless-N 2230‏: Bluetooth 4.0‏ (Bluetooth Low-Energy‏ ו- Bluetooth 3.0‏ +HS)
כללי
מערכות הפעלה | Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8.1‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | אישור Wi-Fi*‎‏ עבור 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11n‏, WPA-אישי, WPA-ארגוני, WPA2‏-אישי, WPA2‏-ארגוני, WMM‏, WPS‏
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
קבוצת מאפיינים IEEE | IEEE 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11n‏, 802.11e‏, 802.11i‏, 802.11d‏, 802.11h‏
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | WPA-אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות; 802.1X‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 ו- Intel® Centrino® Wireless-N 6230

גורם צורה | כרטיס חצי-מיני *PCI Express
ממדים | כרטיס חצי-מיני: רוחב 26.64 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
תקני רשת | 802.11a/b/g/n (משתנה בהתאם למתאם) ו- Bluetooth 3.0 + HS
ממשק מחבר | מחבר קצה כרטיס מיני של 52 פינים
מתח | 3.3 וולט
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
תקני רשת אלחוטית | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11a/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | 2.400 - 2.4835 GHz‏ (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎5 GHz UNII‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Rx/Tx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 180 Rx/Tx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth גרסה 3.0 + HS
כללי
מערכות הפעלה | Microsoft Windows* XP‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows Vista*‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 8.1‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | אישור Wi-Fi* עבור 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11a‏, 802.11h‏, 802.11d‏, WPA-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-אישי, WPA2-ארגוני, WPS ,WMM‏, WMM Power Save‏, EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, P2P ,EAP-AKA
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
תקן WLAN | IEEE 802.11g‏, 802.11b‏, 802.11a‏, 802.11n
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | WPA-אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות; 802.1X‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

גורם צורה | כרטיס חצי-מיני *PCI Express
ממדים | כרטיס חצי-מיני: רוחב 26.64 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
תקני רשת | 802.11a/b/g/n ו- Bluetooth 4.0‏
ממשק מחבר | מחבר קצה כרטיס מיני של 52 פינים
מתח | 3.3 וולט
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11a/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | 2.400 - 2.4835 GHz‏ (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎5 GHz UNII‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Rx/Tx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth גרסה 4.0 (3.0 +HS )
כללי
מערכות הפעלה | Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8.1‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | אישור Wi-Fi* עבור 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11a‏, 802.11h‏, 802.11d‏, WPA-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-אישי, WPA2-ארגוני, WPS ,WMM‏, WMM Power Save‏, EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, P2P ,EAP-AKA
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
תקן WLAN | IEEE 802.11g‏, 802.11b‏, 802.11a‏, 802.11n
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | WPA-אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות; 802.1X‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Advanced-N‏ + WiMAX 6250‏ ו-Intel® Centrino® Wireless-N‏ + WiMAX 6150‏

גורם צורה | כרטיס חצי-מיני *PCI Express
ממדים | כרטיס חצי-מיני: רוחב 26.64 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
ממשק מחבר | מחבר קצה כרטיס מיני של 52 פינים
מתח | 3.3 וולט
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
WiFi |
אפנון תדר | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2.4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | 2.400 - 2.4835 GHz‏ (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎5 GHz UNII‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 הגדרת תצורה MIMO: 1X2 Rx‏: 300, 270, 243, 240, 180 Mbps Rx/Tx‏: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 הגדרת תצורה MIMO: 2X2 Tx/Rx‏: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
כללי
מערכות הפעלה | Microsoft Windows* XP‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows Vista*‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 8.1‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | אישור Wi-Fi* עבור 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11a‏, 802.11h‏, 802.11d‏, WPA-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-אישי, WPA2-ארגוני, WMM‏, WMM Power Save‏, EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
קבוצת מאפיינים IEEE | :Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | WPA-אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות; 802.1X‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 60590)
WiMAX כללי
מערכות הפעלה | Microsoft Windows* XP‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows Vista*‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 8.1‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
תאימות לתקנים | 802.16e-2005 Corrigenda 2‏ (D4)
ערכת WiMAX System Profile Feature | :Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 Mobile WiMAX release 1‏, Wave II תומך בפרופילים 3A ו- 1A/B Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX release 1‏, Wave II תומך בפרופילים 3A, 5A/C, 1A/B, ו- 5BL
אבטחה | פרוטוקול ניהול עיקרי (PKMv2)
הצפנה | ‎128-bit CCMP‏ (Counter-Mode/CBC-MAC) מבוסס על הצפנת AES
WiMAX
פס תדר | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150‏: 2.3-2.4 GHz / 2.496-2.690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2.3-2.4 GHz / 2.496-2.690 GHz / 3.4-3.8 / GHz
אפנון | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM
אמצעי אלחוטי | מצב דופלקס: פעולות TDD | OFDMA מדרגי (SOFDMA‏): 512 ו- 1024 FFT
תמורה של נשא משנה: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150‏: רוחב פס של ערוץ: ‎5 MHz ו- ‎10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: רוחב פס של ערוץ: 5, 7, 8.75 ו- 10 MHz
ערכת WiMAX Network Release Feature | SPWG/NWG Release 1.5
ביצועי קצב | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150‏: ‎עד 10 Mbps DL ו- ‎4 Mbps UL בקצב שיא (ביצועי OTA‏, ‎10MHz channel) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: ‎עד 20 Mbps DL ו- ‎6 Mbps UL בקצב שיא (ביצועי OTA‏, ‎10MHz channel)
הספק יציאה של משדר RF | תואם ל- Power Class 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200‏, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 ו-Intel® Centrino® Ultimate-N 6300‏

גורם צורה | Intel® Centrino® Advanced-N 6200 ו- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 כרטיס מיני מלא וכרטיס חצי-מיני *PCI Express Intel® Centrino® Advanced-N 6205: כרטיס חצי-מיני *PCI Express
ממדים | כרטיס מיני מלא: רוחב 50.95 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ כרטיס חצי-מיני: רוחב 26.64 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
ממשק מחבר | מחבר קצה כרטיס מיני של 52 פינים
מתח | 3.3 וולט
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11a/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | 2.400 - 2.4835 GHz‏ (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎5 GHz UNII‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Tx/Rx‏: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200 ו- Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Tx/Rx‏: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
כללי
מערכות הפעלה | Microsoft Windows* XP‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows Vista*‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 8.1‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | אישור Wi-Fi* עבור 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11a‏, 802.11h‏, 802.11d‏, WPA-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-אישי, WPA2-ארגוני, WMM‏, WMM Power Save‏, EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
תקן WLAN | IEEE 802.11g‏, 802.11b‏, 802.11a‏, 802.11n
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | WPA-אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות; 802.1X‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 60590)

## פס כפול אלחוטי Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

גורם צורה | כרטיס חצי-מיני ו- M.2‏ (גורם צורה מהדור הבא - NGFF). | ממשקים חשמליים | PCIe ו- USB 2.0 עבור שני גורמי הצורה
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
תקני רשת IEEE 802.11 | 802.11ac‏, 802.11abgn‏, 802.11d‏, 802.11e‏, 802.11i‏, 802.11h, 802.11w
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11ac/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | 2.400 - 2.4835 GHz‏ (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, 16 QAM‏, 64 QAM‏, 256 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎5 GHz UNII‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
זרמים מרחביים | פס כפול אלחוטי Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: ‎2 X 2
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ac | Tx/Rx‏: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Rx/Tx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth מצב כפול* ‎2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)‎
כללי
מערכות הפעלה | Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8.1‏ (64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* עבור מסגרות ניהול מוגנות 802.11ac‏, a/b/g, n, WMM*‏, WPA*‏, WPA2*‏, ו- WPS‏, WPS 2.0‏. Wi-Fi Direct* עבור חיבורי התקן עמית לעמית.
ארכיטקטורה | תשתית ו- SoftAP; תומך במצבי Client ו- SoftAP סימולטניים
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
אבטחה |
אימות | WPA ו- WPA2‏, 802.1X‏ (EAP-TLS‏, TTLS‏, PEAP‏, LEAP‏, EAP-FAST‏), EAP-SIM, EAP-AKA
פרוטוקולי אימות | PAP‏, CHAP‏, TLS‏, GTC‏, MS-CHAP‎*‎‏, MS-CHAPv2
הצפנה | 64-סיביות ו- 128-סיביות WEP‏, AES-CCMP‏, TKIP
הצפנה ואימות Wi-Fi Direct*‎ | WPA2‏, AES-CCMP
בטיחות מוצר | ‎UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)‎

## פס כפול אלחוטי Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

גורם צורה | כרטיס חצי-מיני ו- M.2‏ (גורם צורה מהדור הבא - NGFF). | ממשקים חשמליים | PCIe ו- USB 2.0 עבור שני גורמי הצורה
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
תקני רשת IEEE 802.11 | פס כפול אלחוטי Intel® Dual Band Wireless-N 7260 דגם 7260HMW AN‏ - 802.11agn‏, 2x2‏, Bluetooth 4.0‏, PCIe‏, USB‏, HMC דגם 7260NGW AN‏ - 802.11agn‏, 2x2‏, Bluetooth 4.0‏, PCIe‏, USB‏, M.2 דגם 7260HMW NB ‏- 802.11agn‏, 2x2‏, PCIe‏, USB‏, HMC דגם 7260NGW NB ‏- 802.11agn‏, 2x2‏, PCIe‏, USB‏, M.2 Intel® Wireless-N 7260 דגם 7260HMW BN ‏- 802.11agn‏, 2x2‏, PCIe‏, USB‏, M.2 דגם 7260NGW BN ‏- 802.11bgn‏, 2x2‏, Bluetooth 4.0‏, PCIe‏, USB‏, M.2
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר(ראה לעיל, לא כל הפסים נתמכים על-ידי כל המתאמים) | ‎5 GHz‏ (802.11a/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | 2.400 - 2.4835 GHz‏ (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎5 GHz UNII‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
זרמים מרחביים 802.11n | כל המתאמים: זרמים מרחביים ‎2 X 2
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Rx/Tx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth במצב כפול Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0‏ (BLE) נתמך על-ידי המתאמים הבאים דגם 7260HMW AN דגם 7260NGW AN דגם 7260NGW BN
כללי
מערכות הפעלה | Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8.1‏ (64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* עבור מסגרות ניהול מוגנות 802.11ac‏, a/b/g, n, WMM*‏, WPA*‏, WPA2*‏, ו- WPS‏, WPS 2.0‏. Wi-Fi Direct* עבור חיבורי התקן עמית לעמית.
ארכיטקטורה | תשתית ו- SoftAP; תומך במצבי Client ו- SoftAP סימולטניים
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
אבטחה |
אימות | WPA ו- WPA2‏, 802.1X‏ (EAP-TLS‏, TTLS‏, PEAP‏, LEAP‏, EAP-FAST‏), EAP-SIM, EAP-AKA
פרוטוקולי אימות | PAP‏, CHAP‏, TLS‏, GTC‏, MS-CHAP‎*‎‏, MS-CHAPv2
הצפנה | 64-סיביות ו- 128-סיביות WEP‏, AES-CCMP‏, TKIP
הצפנה ואימות Wi-Fi Direct*‎ | WPA2‏, AES-CCMP
בטיחות מוצר | ‎UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)‎

## פס כפול אלחוטי Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

גורם צורה | כרטיס חצי-מיני ו- M.2‏ (גורם צורה מהדור הבא - NGFF). | ממשקים חשמליים | PCIe ו- USB 2.0 עבור שני גורמי הצורה
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
תקני רשת IEEE 802.11 | 802.11ac‏, 802.11abgn‏, 802.11d‏, 802.11e‏, 802.11i‏, 802.11h, 802.11w
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11ac/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | 2.400 - 2.4835 GHz‏ (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, 16 QAM‏, 64 QAM‏, 256 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎5 GHz UNII‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
זרמים מרחביים | פס כפול אלחוטי Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: ‎1 X 1
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ac | פס כפול אלחוטי Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: עד ‎433 ‎Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Rx/Tx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth מצב כפול* ‎2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)‎
כללי
מערכות הפעלה | Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8.1‏ (64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* עבור מסגרות ניהול מוגנות 802.11ac‏, a/b/g, n, WMM*‏, WPA*‏, WPA2*‏, ו- WPS‏, WPS 2.0‏. Wi-Fi Direct* עבור חיבורי התקן עמית לעמית.
ארכיטקטורה | תשתית ו- SoftAP; תומך במצבי Client ו- SoftAP סימולטניים
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
אבטחה |
אימות | WPA ו- WPA2‏, 802.1X‏ (EAP-TLS‏, TTLS‏, PEAP‏, LEAP‏, EAP-FAST‏), EAP-SIM, EAP-AKA
פרוטוקולי אימות | PAP‏, CHAP‏, TLS‏, GTC‏, MS-CHAP‎*‎‏, MS-CHAPv2
הצפנה | 64-סיביות ו- 128-סיביות WEP‏, AES-CCMP‏, TKIP
הצפנה ואימות Wi-Fi Direct*‎ | WPA2‏, AES-CCMP
בטיחות מוצר | ‎UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)‎

חזרה לראש הדף

חזרה לתוכן העניינים

סימנים מסחריים וכתבי ויתור