Voltar ao índice

# Especificações

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 e
Intel® Centrino® Wireless-N 135

Factor de forma | Mini placa média PCI Express*
Dimensões | Mini placa média: Largura 26,64 cm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Interface do conector | Conector de limite da mini adaptador de 52 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
WiFi |
Modulação da frequência | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 2,400 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Configuração MIMO: 1X1 Tx/Rx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Suporte Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 100: Nenhum Intel® Centrino® Wireless-N 105: Nenhum Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0+HS Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy e Bluetooth 3.0 +HS)
Gerais
Sistemas operativos | Windows* 7 (32-bit and 64-bit), Windows* 8 (32-bit and 64-bit), Windows* 8.1 (32-bit and 64-bit)
Certificação Wi-Fi* Alliance | Certificação Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Pessoall, WPA2-Empresarial, WMM, WPS
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Conjuntos de funcionalidades | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Arquitectura | Modos de funcionamento de infra-estrutura ou ad hoc (par-a-par)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Empresarial, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits e de 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

WiFi / WiMAX
Factor de forma | Mini placa média e mini placa completa PCI Express*
SKUs | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
Dimensões | Mini placa: Largura 50,80 mm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm Mini placa média: Largura 26,64 cm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Interface do conector | Conector de limite da mini adaptador de 52 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
WiFi
Modulação da frequência | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 2,41-2,474 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43.3, 30, 28.,, 21.7, 15, 14,, 7, Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
WiFi Geral
Sistemas operativos | Microsoft Windows* XP (32 e 64 bit) e Windows Vista* (32 e 64 bit), Ubuntu Linux*
Certificação Wi-Fi* Alliance | Certificação Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Pessoall, WPA2-Empresarial, WMM, WPS
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Norma WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,
Arquitectura | Modos de funcionamento de infra-estrutura ou ad hoc (par-a-par)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Empresarial, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Encriptação | AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits e 64 bits, CKIP, TKIP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 e Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Factor de forma | Mini placa média PCI Express*
Dimensões | Mini placa média: Largura 26,64 cm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Interface do conector | Conector de limite da mini adaptador de 52 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
WiFi |
Modulação da frequência | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 2,400 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Configuração MIMO: 2X2 Tx/Rx: 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21.7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Suporte Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 2200: Nenhum Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy e Bluetooth 3.0 +HS)
Gerais
Sistemas operativos | Windows* 7 (32-bit and 64-bit), Windows* 8 (32-bit and 64-bit), Windows* 8.1 (32-bit and 64-bit)
Certificação Wi-Fi* Alliance | Certificação Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Pessoall, WPA2-Empresarial, WMM, WPS
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Conjuntos de funcionalidades | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Arquitectura | Modos de funcionamento de infra-estrutura ou ad hoc (par-a-par)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Empresarial, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits e de 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Advanced-N 1030 e Intel® Centrino® Wireless-N 6230

Factor de forma | Mini placa média PCI Express*
Dimensões | Mini placa média: Largura 26,64 cm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Normas de rede | 802.11a/b/g/n (varia por adaptador) e Bluetooth 3.0 + HS
Interface do conector | Conector de limite da mini adaptador de 52 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Normas de rede WiFi | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5.15 GHz a 5.85 GHz (consoante o país) | 2,400 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 180 Rx/Tx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72.2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28.9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Versão 3.0 + HS
Gerais
Sistemas operativos | Microsoft Windows* XP (32 bits e 64-bits) Windows Vista* (32 bits e 64 bits) Windows* 7 (32 bits e 64 bits) Windows* 8 (32 bits e 64 bits) Windows* 8.1 (32 bits e 64 bits)
Certificação Wi-Fi* Alliance | Certificação Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Pessoal, WPA2-Empresarial, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Norma WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arquitectura | Modos de funcionamento de infra-estrutura ou ad hoc (par-a-par)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Empresarial, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits e de 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Factor de forma | Mini placa média PCI Express*
Dimensões | Mini placa média: Largura 26,64 cm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Normas de rede | 802.11a/b/g/n e Bluetooth 4.0
Interface do conector | Conector de limite da mini adaptador de 52 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5.15 GHz a 5.85 GHz (consoante o país) | 2,400 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Versão 4.0 (3.0 +HS )
Gerais
Sistemas operativos | Windows* 7 (32-bit and 64-bit), Windows* 8 (32-bit and 64-bit), Windows* 8.1 (32-bit and 64-bit)
Certificação Wi-Fi* Alliance | Certificação Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Pessoal, WPA2-Empresarial, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Norma WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arquitectura | Modos de funcionamento de infra-estrutura ou ad hoc (par-a-par)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Empresarial, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits e de 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 e Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Factor de forma | Mini placa média PCI Express*
Dimensões | Mini placa média: Largura 26,64 cm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Interface do conector | Conector de limite da mini adaptador de 52 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
WiFi |
Modulação da frequência | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5.15 GHz a 5.85 GHz (consoante o país) | 2,400 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 Configuração MIMO: 1X2 Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Mbps Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 Configuração MIMO: 2X2 Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43.3, 30, 28.,, 21.7, 15, 14,, 7, Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Gerais
Sistemas operativos | Microsoft Windows* XP (32 bits e 64-bits) Windows Vista* (32 bits e 64 bits) Windows* 7 (32 bits e 64 bits) Windows* 8 (32 bits e 64 bits) Windows* 8.1 (32 bits e 64 bits)
Certificação Wi-Fi* Alliance | Certificação Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Pessoal, WPA2-Empresarial, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Conjuntos de funcionalidades | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Arquitectura | Modos de funcionamento de infra-estrutura ou ad hoc (par-a-par)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Empresarial, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits e de 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX Geral
Sistemas operativos | Microsoft Windows* XP (32 bits e 64-bits) Windows Vista* (32 bits e 64 bits) Windows* 7 (32 bits e 64 bits) Windows* 8 (32 bits e 64 bits) Windows* 8.1 (32 bits e 64 bits)
Conformidade standard | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Conjunto de funcionalidades do perfil do sistema WiMAX | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX versão 1, Wave II. Suporta perfis 3A e 1A/B Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX versão 1, Wave II. Suporta perfis 3A, 5A/C, 1A/B, and 5BL
Segurança | Protocolo de gestão de chaves (PKMv2)
Encriptação | CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) de 128 bits baseado na encriptação AES
WiMAX
Banda de frequência | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz / 3,4-3,8 GHz
Modulação | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Meio sem fios | Modo duplex: Operações TDD | OFDMA escalável (SOFDMA): 512 e 1024 FFT
permutação da subportadora: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Larguras de banda do canal: 5 e 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Larguras de banda do canal: 5, 7, 8,75 e 10 MHz
Conjunto de funcionalidades da rede WiMAX | SPWG/NWG Versão 1.5
Desempenho da velocidade | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Até 10 Mbps DL e 4 Mbps UL @ pico de velocidade (Desempenho OTA, canal 10MHz) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Até 20 Mbps DL e 6 Mbps UL @ pico de velocidade (Desempenho OTA, canal 10MHz)
Potência de saída do transmissor RF | Compatível com a classe de potência 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 e Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Factor de forma | Intel® Centrino® Advanced-N 6200 e Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Mini placa média e Mini placa completa PCI Express*. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Mini placa média PCI Express*.
Dimensões | Mini placa completa: Largura 50,95 mm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm Mini placa média: Largura 26,64 cm x comprimento 30 mm x altura 4,5 mm
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Interface do conector | Conector de limite da mini adaptador de 52 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5.15 GHz a 5.85 GHz (consoante o país) | 2,400 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Tx/Rx: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43.3, 30, 28.,, 21.7, 15, 14,, 7, Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Gerais
Sistemas operativos | Microsoft Windows* XP (32 bits e 64-bits) Windows Vista* (32 bits e 64 bits) Windows* 7 (32 bits e 64 bits) Windows* 8 (32 bits e 64 bits) Windows* 8.1 (32 bits e 64 bits)
Certificação Wi-Fi* Alliance | Certificação Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Pessoal, WPA2-Empresarial, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Norma WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arquitectura | Modos de funcionamento de infra-estrutura ou ad hoc (par-a-par)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Empresarial, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits e de 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

Factor de forma | Mini placa média e M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF). | Interfaces elétricas | PCIe e USB 2.0 para ambos os fatores de forma
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Norma IEEE 802.11 para redes | 802.11ac, 802.11abgn, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5.15 GHz a 5.85 GHz (consoante o país) | 2,400 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Fluxos espaciais | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 2 X 2
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | Tx/Rx: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth* de modo duplo 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Gerais
Sistemas operativos | Windows* 7 (32 e 64 bits), Windows 8 (32 e 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Certificação Wi-Fi* Alliance | CERTIFICAÇÃO Wi-Fi* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, bem como WPS, WPS 2.0 e Quadros de gestão protegida. Wi-Fi Direct* para ligações de dispositivos peer-to-peer.
Arquitectura | Infraestrutura e SoftAP; suporta os modos Cliente e SoftAP em simultâneo
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Segurança |
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Encriptação e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

Factor de forma | Mini placa média e M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF). | Interfaces elétricas | PCIe e USB 2.0 para ambos os fatores de forma
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Norma IEEE 802.11 para redes | Intel® Dual Band Wireless-N 7260 Modelo 7260HMW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Modelo 7260NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Modelo 7260HMW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, HMC Modelo 7260NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7260 Modelo 7260HMW BN - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Modelo 7260NGW BN - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulação da frequência(Os adaptadores não suportam todas as bandas. Ver acima.) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5.15 GHz a 5.85 GHz (consoante o país) | 2,400 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Fluxos espaciais 802.11n | Todos os adaptadores: Fluxos espaciais 2 X 2
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth* de modo duplo 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) suportado pelos seguintes adaptadores Modelo 7260HMW AN Modelo 7260NGW AN Modelo 7260NGW BN
Gerais
Sistemas operativos | Windows* 7 (32 e 64 bits), Windows 8 (32 e 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Certificação Wi-Fi* Alliance | CERTIFICAÇÃO Wi-Fi* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, bem como WPS, WPS 2.0 e Quadros de gestão protegida. Wi-Fi Direct* para ligações de dispositivos peer-to-peer.
Arquitectura | Infraestrutura e SoftAP; suporta os modos Cliente e SoftAP em simultâneo
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Segurança |
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Encriptação e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Factor de forma | Mini placa média e M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF). | Interfaces elétricas | PCIe e USB 2.0 para ambos os fatores de forma
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Norma IEEE 802.11 para redes | 802.11ac, 802.11abgn, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5.15 GHz a 5.85 GHz (consoante o país) | 2,400 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Fluxos espaciais | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 X 1
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: Até 433 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72.2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28.9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth* de modo duplo 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Gerais
Sistemas operativos | Windows* 7 (32 e 64 bits), Windows 8 (32 e 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Certificação Wi-Fi* Alliance | CERTIFICAÇÃO Wi-Fi* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, bem como WPS, WPS 2.0 e Quadros de gestão protegida. Wi-Fi Direct* para ligações de dispositivos peer-to-peer.
Arquitectura | Infraestrutura e SoftAP; suporta os modos Cliente e SoftAP em simultâneo
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Segurança |
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Encriptação e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

Voltar ao topo

Voltar ao índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade