Retour à la table des matières

# Cahier des charges

Cette section fournit des informations sur les caractéristiques de l'ensemble de la gamme des cartes sans fil Intel®. La liste suivante peut ne pas être exhaustive.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® Ultimate N WiFi Link 5300
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 et
Intel® Centrino® Wireless-N 135

Encombrement | PCI Express* Mini Card demi format
Dimensions | Mini Card demi-format (Half-Mini Card) : Largeur 26,64 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (1,049 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 52 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 95 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
WiFi |
Modulation de fréquence | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données IEEE 802.11n | Configuration MIMO : 1X1 Tx/Rx : 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Prise en charge Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 100 : Aucun Intel® Centrino® Wireless-N 105 : Aucun Intel® Centrino® Wireless-N 130 : Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0+HS Intel® Centrino® Wireless-N 135 : Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy et Bluetooth 3.0+HS)
Général
Systèmes d'exploitation | Windows* 7 (32 bits et 64 bits), Windows* 8 (32 bits et 64 bits), Windows* 8.1 (32 bits et 64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Certification Wi-Fi* pour 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personnel, WPA-Enterprise, WPA2-Personnel, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Ensemble de fonctionnalités IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Entreprise, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits ; 802.1X : EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

WiFi / WiMAX
Encombrement | PCI Express* Mini Card et Half-Mini Card
UGS | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
Dimensions | Mini Card : Largeur 50,80 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (2 po x 1,18 po x 0,18 po) Mini Card demi-format (Half-Mini Card) : Largeur 26,64 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (1,049 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 52 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 90 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
WiFi
Modulation de fréquence | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 2,41 à 2,474 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
WiFi général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows* XP (32 et 64 bits) et Windows Vista* (32 et 64 bits), Ubuntu Linux*
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Certification Wi-Fi* pour 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personnel, WPA-Enterprise, WPA2-Personnel, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Norme RLR | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA Personnel, WPA2 Personnel, WPA Entreprise, WPA2 Entreprise, 802.1X : EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Chiffrement | AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits, CKIP, TKIP
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 et Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Encombrement | PCI Express* Mini Card demi format
Dimensions | Mini Card demi-format (Half-Mini Card) : Largeur 26,64 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (1,049 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 52 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 95 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
WiFi |
Modulation de fréquence | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données IEEE 802.11n | Configuration MIMO : 2X2 Tx/Rx : 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Prise en charge Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 2200 : Aucun Intel® Centrino® Wireless-N 2230 : Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy et Bluetooth 3.0+HS)
Général
Systèmes d'exploitation | Windows* 7 (32 bits et 64 bits), Windows* 8 (32 bits et 64 bits), Windows* 8.1 (32 bits et 64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Certification Wi-Fi* pour 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personnel, WPA-Enterprise, WPA2-Personnel, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Ensemble de fonctionnalités IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Entreprise, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits ; 802.1X : EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® WiFi Link 5100 et Intel® WiFi Link 5300

Encombrement | PCI Express* Mini Card plein format et Mini Card demi format
Dimensions | Mini Card plein format (Full-Mini Card) : Largeur 50,95 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (2 po x 1,18 po x 0,18 po) Mini Card demi-format (Half-Mini Card) : Largeur 26,64 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (1,049 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 52 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 95 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5 GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données IEEE 802.11n | Intel® WiFi Link 5300 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Intel® WiFi Link 5100 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Général
Systèmes d'exploitation | Intel® WiFi Link 5100 Microsoft Windows* XP (32 bits et 64 bits) Windows Vista* (32 bits et 64 bits) Windows* 7 (32 bits et 64 bits) Windows* 8 (32 bits et 64 bits) Windows* 8.1 (32 bits et 64 bits) Intel® WiFi Link 5300 Microsoft Windows* XP (32 bits et 64 bits) Windows Vista* (32 bits et 64 bits) Windows* 7 (32 bits et 64 bits) Windows* 8 (32 bits et 64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Homologation Wi-Fi* pour 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Personnel, WPA2-Entreprise, WMM, Économie d'énergie WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Norme RLR | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Entreprise, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits ; 802.1X : EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 et Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Encombrement | PCI Express* Mini Card demi format
Dimensions | Mini Card demi-format (Half-Mini Card) : Largeur 26,64 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (1,049 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Normes réseau | 802.11a/b/g/n (en fonction de la carte) et Bluetooth 3.0 + HS
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 52 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 95 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Normes réseau WiFi | Intel® Centrino® Wireless-N 1030 : 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230 : 802.11a/g/n
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5 GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Advanced-N 6230 : Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030 : Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 180 Réception/Transmission (Mbit/s) : 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Bluetooth | Version Bluetooth 3.0 + HS
Général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows* XP (32 bits et 64 bits) Windows Vista* (32 bits et 64 bits) Windows* 7 (32 bits et 64 bits) Windows* 8 (32 bits et 64 bits) Windows* 8.1 (32 bits et 64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Homologation Wi-Fi* pour 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Personnel, WPA2-Entreprise, WPS, WMM, Économie d'énergie WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Norme RLR | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Entreprise, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits ; 802.1X : EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Encombrement | PCI Express* Mini Card demi format
Dimensions | Mini Card demi-format (Half-Mini Card) : Largeur 26,64 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (1,049 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Normes réseau | 802.11a/b/g/n et Bluetooth 4.0
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 52 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 95 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5 GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Bluetooth | Version Bluetooth 4.0 (3.0+HS)
Général
Systèmes d'exploitation | Windows* 7 (32 bits et 64 bits), Windows* 8 (32 bits et 64 bits), Windows* 8.1 (32 bits et 64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Homologation Wi-Fi* pour 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Personnel, WPA2-Entreprise, WPS, WMM, Économie d'énergie WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Norme RLR | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Entreprise, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits ; 802.1X : EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 et Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Encombrement | PCI Express* Mini Card demi format
Dimensions | Mini Card demi-format (Half-Mini Card) : Largeur 26,64 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (1,049 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 52 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 95 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
WiFi |
Modulation de fréquence | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5 GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 Configuration MIMO : 1X2 Réception : 300, 270, 243, 240, 180 Mbit/s Réception/Transmission : 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 Configuration MIMO : 2X2 Tx/Rx : 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows* XP (32 bits et 64 bits) Windows Vista* (32 bits et 64 bits) Windows* 7 (32 bits et 64 bits) Windows* 8 (32 bits et 64 bits) Windows* 8.1 (32 bits et 64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Homologation Wi-Fi* pour 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Personnel, WPA2-Entreprise, WMM, Économie d'énergie WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Ensemble de fonctionnalités IEEE | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 : IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 : 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Entreprise, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits ; 802.1X : EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)
WiMAX général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows* XP (32 bits et 64 bits) Windows Vista* (32 bits et 64 bits) Windows* 7 (32 bits et 64 bits) Windows* 8 (32 bits et 64 bits) Windows* 8.1 (32 bits et 64 bits)
Conformité aux normes | 802.16e-2005 Correctif 2 (D4)
Ensemble de fonctionnalités du profil système WiMAX | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 : WiMAX mobile version 1, Wave II. Prend en charge les profils 3A et 1A/B Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 : WiMAX mobile version 1, Wave II. Prend en charge les profils 3A, 5A/C, 1A/B et 5BL
Sécurité | Protocole de gestion de clé (PKMv2)
Chiffrement | CCMP 128 bits (Counter-Mode/CBC-MAC) basé sur le chiffrement AES
WiMAX
Bande de fréquences | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 : 2,3 à 2,4 GHz / 2,496 à 2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 : 2,3 à 2,4 GHz / 2,496 à 2,690 GHz / 3,4 à 3,8 GHz
Modulation | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Protocole hertzien | Mode duplex : Opérations TDD | OFDMA modulaire (SOFDMA) : 512 et 1024 FFT
permutation de sous-porteuse : PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 : Largeurs de bande des canaux : 5 MHz et 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 : Largeurs de bande des canaux : 5, 7, 8,75 et 10 MHz
Ensemble de fonctionnalités de la version réseau WiMAX | SPWG/NWG version 1.5
Performances de débit | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 : Liaison descendante 10 Mbit/s et liaison ascendante 4 Mbit/s au débit de pointe (Performance OTA, canal 10 MHz) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 : Liaison descendante 20 Mbit/s et liaison ascendante 6 Mbit/s au débit de pointe (Performance OTA, canal 10 MHz)
Puissance de sortie de l'émetteur en RF | Conformité avec Puissance de classe 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 et Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Encombrement | Intel® Centrino® Advanced-N 6200 et Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 : PCI Express* Mini Card plein format et Mini Card demi-format. Intel® Centrino® Advanced-N 6205 : PCI Express* Mini Card demi-format.
Dimensions | Mini Card plein format (Full-Mini Card) : Largeur 50,95 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (2 po x 1,18 po x 0,18 po) Mini Card demi-format (Half-Mini Card) : Largeur 26,64 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (1,049 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 52 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 95 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5 GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 : Tx/Rx : 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 : Tx/Rx : 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows* XP (32 bits et 64 bits) Windows Vista* (32 bits et 64 bits) Windows* 7 (32 bits et 64 bits) Windows* 8 (32 bits et 64 bits) Windows* 8.1 (32 bits et 64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Homologation Wi-Fi* pour 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Personnel, WPA2-Entreprise, WMM, Économie d'énergie WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Norme RLR | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Entreprise, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits ; 802.1X : EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

Formats | Mini Card demi-format (Half-Mini Card) et M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces électriques | PCIe et USB 2.0 pour les deux formats
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Standard pour les réseaux IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11abgn, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 95 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHz (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5 GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Flux spatiaux | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 : 2 x 2
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 : 867 Mbit/s maxi.
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth* 2.1 bi-mode, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Général
Systèmes d'exploitation | Windows* 7 (32 bits et 64 bits), Windows 8* (32 bits et 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pour 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* et WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pour les connexions de périphériques poste à poste.
Architecture | Infrastructure et SoftAP ; prise en charge des modes Client et SoftAP simultanés
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Sécurité |
Authentification | WPA et WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocoles d'authentification | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Chiffrement | WEP 64 bits et 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Chiffrement et authentification Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

Formats | Mini Card demi-format (Half-Mini Card) et M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces électriques | PCIe, USB 2.0 pour les deux formats
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Standard pour les réseaux IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7260 Modèle 7260HMW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Modèle 7260NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Modèle 7260HMW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, HMC Modèle 7260NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7260 Modèle 7260HMW BN - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Modèle 7260NGW BN - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 95 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Modulation de fréquence (Voir précédemment, certaines cartes ne prennent en charge que certaines fréquences) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHz (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5 GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Flux spatiaux 802.11n | Toutes les cartes : 2 X 2 flux spatiaux
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth* 2.1 bi-mode, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) pris en charge par les cartes suivantes Modèle 7260HMW AN Modèle 7260NGW AN Modèle 7260NGW BN
Général
Systèmes d'exploitation | Windows* 7 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pour 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* et WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pour les connexions de périphériques poste à poste.
Architecture | Infrastructure et SoftAP ; prise en charge des modes Client et SoftAP simultanés
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Sécurité |
Authentification | WPA et WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocoles d'authentification | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Chiffrement | WEP 64 bits et 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Chiffrement et authentification Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Formats | Mini Card demi-format (Half-Mini Card) et M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces électriques | PCIe et USB 2.0 pour les deux formats
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Standard pour les réseaux IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11abgn, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 90 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHz (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5 GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Flux spatiaux | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 : 1 X 1
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 : 433 Mbit/s maxi.
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth* 2.1 bi-mode, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Général
Systèmes d'exploitation | Windows* 7 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pour 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* et WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pour les connexions de périphériques poste à poste.
Architecture | Infrastructure et SoftAP ; prise en charge des modes Client et SoftAP simultanés
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Sécurité |
Authentification | WPA et WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocoles d'authentification | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Chiffrement | WEP 64 bits et 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Chiffrement et authentification Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

Retour au début

Retour à la table des matières

Marques et exclusions de responsabilité