목차로 돌아가기

# 사양

이 섹션에서는 인텔® 무선 어댑터 제품군에 대한 사양 정보를 제공합니다. 다음 목록에는 모든 어댑터가 포함되지 않았을 수 있습니다.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® Ultimate N WiFi Link 5300
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 및
Intel® Centrino® Wireless-N 135

폼 팩터 | PCI Express* 하프 미니 카드
치수 | 하프 미니 카드: 너비 1.049인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치(26.64 mm x 30 mm x 4.5 mm)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
커넥터 인터페이스 | 52핀 미니 카드 가장자리 커넥터
전압 | 3.3 V
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 95% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
WiFi |
주파수 변조 | 2.4 GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 2.400 ~ 2.4835 GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 2.4 GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | MIMO 구성: 1X1 Tx/Rx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth 지원 | Intel® Centrino® Wireless-N 100: 없음 Intel® Centrino® Wireless-N 105: 없음 Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0+HS Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0(Bluetooth Low-Energy 및 Bluetooth 3.0 +HS)
일반
운영 체제 | Windows* 7(32비트 및 64비트), Windows* 8(32비트 및 64비트), Windows* 8.1(32비트 및 64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-개인, WPA2-엔터프라이즈, WMM, WPS에 대한 Wi-Fi* 인증
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
IEEE 기능 세트 | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
아키텍처 | 인프라 및 Ad Hoc(피어투피어) 작동 모드
보안 | WPA-개인, WPA2-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-엔터프라이즈, AES-CCMP 128비트, WEP 128비트 및 64비트; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

WiFi 및 WiMAX / WIBRO
폼 팩터 | PCI Express* 미니 카드 및 하프 미니 카드
SKU | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
치수 | 미니 카드: 너비 2.0인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치(50.80 mm x 30 mm x 4.5 mm) 하프 미니 카드: 너비 1.049인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치(26.64 mm x 30 mm x 4.5 mm)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
커넥터 인터페이스 | 52핀 미니 카드 가장자리 커넥터
전압 | 3.3 V
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
WiFi
주파수 변조 | 2.4 GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 2.41 ~ 2.474 GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 2.4 GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
WiFi 일반
운영 체제 | Microsoft Windows* XP(32 및 64비트) 및 Windows Vista*(32 및 64비트), Ubuntu Linux*
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-개인, WPA2-엔터프라이즈, WMM, WPS에 대한 Wi-Fi* 인증
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
WLAN 표준 | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,
아키텍처 | 인프라 및 Ad Hoc(피어투피어) 작동 모드
보안 | WPA-개인, WPA2-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-엔터프라이즈, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
암호화 | AES-CCMP 128비트, WEP 128비트 및 64비트, CKIP, TKIP
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 및 Intel® Centrino® Wireless-N 2230

폼 팩터 | PCI Express* 하프 미니 카드
치수 | 하프 미니 카드: 너비 1.049인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치(26.64 mm x 30 mm x 4.5 mm)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
커넥터 인터페이스 | 52핀 미니 카드 가장자리 커넥터
전압 | 3.3 V
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 95% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
WiFi |
주파수 변조 | 2.4 GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 2.400 ~ 2.4835 GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 2.4 GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | MIMO 구성: 2X2 Tx/Rx: 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth 지원 | Intel® Centrino® Wireless-N 2200: 없음 Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0(Bluetooth Low-Energy 및 Bluetooth 3.0 +HS)
일반
운영 체제 | Windows* 7(32비트 및 64비트), Windows* 8(32비트 및 64비트), Windows* 8.1(32비트 및 64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-개인, WPA2-엔터프라이즈, WMM, WPS에 대한 Wi-Fi* 인증
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
IEEE 기능 세트 | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
아키텍처 | 인프라 및 Ad Hoc(피어투피어) 작동 모드
보안 | WPA-개인, WPA2-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-엔터프라이즈, AES-CCMP 128비트, WEP 128비트 및 64비트; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® WiFi Link 5100 및 Intel® WiFi Link 5300

폼 팩터 | PCI Express* 풀 미니 카드 및 하프 미니 카드
치수 | 풀 미니 카드: 너비 2.00인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치(50.95 mm x 30 mm x 4.5 mm) 하프 미니 카드: 너비 1.049인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치(26.64 mm x 30 mm x 4.5 mm)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
커넥터 인터페이스 | 52핀 미니 카드 가장자리 커넥터
전압 | 3.3 V
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 95% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 5 GHz(802.11a/n) | 2.4 GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15 GHz ~ 5.85 GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835 GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2.4 GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Intel® WiFi Link 5300 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Intel® WiFi Link 5100 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
일반
운영 체제 | Intel® WiFi Link 5100 Microsoft Windows* XP(32비트 및 64비트) Windows Vista*(32비트 및 64비트) Windows* 7(32비트 및 64비트) Windows* 8(32비트 및 64비트) Windows* 8.1(32비트 및 64비트) Intel® WiFi Link 5300 Microsoft Windows* XP(32비트 및 64비트) Windows Vista*(32비트 및 64비트) Windows* 7(32비트 및 64비트) Windows* 8(32비트 및 64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-개인, WPA2-엔터프라이즈, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA에 대한 Wi-Fi* 인증
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
WLAN 표준 | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
아키텍처 | 인프라 및 Ad Hoc(피어투피어) 작동 모드
보안 | WPA-개인, WPA2-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-엔터프라이즈, AES-CCMP 128비트, WEP 128비트 및 64비트; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
제품 안전 | UL, C-UL, CB(IEC 60590)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 및 Intel® Centrino® Advanced-N 6230

폼 팩터 | PCI Express* 하프 미니 카드
치수 | 하프 미니 카드: 너비 1.049인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치(26.64 mm x 30 mm x 4.5 mm)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
네트워크 표준 | 802.11a/b/g/n(어댑터에 따라 다름) 및 Bluetooth 3.0 + HS
커넥터 인터페이스 | 52핀 미니 카드 가장자리 커넥터
전압 | 3.3 V
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 95% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
WiFi 네트워크 표준 | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
주파수 변조 | 5 GHz(802.11a/n) | 2.4 GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15 GHz ~ 5.85 GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835 GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2.4 GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 180 Rx/Tx(Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth 버전 3.0 + HS
일반
운영 체제 | Microsoft Windows* XP(32비트 및 64비트) Windows Vista*(32비트 및 64비트) Windows* 7(32비트 및 64비트) Windows* 8(32비트 및 64비트) Windows* 8.1(32비트 및 64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-개인, WPA2-엔터프라이즈, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P에 대한 Wi-Fi* 인증
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
WLAN 표준 | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
아키텍처 | 인프라 및 Ad Hoc(피어투피어) 작동 모드
보안 | WPA-개인, WPA2-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-엔터프라이즈, AES-CCMP 128비트, WEP 128비트 및 64비트; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

폼 팩터 | PCI Express* 하프 미니 카드
치수 | 하프 미니 카드: 너비 1.049인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치(26.64 mm x 30 mm x 4.5 mm)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
네트워크 표준 | 802.11a/b/g/n 및 Bluetooth 4.0
커넥터 인터페이스 | 52핀 미니 카드 가장자리 커넥터
전압 | 3.3 V
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 95% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 5 GHz(802.11a/n) | 2.4 GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15 GHz ~ 5.85 GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835 GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2.4 GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth 버전 4.0(3.0 +HS)
일반
운영 체제 | Windows* 7(32비트 및 64비트), Windows* 8(32비트 및 64비트), Windows* 8.1(32비트 및 64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-개인, WPA2-엔터프라이즈, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P에 대한 Wi-Fi* 인증
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
WLAN 표준 | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
아키텍처 | 인프라 및 Ad Hoc(피어투피어) 작동 모드
보안 | WPA-개인, WPA2-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-엔터프라이즈, AES-CCMP 128비트, WEP 128비트 및 64비트; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 및 Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

폼 팩터 | PCI Express* 하프 미니 카드
치수 | 하프 미니 카드: 너비 1.049인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치(26.64 mm x 30 mm x 4.5 mm)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
커넥터 인터페이스 | 52핀 미니 카드 가장자리 커넥터
전압 | 3.3 V
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 95% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
WiFi |
주파수 변조 | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2.4 GHz(802.11b/g/n), 5 GHz(802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2.4 GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15 GHz ~ 5.85 GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835 GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2.4 GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 MIMO 구성: 1X2 Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Mbps Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 MIMO 구성: 2X2 Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
일반
운영 체제 | Microsoft Windows* XP(32비트 및 64비트) Windows Vista*(32비트 및 64비트) Windows* 7(32비트 및 64비트) Windows* 8(32비트 및 64비트) Windows* 8.1(32비트 및 64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-개인, WPA2-엔터프라이즈, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA에 대한 Wi-Fi* 인증
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
IEEE 기능 세트 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
아키텍처 | 인프라 및 Ad Hoc(피어투피어) 작동 모드
보안 | WPA-개인, WPA2-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-엔터프라이즈, AES-CCMP 128비트, WEP 128비트 및 64비트; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)
WiMAX / 4G WiBro 일반
운영 체제 | Microsoft Windows* XP(32비트 및 64비트) Windows Vista*(32비트 및 64비트) Windows* 7(32비트 및 64비트) Windows* 8(32비트 및 64비트) Windows* 8.1(32비트 및 64비트)
표준 준수 | 802.16e-2005 Corrigenda 2(D4)
WiMAX / 4G WiBro 시스템 프로파일 기능 세트 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX 릴리스 1, Wave II. 3A 및 1A/B 프로파일을 지원합니다 Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX 릴리스 1, Wave II. 3A, 5A/C, 1A/B 및 5BL 프로파일을 지원합니다
보안 | 키 관리 프로토콜(PKMv2)
암호화 | AES 암호화 기반 128bit CCMP(카운터 모드/CBC-MAC)
WiMAX / 4G WiBro / 4G WiBro
주파수 밴드 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2.3-2.4 GHz / 2.496-2.690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2.3-2.4 GHz / 2.496-2.690 GHz / 3.4-3.8 GHz
변조 | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
무선 매체 | 이중 모드: TDD 작동 | Scalable OFDMA(SOFDMA): 512 및 1024 FFT
서브 캐리어 순열: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 채널 대역폭: 5 및 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 채널 대역폭: 5, 7, 8.75 및 10 MHz
WiMAX / 4G WiBro 네트워크 릴리스 기능 세트 | SPWG/NWG 릴리스 1.5
속도 성능 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 최대 10 Mbps DL 및 4 Mbps UL(최대 속도에서) (OTA 성능, 10MHz 채널) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 최대 20 Mbps DL 및 6 Mbps UL(최대 속도에서) (OTA 성능, 10MHz 채널)
RF 트랜스미터 출력 전력 | 전력 등급 2 준수

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 및 Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

폼 팩터 | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: PCI Express* 풀 미니 카드 및 하프 미니 카드. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: PCI Express* 하프 미니 카드.
치수 | 풀 미니 카드: 너비 2.00인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치(50.95 mm x 30 mm x 4.5 mm) 하프 미니 카드: 너비 1.049인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치(26.64 mm x 30 mm x 4.5 mm)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
커넥터 인터페이스 | 52핀 미니 카드 가장자리 커넥터
전압 | 3.3 V
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 95% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 5 GHz(802.11a/n) | 2.4 GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15 GHz ~ 5.85 GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835 GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2.4 GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Tx/Rx: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
일반
운영 체제 | Microsoft Windows* XP(32비트 및 64비트) Windows Vista*(32비트 및 64비트) Windows* 7(32비트 및 64비트) Windows* 8(32비트 및 64비트) Windows* 8.1(32비트 및 64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-개인, WPA2-엔터프라이즈, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA에 대한 Wi-Fi* 인증
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
WLAN 표준 | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
아키텍처 | 인프라 및 Ad Hoc(피어투피어) 작동 모드
보안 | WPA-개인, WPA2-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-엔터프라이즈, AES-CCMP 128비트, WEP 128비트 및 64비트; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

폼 팩터 | 하프 미니 카드 및 M.2(차세대 폼 팩터 - NGFF)
전원 인터페이스 | PCIe 및 USB 2.0(두 폼 팩터에 모두 사용)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
IEEE 802.11 네트워킹 표준 | 802.11ac, 802.11abgn, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 95% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 5GHz(802.11ac/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
공간 스트림 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 2 X 2
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 최대 867Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | 이중 모드 Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0(BLE)
일반
운영 체제 | Windows* 7(32비트 및 64비트), Windows* 8(32비트 및 64비트), Windows* 8.1(64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11ac, a/b/g, n에 대한 Wi-Fi 인증*, WMM*, WPA*, WPA2* 및 WPS, WPS 2.0, 보호된 관리 프레임. 피어투피어 장치 연결에 대한 Wi-Fi Direct*.
아키텍처 | 인프라 및 SoftAP; 동시 클라이언트 및 SoftAP 모드 지원
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
보안 |
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2, AES-CCMP
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

폼 팩터 | 하프 미니 카드, M.2(차세대 폼 팩터 - NGFF)
전원 인터페이스 | PCIe, USB 2.0(두 폼 팩터에 모두 사용)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
IEEE 802.11 네트워킹 표준 | Intel® Dual Band Wireless-N 7260 모델 7260HMW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC 모델 7260NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 모델 7260HMW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, HMC 모델 7260NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7260 모델 7260HMW BN - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 모델 7260NGW BN - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 95% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 (위 내용 참조. 일부 어댑터는 일부 밴드를 지원하지 않음) | 5GHz(802.11a/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
802.11n 공간 스트림 | 모든 어댑터: 2 X 2 공간 스트림
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | 이중 모드 Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0(BLE) - 다음 어댑터에서 지원 모델 7260HMW AN 모델 7260NGW AN 모델 7260NGW BN
일반
운영 체제 | Windows* 7(32비트 및 64비트), Windows 8(32비트 및 64비트), Windows* 8.1(64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11ac, a/b/g, n에 대한 Wi-Fi 인증*, WMM*, WPA*, WPA2* 및 WPS, WPS 2.0, 보호된 관리 프레임. 피어투피어 장치 연결에 대한 Wi-Fi Direct*.
아키텍처 | 인프라 및 SoftAP; 동시 클라이언트 및 SoftAP 모드 지원
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
보안 |
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2, AES-CCMP
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

폼 팩터 | 하프 미니 카드 및 M.2(차세대 폼 팩터 - NGFF)
전원 인터페이스 | PCIe 및 USB 2.0(두 폼 팩터에 모두 사용)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
IEEE 802.11 네트워킹 표준 | 802.11ac, 802.11abgn, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 5GHz(802.11ac/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
공간 스트림 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 X 1
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 최대 433Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | 이중 모드 Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0(BLE)
일반
운영 체제 | Windows* 7(32비트 및 64비트), Windows 8(32비트 및 64비트), Windows* 8.1(64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11ac, a/b/g, n에 대한 Wi-Fi 인증*, WMM*, WPA*, WPA2* 및 WPS, WPS 2.0, 보호된 관리 프레임. 피어투피어 장치 연결에 대한 Wi-Fi Direct*.
아키텍처 | 인프라 및 SoftAP; 동시 클라이언트 및 SoftAP 모드 지원
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
보안 |
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2, AES-CCMP
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보