العودة إلى المحتويات

# مواصفات

يوفّر هذا القسم معلومات مواصفات عائلة محولات Intel®‎ اللاسلكية. قد لا تكون القائمة التالية شاملة.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® Ultimate N WiFi Link 5300
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

## Intel® Centrino® Wireless-N 100، وIntel® Centrino® Wireless-N 105، وIntel® Centrino® Wireless-N 130،
Intel® Centrino® Wireless-N 135

معامل الشكل | بطاقة PCI Express* Half-Mini
الأبعاد | بطاقة Half-Mini: عرض 26.64 مم × طول 30 مم × ارتفاع 4.5 مم (1.049 بوصة × 1.18 بوصة × 0.18 بوصة)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 52 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 95% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
WiFi |
التعديل الترددي | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 2.400 2.4835- جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
معدلات بيانات IEEE 802.11n | تشكيل MIMO: 1×1 إرسال/استقبال: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
دعم Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 100: بدون Intel® Centrino® Wireless-N 105: بدون Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1، 2.1 + EDR، 3.0، 3.0+HS Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0 (‏Bluetooth ذو طاقة منخفضة وBluetooth 3.0 +HS)
عام
نظم التشغيل | Windows* 7 ‏(32 بت و64 بت)، وWindows* 8 ‏(32 بت و64 بت)، وWindows* 8.1‏ (32 بت و64 بت)
اعتماد رابطة *Wi-Fi | اعتماد Wi-Fi*‎ من أجل 802.11b، و802.11g، و802.11n، وWPA - شخصي، وWPA - مؤسسي، وWPA2 - شخصي، وWPA2 - مؤسسي، وWMM، وWPS
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
مجموعات ميزات IEEE | IEEE 802.11b، و 802.11g، و 802.11n، و 802.11e، و 802.11i، و 802.11d، و 802.11h
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، AES-CCMP ‏128-بت، ‏WEP‏128‎-بت و64-بت؛ 802.1X: EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
سلامة المنتج | UL،‏ C-UL،‏ CB ‏(IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

WiFi / WiMAX
معامل الشكل | بطاقة PCI Express* Mini وبطاقة Half-Mini
وحدات التخزين | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
الأبعاد | بطاقة Mini: عرض2,0 بوصةxطول 1.18 بوصةx ارتفاع 18,. بوصة(50.80 مم × 30 مم × 4.5 مم) بطاقة Half-Mini: عرض 26.64 مم × طول 30 مم × ارتفاع 4.5 مم (1.049 بوصة × 1.18 بوصة × 0.18 بوصة)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 52 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 90% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
WiFi
التعديل الترددي | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 2.41 - 2.474 جيجاهرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM، CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
معدلات بيانات IEEE 802.11n | 300، 270، 243، 240، 180، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
WiFi عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows* XP‏ (32 و64 بت) وWindows Vista*‎‏ (32 و64 بت)، Ubuntu Linux*‎
اعتماد رابطة *Wi-Fi | اعتماد Wi-Fi*‎ من أجل 802.11b، و802.11g، و802.11n، وWPA - شخصي، وWPA - مؤسسي، وWPA2 - شخصي، وWPA2 - مؤسسي، وWMM، وWPS
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g، و 802.11b، و 802.11n، و 802.11d، و 802.11e، و 802.11i،
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، 802.1X: EAP-SIM، LEAP، PEAP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
التشفير | AES-CCMP ‏128-بت، ‏WEP‏128‎-بت و64-بت،CKIP، TKIP
سلامة المنتج | UL،‏ C-UL،‏ CB ‏(IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 وIntel® Centrino® Wireless-N 2230

معامل الشكل | بطاقة PCI Express* Half-Mini
الأبعاد | بطاقة Half-Mini: عرض 26.64 مم × طول 30 مم × ارتفاع 4.5 مم (1.049 بوصة × 1.18 بوصة × 0.18 بوصة)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 52 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 95% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
WiFi |
التعديل الترددي | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 2.400 2.4835- جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
معدلات بيانات IEEE 802.11n | تشكيل MIMO: 2×2 إرسال/استقبال: 300، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
دعم Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 2200: بدون Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0 (‏Bluetooth ذو طاقة منخفضة وBluetooth 3.0 +HS)
عام
نظم التشغيل | Windows* 7 ‏(32 بت و64 بت)، وWindows* 8 ‏(32 بت و64 بت)، وWindows* 8.1‏ (32 بت و64 بت)
اعتماد رابطة *Wi-Fi | اعتماد Wi-Fi*‎ من أجل 802.11b، و802.11g، و802.11n، وWPA - شخصي، وWPA - مؤسسي، وWPA2 - شخصي، وWPA2 - مؤسسي، وWMM، وWPS
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
مجموعات ميزات IEEE | IEEE 802.11b، و 802.11g، و 802.11n، و 802.11e، و 802.11i، و 802.11d، و 802.11h
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، AES-CCMP ‏128-بت، ‏WEP‏128‎-بت و64-بت؛ 802.1X: EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
سلامة المنتج | UL،‏ C-UL،‏ CB ‏(IEC/EN 60950-1)

## Intel® WiFi Link 5100 وIntel® WiFi Link 5300

معامل الشكل | بطاقة Full-Mini وPCI Express* Half-Mini
الأبعاد | بطاقة Full-Mini: 2,00 بوصةعرض × 1.18 بوصة طول × 0.18 بوصة ارتفاع( 50.95 مم × 30 مم × 4.5 مم) بطاقة Half-Mini: عرض 26.64 مم × طول 30 مم × ارتفاع 4.5 مم (1.049 بوصة × 1.18 بوصة × 0.18 بوصة)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 52 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 95% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 5 جيجاهيرتز (802.11a/n) | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهيرتز – 5.85 جيجاهيرتز (حسب الدولة) | 2.400 2.4835- جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | 5 جيجاهيرتز UNII: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
معدلات بيانات IEEE 802.11n | Intel® WiFi Link 5300 450، 405، 360، 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2 ميجابت/ثانية
Intel® WiFi Link 5100 300، 270، 243، 240، 180، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
عام
نظم التشغيل | Intel® WiFi Link 5100 Microsoft Windows* XP (‏32-بت و64-بت) *Windows Vista ( بت -32وبت-64) Windows* 7 ‏(‏32 بت و64 بت) Windows* 8 ‏(‏32 بت و64 بت) Windows* 8.1 ‏(‏32 بت و64 بت) Intel® WiFi Link 5300 Microsoft Windows* XP (‏32-بت و64-بت) *Windows Vista ( بت -32وبت-64) Windows* 7 ‏(‏32 بت و64 بت) Windows* 8 ‏(‏32 بت و64 بت)
اعتماد رابطة *Wi-Fi | اعتماد *Wi-Fi من أجل 802.11b، 802.11g، 802.11a، 802.11h، 802.11d، WPA-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-شخصي، WPA2-مؤسسي، WMM، WMM حفظ الطاقة، EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g، 802.11b، 802.11a، 802.11n
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، AES-CCMP ‏128-بت، ‏WEP‏128‎-بت و64-بت؛ 802.1X: EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
سلامة المنتج | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 وIntel® Centrino® Advanced-N 6230

معامل الشكل | بطاقة PCI Express* Half-Mini
الأبعاد | بطاقة Half-Mini: عرض 26.64 مم × طول 30 مم × ارتفاع 4.5 مم (1.049 بوصة × 1.18 بوصة × 0.18 بوصة)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
مقاييس الشبكات | 802.11a/b/g/n (يختلف حسب المحول) وBluetooth 3.0 + HS
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 52 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 95% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
مقاييس شبكات WiFi | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
التعديل الترددي | 5 جيجاهيرتز (802.11a/n) | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهيرتز – 5.85 جيجاهيرتز (حسب الدولة) | 2.400 2.4835- جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | 5 جيجاهيرتز UNII: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
معدلات بيانات IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: استقبال (ميجابت/ثانية): 300، 270، 243، 240، 180 استقبال/إرسال (ميجابت/ثانية): 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
Bluetooth | الإصدار 3.0 من Bluetooth + HS
عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows* XP (‏32-بت و64-بت) *Windows Vista ( بت -32وبت-64) Windows* 7 ‏(‏32 بت و64 بت) Windows* 8 ‏(‏32 بت و64 بت) Windows* 8.1 ‏(‏32 بت و64 بت)
اعتماد رابطة *Wi-Fi | اعتماد *Wi-Fi من أجل 802.11b، 802.11g، 802.11a، 802.11h، 802.11d، WPA-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-شخصي، WPA2-مؤسسي، WPS، WMM، WMM حفظ الطاقة، EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA، P@P
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g، 802.11b، 802.11a، 802.11n
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، AES-CCMP ‏128-بت، ‏WEP‏128‎-بت و64-بت؛ 802.1X: EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
سلامة المنتج | UL،‏ C-UL،‏ CB ‏(IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

معامل الشكل | بطاقة PCI Express* Half-Mini
الأبعاد | بطاقة Half-Mini: عرض 26.64 مم × طول 30 مم × ارتفاع 4.5 مم (1.049 بوصة × 1.18 بوصة × 0.18 بوصة)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
مقاييس الشبكات | 802.11a/b/g/n وBluetooth 4.0
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 52 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 95% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 5 جيجاهيرتز (802.11a/n) | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهيرتز – 5.85 جيجاهيرتز (حسب الدولة) | 2.400 2.4835- جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | 5 جيجاهيرتز UNII: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
Bluetooth | الإصدار 4.0 من Bluetooth (‏3.0 +HS)
عام
نظم التشغيل | Windows* 7 ‏(32 بت و64 بت)، وWindows* 8 ‏(32 بت و64 بت)، وWindows* 8.1‏ (32 بت و64 بت)
اعتماد رابطة *Wi-Fi | اعتماد *Wi-Fi من أجل 802.11b، 802.11g، 802.11a، 802.11h، 802.11d، WPA-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-شخصي، WPA2-مؤسسي، WPS، WMM، WMM حفظ الطاقة، EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA، P@P
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g، 802.11b، 802.11a، 802.11n
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، AES-CCMP ‏128-بت، ‏WEP‏128‎-بت و64-بت؛ 802.1X: EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
سلامة المنتج | UL،‏ C-UL،‏ CB ‏(IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 وIntel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

معامل الشكل | بطاقة PCI Express* Half-Mini
الأبعاد | بطاقة Half-Mini: عرض 26.64 مم × طول 30 مم × ارتفاع 4.5 مم (1.049 بوصة × 1.18 بوصة × 0.18 بوصة)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 52 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 95% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
WiFi |
التعديل الترددي | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g/n) ،‏ 5جيجاهيرتز (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهيرتز – 5.85 جيجاهيرتز (حسب الدولة) | 2.400 2.4835- جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | 5 جيجاهيرتز UNII: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
معدلات بيانات IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 تشكيل MIMO: 1×2 استقبال: 300، 270، 243، 240، 180 ميجابت/ثانية استقبال/إرسال: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 ميجابت/ثانية
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 تشكيل MIMO: 2×2 إرسال/استقبال: 300، 270، 243، 240، 180، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows* XP (‏32-بت و64-بت) *Windows Vista ( بت -32وبت-64) Windows* 7 ‏(‏32 بت و64 بت) Windows* 8 ‏(‏32 بت و64 بت) Windows* 8.1 ‏(‏32 بت و64 بت)
اعتماد رابطة *Wi-Fi | اعتماد *Wi-Fi من أجل 802.11b، 802.11g، 802.11a، 802.11h، 802.11d، WPA-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-شخصي، WPA2-مؤسسي، WMM، WMM حفظ الطاقة، EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
مجموعات ميزات IEEE | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b، 802.11g، 802.11n، 802.11e، 802.11i، 802.11h، 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a، IEEE 802.11b، 802.11g، 802.11n، 802.11e، 802.11i، 802.11h، 802.11d
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، AES-CCMP ‏128-بت، ‏WEP‏128‎-بت و64-بت؛ 802.1X: EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
سلامة المنتج | UL،‏ C-UL،‏ CB ‏(IEC/EN 60950-1)
WiMAX عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows* XP (‏32-بت و64-بت) *Windows Vista ( بت -32وبت-64) Windows* 7 ‏(‏32 بت و64 بت) Windows* 8 ‏(‏32 بت و64 بت) Windows* 8.1 ‏(‏32 بت و64 بت)
مطابقة المقاييس | (802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4
مجموعة ميزات توصيف نظام WiMAX | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX الإصدار 1، Wave II. يدعم توصيفات 3A و1A/B Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX الإصدار 1، Wave II. يدعم توصيفات 3A و5A/C و1A/B و5BL
التأمين | بروتوكول إدارة المفاتيح (PKMv2)
التشفير | 128-بتCCMP ‏(Counter-Mode/CBC-MAC) على أساس تشفير AES
WiMAX
مجموعة الترددات | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2.3-2.4 جيجاهيرتز / 2.496-2.690 جيجاهيرتز Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2.3-2.4 جيجاهيرتز / 2.496-2.690 جيجاهيرتز / 3.4-3.8 جيجاهيرتز
التعديل | UL - QPSKK، 16 QAM DL - QPSK، 16 QAM، 64 QAM
الوسط اللاسلكي | الوضع الثنائي: عمليات TDD | OFDMA قابل للتكبير (SOFDMA): 512 و1024 FFT
تعديلات الحامل الفرعي: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: مدى موجات القنوات: 5 و10 ميجاهرتز Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: مدى موجات القنوات: 5 و7 و8.75 و10 ميجاهرتز
مجموعة ميزات إصدار شبكة WiMAX | SPWG/NWG الإصدار 1.5
أداء المعدل | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: ما يصل إلى 10 ميجابت/ثانية DL و4 ميجابت/ثانية UL عند أقصى معدل (أداء OTA، قناة 10 ميجاهرتز) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: ما يصل إلى 20 ميجابت/ثانية DL و6 ميجابت/ثانية UL عند أقصى معدل (أداء OTA، قناة 10 ميجاهرتز)
طتقة إخراج مرسل تردد الراديو RF | التوافق مع فئة الطاقة 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200، وIntel® Centrino® Advanced-N 6205 وIntel® Centrino® Ultimate-N 6300

معامل الشكل | Intel® Centrino® Advanced-N 6200، Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: بطاقة PCI Express* Full-Mini وHalf-Mini. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: بطاقة PCI Express* Half-Mini.
الأبعاد | بطاقة Full-Mini: 2,00 بوصةعرض × 1.18 بوصة طول × 0.18 بوصة ارتفاع( 50.95 مم × 30 مم × 4.5 مم) بطاقة Half-Mini: عرض 26.64 مم × طول 30 مم × ارتفاع 4.5 مم (1.049 بوصة × 1.18 بوصة × 0.18 بوصة)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 52 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 95% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 5 جيجاهيرتز (802.11a/n) | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهيرتز – 5.85 جيجاهيرتز (حسب الدولة) | 2.400 2.4835- جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | 5 جيجاهيرتز UNII: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
معدلات بيانات IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: إرسال/استقبال: 450، 405، 360، 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2 ميجابت/ثانية
Intel® Centrino® Advanced-N 6200، Intel® Centrino® Advanced-N 6205: إرسال/استقبال: 300، 270، 243، 240، 180، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows* XP (‏32-بت و64-بت) *Windows Vista ( بت -32وبت-64) Windows* 7 ‏(‏32 بت و64 بت) Windows* 8 ‏(‏32 بت و64 بت) Windows* 8.1 ‏(‏32 بت و64 بت)
اعتماد رابطة *Wi-Fi | اعتماد *Wi-Fi من أجل 802.11b، 802.11g، 802.11a، 802.11h، 802.11d، WPA-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-شخصي، WPA2-مؤسسي، WMM، WMM حفظ الطاقة، EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g، 802.11b، 802.11a، 802.11n
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، AES-CCMP ‏128-بت، ‏WEP‏128‎-بت و64-بت؛ 802.1X: EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
سلامة المنتج | UL،‏ C-UL،‏ CB ‏(IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

العوامل الشكلية | بطاقة Half-Mini وM.2 (الجيل الثاني من العامل - NGFF)
واجهات كهربائية | PCIe و USB 2.0 لكل من عاملي الشكل
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
مقاييس الشبكات IEEE 802.11 | 802.11ac‏، 802.11abgn‏، 802.11d‏، 802.11e‏، 802.11i،‏ 802.11h‏، 802.11w
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 95% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 5 جيجاهرتز (802.11ac/n) | 2.4 جيجاهرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهرتز – 5.85 جيجاهرتز (حسب الدولة) | 2.400 - 2.4835 جيجاهرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM، 256 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | 5 جيجاهرتز UNII: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | الموجات اللاسلكية الصناعية والعلمية والطبية 2.4 جيجاهرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
تدفقات حيزية | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: ‎2 X 2
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: لغاية 867 ميجابت/الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
Bluetooth | Bluetooth* 2.1 بوضع مزدوج و ‏2.1‎+‎EDR و 3.0 و 3.0‎+HS‏ و (‎4.0(BLE
عام
نظم التشغيل | Windows* 7‏ (32 بت و64 بت) وWindows 8‏ (32 بت و64 بت) وWindows* 8.1 ‏(64 بت)
اعتماد رابطة *Wi-Fi | Wi-Fi CERTIFIED* لـ 802.11ac, a/b/g,n و*WMM‎‏‏ و*WPA و*WPA2 و WPS و WPS 2.0 وإطارات الإدارة المحمية. Wi-Fi Direct* لاتصالات الجهاز من النظير إلى النظير.
الهندسة | البنية الأساسية و SoftAP؛ لدعم وضعي العميل و SoftAP في وقت واحد
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
التأمين |
المصادقة | WPA و WPA2، ‏802.1X‏ (EAP-TLS، TTLS، PEAP، LEAP، EAP-FAST)‏ EAP-SIM، EAP-AKA
بروتوكولات المصادقة | PAP،‏ CHAP،‏ TLS،‏ GTC،‏ MS-CHAP*،‏ MS-CHAPv2
التشفير | WEP،‏ AES-CCMP‏، TKIP‏ 64 بت و128 بت
Wi-Fi Direct* التشفير والمصادقة | WPA2،‏ AES-CCMP
سلامة المنتج | UL،‏ C-UL،‏ CB ‏(IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

العوامل الشكلية | بطاقة Half-Mini وM.2 (الجيل الثاني من العامل - NGFF)
واجهات كهربائية | PCIe و USB 2.0 لكل من عاملي الشكل
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
مقاييس الشبكات IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7260 طراز 7260HMW AN - 802.11agn‏، 2x2‏، Bluetooth 4.0‏، PCIe،‏ USB،‏ HMC طراز 7260NGW AN - 802.11agn،‏ 2x2، ‏Bluetooth 4.0، ‏PCIe،‏ USB‏، M.2 طراز 7260HMW NB‏ - 802.11agn،‏ 2x2 PCIe‏، USB،‏ HMC طراز 7260NGW NB ‏- 802.11agn‏، 2x2 PCIe‏،‏ USB‏، M.2 Intel® Wireless-N 7260 طراز 7260HMW BN - 802.11agn‏، 2x2 PCIe‏، USB‏، M.2 طراز 7260NGW BN ‏- 802.11bgn‏, 2x2، ‏Bluetooth 4.0، ‏PCIe،‏ USB‏، M.2
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 95% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي (اطلع على ما ورد أعلاه. لا تعتمد المحولات جميعها كل مدى الموجات) | 5 جيجاهرتز (802.11a/n) | 2.4 جيجاهرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهرتز – 5.85 جيجاهرتز (حسب الدولة) | 2.400 - 2.4835 جيجاهرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | 5 جيجاهرتز UNII: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | الموجات اللاسلكية الصناعية والعلمية والطبية 2.4 جيجاهرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
تدفقات 802.11n الحيزية | كل المحولات: تدفقات حيزية 2 X ‏2
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
Bluetooth | Bluetooth* 2.1 بوضع مزدوج و ‏2.1‎+‎EDR و 3.0 و 3.0‎+HS‏ و (‎4.0(BLE معتمدة من المحولات التالية طراز 7260HMW AN طراز 7260NGW AN طراز 7260NGW BN
عام
نظم التشغيل | Windows* 7 ‏(32 بت و64 بت)، وWindows* 8 ‏(32 بت و64 بت)، وWindows* 8.1‏ (64 بت)
اعتماد رابطة *Wi-Fi | Wi-Fi CERTIFIED* لـ 802.11ac, a/b/g,n و*WMM‎‏‏ و*WPA و*WPA2 و WPS و WPS 2.0 وإطارات الإدارة المحمية. Wi-Fi Direct* لاتصالات الجهاز من النظير إلى النظير.
الهندسة | البنية الأساسية و SoftAP؛ لدعم وضعي العميل و SoftAP في وقت واحد
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
التأمين |
المصادقة | WPA و WPA2، ‏802.1X‏ (EAP-TLS، TTLS، PEAP، LEAP، EAP-FAST)‏ EAP-SIM، EAP-AKA
بروتوكولات المصادقة | PAP،‏ CHAP،‏ TLS،‏ GTC،‏ MS-CHAP*،‏ MS-CHAPv2
التشفير | WEP،‏ AES-CCMP‏، TKIP‏ 64 بت و128 بت
Wi-Fi Direct* التشفير والمصادقة | WPA2،‏ AES-CCMP
سلامة المنتج | UL،‏ C-UL،‏ CB ‏(IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

العوامل الشكلية | بطاقة Half-Mini وM.2 (الجيل الثاني من العامل - NGFF)
واجهات كهربائية | PCIe و USB 2.0 لكل من عاملي الشكل
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
مقاييس الشبكات IEEE 802.11 | 802.11ac‏، 802.11abgn‏، 802.11d‏، 802.11e‏، 802.11i،‏ 802.11h‏، 802.11w
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 90% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 5 جيجاهرتز (802.11ac/n) | 2.4 جيجاهرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهرتز – 5.85 جيجاهرتز (حسب الدولة) | 2.400 - 2.4835 جيجاهرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM، 256 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | 5 جيجاهرتز UNII: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | الموجات اللاسلكية الصناعية والعلمية والطبية 2.4 جيجاهرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
تدفقات حيزية | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 X‏ 1
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: لغاية 433 ميجابت/الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
Bluetooth | Bluetooth* 2.1 بوضع مزدوج و ‏2.1‎+‎EDR و 3.0 و 3.0‎+HS‏ و (‎4.0(BLE
عام
نظم التشغيل | Windows* 7 ‏(32 بت و64 بت)، وWindows* 8 ‏(32 بت و64 بت)، وWindows* 8.1‏ (64 بت)
اعتماد رابطة *Wi-Fi | Wi-Fi CERTIFIED* لـ 802.11ac, a/b/g,n و*WMM‎‏‏ و*WPA و*WPA2 و WPS و WPS 2.0 وإطارات الإدارة المحمية. Wi-Fi Direct* لاتصالات الجهاز من النظير إلى النظير.
الهندسة | البنية الأساسية و SoftAP؛ لدعم وضعي العميل و SoftAP في وقت واحد
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
التأمين |
المصادقة | WPA و WPA2، ‏802.1X‏ (EAP-TLS، TTLS، PEAP، LEAP، EAP-FAST)‏ EAP-SIM، EAP-AKA
بروتوكولات المصادقة | PAP،‏ CHAP،‏ TLS،‏ GTC،‏ MS-CHAP*،‏ MS-CHAPv2
التشفير | WEP،‏ AES-CCMP‏، TKIP‏ 64 بت و128 بت
Wi-Fi Direct* التشفير والمصادقة | WPA2،‏ AES-CCMP
سلامة المنتج | UL،‏ C-UL،‏ CB ‏(IEC/EN 60950-1)

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية