חזרה לתוכן העניינים

# מפרט

פרק זה מספק מידע על המפרטים של משפחת המתאמים האלחוטיים Intel®‎. הרשימה הבאה עשויה שלא לכלול את כל הפריטים.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® Ultimate N WiFi Link 5300
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- פס כפול אלחוטי Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- פס כפול אלחוטי Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- פס כפול אלחוטי Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

## Intel® Centrino® Wireless-N 100‏, Intel® Centrino® Wireless-N 105‏, Intel® Centrino® Wireless-N 130‏ ו-‏
Intel® Centrino® Wireless-N 135

גורם צורה | כרטיס חצי-מיני *PCI Express
ממדים | כרטיס חצי-מיני: רוחב 26.64 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
ממשק מחבר | מחבר קצה כרטיס מיני של 52 פינים
מתח | 3.3 וולט
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
WiFi |
אפנון תדר | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | 2.400 - 2.4835 GHz‏ (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים IEEE 802.11n | הגדרת תצורה MIMO: 1X1 Tx/Rx‏: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
תמיכה ב-Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 100: ללא Intel® Centrino® Wireless-N 105‏: ללא Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1‏, 2.1 + EDR‏, 3.0, 3.0‏+HS‏ Intel® Centrino® Wireless-N 135‏: Bluetooth 4.0‏ (Bluetooth Low-Energy‏ ו- Bluetooth 3.0‏ +HS)
כללי
מערכות הפעלה | Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8.1‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | אישור Wi-Fi*‎‏ עבור 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11n‏, WPA-אישי, WPA-ארגוני, WPA2‏-אישי, WPA2‏-ארגוני, WMM‏, WPS‏
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
קבוצת מאפיינים IEEE | IEEE 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11n‏, 802.11e‏, 802.11i‏, 802.11d‏, 802.11h‏
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | WPA-אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות; 802.1X‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
בטיחות מוצר | ‎UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)‎

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

WiFi/WiMAX
גורם צורה | כרטיס מיני וכרטיס חצי-מיני *PCI Express
מספרי SKU | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
ממדים | כרטיס מיני: רוחב 50.80 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ כרטיס חצי-מיני: רוחב 26.64 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
ממשק מחבר | מחבר קצה כרטיס מיני של 52 פינים
מתח | 3.3 וולט
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
WiFi
אפנון תדר | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎2.41-2.474 GHz (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM‏, CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
WiFi כללי
מערכות הפעלה | Microsoft Windows* XP‏ (32 ו- ‏64 סיביות) ו-Windows Vista*‎‏ (32 ו- ‏64 סיביות), Ubuntu Linux*‎‏
אישור Wi-Fi Alliance* | אישור Wi-Fi*‎‏ עבור 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11n‏, WPA-אישי, WPA-ארגוני, WPA2‏-אישי, WPA2‏-ארגוני, WMM‏, WPS‏
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
תקן WLAN | IEEE 802.11g‏, 802.11b‏, 802.11n‏, 802.11d‏, 802.11e‏, 802.11i‏,
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | WPA-אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, 802.1X‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
הצפנה | AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות, CKIP‏, TKIP
בטיחות מוצר | ‎UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)‎

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200‏ ו- Intel® Centrino® Wireless-N 2230‏

גורם צורה | כרטיס חצי-מיני *PCI Express
ממדים | כרטיס חצי-מיני: רוחב 26.64 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
ממשק מחבר | מחבר קצה כרטיס מיני של 52 פינים
מתח | 3.3 וולט
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
WiFi |
אפנון תדר | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | 2.400 - 2.4835 GHz‏ (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים IEEE 802.11n | הגדרת תצורה MIMO: 2X2 Tx/Rx‏: 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
תמיכה ב-Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 2200‏: ללא Intel® Centrino® Wireless-N 2230‏: Bluetooth 4.0‏ (Bluetooth Low-Energy‏ ו- Bluetooth 3.0‏ +HS)
כללי
מערכות הפעלה | Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8.1‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | אישור Wi-Fi*‎‏ עבור 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11n‏, WPA-אישי, WPA-ארגוני, WPA2‏-אישי, WPA2‏-ארגוני, WMM‏, WPS‏
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
קבוצת מאפיינים IEEE | IEEE 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11n‏, 802.11e‏, 802.11i‏, 802.11d‏, 802.11h‏
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | WPA-אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות; 802.1X‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
בטיחות מוצר | ‎UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)‎

## Intel® WiFi Link 5100 ו- Intel® WiFi Link 5300

גורם צורה | כרטיס מיני מלא וכרטיס חצי-מיני *PCI Express
ממדים | כרטיס מיני מלא: רוחב 50.95 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ כרטיס חצי-מיני: רוחב 26.64 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
ממשק מחבר | מחבר קצה כרטיס מיני של 52 פינים
מתח | 3.3 וולט
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11a/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | 2.400 - 2.4835 GHz‏ (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎5 GHz UNII‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Intel® WiFi Link 5300 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Intel® WiFi Link 5100 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
כללי
מערכות הפעלה | Intel® WiFi Link 5100 Microsoft Windows* XP‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows Vista*‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 8.1‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Intel® WiFi Link 5300 Microsoft Windows* XP‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows Vista*‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | אישור Wi-Fi* עבור 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11a‏, 802.11h‏, 802.11d‏, WPA-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-אישי, WPA2-ארגוני, WMM‏, WMM Power Save‏, EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
תקן WLAN | IEEE 802.11g‏, 802.11b‏, 802.11a‏, 802.11n
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | WPA-אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות; 802.1X‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 ו- Intel® Centrino® Wireless-N 6230

גורם צורה | כרטיס חצי-מיני *PCI Express
ממדים | כרטיס חצי-מיני: רוחב 26.64 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
תקני רשת | 802.11a/b/g/n (משתנה בהתאם למתאם) ו- Bluetooth 3.0 + HS
ממשק מחבר | מחבר קצה כרטיס מיני של 52 פינים
מתח | 3.3 וולט
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
תקני רשת אלחוטית | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11a/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | 2.400 - 2.4835 GHz‏ (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎5 GHz UNII‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Rx/Tx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 180 Rx/Tx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth גרסה 3.0 + HS
כללי
מערכות הפעלה | Microsoft Windows* XP‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows Vista*‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 8.1‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | אישור Wi-Fi* עבור 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11a‏, 802.11h‏, 802.11d‏, WPA-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-אישי, WPA2-ארגוני, WPS ,WMM‏, WMM Power Save‏, EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, P2P ,EAP-AKA
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
תקן WLAN | IEEE 802.11g‏, 802.11b‏, 802.11a‏, 802.11n
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | WPA-אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות; 802.1X‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
בטיחות מוצר | ‎UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)‎

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

גורם צורה | כרטיס חצי-מיני *PCI Express
ממדים | כרטיס חצי-מיני: רוחב 26.64 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
תקני רשת | 802.11a/b/g/n ו- Bluetooth 4.0‏
ממשק מחבר | מחבר קצה כרטיס מיני של 52 פינים
מתח | 3.3 וולט
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11a/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | 2.400 - 2.4835 GHz‏ (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎5 GHz UNII‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Rx/Tx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth גרסה 4.0 (3.0 +HS )
כללי
מערכות הפעלה | Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8.1‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | אישור Wi-Fi* עבור 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11a‏, 802.11h‏, 802.11d‏, WPA-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-אישי, WPA2-ארגוני, WPS ,WMM‏, WMM Power Save‏, EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, P2P ,EAP-AKA
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
תקן WLAN | IEEE 802.11g‏, 802.11b‏, 802.11a‏, 802.11n
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | WPA-אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות; 802.1X‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
בטיחות מוצר | ‎UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)‎

## Intel® Centrino® Advanced-N‏ + WiMAX 6250‏ ו-Intel® Centrino® Wireless-N‏ + WiMAX 6150‏

גורם צורה | כרטיס חצי-מיני *PCI Express
ממדים | כרטיס חצי-מיני: רוחב 26.64 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
ממשק מחבר | מחבר קצה כרטיס מיני של 52 פינים
מתח | 3.3 וולט
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
WiFi |
אפנון תדר | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2.4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | 2.400 - 2.4835 GHz‏ (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎5 GHz UNII‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 הגדרת תצורה MIMO: 1X2 Rx‏: 300, 270, 243, 240, 180 Mbps Rx/Tx‏: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 הגדרת תצורה MIMO: 2X2 Tx/Rx‏: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
כללי
מערכות הפעלה | Microsoft Windows* XP‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows Vista*‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 8.1‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | אישור Wi-Fi* עבור 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11a‏, 802.11h‏, 802.11d‏, WPA-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-אישי, WPA2-ארגוני, WMM‏, WMM Power Save‏, EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
קבוצת מאפיינים IEEE | :Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | WPA-אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות; 802.1X‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
בטיחות מוצר | ‎UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)‎
WiMAX כללי
מערכות הפעלה | Microsoft Windows* XP‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows Vista*‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 8.1‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
תאימות לתקנים | 802.16e-2005 Corrigenda 2‏ (D4)
ערכת WiMAX System Profile Feature | :Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 Mobile WiMAX release 1‏, Wave II תומך בפרופילים 3A ו- 1A/B Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX release 1‏, Wave II תומך בפרופילים 3A, 5A/C, 1A/B, ו- 5BL
אבטחה | פרוטוקול ניהול עיקרי (PKMv2)
הצפנה | ‎128-bit CCMP‏ (Counter-Mode/CBC-MAC) מבוסס על הצפנת AES
WiMAX
פס תדר | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150‏: 2.3-2.4 GHz / 2.496-2.690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2.3-2.4 GHz / 2.496-2.690 GHz / 3.4-3.8 / GHz
אפנון | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM
אמצעי אלחוטי | מצב דופלקס: פעולות TDD | OFDMA מדרגי (SOFDMA‏): 512 ו- 1024 FFT
תמורה של נשא משנה: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150‏: רוחב פס של ערוץ: ‎5 MHz ו- ‎10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: רוחב פס של ערוץ: 5, 7, 8.75 ו- 10 MHz
ערכת WiMAX Network Release Feature | SPWG/NWG Release 1.5
ביצועי קצב | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150‏: ‎עד 10 Mbps DL ו- ‎4 Mbps UL בקצב שיא (ביצועי OTA‏, ‎10MHz channel) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: ‎עד 20 Mbps DL ו- ‎6 Mbps UL בקצב שיא (ביצועי OTA‏, ‎10MHz channel)
הספק יציאה של משדר RF | תואם ל- Power Class 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200‏, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 ו-Intel® Centrino® Ultimate-N 6300‏

גורם צורה | Intel® Centrino® Advanced-N 6200 ו- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 כרטיס מיני מלא וכרטיס חצי-מיני *PCI Express Intel® Centrino® Advanced-N 6205: כרטיס חצי-מיני *PCI Express
ממדים | כרטיס מיני מלא: רוחב 50.95 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ כרטיס חצי-מיני: רוחב 26.64 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
ממשק מחבר | מחבר קצה כרטיס מיני של 52 פינים
מתח | 3.3 וולט
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11a/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | 2.400 - 2.4835 GHz‏ (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎5 GHz UNII‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Tx/Rx‏: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200 ו- Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Tx/Rx‏: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
כללי
מערכות הפעלה | Microsoft Windows* XP‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows Vista*‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 8.1‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | אישור Wi-Fi* עבור 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11a‏, 802.11h‏, 802.11d‏, WPA-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-אישי, WPA2-ארגוני, WMM‏, WMM Power Save‏, EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
תקן WLAN | IEEE 802.11g‏, 802.11b‏, 802.11a‏, 802.11n
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | WPA-אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות; 802.1X‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
בטיחות מוצר | ‎UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)‎

## פס כפול אלחוטי Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

גורמי צורה | כרטיס חצי-מיני ו- M.2‏ (גורם צורה מהדור הבא - NGFF)
ממשקים חשמליים | PCIe ו- USB 2.0 עבור שני גורמי הצורה
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
תקני רשת IEEE 802.11 | 802.11ac‏, 802.11abgn‏, 802.11d‏, 802.11e‏, 802.11i‏, 802.11h, 802.11w
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11ac/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | ‎2.400 - 2.4835GHz (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, 16 QAM‏, 64 QAM‏, 256 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎5 GHz UNII‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
זרמים מרחביים | פס כפול אלחוטי Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: ‎2 X 2
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ac | פס כפול אלחוטי Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: עד 867‎ Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Rx/Tx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth מצב כפול* ‎2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)‎
כללי
מערכות הפעלה | Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8.1‏ (64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* עבור מסגרות ניהול מוגנות 802.11ac‏, a/b/g, n, WMM*‏, WPA*‏, WPA2*‏, ו- WPS‏, WPS 2.0‏. Wi-Fi Direct* עבור חיבורי התקן עמית לעמית.
ארכיטקטורה | תשתית ו- SoftAP; תומך במצבי Client ו- SoftAP סימולטניים
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
אבטחה |
אימות | WPA ו- WPA2‏, 802.1X‏ (EAP-TLS‏, TTLS‏, PEAP‏, LEAP‏, EAP-FAST‏), EAP-SIM, EAP-AKA
פרוטוקולי אימות | PAP‏, CHAP‏, TLS‏, GTC‏, MS-CHAP‎*‎‏, MS-CHAPv2
הצפנה | 64-סיביות ו- 128-סיביות WEP‏, AES-CCMP‏, TKIP
הצפנה ואימות Wi-Fi Direct*‎ | WPA2‏, AES-CCMP
בטיחות מוצר | ‎UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)‎

## פס כפול אלחוטי Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

גורמי צורה | כרטיס חצי-מיני, M.2‏ (גורם צורה מהדור הבא - NGFF)
ממשקים חשמליים | PCIe, ‏USB 2.0 עבור שני גורמי הצורה
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
תקני רשת IEEE 802.11 | פס כפול אלחוטי Intel® Dual Band Wireless-N 7260 דגם 7260HMW AN‏ - 802.11agn‏, 2x2‏, Bluetooth 4.0‏, PCIe‏, USB‏, HMC דגם 7260NGW AN‏ - 802.11agn‏, 2x2‏, Bluetooth 4.0‏, PCIe‏, USB‏, M.2 דגם 7260HMW NB ‏- 802.11agn‏, 2x2‏, PCIe‏, USB‏, HMC דגם 7260NGW NB ‏- 802.11agn‏, 2x2‏, PCIe‏, USB‏, M.2 Intel® Wireless-N 7260 דגם 7260HMW BN ‏- 802.11agn‏, 2x2‏, PCIe‏, USB‏, M.2 דגם 7260NGW BN ‏- 802.11bgn‏, 2x2‏, Bluetooth 4.0‏, PCIe‏, USB‏, M.2
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר (ראה לעיל, לא כל הפסים נתמכים על-ידי כל המתאמים) | ‎5 GHz‏ (802.11a/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | ‎2.400 - 2.4835GHz (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎5 GHz UNII‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
זרמים מרחביים 802.11n | כל המתאמים: זרמים מרחביים ‎2 X 2
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Rx/Tx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth במצב כפול Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0‏ (BLE) נתמך על-ידי המתאמים הבאים דגם 7260HMW AN דגם 7260NGW AN דגם 7260NGW BN
כללי
מערכות הפעלה | Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8.1‏ (64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* עבור מסגרות ניהול מוגנות 802.11ac‏, a/b/g, n, WMM*‏, WPA*‏, WPA2*‏, ו- WPS‏, WPS 2.0‏. Wi-Fi Direct* עבור חיבורי התקן עמית לעמית.
ארכיטקטורה | תשתית ו- SoftAP; תומך במצבי Client ו- SoftAP סימולטניים
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
אבטחה |
אימות | WPA ו- WPA2‏, 802.1X‏ (EAP-TLS‏, TTLS‏, PEAP‏, LEAP‏, EAP-FAST‏), EAP-SIM, EAP-AKA
פרוטוקולי אימות | PAP‏, CHAP‏, TLS‏, GTC‏, MS-CHAP‎*‎‏, MS-CHAPv2
הצפנה | 64-סיביות ו- 128-סיביות WEP‏, AES-CCMP‏, TKIP
הצפנה ואימות Wi-Fi Direct*‎ | WPA2‏, AES-CCMP
בטיחות מוצר | ‎UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)‎

## פס כפול אלחוטי Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

גורמי צורה | כרטיס חצי-מיני ו- M.2‏ (גורם צורה מהדור הבא - NGFF)
ממשקים חשמליים | PCIe ו- USB 2.0 עבור שני גורמי הצורה
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
תקני רשת IEEE 802.11 | 802.11ac‏, 802.11abgn‏, 802.11d‏, 802.11e‏, 802.11i‏, 802.11h, 802.11w
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11ac/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | ‎2.400 - 2.4835GHz (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, 16 QAM‏, 64 QAM‏, 256 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎5 GHz UNII‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
זרמים מרחביים | פס כפול אלחוטי Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: ‎1 X 1
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ac | פס כפול אלחוטי Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: עד ‎433 ‎Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Rx/Tx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth מצב כפול* ‎2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)‎
כללי
מערכות הפעלה | Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8.1‏ (64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* עבור מסגרות ניהול מוגנות 802.11ac‏, a/b/g, n, WMM*‏, WPA*‏, WPA2*‏, ו- WPS‏, WPS 2.0‏. Wi-Fi Direct* עבור חיבורי התקן עמית לעמית.
ארכיטקטורה | תשתית ו- SoftAP; תומך במצבי Client ו- SoftAP סימולטניים
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
אבטחה |
אימות | WPA ו- WPA2‏, 802.1X‏ (EAP-TLS‏, TTLS‏, PEAP‏, LEAP‏, EAP-FAST‏), EAP-SIM, EAP-AKA
פרוטוקולי אימות | PAP‏, CHAP‏, TLS‏, GTC‏, MS-CHAP‎*‎‏, MS-CHAPv2
הצפנה | 64-סיביות ו- 128-סיביות WEP‏, AES-CCMP‏, TKIP
הצפנה ואימות Wi-Fi Direct*‎ | WPA2‏, AES-CCMP
בטיחות מוצר | ‎UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)‎

חזרה לראש הדף

חזרה לתוכן העניינים

סימנים מסחריים וכתבי ויתור