Zpět na obsah

# Specifikace

V tomto oddílu jsou uvedeny specifikace pro řadu bezdrátových adaptérů Intel®. Následující seznam nemusí být úplný.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® Ultimate N WiFi Link 5300
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 a
Intel® Centrino® Wireless-N 135

Velikost | Poloviční miniaturní karta PCI Express*
Rozměry | Poloviční miniaturní karta: Šířka 26,64 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Rozhraní konektoru | 52pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3,3 V
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
WiFi |
Frekvenční modulace | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 2,400 – 2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Konfigurace MIMO: 1X1 Vysílání/příjem: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Podpora technologie Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 100: Žádný Intel® Centrino® Wireless-N 105: Žádný Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0+HS Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy a Bluetooth 3.0 +HS)
Obecné
Operační systémy | Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8.1 (32bitová a 64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Certifikace Wi-Fi* pro standardy 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Sady funkcí IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podniky, WPA2 – podniky, 128bitové AES-CCMP, 128bitové a 64bitové WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

WiFi / WiMAX
Velikost | Miniaturní karta a poloviční miniaturní karta PCI Express*
Skladové jednotky | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 – 1X2 MC/HMC
Rozměry | Miniaturní karta: Šířka 50,80 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm Poloviční miniaturní karta: Šířka 26,64 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Rozhraní konektoru | 52pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3,3 V
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
WiFi
Frekvenční modulace | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 2,41–2,474 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
WiFi – obecné
Operační systémy | Microsoft Windows* XP (32 a 64bitové) a Windows Vista* (32 a 64bitové), Ubuntu Linux*
Certifikace aliance Wi-Fi* | Certifikace Wi-Fi* pro standardy 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Standard sítě WLAN | EEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,I
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA - osobní, WPA2 - osobní, WPA - podniky, WPA2 - podniky, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Šifrování | AES-CCMP 128bitové, WEP 128bitové a 64bitové, CKIP, TKIP
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 a Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Velikost | Poloviční miniaturní karta PCI Express*
Rozměry | Poloviční miniaturní karta: Šířka 26,64 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Rozhraní konektoru | 52pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3,3 V
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
WiFi |
Frekvenční modulace | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 2,400 – 2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Konfigurace MIMO: 2X2 Vysílání/příjem: 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Podpora technologie Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 2200: Žádný Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy a Bluetooth 3.0 +HS)
Obecné
Operační systémy | Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8.1 (32bitová a 64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Certifikace Wi-Fi* pro standardy 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Sady funkcí IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podniky, WPA2 – podniky, 128bitové AES-CCMP, 128bitové a 64bitové WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® WiFi Link 5100 a Intel® WiFi Link 5300

Velikost | Plná miniaturní karta a poloviční miniaturní karta PCI Express*
Rozměry | Plná miniaturní karta: Šířka 50,95 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm Poloviční miniaturní karta: Šířka 26,64 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Rozhraní konektoru | 52pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3,3 V
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz – 5,85 GHz (podle země) | 2,400 – 2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Intel® WiFi Link 5300 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mb/s
Intel® WiFi Link 5100 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Obecné
Operační systémy | Intel® WiFi Link 5100 Microsoft Windows* XP (32bitová a 64bitová verze) Windows Vista* (32bitová a 64bitová verze) Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze) Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze) Windows* 8.1 (32bitová a 64bitová verze) Intel® WiFi Link 5300 Microsoft Windows* XP (32bitová a 64bitová verze) Windows Vista* (32bitová a 64bitová verze) Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze) Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Certifikace Wi-Fi* 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-osobní, WPA-podniky, WPA2-osobní, WPA2-podniky, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Standard sítě WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podniky, WPA2 – podniky, 128bitové AES-CCMP, 128bitové a 64bitové WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 a Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Velikost | Poloviční miniaturní karta PCI Express*
Rozměry | Poloviční miniaturní karta: Šířka 26,64 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy | 802.11a/b/g/n (liší se podle adaptéru) a Bluetooth 3.0 + HS
Rozhraní konektoru | 52pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3,3 V
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Síťové standardy WiFi | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz – 5,85 GHz (podle země) | 2,400 – 2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 180 Příjem/vysílání (Mb/s): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Bluetooth verze 3.0 + HS
Obecné
Operační systémy | Microsoft Windows* XP (32bitová a 64bitová verze) Windows Vista* (32bitová a 64bitová verze) Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze) Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze) Windows* 8.1 (32bitová a 64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Certifikace Wi-Fi* pro 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-osobní, WPA-podniky, WPA2-osobní, WPA2-podniky, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Standard sítě WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podniky, WPA2 – podniky, 128bitové AES-CCMP, 128bitové a 64bitové WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Velikost | Poloviční miniaturní karta PCI Express*
Rozměry | Poloviční miniaturní karta: Šířka 26,64 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy | 802.11a/b/g/n a Bluetooth 4.0
Rozhraní konektoru | 52pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3,3 V
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz – 5,85 GHz (podle země) | 2,400 – 2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Bluetooth verze 4.0 (3.0 + HS)
Obecné
Operační systémy | Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8.1 (32bitová a 64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Certifikace Wi-Fi* pro 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-osobní, WPA-podniky, WPA2-osobní, WPA2-podniky, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Standard sítě WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podniky, WPA2 – podniky, 128bitové AES-CCMP, 128bitové a 64bitové WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 a Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Velikost | Poloviční miniaturní karta PCI Express*
Rozměry | Poloviční miniaturní karta: Šířka 26,64 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Rozhraní konektoru | 52pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3,3 V
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
WiFi |
Frekvenční modulace | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz – 5,85 GHz (podle země) | 2,400 – 2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 Konfigurace MIMO: 1X2 Příjem: 300, 270, 243, 240, 180 Mb/s Příjem/vysílání: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mb/s
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 Konfigurace MIMO: 2X2 Vysílání/příjem: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Obecné
Operační systémy | Microsoft Windows* XP (32bitová a 64bitová verze) Windows Vista* (32bitová a 64bitová verze) Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze) Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze) Windows* 8.1 (32bitová a 64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Certifikace Wi-Fi* 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-osobní, WPA-podniky, WPA2-osobní, WPA2-podniky, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Sady funkcí IEEE | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podniky, WPA2 – podniky, 128bitové AES-CCMP, 128bitové a 64bitové WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)
WiMAX – obecné
Operační systémy | Microsoft Windows* XP (32bitová a 64bitová verze) Windows Vista* (32bitová a 64bitová verze) Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze) Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze) Windows* 8.1 (32bitová a 64bitová verze)
Splňovaný standard | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Sada funkcí systémového profilu WiMAX | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX release 1, Wave II. Podporuje profily 3A a 1A/B. Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX release 1, Wave II. Podporuje profily 3A, 5A/C, 1A/B a 5BL.
Zabezpečení | Protokol pro správu klíčů (PKMv2)
Šifrování | 128bitový protokol CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) založený na šifrování AES
WiMAX
Frekvenční pásmo | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz / 3,4-3,8 GHz
Modulace | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Bezdrátové médium | Duplexní režim: operace TDD | Škálovatelná modulace OFDMA (SOFDMA): 512 a 1024 FFT
Permutace pomocné nosné: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Šířky pásma kanálů: 5 a 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Šířky pásma kanálů: 5, 7, 8,75 a 10 MHz
Sada funkcí verze sítě WiMAX | SPWG/NWG Release 1.5
Jmenovitý výkon | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Stahování až 10 Mb/s a odesílání až 4 Mb/s ve špičce (Jmenovitý výkon (výkon OTA), kanál 10MHz) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Stahování až 20 Mb/s a odesílání až 6 Mb/s ve špičce (Jmenovitý výkon (výkon OTA), kanál 10MHz)
Přenášený vysokofrekvenční výstupní výkon | Vyhovuje třídě výkonu 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 a Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Velikost | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Plná miniaturní karta a poloviční miniaturní karta PCI Express*. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Poloviční miniaturní karta PCI Express*.
Rozměry | Plná miniaturní karta: Šířka 50,95 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm Poloviční miniaturní karta: Šířka 26,64 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Rozhraní konektoru | 52pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3,3 V
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz – 5,85 GHz (podle země) | 2,400 – 2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Vysílání/příjem: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mb/s
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Vysílání/příjem: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Obecné
Operační systémy | Microsoft Windows* XP (32bitová a 64bitová verze) Windows Vista* (32bitová a 64bitová verze) Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze) Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze) Windows* 8.1 (32bitová a 64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Certifikace Wi-Fi* 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-osobní, WPA-podniky, WPA2-osobní, WPA2-podniky, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Standard sítě WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podniky, WPA2 – podniky, 128bitové AES-CCMP, 128bitové a 64bitové WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

Rozměry | Poloviční miniaturní karta a M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrická rozhraní | PCIe a USB 2.0 pro oba rozměry
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11abgn, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 2 x 2
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: Až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dvourežimové Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Obecné
Operační systémy | Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8.1 (64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pro 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* a WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pro připojení zařízení v režimu klient-klient (peer-to-peer).
Architektura | Infrastruktura a SoftAP; podporuje současně klientský režim a režim SoftAP
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Zabezpečení |
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, AES-CCMP, TKIP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

Rozměry | Poloviční miniaturní karta, M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrická rozhraní | PCIe, USB 2.0 pro oba rozměry
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7260 Model 7260HMW AN – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Model 7260NGW AN – 802.1agn, 2x2, Bluetooth 4,0, PCIe, USB, M.2 Model 7260HMW NB – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, HMC Model 7260NGW NB – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7260 Model 7260HMW BN – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Model 7260NGW BN – 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4,0, PCIe, USB, M.2
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace (Viz výše; všechny adaptéry nepodporují všechna pásma) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky 802.11n | Všechny adaptéry: Prostorové toky 2 x 2
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dvourežimové Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) podporují následující adaptéry Model 7260HMW AN Model 7260NGW AN Model 7260NGW BN
Obecné
Operační systémy | Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8.1 (64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pro 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* a WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pro připojení zařízení v režimu klient-klient (peer-to-peer).
Architektura | Infrastruktura a SoftAP; podporuje současně klientský režim a režim SoftAP
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Zabezpečení |
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, AES-CCMP, TKIP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Rozměry | Poloviční miniaturní karta a M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrická rozhraní | PCIe a USB 2.0 pro oba rozměry
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11abgn, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 × 1
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: Až 433 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dvourežimové Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Obecné
Operační systémy | Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8.1 (64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pro 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* a WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pro připojení zařízení v režimu klient-klient (peer-to-peer).
Architektura | Infrastruktura a SoftAP; podporuje současně klientský režim a režim SoftAP
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Zabezpečení |
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, AES-CCMP, TKIP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

Zpět na začátek

Zpět na obsah

Ochranné známky a právní dodatky