Takaisin Sisällys-sivulle

# Tekniset tiedot

Tässä kohdassa annetaan langattomien Intel®-sovittimien teknisiä tietoja. Seuraava luettelo ei välttämättä ole kaikenkattava.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® Ultimate N WiFi Link 5300
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 ja
Intel® Centrino® Wireless-N 135

Muotokerroin | PCI Express* Half-Mini Card
Mitat | Half-Mini Card: Leveys 26,64 mm x pituus 30 mm x korkeus 4,5 mm
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
Liittimen rajapinta | 52-nastainen Mini Card -reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...95 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
WiFi |
Taajuusmodulointi | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | MIMO-kokoonpano: 1X1 Lähetys/vastaanotto: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth-tuki | Intel® Centrino® Wireless-N 100: Ei mitään Intel® Centrino® Wireless-N 105: Ei mitään Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0+HS Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy ja Bluetooth 3.0 +HS)
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Windows* 7 (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows* 8 (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows* 8.1 (32-bittinen ja 64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi*-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE-ominaisuusjoukot | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

WiFi / WiMAX
Muotokerroin | PCI Express* Full-Mini Card ja Half-Mini Card
SKU:t | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1x2 MC/HMC
Mitat | Mini Card: Leveys 50,80 mm, pituus 30 mm, korkeus 4,5 mm Half-Mini Card: Leveys 26,64 mm x pituus 30 mm x korkeus 4,5 mm
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
Liittimen rajapinta | 52-nastainen Mini Card -reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90%, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
WiFi
Taajuusmodulointi | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 2,41 - 2,474 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
WiFi – Yleistä
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows* XP (32- ja 64-bittinen) ja Windows Vista* (32- ja 64-bittinen), Ubuntu Linux*
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi*-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standardi | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Salaus | AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen, CKIP, TKIP
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 ja Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Muotokerroin | PCI Express* Half-Mini Card
Mitat | Half-Mini Card: Leveys 26,64 mm x pituus 30 mm x korkeus 4,5 mm
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
Liittimen rajapinta | 52-nastainen Mini Card -reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...95 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
WiFi |
Taajuusmodulointi | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | MIMO-kokoonpano: 2X2 Lähetys/vastaanotto: 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth-tuki | Intel® Centrino® Wireless-N 2200: Ei mitään Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy ja Bluetooth 3.0 +HS)
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Windows* 7 (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows* 8 (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows* 8.1 (32-bittinen ja 64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi*-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE-ominaisuusjoukot | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® WiFi Link 5100 ja Intel® WiFi Link 5300

Muotokerroin | PCI Express* Full-Mini Card ja Half-Mini Card
Mitat | Full-Mini Card: Leveys 50,95 mm, pituus 30 mm, korkeus 4,5 mm Half-Mini Card: Leveys 26,64 mm x pituus 30 mm x korkeus 4,5 mm
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
Liittimen rajapinta | 52-nastainen Mini Card -reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...95 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Intel® WiFi Link 5300 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Intel® WiFi Link 5100 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Intel® WiFi Link 5100 Microsoft Windows* XP (32- ja 64-bittinen) Microsoft Vista* (32- ja 64-bittinen) Windows* 7 (32- ja 64-bittinen) Windows* 8 (32- ja 64-bittinen) Windows* 8.1 (32- ja 64-bittinen) Intel® WiFi Link 5300 Microsoft Windows* XP (32- ja 64-bittinen) Microsoft Vista* (32- ja 64-bittinen) Windows* 7 (32- ja 64-bittinen) Windows* 8 (32- ja 64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi*-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standardi | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 ja Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Muotokerroin | PCI Express* Half-Mini Card
Mitat | Half-Mini Card: Leveys 26,64 mm x pituus 30 mm x korkeus 4,5 mm
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
Verkkostandardit | 802.11a/b/g/n (vaihtelee sovittimen mukaan) ja Bluetooth 3.0 + HS
Liittimen rajapinta | 52-nastainen Mini Card -reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...95 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
WiFi-verkkostandardit | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7.2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 180 Vastaanotto/Lähetys (Mbit/s): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth Version 3.0 + HS
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows* XP (32- ja 64-bittinen) Microsoft Vista* (32- ja 64-bittinen) Windows* 7 (32- ja 64-bittinen) Windows* 8 (32- ja 64-bittinen) Windows* 8.1 (32- ja 64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi*-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standardi | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Muotokerroin | PCI Express* Half-Mini Card
Mitat | Half-Mini Card: Leveys 26,64 mm x pituus 30 mm x korkeus 4,5 mm
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
Verkkostandardit | 802.11a/b/g/n ja Bluetooth 4.0
Liittimen rajapinta | 52-nastainen Mini Card -reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...95 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7.2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth-versio 4.0 (3.0 +HS )
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Windows* 7 (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows* 8 (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows* 8.1 (32-bittinen ja 64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi*-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standardi | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 ja Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Muotokerroin | PCI Express* Half-Mini Card
Mitat | Half-Mini Card: Leveys 26,64 mm x pituus 30 mm x korkeus 4,5 mm
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
Liittimen rajapinta | 52-nastainen Mini Card -reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...95 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
WiFi |
Taajuusmodulointi | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 MIMO-kokoonpano: 1X2 Vastaanotto: 300, 270, 243, 240, 180 Mbit/s Vastaanotto/lähetys: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 MIMO-kokoonpano: 2X2 Lähetys/vastaanotto: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows* XP (32- ja 64-bittinen) Microsoft Vista* (32- ja 64-bittinen) Windows* 7 (32- ja 64-bittinen) Windows* 8 (32- ja 64-bittinen) Windows* 8.1 (32- ja 64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi*-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE-ominaisuusjoukot | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)
WiMAX – Yleistä
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows* XP (32- ja 64-bittinen) Microsoft Vista* (32- ja 64-bittinen) Windows* 7 (32- ja 64-bittinen) Windows* 8 (32- ja 64-bittinen) Windows* 8.1 (32- ja 64-bittinen)
Standardienmukaisuus | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
WiMAX System Profile -ominaisuusjoukko | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX versio 1, Wave II. Tuki 3A- ja 1A/B-profiileille Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX versio 1, Wave II. Tuki 3A-, 5A/C-, 1A/B ja 5BL-profiileille
Suojaus | Avaimenhallintayhteyskäytäntö (PKMv2)
Salaus | 128-bittinen CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC), perustuu AES-salaukseen
WiMAX
Taajuuskaista | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3 - 2,4 GHz / 2,496 - 2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3 - 2,4 GHz / 2,496 - 2,690 GHz / 3,4 - 3,8 GHz
Modulointi | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Langaton tietoväline | Kaksisuuntainen tila: TDD-toiminnot | Scalable OFDMA (SOFDMA): 512 ja 1 024 FFT
Apukantoaallon permutointi: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Kanavakaistanleveydet: 5 MHz ja 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Kanavakaistanleveydet: 5, 7, 8,75 ja 10 MHz
WiMAX Network -version ominaisuusjoukko | SPWG/NWG versio 1.5
Nopeussuorituskyky | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Enintään 10 Mbps (alalinkki) ja 4 Mbps (ylälinkki) huippunopeudella (OTA-suorituskyky, 10 MHz:n kanava) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Enintään 20 Mbps (alalinkki) ja 6 Mbps (ylälinkki) huippunopeudella (OTA-suorituskyky, 10 MHz:n kanava)
RF-lähettimen lähtöteho | Power Class 2 -yhteensopivuus

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 ja Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Muotokerroin | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: PCI Express* Full-Mini Card ja Half-Mini Card. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: PCI Express* Half-Mini Card.
Mitat | Full-Mini Card: Leveys 50,95 mm, pituus 30 mm, korkeus 4,5 mm Half-Mini Card: Leveys 26,64 mm x pituus 30 mm x korkeus 4,5 mm
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
Liittimen rajapinta | 52-nastainen Mini Card -reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...95 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Lähetys/vastaanotto: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Lähetys/vastaanotto: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows* XP (32- ja 64-bittinen) Microsoft Vista* (32- ja 64-bittinen) Windows* 7 (32- ja 64-bittinen) Windows* 8 (32- ja 64-bittinen) Windows* 8.1 (32- ja 64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi*-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standardi | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

Mallit | Half-Mini Card ja M.2 (Next Generation For Factor - NGFF)
Sähköliittymät | PCIe ja USB 2.0 kummallekin mallille
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
IEEE 802.11 -verkkostandardit | IEEE 802.11ac, 802.11abgn, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...95 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tietovirrat | Langaton Intel®-kaksitaajuusverkkosovitin AC 7260 2 x 2
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | Langaton Intel®-kaksitaajuusverkkosovitin AC 7260 Nopeus jopa 867 Mbps
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7.2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Windows* 7 (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows 8* (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows* 8.1 (64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* ja WPS, WPS 2.0, suojatut hallintaikkunat. Wi-Fi Direct* laiteliitäntöihin vertaisverkoissa.
Arkkitehtuuri | Infrastruktuuri ja SoftAP; tukee samanaikaisesti päätelaite- ja SofTAP-tilaa
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Suojaus |
Laillisuustarkistus | WPA ja WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP, MS-CHAPv2
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* -salaus ja -todennus | WPA2 AES-CCMP
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

Mallit | Half-Mini Card ja M.2 (Next Generation For Factor - NGFF)
Sähköliittymät | PCIe ja USB 2.0 kummallekin mallille
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
IEEE 802.11 -verkkostandardit | Intel® Dual Band Wireless-N 7260 Malli 7260HMW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Malli 7260NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Malli 7260HMW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, HMC Malli 7260NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7260 Malli 7260HMW BN - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Malli 7260NGW BN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...95 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi (Kuten yllä, sovittimet eivät tue kaikkia kaistoja) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
802.11n-tilavirta | Kaikki sovittimet: 2 X 2 tilavirta
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7.2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), joita tukevat seuraavat sovittimet Model 7260HMW AN Model 7260NGW AN Model 7260NGW BN
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Windows* 7 (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows 8 (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows* 8.1 (64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* ja WPS, WPS 2.0, suojatut hallintaikkunat. Wi-Fi Direct* laiteliitäntöihin vertaisverkoissa.
Arkkitehtuuri | Infrastruktuuri ja SoftAP; tukee samanaikaisesti päätelaite- ja SofTAP-tilaa
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Suojaus |
Laillisuustarkistus | WPA ja WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP, MS-CHAPv2
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* -salaus ja -todennus | WPA2 AES-CCMP
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Mallit | Half-Mini Card ja M.2 (Next Generation For Factor - NGFF)
Sähköliittymät | PCIe ja USB 2.0 kummallekin mallille
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
IEEE 802.11 -verkkostandardit | IEEE 802.11ac, 802.11abgn, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90%, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tietovirrat | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 x 1
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: Nopeus jopa 433 Mbits
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Windows* 7 (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows 8 (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows* 8.1 (64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* ja WPS, WPS 2.0, suojatut hallintaikkunat. Wi-Fi Direct* laiteliitäntöihin vertaisverkoissa.
Arkkitehtuuri | Infrastruktuuri ja SoftAP; tukee samanaikaisesti päätelaite- ja SofTAP-tilaa
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Suojaus |
Laillisuustarkistus | WPA ja WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP, MS-CHAPv2
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* -salaus ja -todennus | WPA2 AES-CCMP
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

Takaisin alkuun

Takaisin Sisällys-sivulle

Tavaramerkit ja vastuuvapautuslausekkeet