Tilbake til innhold

# Ordliste

Term | Definisjon
802.11 | 802.11-standarden viser til en familie spesifikasjoner utviklet av IEEE for trådløs LAN-teknologi. 802.11 angir et grensesnitt over luften mellom en trådløs klient og en basestasjon eller mellom to trådløse klienter og gir s 1 eller 2 Mbps transmisjon i 2,4 GHz-båndet ved hjelp av enten "frequency hopping spread spectrum" (FHSS) eller "direct sequence spread spectrum" (DSSS).
802.11a | Standarden 802.11a angir en maksimumsdataoverføringshastighet på 54 Mbps og en driftsfrekvens på 5 GHz. Standarden 802.11a bruker transmisjonsmetoden Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM). I tillegg støtter standarden 802.11a 802.11-egenskaper som WEP-kryptering for sikkerhet.
802.11b | 802.11b er en utvidelse av 802.11 som gjelder for trådløse nettverk og sørger for 11 Mbps-transmisjon (med et tilbakefall til 5,5, 2 og 1 Mbps) i 2,4 GHz-båndet. 802.11b bruker bare DSSS. Gjennomkjøringsdatahastighet 5+ Mbps i 2,4 GHz-båndet.
802.11g | 802.11g-standarden spesifiserer en maksimal dataoverføringshastighet på 54 Mbps, en driftsfrekvens på 2,4 GHz og WEP-kryptering for sikkerhet. 802.11g-nettverk kalles også Wi-Fi*-nettverk.
802.11n | En arbeidsgruppe i IEEE 802.11-komiteen har definert et nytt utkast til en spesifikasjon som åpner for økte gjennomstrømningshastigheter på opptil 540 Mbps. Spesifikasjonen åpner for teknologi for flere-inn-flere ut (Multiple-Input-Multiple-Output (MIMO)) eller bruke flere mottakere og flere sendere både for klienten og tilgangspunktet, for å oppnå økt ytelse.
802.1X | 802.1X er IEEE-standarden for Port-Based Network Access Control. Denne brukes sammen med EAP-metoder for å gi tilgangskontroll til faste og trådløse nettverk.
AAA-server | Authentication-, Authorization- og Accounting-server. Et system for å kontrollere tilgangen til datamaskinressurser og å spore brukeraktiviteten.
Access point (AP) [Tilgangspunkt]. | En enhet som kobler trådløse enheter ti et annet nettverk. F. eks. et trådløst LAN, internettmodem eller andre.
Ad hoc-nettverk | En kommunikasjonskonfigurasjon der hver datamaskin har de samme kapasitetene, og en hvilken som helst datamaskin kan initiere en kommunikasjonsøkt. Også kjent som et enhet-til-enhet-nettverk, utstyr-til-utstyr-nettverk eller et datamaskin-til-datamaskin-nettverk.
AES-CCMP | Advanced Encryption Standard - Counter CBC-MAC Protocol er den nye metoden for å beskytte privatlivet i trådløse sendinger som er angitt i IEEE 802.11i-standarden. AES-CCMP sørger for en sterkere krypteringsmetode enn TKIP. AES-algoritmen kan bruke kryptografiske nøkler på 128, 192 og 256 bits til å kryptere og dekryptere data i 128-bitsblokker. AES-CCMP bruker AES-blokksifreringsrekken, men begrenser nøkkellengden til 128 bits. AES-CCMP bruker to sofistikerte kryptografiteknikker (tellermodus og CBC-MAC) til å gi bedre sikkerhet mellom den mobile klienten og tilgangspunktet.
Godkjenning | Bekrefter identiteten til en bruker som logger seg på et nettverk. Passord, digitale sertifikater, smartkort og biometrikk brukes for å sjekke identiteten til klienten på nettverket. Passord og digitale sertifikater brukes også for å identifisere nettverket for klienten.
Tilgjengelig nettverk | Ett av nettverkene oppført under Tilgjengelige nettverk i kategorien Trådløse nettverk i Egenskaper for trådløs nettverkstilkobling (Windows* XP-miljø). Et hvilket som helst nettverk som kringkaster og er innen mottaksrekkevidde for WiFi-kortet, vises på listen.
BER | Bit Error Rate. Forholdet feil i forhold til det samlede antallet bits som sendes i en datatransmisjon fra et sted til et annet.
Bit Rate | Det samlede antallet bits (enere og nuller) per sekund som en nettverksforbindelse kan støtte. Legg mere til at denne bitraten vil variere under programvarekontroll med ulike signalbaneforhold.
Kringkastings-SSID | Brukes for å la et tilgangspunkt reagere på klienter på et trådløsnettverk ved å sende tester.
BSSID | En unik identifikator for hver trådløsklient på et trådløsnettverk. Basic Service Set Identifier (BSSID) er Ethernet MAC-adressen til hvert kort på nettet.
CA (certificate authority [sertifikatinstans]) | En felles sertifiseringsinstans implementert på en server. I tillegg kan Internet Explorers sertifikat importere et sertifikat fra en fil. Et pålitelig CA-sertifikat lagres i rotlageret.
CCX (Cisco Compatible eXtension) | Cisco Compatible Extensions-program sikrer at enheter som brukes på Cisco trådløse LAN-infrastrukturen, oppfyller kravene til sikkerhet, forvaltning og streifning.
Sertifikat | Brukes til klientgodkjenning. Et sertifikat registreres på godkjenningsserveren (f. eks.RADIUS-server) og brukes av godkjenneren.
CKIP | Cisco Key Integrity Protocol (CKIP) er en Cisco-egen sikkerhetsprotokoll for kryptering i 802.11-medier. CKIP bruker en nøkkelintegritetssjekk og et meldingssekvenstall for å bedre 802.11-sikkerheten i infrastrukturmodus. CKIP er Ciscos versjon av TKIP.
Klientdatamaskin | Datamaskinen som får sin Internett-tilkobling ved å dele enten vertsdatamaskintilkoblingen eller tilgangspunkttilkoblingen.
DSSS | Direct Sequence Spread Spectrum. Teknologi brukt i radiotransmisjon. Ikke kompatibel med FHSS.
EAP | EAP er kortform for Extensible Authentication Protocol, og er inne i en punkt-til-punkt-protokolls (PPP) godkjenningsprotokoll og gir et generalisert rammeverk for mange ulike godkjenningsmetoder. EAP skal stanse egne godkjenningssystemer og la alt fra passord til utfordringssvartegn og offentlige infrastruktursertifikater virke problemfritt.
EAP-AKA | EAP-AKA (Extensible Authentication Protocol Method for UMTS Authentication and Key Agreement) er en EAP-mekanisme for autentisering og distribusjon av øktnøkkel ved hjelp av UMTS USIM (Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Subscriber Identity Module (USIM). USIM-kortet er et spesielt smartkort, som brukes med mobilnettverk for å godkjenne en gitt bruker på nettverket.
EAP-FAST | EAP-FAST, på samme vis som EAP-TTLS og PEAP, bruker tunnelering for å beskytte trafikken. Hovedforskjellen er at EAP-FAST ikke bruker sertifikat for å godkjenne. Tilrettelegging i EAP-FAST forhandles alene av klienten som den første kommunikasjonsutvekslingen når det anmodes om EAP-FAST fra serveren. Hvis klienten ikke har en forhåndsdelt hemmelig Protected Access Credential (PAC), kan den be om å starte en EAP-FAST-utveksling for dynamisk å bli tildelt en fra serveren. EAP-FAST-dokumenterer to metoder for å levere PAC: manuell levering gjennom en sikker mekanisme utenfor båndet, og automatisk tilrettelegging . Manuelle leveringsmekanismer kan være enhver leveringsmekanisme som administratoren av nettverket synes er tilstrekkelig sikker for sitt nettverk. Automatisk klargjøring etablerer en kryptert tunnel for å beskytte godkjenningen av klienten og leveringen av PAC til klienten. Selv om den ikke er like sikker som en manuell metode, vil denne mekanismen være mer sikker enn godkjenningsmetoden som er brukt i LEAP. EAP-FAST-metoden kan deles inn i to deler: tilrettelegging og godkjenning. Besørgelsesfasen involverer den første leveringen av PAC til klienten. Denne fasen trenger man å utføre kun én gang per klient og bruker.
EAP-GTC | EAP-GTC (Generic Token Card) er tilsvarende EAP-OTP, men med maskinvaretegnkort. Anmodningen inneholder en visbar melding, og svaret inneholder strengen som er lest fra maskinvaretegnkortet.
EAP-OTP | EAP-OTP (One-Time Password) er tilsvarende MD5, fortsett fra at den bruker OTP som svar. Anmodningen krever en visbar melding. OTP-metoden er definert i RFC 2289.
EAP-SIM | Godkjenning av EAP-SIM (Extensible Authentication Protocol-Subscriber Identity Module) kan brukes med: Nettverksgodkjenningstyper: Åpen, Delt, WPA*-foretak og WPA2*-foretak. Datakrypteringstyper: Ingen, WEP og CKIP. Et SIM-kort er et spesielt smartkort som brukes av GSM-baserte digitale mobiltelefonnettverk. SIM-kortet brukes for å verifisere dine legitimasjonsbeskrivelser for nettverket.
EAP-TLS | En autentiseringsmetode som bruker Extensible Authentication Protocol (EAP) og en sikkerhetsprotokoll som kalles Transport Layer Security (TLS). EAP-TLS bruker sertifikater som benytter passord. EAP-TLS-godkjenning støtter dynamisk WEP-nøkkeladministrasjon.
EAP-TTLS | En type godkjenningsmetode som bruker EAP og Tunneled Transport Layer Security (TTLS). EAP-TTLS bruker en kombinasjon av sertifikater og andre sikkerhetsmetoder som passord.
Kryptering | Gjøre data uforståelige, slik at kun den autoriserte mottakeren kan lese dem. Vanligvis er det nødvendig med en nøkkel for å tolke dataene.
FHSS | Frequency-Hop Spread Spectrum. Teknologi brukt i radiotransmisjon. Ikke kompatibel med DSSS.
Fil- og skriverdeling | En funksjon som lar et antall personer se, modifisere og skrive ut den/de samme filen(e) fra ulike datamaskiner.
Fragmenteringsterskel | Terskelen der trådløskortet bryter opp pakken til flere rammer. Dette bestemmer pakkestørrelsen og påvirker transmisjonsgjennomstrømningen.
GHz (Gigahertz) | En frekvensenhet tilsvarende 1 000 000 000 sykluser per sekund.
Vertsdatamaskin | Datamaskinen som er direktekoblet til Internett via et modem eller et nettverkskort.
Nettverksinfrastruktur | Et trådløst nettverk som er sentrert rundt et tilgangspunkt. I dette miljøet etablerer tilgangspunktet ikke bare kommunikasjon med det trådløse nettverket, men det formidler også trafikk for trådløse nettverk i de nærmeste omgivelsene.
IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) er en organisasjon som er opptatt av å definere databehandlings- og kommunikasjonsstandarder.
Internet Protocol (IP)-adresse | Adressen til en datamaskin som er knyttet til et nettverk. En del av adressen angir hvilket nettverk datamaskinen er på, og den andre delene representerer vertsidentifikasjonen.
LAN (lokalområdenettverk) | Et høyhastighets datanettverk med få feil som dekker et relativt lite geografisk område.
LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) | En versjon av Extensible Authentication Protocol (EAP). LEAP er en egen utvidet godkjenningsprotokoll utviklet av Cisco, som inneholder en godkjenningsmekanisme for utfordringssvar og dynamisk nøkkeltildeling.
MAC (Media Access Control)-adresse | En fast adresse som brukes i fabrikken. Den identifiserer nettverksmaskinvare unikt, slik som trådløstkort på et LAN eller WLAN.
Mbps (Megabits-per-sekund) | Transmisjonshastighet på 1 000 000 bits per sekund.
MHz (Megahertz) | En frekvensenhet tilsvarende 1 000 000 sykluser per sekund.
MIC (Michael) | Message Integrity Check [meldingsintegritetssjekk] (vanligvis kalt Michael).
MS-CHAP | En EAP-mekanisme brukt av klienten. Microsoft Challenge Authentication Protocol (MS-CHAP) versjon 2 brukes over en kryptert kanal for å aktivere serverbekreftelse. Utfordrings- og responspakker sendes over en ikke-utsatt TLS-kryptert kanal.
ns (nanosekund) | 1 milliarddel (1/1 000 000 000) av et sekund.
OFDM | Orthogonal Frequency Division Multiplexing.
Åpen godkjenning | Gir alle enheter nettverksaksess. Dersom det ikke er aktivert noen kryptering på nettverket, kan enhver innretning som kjenner til tilgangspunktets SSID, få tilgang til nettverket.
PEAP | Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) er en utkastprotokoll fra Internet Engineering Task Force (IETF) støttet av Microsoft, Cisco og RSA Security. PEAP oppretter en kryptert tunnel lik tunnelen som brukes i sikre nettsider (SSL). Inne i den krypterte tunnelen kan det brukes mange andre EAP-godkjenningsmetoder for å gjennomføre klientgodkjenningen. PEAP krever et TLS-sertifikat på RADIUS-serveren, men ulikt EAP-TLS, er det ikke noe krav om at det må være et sertifikat på klienten. PEAP er ennå ikke ratifisert av IETF. IETF sammenligner for tiden PEAP og TTLS (Tunneled TLS) for å finne frem til en godkjenningsstandard for 802.1X-godkjenning i 802.11-trådløssystemer. PEAP er en godkjenningstype lagd for å trekke fordeler fra serversidens EAP-Transport Layer Security (EAP-TLS) og for å støtte forskjellige godkjenningsmetoder, herunder brukerpassord og engangspassord og Generic Token Cards.
Enhet-til-enhet-modus | En trådløsnettverksstruktur som lar trådløse klienter kommunisere direkte med hverandre uten å bruke et tilgangspunkt.
Strømsparingsmodus | Tilstanden der radioen periodisk slås av for å spare strøm. Når den bærbare datamaskinen er i strømsparingsmodus, lagres mottatte pakker i tilgangspunktet, inntil trådløskortet våkner.
Foretrukket nettverk | Et av nettverkene som er blitt konfigurert. Slike nettverk er oppført under Foretrukne nettverk i kategorien Trådløse nettverk i Egenskaper for trådløs nettverkstilkobling (Windows* XP-miljø).
RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service - brukertjeneste for fjernautentisering ved oppringning) | RADIUS er et godkjennings- og regnskapssystem som verifiserer brukerens legitimasjonsbeskrivelser, og gir tilgang til forespurte ressurser.
RF (radiofrekvens) | Den internasjonale enheten for måling av frekvens, er Hertz (Hz), som tilsvarer den eldre enheten med sykluser per sekund. Én megahertz (MHz) er én million Hertz. Én gigahertz (MHz) er én milliard hertz. For henvisning: standard elektrisk strømfrekvens i USA er 60 Hz, AM-kringkastingsradiofrekvensbåndet er 0,55 -1,6 MHz, FM-kringkastingsradiofrekvensbåndet er 88-108 MHz, og mikrobølgeovner virker normalt ved 2,45 GHz.
Streifing | Bevegelsen til en trådløs node mellom to mikroceller. Streifning skjer vanligvis i infrastrukturnettverk bygd rundt mange tilgangspunkter. Aktuell trådløsnettverksstreifing støttes kun i det samme undernettet i et nettverk.
RTS-terskel | Antall rammer i datapakken på eller over der et RTS/CTS-håndtrykk (anmodning om å sende/klargjøre for sending) slås på før pakken sendes. Standardverdien er 2347.
Delt nøkkel | En krypteringsnøkkel som bare er kjent for mottakeren og senderen av dataene. Dette kalles også en forhåndsdelt nøkkel.
SIM (Subscriber Identity Module) | Et SIM-kort brukes for å verifisere legitimasjonsbeskrivelser for nettverket. Et SIM-kort er et spesielt smartkort som brukes av GSM-baserte digitale mobiltelefonnettverk.
Stillemodus | Silent Mode-tilgangspunkter eller -trådløsrutere er blitt konfigurert for ikke å sende SSDI for trådløsnettverk. Dette gjør det nødvendig å kjenne SSID-en for å konfigurere trådløsprofilen for å koble til tilgangspunktet eller trådløsruteren.
Singelpålogging | Singelpåloggings-egenskapen lar 802.1X-legitimasjonsbeskrivelsene matche ditt Windows-påloggingsbrukernavn og dine -passordlegitimasjonsbeskrivelser for trådløsnettverkstilkoblinger.
SSID (servisesettidentifikator) | SSID eller nettverksnavn er en verdi som kontrollerer tilgang til et trådløsnettverk. SSID for ditt trådløsnettverkskort må matche SSID for et eventuelt tilgangspunkt du vil koble deg til. Hvis verdien ikke matcher, får du ikke tilgang til nettverket. Hver SSID kan ha opptil 32 alfanumeriske tegn og skiller mellom store og små bokstaver.
skjult | Et skjult tilgangspunkt er et som har kapasitet og er konfigurert til ikke å sende sin SSID. Dette er WiFi-nettverksnavnet som vises når et DMU (Device Management Utility), for eksempel Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy, skanner etter tilgjengelige trådløse nettverk. Selv om dette kan øke nettverkssikkerheten, anses det vanligvis som en svak sikkerhetsegenskap. For å koble til et skjult tilgangspunkt må en bruker spesifikt kjenne SSID-en og konfigurere sin DMU tilsvarende. Funksjonen er ikke en del av 802.11-spesifikasjonen og betegnes med ulike navn av ulike forhandlere: lukket modus, privat nettverk, SSID-kringkasting.
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol - midlertidig nøkkelintegritetsprotokoll) | Temporal Key Integrity-protokollen bedrer datakrypteringen. Wi-Fi-beskyttet tilgang* utnytter dens TKIP. TKIP besørger viktige datakrypteringsutvidelser inklusive en omnøklingsmetode. TKIP er en del av IEEE 802.11i-krypteringsstandarden for trådløse nettverk. TKIP er den neste generasjonen WEP, Wired Equivalency Protocol, som brukes for å sikre 802.11-trådløse nettverk. TKIP gir nøkkelmiksing per pakke, en beskjedintegritetssjekk og en omnøklingsmekanisme, som således fikser feilene i WEP.
TLS (Transport Layer Security) | En godkjenningsmetode som bruker Extensible Authentication Protocol (EAP) og en sikkerhetsprotokoll som kalles Transport Layer Security (TLS). EAP-TLS bruker sertifikater som benytter passord. EAP-TLS-godkjenning støtter dynamisk WEP-nøkkeladministrasjon. TLS-protokollen er ment å sikre og godkjenne kommunikasjon gjennom et offentlig nettverk ved bruk av datakryptering. TLS Handshake Protocol lar serveren og klienten gi gjensidig godkjenning og forhandle en krypteringsalgoritme og kryptografiske nøkler før data blir sendt.
TTLS (Tunneled Transport Layer Security) | Disse innstillingene definerer protokollen og legitimasjonsbeskrivelsene som brukes for å godkjenne en bruker. I TTLS benytter klienten EAP-TLS for å bekrefte serveren og lage en TLS-kryptert kanal mellom klienten og serveren. Klienten kan bruke en annen autentifikasjonsprotokoll. Normalt utfordrer passordbaserte protokoller denne krypterte kanalen for å aktivere servergodkjenning. Utfordrings- og responspakker sendes over en ikke-utsatt TLS-kryptert kanal. TTLS-implementeringer støtter i dag alle metoder definert av EAP samt mange andre eldre metoder (CHAP, PAP, MS-CHAP og MS-CHAP-V2). TTLS kan lett utvides til å virke sammen med nye protokoller ved å definere nye attributter for å støtte nye protokoller.
WEP (Wired Equivalent Privacy) | Wired Equivalent Privacy, 64- og 128-bit (64-bit kalles av og til 40-bit). Dette er en lavnivåkrypteringsteknikk utformet for å gi brukeren omtrent den samme mengden personvern som man kan vente fra et LAN. WEP er en sikkerhetsprotokoll for trådløse lokalområdenettverk (WLAN-er) definert i standarden 802.11b. WEP er utformet for å gi det samme sikkerhetsnivået som for et fastnetts-LAN. WEP tar sikte på å gi sikkerhet ved data via radiobølger slik at disse er beskyttet som om de ble sendt fra et endepunkt til et annet.
WEP-nÃ¸kkel | Enten en passfrase eller en heksadesimalnøkkel. Passfrasen må være 5 ASCII-tegn for 64-bit WEP eller 13 ASCII-tegn for 128-bit WEP. For passfraser er 0-9, a-z, A-Z, og ~!@#$%^&*()_+|`-={}|[]\:";'<>?,./ alle gyldige tegn. Heksanøkkelen må ha 10 heksadesimaltegn (0-9, A-F) for 64-bit WEP eller 26 heksadesimaltegn (0-9, A-F) for 128-bit WEP.
Wi-Fi* (Wireless Fidelity) | Er ment å bli brukt generisk når det vises til en eller annen type 802.11-nettverk, enten 802.11b, 802.11a, eller dual-band.
WiMAX | WiMAX, Worldwide Interoperability for Microwave Access, er en telekommunikasjonsteknologi som er ment å sende trådløse data over lange avstander på ulike måter, fra punkt-til-punkt-koblinger til full tilgang av mobiltypen Den er basert på IEEE 802.16-standarden. Navnet WiMAX ble laget av WiMAX-forumet, som ble dannet i juni 2001 for å fremme konformitet og interoperatibilitet av standarden. Forumet beskriver WiMAX som "en standardbasert teknologi som gjør det mulig å levere den endelige trådløse bredbåndstilgangen som et alternativ til kabel og DSL."
Trådløs ruter | En alenestående trådløs hub som lar enhver datamaskin som har et trådløsnettverkskort kommunisere med en annen datamaskin i det samme nettverket, og koble til Internettet.
WLAN (Wireless Local-Area Network) | En type lokalområdenettverk som bruker høyfrekvente radiobølger istedenfor ledninger for å kommunisere mellom noder.
WPA* (Wi-Fi Protected Access) | Dette er en sikkerhetsutvidelse som kraftig øker databeskyttelsesnivået og tilgangskontrollen til et trådløsnettverk. WPA er en interimstandard som vil bli erstattet av IEEEs 802.11i-standard når den er ferdig. WPA består av RC4 og TKIP og sørger kun for støtte for BSS-modus (Infrastrukturmodus). WPA og WPA2 er kompatible.
WPA2* (Wi-Fi-beskyttet tilgang 2) | Dette er annengenerasjon av WPA som oppfyller spesifikasjonen IEEE TGi. WPA2 bedstår av AES-kryptering, forhåndsgodkjenning og PMKID-bufring. Den besørger støtte for BSS-modus (Infrastrukturmodus) og IBSS-modus (Ad hoc). WPA og WPA2 er kompatible.
WPA-Foretak | Wi-Fi Protected Access-Enterprise brukes av bedriftsbrukere. En ny standardbasert, interoperativ sikkerhetsteknologi for trådløse LAN (undersett av IEEE 802.11i utkaststandard) som krypterer data sendt via radiobølger. WPA er en Wi-Fi-standard som ble utformet for å bedre sikkerhetsegenskapene til WEP på følgende måte: Forbedret datakryptering gjennom temporal key integrity protocol (TKIP). TKIP gjør nøklene uforståelige ved å bruke en nøkkeltransformasjonsalgoritme ved å legge til en integritetssjekkingsfunksjon og sikrer at nøklene ikke er blitt klusset med. Brukergodkjenning, som generelt mangler i WEP, gjennom EAP (extensible authentication protocol). WEP regulerer tilgangen til et trådløsnettverk basert på en datamaskins maskinvarespesifikke MAC-adresse, som er relativt enkel å søke seg til og å stjele. EAP er bygd på et mer sikkert offentlignøkkelkrypteringssystem for å sikre at kun autoriserte nettverksbrukere kan komme til nettverket. WPA er en interimstandard som vil bli erstattet av IEEEs 802.11i-standard når den er ferdig.
WPA-Personlig | Wi-Fi Protected Access-Personal sørger for et sikkerhetsnivå i mindre nettverk eller i hjemmemiljøer.
WPA-PSK (Wi-Fi Protected-Access forhåndsdelt nøkkel) | WPA-PSK-modus bruker ikke noen autentiseringsserver. Det kan brukes med datakrypteringstypene WEP eller TKIP. WPA-PSK krever konfigurasjon av forhåndsdelt nøkkel (PSK). Du må sette inn en passfrase eller 64 heksategn for en forhåndsdelt nøkkel med 256-bits lengde. Datakrypteringsnøkkelen hentes fra PSK.

Tilbake til toppen

Tilbake til innhold

Varemerker og fraskrivelser