Retour à la table des matières

# Informations réglementaires

> REMARQUE : compte tenu de la nature évolutive des réglementations et des normes dans le domaine des réseaux radioélectriques locaux sans fil (normes IEEE 802.11 et similaires), les informations fournies dans le présent document sont sujettes à modifications. Intel Corporation n'assume aucune responsabilité concernant les erreurs ou omissions ayant pu se glisser dans ce document.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

## Cartes sans fil Intel WiFi/WiMAX

Les informations de cette section se rapportent aux cartes sans fil suivantes :

- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

Consultez la section Spécifications pour connaître les caractéristiques techniques complètes des cartes sans fil.

> REMARQUE : dans cette section, toutes les références à la « carte sans fil » désignent toutes les cartes citées ci-dessus.

Les informations suivantes sont fournies :

- Informations destinées aux utilisateurs
- Informations réglementaires

### Informations destinées aux utilisateurs

#### Avis concernant la sécurité

#### USA—FCC et FAA

La FCC (Federal Communications Commission), avec la mesure prise dans le registre ET 96-8, a adopté une norme de sécurité concernant l'exposition des êtres humains à l'énergie électromagnétique des fréquences radio (FR) émises par les équipements certifiés par la FCC. La carte satisfait aux limites concernant l'exposition des êtres humains énoncées dans les normes OET Bulletin 65, supplément C, 2001 et ANSI/IEEE C95.1, 1992. L'utilisation correcte de cet émetteur-récepteur, conforme aux instructions trouvées dans ce manuel, entraînera une exposition considérablement inférieure aux limites recommandées par la FCC.

Les précautions de sécurité suivantes doivent être observées :

- ne pas toucher ou déplacer l'antenne alors que l'appareil est en cours d'émission ou de réception.
- ne laisser aucun composant de l'émetteur-récepteur, tel que l'antenne, s'approcher très près ou entrer en contact avec une partie du corps quelconque, particulièrement le visage et les yeux, alors qu'il est en cours de transmission.
- ne pas utiliser l'émetteur-récepteur ni tenter de transmettre des données si l'antenne n'est pas connectée, car l'émetteur-récepteur pourrait être endommagé.
- utiliser dans des environnements spécifiques :
  - l'utilisation de cartes sans fil dans des endroits présentant des dangers est limitée aux contraintes imposées par les responsables de la sécurité de tels environnements.
  - l'utilisation de cartes sans fil dans les avions est régie par la FAA (Federal Aviation Administration).
  - l'utilisation de cartes sans fil dans les hôpitaux est sujette aux limites énoncées par chaque hôpital.

#### Avertissement concernant la proximité de périphériques explosifs

Avertissement : ne faites pas fonctionner d'émetteur portable (y compris cette carte réseau sans fil) à proximité de détonateurs non blindés ou dans un milieu explosif à moins que l'appareil n'ait été modifié pour être agréé pour une telle utilisation.

#### Avertissements concernant l'antenne

Avertissement : la carte réseau sans fil n'est pas conçue pour être utilisée avec des antennes directionnelles à gain élevé.

#### Mise en garde concernant l'utilisation dans les avions

Attention : les réglementations de la FCC et de la FAA interdisent l'utilisation en vol d'émetteurs-récepteurs sans fil (cartes réseau sans fil) car leurs signaux peuvent entraver le fonctionnement d'instruments de vol essentiels.

#### Autres appareils sans fil

Avis concernant la sécurité pour les autres périphériques d'un réseau sans fil : reportez-vous à la documentation fournie avec les cartes sans fil ou les autres périphériques du réseau sans fil.

#### Restrictions locales sur l'utilisation d'émetteurs-récepteurs 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n et 802.16e

Attention : les fréquences utilisées par les périphériques pour réseaux locaux sans fil 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n et 802.16e pouvant ne pas être encore harmonisées dans tous les pays, les produits 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n et 802.16e sont conçus pour être utilisés uniquement dans des pays spécifiques et leur utilisation n'est pas autorisée dans les pays autres que ceux pour lesquels ils ont été désignés. En tant qu'utilisateur de ces produits, vous êtes tenu de vous assurer que les produits sont utilisés exclusivement dans les pays pour lesquels ils ont été prévus et de vérifier qu'ils sont configurés avec la sélection de fréquence et de voie correcte pour le pays d'utilisation. L'interface de contrôle de la puissance de transmission (TPC) fait partie de l'utilitaire de connexion WiMAX Intel(R) PROSet/Wireless. Des restrictions opérationnelles concernant la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) sont fournies par le fabricant du système. Toute déviation des réglages de puissance et de fréquence permis pour le pays d'utilisation constitue une violation des lois internationales et peut être punie en tant que telle.

Pour obtenir des informations spécifiques aux pays, reportez-vous aux informations complémentaires sur la conformité fournies avec le produit.

#### Interopérabilité sans fil

La carte est conçue pour fonctionner conjointement avec des produits de réseaux sans fil basés sur la technologie de radiocommunication à étalement du spectre en séquence directe (DSSS) et pour être conforme aux normes suivantes :

- conforme à la norme IEEE Std. 802.11b sur les réseaux locaux sans fil
- conforme à la norme IEEE Std. 802.11g sur les réseaux locaux sans fil
- conforme à la norme IEEE Std. 802.11a sur les réseaux locaux sans fil
- conforme à la norme IEEE Std. 802.11n ébauche 2.0 sur réseau sans fil
- conforme à la norme IEEE 802.16e-2005 Wave 2
- certification WiFi, telle que définie par l'alliance Wi-Fi
- homologation WiMAX telle que définie par le Forum WiMAX

#### La carte sans fil et votre santé

Comme tout autre dispositif émetteur-récepteur, la carte sans fil émet de l'énergie électromagnétique en fréquences radio. Cependant, le niveau d'énergie émis par cette carte sans fil est inférieur à l'énergie électromagnétique émise par d'autres appareils sans fil tels que les téléphones portables. La carte sans fil fonctionne dans les limites définies dans les normes de sécurité et recommandations relatives aux fréquences radio. Ces normes et recommandations sont le reflet du consensus de la communauté scientifique et résultent des délibérations de groupes et de comités de scientifiques qui examinent et interprètent continuellement les comptes-rendus d'études extensives. Dans certaines situations et dans certains environnements, l'utilisation de la carte sans fil peut être limitée par le propriétaire de l'immeuble ou les représentants accrédités de l'entité concernée. Voici quelques exemples de cette situation :

- utilisation de la carte sans fil en avion, ou
- utilisation de la carte dans tout autre environnement où le risque d'interférences avec d'autres appareils ou services est perçu ou identifié comme étant nuisible.

Si vous n'êtes pas sûr de la réglementation applicable à l'utilisation des cartes sans fil dans une structure ou dans un environnement particulier (un aéroport, par exemple), nous vous encourageons à demander l'autorisation d'utiliser la carte avant de la mettre en marche.

#### WEEE

### Informations réglementaires

#### Informations pour les équipementiers et intégrateurs

La déclaration suivante doit être incluse avec toute version de ce document fournie à un équipementier ou intégrateur, mais ne doit pas être distribuée à l'utilisateur final.

- Cet appareil est destiné exclusivement aux équipementiers et intégrateurs.
- Reportez-vous au document sur l'accord d'équipement pour d'autres restrictions.
- Cet appareil doit fonctionner et être utilisé avec un point d'accès approuvé localement.
- Toute modification apportée à ce produit non expressément approuvée par Intel peut annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner le produit.

Les conditions décrites dans le présent document sont destinées aux intégrateurs OEM procédant à l'installation de cartes réseau sans fil Intel® sur des plates-formes hôtes. Ces conditions doivent être strictement respectées afin de satisfaire les conditions de conformité aux règlements de la FCC, notamment en matière d'exposition aux fréquences radio. Lorsque toutes les conditions décrites dans le présent document sont respectées, les cartes réseau sans fil Intel® peuvent être installées sur des plates-formes hôtes sans aucune restriction supplémentaire, dans le cadre d'une intégration dans des systèmes hôtes. Si l'une des conditions énoncées n'est pas satisfaite, il incombe à l'intégrateur OEM d'effectuer les tests réglementaires du système nécessaires et/ou d'obtenir les approbations de conformité requises.

#### Type et gains d'antenne

Seules les antennes de type identique et de gain identique ou inférieur à ceux indiqués ci-dessous sont compatibles avec les cartes réseau sans fil Intel®. Les antennes de type différent et/ou de gain supérieur ne sont pas autorisées.

Type d'antenne | Placement de l'antenne (Princ./Aux.) | 2,4 GHz Gain maximum en dBi* | 2,6 GHz Gain maximum en dBi* | 5,2 GHz Gain maximum en dBi* | 5,5 GHz Gain maximum en dBi* | 5,7 GHz Gain maximum en dBi*
PIFA | Principale |  |  |  |  |
Aux. | 3,24 | 3,47 | 3,73 | 4,77 | 4,77
MIMO |  |  |  |  |
*Tous les gains d'antenne incluent la perte dans le câble.

#### Placement de l'antenne dans le système hôte

Pour garantir la conformité en matière d'exposition aux fréquences radio, les antennes utilisées avec des cartes réseau sans fil Intel® doivent être installées sur le système hôte de manière à offrir une distance minimum entre celles-ci et toutes les personnes, quels que soient le mode de fonctionnement et l'orientation du système hôte, dans le strict respect du tableau ci-dessous. La distance de séparation de l'antenne concerne aussi bien l'orientation horizontale que verticale de celle-ci, lors de son installation sur le système hôte.

Carte réseau sans fil | Distance de séparation minimum requise entre l'antenne et l'utilisateur
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 | 18 mm
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6350 | 17 mm

#### Transmission simultanée de cartes réseau sans fil Intel® avec d'autres transmetteurs intégrés ou connectés

Conformément à la publication 616217, supplément D03, de la Base des connaissances de la FCC https://fjallfoss.fcc.gov/kdb/GetAttachment.html?id=30257, en cas d'installation multiple de dispositifs de transmission sur un service hôte, une évaluation de transmission des expositions aux fréquences radio doit être effectuée afin de déterminer les applications et les tests nécessaires. Les intégrateurs OEM doivent identifier toutes les combinaisons possibles de configurations de transmission simultanée pour tous les transmetteurs et antennes installés sur le système hôte. Cela inclut les transmetteurs installés sur l'hôte, comme les périphériques mobiles (distance vis-à-vis de l'utilisateur > 20 cm) et portables (distance vis-à-vis de l'utilisateur < 20 cm). Pour connaître tous les détails de cette évaluation et savoir si des exigences supplémentaires de test ou d'approbation de la FCC sont nécessaires, les intégrateurs OEM sont invités à consulter la publication 616217, supplément D03, de la Base des connaissances de la FCC.

#### Informations devant être fournies à l'utilisateur final par l'équipementier ou l'intégrateur

Les avis réglementaires et de sécurité suivants doivent être publiés dans la documentation fournie à l'utilisateur final du produit ou du système incorporant une carte réseau Intel® sans fil conformément aux réglementations locales. Le système hôte doit porter l'étiquette « Contient l'ID FCC : XXXXXXXX ».

La carte réseau Intel® sans fil doit être installée et utilisée en stricte conformité avec les instructions du fabricant décrites dans la documentation utilisateur fournie avec le produit. Intel Corporation n'est pas responsable des interférences provoquées sur des postes de radio ou de télévision par la modification non autorisée d'appareils inclus avec le kit de la carte sans fil, ou par la substitution ou le branchement de câbles de connexion et d'équipements autres que ceux spécifiés par Intel Corporation. La responsabilité de la correction des interférences provoquées par de telles modifications, substitutions ou connexions non autorisées repose sur l'utilisateur. Intel Corporation et ses revendeurs ou distributeurs agréés ne sont pas responsables des dommages ou violations de réglementations gouvernementales pouvant résulter du manquement de l'utilisateur au respect de ces directives.

#### Restrictions locales sur l'utilisation d'émetteurs-récepteurs 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n

La déclaration suivante, concernant les restrictions locales, doit être publiée dans le cadre de la documentation sur la conformité pour tous les produits 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n.

Attention : les fréquences utilisées par les périphériques pour réseaux locaux sans fil 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n et 802.16e pouvant ne pas être encore harmonisées dans tous les pays, les produits 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n et 802.16e sont conçus pour être utilisés uniquement dans des pays spécifiques et leur utilisation n'est pas autorisée dans les pays autres que ceux pour lesquels ils ont été désignés. En tant qu'utilisateur de ces produits, vous êtes tenu de vous assurer que les produits sont utilisés exclusivement dans les pays pour lesquels ils ont été prévus et de vérifier qu'ils sont configurés avec la sélection de fréquence et de voie correcte pour le pays d'utilisation. Toute déviation des réglages de puissance et de fréquence permis pour le pays d'utilisation constitue une violation des lois internationales et peut être punie en tant que telle.

### Exigences de la FCC concernant les interférences des fréquences radioélectriques

Cette carte sans fil est limitée à une utilisation en intérieur en raison de sa gamme de fréquences de fonctionnement (5,15 à 5,25 GHz). La FCC exige que cette carte sans fil soit utilisée en intérieur pour la gamme de fréquences de 5,15 à 5,25 GHz afin de réduire les risques d'interférences nuisibles avec les systèmes de service mobile par satellite opérant sur les mêmes canaux. Les radars de grande puissance ont été désignés comme les utilisateurs principaux des bandes 5,25 à 5,35 GHz et 5,65 à 5,85 GHz. Ces stations de radar peuvent provoquer des interférences et/ou endommager cet appareil.

- Cette carte sans fil est destinée exclusivement aux intégrateurs OEM.
- Cette carte sans fil ne peut pas être colocalisée avec un autre émetteur, à moins que cela ne soit approuvé par la FCC.

#### États-Unis—Federal Communications Commission (FCC)

Cette carte sans fil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. L'utilisation de cet appareil est sujette aux deux conditions suivantes :

- cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ;
- cet appareil doit accepter toute interférence pouvant provoquer un fonctionnement inopiné.

#### Déclaration sur les interférences

Cette carte sans fil a été testée et trouvée conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, d'après la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans une installation résidentielle. Cette carte sans fil génère, utilise et peut émettre des rayonnements d'énergie aux fréquences radioélectriques. Si cette carte sans fil n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, elle peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe cependant aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cette carte sans fil provoque des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision (ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors puis sous tension), nous encourageons l'utilisateur à tenter de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception de l'équipement gêné par les interférences.
- augmenter la distance entre la carte sans fil et l'équipement gêné par les interférences.
- brancher l'ordinateur équipé de la carte sans fil à une prise de courant se trouvant sur un circuit différent de celui où est branché l'équipement gêné par les interférences.
- consultez le revendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

> REMARQUE : la carte réseau sans fil doit être installée et utilisée en stricte conformité avec les instructions du fabricant comme décrites dans la documentation utilisateur fournie avec le produit. Toute autre installation ou utilisation viole la section 15 des règles de la FCC.

### Considérations relatives à la certification de sécurité

La sécurité de ce périphérique est uniquement garantie lorsqu'il est utilisé en tant que composant dans un équipement complet. L'admissibilité de la combinaison est déterminée par les agences de sécurité compétentes. Concernant l'installation du périphérique, les points suivants doivent être pris en compte :

- il doit être installé dans un appareil hôte conforme à la deuxième édition de la norme UL/EN/IEC 60950-1, y compris aux exigences générales relatives à la conception de l'enveloppe 1.6.2 et plus particulièrement au paragraphe 1.2.6.2 (Enveloppe contre le feu).
- le périphérique doit être alimenté par une source très basse tension de sécurité (TBTS) lorsqu'il est installé dans l'équipement de consommation.
- un test de chaleur doit être envisagé pour l'équipement de consommation afin de garantir la conformité avec la deuxième édition de la norme UL/EN/IEC 60950-1.

### Faible teneur en halogène

S'applique uniquement aux agents ignifuges bromés et chlorés et au PVC dans le produit final. Les composants Intel de même que les composants achetés de l'assemblage final sont conformes aux exigences JS-709. Les PCB et les substrats sont conformes aux exigences de la norme IEC 61249-2-21. Le remplacement des PVC et/ou des agents ignifuges halogénés n'est pas forcément meilleur pour l'environnement.

### Taiwan

### Autorisations concernant l'utilisation des émetteurs-récepteurs

Pour déterminer si vous êtes autorisé à utiliser le périphérique réseau sans fil dans un pays spécifique, vérifiez si le numéro de type de l'émetteur-récepteur imprimé sur l'étiquette d'identification du périphérique est répertorié dans le document de directive réglementaire du fabricant.

### Marquages réglementaires

Une liste des marquages réglementaires requis est disponible. Pour connaître la réglementation relative à votre adaptateur, procédez comme suit.

1. Ouvrez ce site Web : http://www.intel.com/support/wireless/wlan/
2. Cliquez sur le lien de votre adaptateur.
3. Cliquez sur Documents et Guides.
4. Sous Informations sur les réglementations, cliquez sur le lien « Regulatory documents » de votre adaptateur.

## Cartes réseau Intel WiFi, conformes 802.11n

Les informations de cette section s'appliquent aux produits suivants :

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Consultez la section Spécifications pour connaître les caractéristiques techniques des cartes sans fil.

> REMARQUE : dans cette section, toutes les références à la « carte sans fil » désignent toutes les cartes citées ci-dessus.

Les informations suivantes sont fournies :

- Informations destinées aux utilisateurs
- Informations réglementaires

### Informations destinées aux utilisateurs

#### Avis concernant la sécurité

#### USA—FCC et FAA

La FCC (Federal Communications Commission), avec la mesure prise dans le registre ET 96-8, a adopté une norme de sécurité concernant l'exposition des êtres humains à l'énergie électromagnétique des fréquences radio (FR) émises par les équipements certifiés par la FCC. La carte satisfait aux limites concernant l'exposition des êtres humains énoncées dans les normes OET Bulletin 65, supplément C, 2001 et ANSI/IEEE C95.1, 1992. L'utilisation correcte de cet émetteur-récepteur, conforme aux instructions trouvées dans ce manuel, entraînera une exposition considérablement inférieure aux limites recommandées par la FCC.

Les précautions de sécurité suivantes doivent être observées :

- ne pas toucher ou déplacer l'antenne alors que l'appareil est en cours d'émission ou de réception.
- ne laisser aucun composant de l'émetteur-récepteur, tel que l'antenne, s'approcher très près ou entrer en contact avec une partie du corps quelconque, particulièrement le visage et les yeux, alors qu'il est en cours de transmission.
- ne pas utiliser l'émetteur-récepteur ni tenter de transmettre des données si l'antenne n'est pas connectée, car l'émetteur-récepteur pourrait être endommagé.
- utiliser dans des environnements spécifiques :
  - l'utilisation de cartes sans fil dans des endroits présentant des dangers est limitée aux contraintes imposées par les responsables de la sécurité de tels environnements.
  - l'utilisation de cartes sans fil dans les avions est régie par la FAA (Federal Aviation Administration).
  - l'utilisation de cartes sans fil dans les hôpitaux est sujette aux limites énoncées par chaque hôpital.

#### Avertissement concernant la proximité de périphériques explosifs

Avertissement : ne faites pas fonctionner d'émetteur portable (y compris cette carte réseau sans fil) à proximité de détonateurs non blindés ou dans un milieu explosif à moins que l'appareil n'ait été modifié pour être agréé pour une telle utilisation.

#### Avertissements concernant l'antenne

Avertissement : la carte réseau sans fil n'est pas conçue pour être utilisée avec des antennes directionnelles à gain élevé.

#### Mise en garde concernant l'utilisation dans les avions

Attention : les réglementations de la FCC et de la FAA interdisent l'utilisation en vol d'émetteurs-récepteurs sans fil (cartes réseau sans fil) car leurs signaux peuvent entraver le fonctionnement d'instruments de vol essentiels.

#### Autres appareils sans fil

Avis concernant la sécurité pour les autres périphériques d'un réseau sans fil : reportez-vous à la documentation fournie avec les cartes sans fil ou les autres périphériques du réseau sans fil.

#### Restrictions locales sur l'utilisation d'émetteurs-récepteurs 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n

Attention : les fréquences utilisées par les périphériques pour réseaux locaux sans fil 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n pouvant ne pas être encore harmonisées dans tous les pays, les produits 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n sont conçus pour être utilisés uniquement dans des pays spécifiques et leur utilisation n'est pas autorisée dans les pays autres que ceux pour lesquels ils ont été désignés. En tant qu'utilisateur de ces produits, vous êtes tenu de vous assurer que les produits sont utilisés exclusivement dans les pays pour lesquels ils ont été prévus et de vérifier qu'ils sont configurés avec la sélection de fréquence et de voie correcte pour le pays d'utilisation. L'interface de contrôle de la puissance de transmission (TPC) fait partie de l'utilitaire de connexion WiMAX Intel(R) PROSet/Wireless. Des restrictions opérationnelles concernant la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) sont fournies par le fabricant du système. Toute déviation des réglages de puissance et de fréquence permis pour le pays d'utilisation constitue une violation des lois internationales et peut être punie en tant que telle.

Pour obtenir des informations spécifiques aux pays, reportez-vous aux informations complémentaires sur la conformité fournies avec le produit.

#### Interopérabilité sans fil

La carte est conçue pour fonctionner conjointement avec des produits de réseaux sans fil basés sur la technologie de radiocommunication à étalement du spectre en séquence directe (DSSS) et pour être conforme aux normes suivantes :

- conforme à la norme IEEE Std. 802.11b sur les réseaux locaux sans fil
- conforme à la norme IEEE Std. 802.11g sur les réseaux locaux sans fil
- conforme à la norme IEEE Std. 802.11a sur les réseaux locaux sans fil
- conforme à la norme IEEE Std. 802.11n ébauche 2.0 sur réseau sans fil
- certification WiFi, telle que définie par l'alliance Wi-Fi

#### La carte sans fil et votre santé

Comme tout autre dispositif émetteur-récepteur, la carte sans fil émet de l'énergie électromagnétique en fréquences radio. Cependant, le niveau d'énergie émis par cette carte sans fil est inférieur à l'énergie électromagnétique émise par d'autres appareils sans fil tels que les téléphones portables. La carte sans fil fonctionne dans les limites définies dans les normes de sécurité et recommandations relatives aux fréquences radio. Ces normes et recommandations sont le reflet du consensus de la communauté scientifique et résultent des délibérations de groupes et de comités de scientifiques qui examinent et interprètent continuellement les comptes-rendus d'études extensives. Dans certaines situations et dans certains environnements, l'utilisation de la carte sans fil peut être limitée par le propriétaire de l'immeuble ou les représentants accrédités de l'entité concernée. Voici quelques exemples de cette situation :

- utilisation de la carte sans fil en avion, ou
- utilisation de la carte dans tout autre environnement où le risque d'interférences avec d'autres appareils ou services est perçu ou identifié comme étant nuisible.

Si vous n'êtes pas sûr de la réglementation applicable à l'utilisation des cartes sans fil dans une structure ou dans un environnement particulier (un aéroport, par exemple), nous vous encourageons à demander l'autorisation d'utiliser la carte avant de la mettre en marche.

#### WEEE

### Informations réglementaires

#### Informations pour les équipementiers et intégrateurs

La déclaration suivante doit être incluse avec toute version de ce document fournie à un équipementier ou intégrateur, mais ne doit pas être distribuée à l'utilisateur final.

- Cet appareil est destiné exclusivement aux équipementiers et intégrateurs.
- Reportez-vous au document sur l'accord d'équipement pour d'autres restrictions.
- Cet appareil doit fonctionner et être utilisé avec un point d'accès approuvé localement.
- Toute modification apportée à ce produit non expressément approuvée par Intel peut annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner le produit.

Les conditions décrites dans le présent document sont destinées aux intégrateurs OEM procédant à l'installation de cartes réseau sans fil Intel® sur des plates-formes hôtes. Ces conditions doivent être strictement respectées afin de satisfaire les conditions de conformité aux règlements de la FCC, notamment en matière d'exposition aux fréquences radio. Lorsque toutes les conditions décrites dans le présent document sont respectées, les cartes réseau sans fil Intel® peuvent être installées sur des plates-formes hôtes sans aucune restriction supplémentaire, dans le cadre d'une intégration dans des systèmes hôtes. Si l'une des conditions énoncées n'est pas satisfaite, il incombe à l'intégrateur OEM d'effectuer les tests réglementaires du système nécessaires et/ou d'obtenir les approbations de conformité requises.

#### Type et gains d'antenne

Seules les antennes de type identique et de gain identique ou inférieur à ceux indiqués ci-dessous sont compatibles avec les cartes réseau sans fil Intel®. Les antennes de type différent et/ou de gain supérieur ne sont pas autorisées.

Type d'antenne | Placement de l'antenne (Princ./Aux.) | 2,4 GHz Gain maximum en dBi* | 2,6 GHz Gain maximum en dBi* | 5,2 GHz Gain maximum en dBi* | 5,5 GHz Gain maximum en dBi* | 5,7 GHz Gain maximum en dBi*
PIFA | Principale |  |  |  |  |
Aux. | 3,24 | 3,47 | 3,73 | 4,77 | 4,77
MIMO |  |  |  |  |
*Tous les gains d'antenne incluent la perte dans le câble.

#### Placement de l'antenne dans le système hôte

Pour garantir la conformité en matière d'exposition aux fréquences radio, les antennes utilisées avec des cartes réseau sans fil Intel® doivent être installées sur le système hôte de manière à offrir une distance minimum entre celles-ci et toutes les personnes, quels que soient le mode de fonctionnement et l'orientation du système hôte, dans le strict respect du tableau ci-dessous. La distance de séparation de l'antenne concerne aussi bien l'orientation horizontale que verticale de celle-ci, lors de son installation sur le système hôte.

Carte réseau sans fil | Distance de séparation minimum requise entre l'antenne et l'utilisateur
Intel® Centrino® Wireless-N 100 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 105 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 130 | 8 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 135 | 9 mm
Intel® WiFi Link 1000* | 20 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 1030 | 8 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 2200 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 2230 | 9 mm
Intel® Advanced-N Link 6200* | 20 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6205 | 12 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6230 | 12 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6235 | 12 mm
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 | 13 mm
* Cette carte réseau sans fil est compatible avec les périphériques mobiles uniquement (nécessite une distance antenne-utilisateur supérieure à 20 cm).

#### Transmission simultanée de cartes réseau sans fil Intel® avec d'autres transmetteurs intégrés ou connectés

Conformément à la publication 616217, supplément D03, de la Base des connaissances de la FCC https://fjallfoss.fcc.gov/kdb/GetAttachment.html?id=30257, en cas d'installation multiple de dispositifs de transmission sur un service hôte, une évaluation de transmission des expositions aux fréquences radio doit être effectuée afin de déterminer les applications et les tests nécessaires. Les intégrateurs OEM doivent identifier toutes les combinaisons possibles de configurations de transmission simultanée pour tous les transmetteurs et antennes installés sur le système hôte. Cela inclut les transmetteurs installés sur l'hôte, comme les périphériques mobiles (distance vis-à-vis de l'utilisateur > 20 cm) et portables (distance vis-à-vis de l'utilisateur < 20 cm). Pour connaître tous les détails de cette évaluation et savoir si des exigences supplémentaires de test ou d'approbation de la FCC sont nécessaires, les intégrateurs OEM sont invités à consulter la publication 616217, supplément D03, de la Base des connaissances de la FCC.

#### Informations devant être fournies à l'utilisateur final par l'équipementier ou l'intégrateur

Les avis réglementaires et de sécurité suivants doivent être publiés dans la documentation fournie à l'utilisateur final du produit ou du système incorporant une carte réseau Intel® sans fil conformément aux réglementations locales. Le système hôte doit porter l'étiquette « Contient l'ID FCC : XXXXXXXX ».

La carte réseau sans fil doit être installée et utilisée en stricte conformité avec les instructions du fabricant décrites dans la documentation utilisateur fournie avec le produit. Pour obtenir les homologations spécifiques par pays, reportez-vous à la section Homologations des émetteurs-récepteurs. Intel Corporation n'est pas responsable des interférences provoquées sur des postes de radio ou de télévision par la modification non autorisée d'appareils inclus avec le kit de la carte sans fil, ou par la substitution ou le branchement de câbles de connexion et d'équipements autres que ceux spécifiés par Intel Corporation. La responsabilité de la correction des interférences provoquées par de telles modifications, substitutions ou connexions non autorisées repose sur l'utilisateur. Intel Corporation et ses revendeurs ou distributeurs agréés ne sont pas responsables des dommages ou violations de réglementations gouvernementales pouvant résulter du manquement de l'utilisateur au respect de ces directives.

#### Restrictions locales sur l'utilisation d'émetteurs-récepteurs 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n

La déclaration suivante, concernant les restrictions locales, doit être publiée dans le cadre de la documentation sur la conformité pour tous les produits 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n.

Attention : les fréquences utilisées par les périphériques pour réseaux locaux sans fil 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n pouvant ne pas être encore harmonisées dans tous les pays, les produits 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n sont conçus pour être utilisés uniquement dans des pays spécifiques et leur utilisation n'est pas autorisée dans les pays autres que ceux pour lesquels ils ont été désignés. En tant qu'utilisateur de ces produits, vous êtes tenu de vous assurer que les produits sont utilisés exclusivement dans les pays pour lesquels ils ont été prévus et de vérifier qu'ils sont configurés avec la sélection de fréquence et de voie correcte pour le pays d'utilisation. Toute déviation des paramètres autorisés et des restrictions dans le pays d'utilisation constitue une violation des lois nationales et peut faire l'objet de poursuites en tant que telle.

### Exigences de la FCC concernant les interférences des fréquences radioélectriques

Cet appareil est limité à un usage en intérieur en raison de son fonctionnement sur les plages de fréquences 5,15 à 5,25 GHz et 5,470 à 5,725 GHz. La FCC requiert que ce produit soit utilisé en intérieur pour les plages de fréquences 5,15 à 5,25 GHz et 5,470 à 5,725 GHz afin de réduire les éventuelles interférences nuisibles aux systèmes satellite mobiles partageant les mêmes canaux. Les radars de grande puissance ont été désignés comme les utilisateurs principaux des bandes 5,25 à 5,35 GHz et 5,65 à 5,85 GHz. Ces stations de radar peuvent provoquer des interférences et/ou endommager cet appareil. Aucun contrôle de configuration permettant de modifier la fréquence de fonctionnement permise par la FCC aux États-Unis, conformément à l'alinéa 15.407 du règlement de la FCC, n'est fourni pour cette carte sans fil.

- Cet appareil est destiné exclusivement aux équipementiers et intégrateurs.
- Cet appareil ne peut pas être colocalisé avec un autre émetteur, à moins que cela soit approuvé par la FCC.

#### États-Unis—Federal Communications Commission (FCC)

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. L'utilisation de cet appareil est sujette aux deux conditions suivantes :

- cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ;
- cet appareil doit accepter toute interférence pouvant provoquer un fonctionnement inopiné.

> REMARQUE : la puissance de sortie rayonnée de la carte de périphérique réseau sans fil est nettement inférieure aux limites d'exposition aux fréquences radioélectriques stipulées par la FCC. Cependant, la carte doit être utilisée de sorte que les contacts humains potentiels lors d'un fonctionnement normal sont réduits à un minimum. Pour éviter de dépasser les limites d'exposition aux fréquences radioélectriques stipulées par la FCC, vous devez conserver une distance minimale de 20 cm entre vous (ou toute autre personne se trouvant à proximité) et l'antenne incorporée à l'ordinateur, ou la distance de séparation minimale spécifiée dans les conditions d'autorisation de la FCC. Vous trouverez des détails sur les configurations autorisées à l'adresse http://www.fcc.gov/oet/ea/ en entrant le numéro d'identification FCC se trouvant sur l'appareil.

#### Déclaration sur les interférences

Cette carte sans fil a été testée et trouvée conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, d'après la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans une installation résidentielle. Cette carte sans fil génère, utilise et peut émettre des rayonnements d'énergie aux fréquences radioélectriques. Si cette carte sans fil n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, elle peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe cependant aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cette carte sans fil provoque des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision (ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors puis sous tension), nous encourageons l'utilisateur à tenter de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception de l'équipement gêné par les interférences.
- augmenter la distance entre la carte sans fil et l'équipement gêné par les interférences.
- brancher l'ordinateur équipé de la carte sans fil à une prise de courant se trouvant sur un circuit différent de celui où est branché l'équipement gêné par les interférences.
- consultez le revendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

> REMARQUE : la carte réseau sans fil doit être installée et utilisée en stricte conformité avec les instructions du fabricant comme décrites dans la documentation utilisateur fournie avec le produit. Toute autre installation ou utilisation viole la section 15 des règles de la FCC.

### Considérations relatives à la certification de sécurité

La sécurité de ce périphérique est uniquement garantie lorsqu'il est utilisé en tant que composant dans un équipement complet. L'admissibilité de la combinaison est déterminée par les agences de sécurité compétentes. Concernant l'installation du périphérique, les points suivants doivent être pris en compte :

- il doit être installé dans un appareil hôte conforme à la deuxième édition de la norme UL/EN/IEC 60950-1, y compris aux exigences générales relatives à la conception de l'enveloppe 1.6.2 et plus particulièrement au paragraphe 1.2.6.2 (Enveloppe contre le feu).
- le périphérique doit être alimenté par une source très basse tension de sécurité (TBTS) lorsqu'il est installé dans l'équipement de consommation.
- un test de chaleur doit être envisagé pour l'équipement de consommation afin de garantir la conformité avec la deuxième édition de la norme UL/EN/IEC 60950-1.

### Faible teneur en halogène

S'applique uniquement aux agents ignifuges bromés et chlorés et au PVC dans le produit final. Les composants Intel de même que les composants achetés de l'assemblage final sont conformes aux exigences JS-709. Les PCB et les substrats sont conformes aux exigences de la norme IEC 61249-2-21. Le remplacement des PVC et/ou des agents ignifuges halogénés n'est pas forcément meilleur pour l'environnement.

### Canada – Industry Canada (IC)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil se conforme à Canada d'Industrie normes de RSS permis-exempt. L'opération est assujetti au suivre deux conditions : (1) cet appareil ne peut pas causer l'intervention, et (2) cet appareil doit accepter de l'intervention, y compris l'intervention qui peut causer l'opération non désirée de l'appareil.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device. The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation. To comply with RF exposure requirements all antennas should be located at a minimum distance of 20cm, or the minimum separation distance allowed by the module approval, from the body of all persons.

Attention: l’utilisation d’un réseau sans fil IEEE802.11a est réstreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionement dans la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l’intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d’interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l’objet d’une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible. Le gain d’antenne maximum permissible pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d’être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionement point-à-point. Se pour conformer aux conditions d'exposition de RF toutes les antennes devraient être localisées à une distance minimum de 20 cm, ou la distance de séparation minimum permise par l'approbation de module, du corps de toutes les personnes.”

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil se conforme à Canada d'Industrie normes de RSS permis-exempt. L'opération est assujetti au suivre deux conditions : (1) cet appareil ne peut pas causer l'intervention, et (2) cet appareil doit accepter de l'intervention, y compris l'intervention qui peut causer l'opération non désirée de l'appareil.

### Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, cet émetteur radio ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvés par Industrie Canada pour les émetteurs. Afin de réduire les interférences radio potentielles que pourraient subir les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de façon que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne soit pas supérieure à celle requise pour une communication réussie.

Sous les règlements de Canada d'Industrie, cet émetteur de radio peut fonctionner utilisant seulement une antenne d'un type et un maximum (ou moindre) le gain a approuvé pour l'émetteur par Canada d'Industrie. Pour réduire l'intervention potentielle de radio aux autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain devrait être si choisie que l'équivalent a rayonné d'isotropiement le pouvoir (e.i.r.p.) n'est pas plus que ce nécessaire pour la communication réussie.

### Union européenne

La bande 5,15 - 5,35 GHz est destinée exclusivement à une utilisation en intérieur.

Cet équipement est conforme aux exigences essentielles de la directive 1999/5/EC de l'Union européenne. Consultez la section Déclarations de conformité de l'Union européenne.

#### Déclarations de conformité de l'Union européenne

Pour consulter la déclaration de conformité de l'Union Européenne correspondant à votre adaptateur, procédez comme suit.

1. Ouvrez ce site Web : http://www.intel.com/support/wireless/wlan/
2. Cliquez sur le lien de votre adaptateur.
3. Cliquez sur Documents et Guides.
4. Sous Informations sur les réglementations, cliquez sur le lien « Regulatory documents » de votre adaptateur.

### France

Pour la France continentale :

- 2,400 - 2,4835 GHz (canaux 1 à 13) utilisation autorisée en usage intérieur.
- 2,400 -2,454 GHz (canaux 1 à 7) utilisation autorisée en usage extérieur.

Dans tous les départements métropolitains :

- 2,400 - 2,4835 GHz (canaux 1 à 13) utilisation autorisée en usage intérieur.
- 2,400 -2,454 GHz (canaux 1 à 7) utilisation autorisée en usage extérieur.

Fréquences en MHz | Intérieur | Extérieur
2 400 - 2 454 | 100 mW | 100 mW
2 483,5 | 10 mW

### Italy

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

### Japon [Japan]

Utilisation en intérieur uniquement dans la bande des 5 GHz.

### Corée [Korea]

### Mexico

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Maroc

Le fonctionnement de ce produit sur le canal radio 2 (2 417 MHz) n'est pas autorisé dans les villes suivantes : Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant et Taza.

Le fonctionnement de ces produits sur les canaux radio 4, 5, 6 et 7 (2 425 - 2 442 MHz) n'est pas autorisé dans les villes suivantes : Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

### Pakistan

« MODÈLE APPROUVÉ PAR LA PTA »

### Taiwan

### Singapour

Est conforme aux standards IDA DB 02941

### Autorisations concernant l'utilisation des émetteurs-récepteurs

Pour déterminer si vous êtes autorisé à utiliser le périphérique réseau sans fil dans un pays spécifique, vérifiez si le numéro de type de l'émetteur-récepteur imprimé sur l'étiquette d'identification du périphérique est répertorié dans le document de directive réglementaire du fabricant.

### Marquages réglementaires

Une liste des marquages réglementaires requis est disponible. Pour connaître la réglementation relative à votre adaptateur, procédez comme suit.

1. Ouvrez ce site Web : http://www.intel.com/support/wireless/wlan/
2. Cliquez sur le lien de votre adaptateur.
3. Cliquez sur Documents et Guides.
4. Sous Informations sur les réglementations, cliquez sur le lien « Regulatory documents » de votre adaptateur.

## Déclaration de conformité européenne

Chacune des cartes indiquées ci-dessous est conforme aux exigences essentielles de la directive 1999/5/EC de l'Union européenne.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Retour au début

Retour à la table des matières

Marques et exclusions de responsabilité