İçindekilere Dön

# Bağdaştırıcı Ayarları

Gelişmiş sekmesi, bilgisayarınızda var olan WiFi bağdaştırıcının aygıt özelliklerini görüntüler.

### Erişim Yöntemi

Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Bağlantı Yardımcı Programının Gelişmiş menüsünde Bağdaştırıcı Ayarları'nı tıklatın. Gelişmiş sekmesini seçin.

### WiFi Bağdaştırıcı Ayarları Açıklaması

Ad | Açıklama
--- | ---
802.11n Kanal Genişliği (2.4 GHz) | Başarımı en üst düzeye çıkarmak için yüksek kapasiteli kanal genişliği belirler. Kanal genişliğini Otomatik veya 20MHz olarak belirler. 802.11n kanalları kısıtlanmışsa 20MHz kullanın. Bu ayar yalnızca 802.11n özellikli bağdaştırıcılar için geçerlidir. NOT: Bu ayar Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN bağdaştırıcısı için geçerli değildir (yalnızca 20 MHz kanal genişliği kullanılır).
802.11n Kanal Genişliği (5,2 GHz) | Başarımı en üst düzeye çıkarmak için yüksek kapasiteli kanal genişliği belirler. Kanal genişliğini Otomatik veya 20MHz olarak belirler. 802.11n kanalları kısıtlanmışsa 20MHz kullanın. Bu ayar yalnızca 802.11n özellikli bağdaştırıcılar için geçerlidir. NOT: Bu ayar aşağıdaki bağdaştırıcılar için geçerli değildir: Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
802.11n Modu | 802.11n standardı, önceki 802.11 standartlarına çoklu giriş çoklu çıkış (MIMO) eklenerek geliştirilir. MIMO, veri kapasitesini artırarak, aktarım hızını iyileştirir. WiFi bağdaştırıcının 802.11n modunu belirlemek için Etkin veya Devre Dışı öğesini seçin. Varsayılan ayar Etkin'dir. Bu ayar yalnızca 802.11n özellikli bağdaştırıcılar için geçerlidir. NOT: 802.11n bağlantılarında 54 Mbps'ten daha büyük aktarım hızlarına ulaşmak için, WPA2*-AES güvenliği seçilmelidir. Ağ kurulumu ve sorun giderme işlevlerini etkinleştirmek için hiç bir güvenlik ayarı seçilmeyebilir (Yok). Sistem yöneticisi, güç tüketimini veya diğer bantlarla uyuşmazlıkları ya da uyum sorunlarını azaltmak için, yüksek kapasiteli mod desteğini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilir.
Aygıttan Aygıta (Ad Hoc) Kanalı | Aygıttan aygıta (ad hoc) ağdaki diğer bilgisayarlar varsayılan kanaldan farklı bir kanal kullanmadıkça, varsayılan kanalı değiştirmeniz gerekmez. Değer: İzin verilen çalışma kanalını listeden seçin. 802.11b/g: Bu seçeneği 802.11b ve 802.11g (2.4 GHz) aygıttan aygıta bant frekansı kullanılıyorsa belirleyin. 802.11a: Bu seçeneği 802.11a (5 GHz) aygıttan aygıta bant frekansı kullanılıyorsa belirleyin. Bu ayar Intel® WiFi Link 1000 bağdaştırıcısı için geçerli değildir. NOT: 802.11a kanalı görüntülenmiyorsa, 802.11a kanalları için aygıttan aygıta ağların kullanımı desteklenmez.
Aygıttan Aygıta Güç Yönetimi | Aygıttan aygıta ağlar (ad hoc) için güç tasarrufu özelliklerini ayarlayın. Devre Dışı Bırak: Ad hoc güç yönetimini desteklemeyen istasyonlar içeren ad hoc ağlara bağlanırken bu seçeneği belirleyin Azami Güç Tasarrufu: Pil ömrünü en iyi duruma getirmek için bunu seçin. Gürültülü Ortam: Başarımı en iyi duruma getirmek ya da birden çok istemciye bağlanmak için bunu seçin.
Aygıttan Aygıta QoS Modu | Ad hoc ağlarda QoS (Quality of Service - Servis Kalitesi) denetimi sağlar. QoS, trafiğin sınıflandırılmasını sağlayarak erişim noktası kaynaklı trafiğin kablosuz LAN üzerindeki önceliğinin belirlenmesine olanak verir. WMM (Wi-Fi Multimedia - Wi-Fi Çoklu Ortam), Wi-Fi Alliance'ın (WFA) QoS sertifikasyonudur. WMM etkin olduğunda WiFi bağdaştırıcı, Wi-Fi ağları için öncelik imlemesi ve kuyruklama yeteneklerini desteklemek üzere, WMM kullanır. WMM Etkin (Varsayılan) WMM Devre Dışı
Geniş Kanal için Uyumsuz | Bu ayar, bu WiFi bağdaştırıcının 2,4 GHz bandında 40 MHz kanallara karşı dayanıklı olmadığı çevre ağlarla iletişim kurar. Bağdaştırıcının bu bildirimi göndermemesi için varsayılan ayar kapalı olmalıdır (devre dışı bırakılmalıdır). NOT: Bu ayar aşağıdaki bağdaştırıcılar için geçerli değildir: Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Karışık mod koruması | Karma 802.11b/802.11g ortamlarında veri çarpışmalarını önlemek için bu ayarı kullanın. Gönderme İsteği/Göndermeye Hazır (RTS/CTS) sinyali, istemcilerin birbirlerini duyamadıkları ortamlarda kullanılmalıdır. CTS-to-self, istemcilerin birbirine yakın olduğu ve birbirini duyabildiği ortamlarda veri aktarımını arttırmak için kullanılabilir.
Güç Yönetimi | Güç tüketimi ile WiFi bağdaştırıcı başarımı arasında bir denge kurulmasını seçmenize olanak tanır. WiFi bağdaştırıcı güç ayarları kaydırıcısı, bilgisayarın güç kaynağı ile pil arasında bir denge kurar. Varsayılan değeri kullan: (Varsayılan) Güç ayarları bilgisayarın güç kaynağına göre yapılır. El ile: Kaydırıcıyı istenen ayara getirin. En yüksek pil ömrü için en düşük ayarı kullanın. En iyi başarım için en yüksek ayarı kullanın. NOT: Güç tüketimi tasarrufu, Ağ (Altyapı) ayarlarına bağlı olarak değişir.
Gezinme Zorlaması | Bu ayar, kablosuz istemcinizin bir erişim noktasıyla kurulan bağlantının kalitesini arttırmak için gezinmeye zorlanıp zorlanmayacağını belirlemenizi sağlar. Varsayılan ayar: Az gezme ve başarım arasında dengeli bir ayardır. En düşük: Kablosuz istemcinizin gezinme özelliği yoktur. Yalnızca bağlantı kalitesinde önemli bir düşüş olduğunda başka bir erişim noktasına gider. En yüksek: Kablosuz istemciniz bağlantının kalitesini sürekli olarak denetler. Bağlantı kalitesinde azalma olursa daha iyi bir erişim noktası bulup o erişim noktasına gitmeyi dener.
Veri Aktarım Geliştirici | Paket Bitiştirme Denetimi'nin değerini değiştirir. Etkinleştir: Veri aktarım geliştirici özelliğini etkinleştirmek için bu değeri seçin. Devre Dışı Bırak: (Varsayılan) Veri aktarım geliştirici özelliğini devre dışı bırakmak için bu değeri seçin.
Gönderme Gücü | Varsayılan Ayar: En yüksek güç ayarıdır. En düşük: En küçük erişim menzili: Bağdaştırıcıyı en düşük yayın gücü düzeyine ayarlar. Kapsama alanlarının sayısını genişletmenizi ya da bir kapsama alanını daraltmanızı sağlar. Veri trafiğinin yüksek olduğu alanlarda iletim kalitesini arttırmak, tıkanmaların önüne geçmek ve diğer aygıtlarla girişimi önlemek için, kapsama alanını daraltır. En yüksek: En Büyük Erişim Menzili: Bağdaştırıcıyı en yüksek yayın gücü düzeyine ayarlar. Sınırlı sayıda ek WiFi radyo aygıtının bulunduğu ortamlarda azami başarım ve menzil sağlamak için bu seçeneği belirleyin. NOT: Kullanıcının yapabileceği en iyi ayar, iletişimin kalitesiyle uyumlu olan en düşük yayın gücünü ayarlamaktır. Bu durumda, yoğun alanlarda azami sayıda kablosuz aygıtın çalıştırılması ve bu aygıtın aynı radyo tayfını paylaştığı diğer aygıtlarla girişimi azaltılması sağlanır. NOT: Bu ayar, Ağ (Alt Yapı) ya da Aygıttan Aygıta (ad hoc) modu kullanılırken geçerli olur.
Kablosuz Ağ Modu | Kablosuz ağa bağlanırken hangi modu kullanmak istediğinizi seçin: Yalnızca 802.11a: Kablosuz WiFi bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11a ağlarına bağlar. Tüm bağdaştırıcılar için geçerli değildir. Yalnızca 802.11b: Kablosuz WiFi bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11b ağlarına bağlar. Tüm bağdaştırıcılar için geçerli değildir. Yalnızca 802.11g: Kablosuz WiFi bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11g ağlarına bağlar. 802.11a ve 802.11g: WiFi bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11a ve 802.11g ağlarına bağlar. Tüm bağdaştırıcılar için geçerli değildir. 802.11b ve 802.11g: WiFi bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11b ve 802.11g ağlarına bağlar. Tüm bağdaştırıcılar için geçerli değildir. 802.11a, 802.11b ve 802.11g: (Varsayılan) - 802.11a, 802.11b ya da 802.11g kablosuz ağlarından birine bağlan. Tüm bağdaştırıcılar için geçerli değildir.
Tamam | Ayarları kaydederek önceki sayfaya dönmenizi sağlar.
İptal | Pencereyi kapatarak yapılan değişiklikleri iptal etmenizi sağlar.

Başa Dön

İçindekilere Dön

Ticari Markalar ve Sorumluluğun Reddi