Vissza a tartalomjegyzékhez

# Adapterbeállítások

A Speciális lap a számítógép WiFi adapterének eszközjellemzőit jeleníti meg.

### Megnyitás

Az Intel® PROSet/Wireless WiFi-csatlakozás segédprogram Speciális menüjében válassza az Adapter-beállítások pontot. Válassza a Speciális lapot.

### A WiFi adapter beállításainak leírása

Név | Leírás
--- | ---
802.11n csatorna-sávszélesség (2,4 GHz) | A csatornát nagy sávszélességű üzemmódba állítja a maximális teljesítmény érdekében. A csatorna sávszélessége Auto vagy 20 MHz értékűre állítható. Ha a 802.11n csatornák használata tiltott, használja a 20 MHz beállítást. Ez a beállítás csak a 802.11n szabványt támogató adapterekre vonatkozik. MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás nem vonatkozik az Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN adapterre (csak 20 MHz-es csatorna-sávszélességet használ).
802.11n csatorna-sávszélesség (5,2 GHz) | A csatornát nagy sávszélességű üzemmódba állítja a maximális teljesítmény érdekében. A csatorna sávszélessége Auto vagy 20 MHz értékűre állítható. Ha a 802.11n csatornák használata tiltott, használja a 20 MHz beállítást. Ez a beállítás csak a 802.11n szabványt támogató adapterekre vonatkozik. MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás nem vonatkozik az alábbi adapterekre: Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
802.11n üzemmód | A 802.11n szabvány az alapjául szolgáló korábbi 802.11 szabványokat több bemenet és kimenet használatával (MIMO) bővíti ki. A MIMO növeli az adatátvitel sebességét. A WiFi adapter 802.11n üzemmódjának beállításához válassza az Engedélyezve vagy Letiltva lehetőséget. Az alapértelmezés Engedélyezve. Ez a beállítás csak a 802.11n szabványt támogató adapterekre vonatkozik. MEGJEGYZÉS: 54 Mbit/s-nál nagyobb átviteli sebesség 802.11n csatlakozásokon csak a WPA2-AES biztonság választásával érhető el. A biztonság nélküli beállítás (Nincs) a hálózat beállításainak engedélyezéséhez és hibakereséshez használható. A rendszergazda az energiafogyasztás csökkentése, más sávok zavarásának kiküszöbölése vagy kompatibilitási problémák elkerülése érdekében engedélyezheti vagy letilthatja a nagy átbocsátású üzemmódot.
Alkalmi csatorna | A csatornát csak abban az esetben kell megváltoztatni, ha az egyenrangú hálózatban található többi számítógép másik csatornát használ. Érték: Válassza ki a listáról az engedélyezett csatornát. 802.11b/g: Ezt a beállítást válassza, ha a 802.11b vagy 802.11g (2,4 GHz) alkalmi frekvenciasávot kívánja használni. 802.11a: Ezt a beállítást válassza, ha a 802.11a (5 GHz) alkalmi frekvenciasávot kívánja használni. Ez a beállítás nem vonatkozik az Intel® WiFi Link 1000 adapterre. MEGJEGYZÉS: Ha a 802.11a csatorna nem jelenik meg, 802.11a csatornákon az alkalmi hálózatok létrehozása nem támogatott.
Energiagazdálkodás alkalmi hálózatokon | Az eszköz-eszköz (alkalmi) hálózatokon használandó energiatakarékossági funkciók megadása. Letiltás: Akkor válassza, ha olyan alkalmi hálózatra csatlakozik, amelyen egyes állomások nem támogatják az eseti energiagazdálkodást. Maximális energiatakarékosság: Akkor válassza, ha optimalizálni kívánja az akkumulátor élettartamát. Zajos környezet: Akkor válassza, ha optimalizálni kívánja a teljesítményt vagy több ügyfélgéppel kíván csatlakozni.
Alkalmi QoS üzemmód | A szolgáltatási minőség (QoS) vezérlése alkalmi hálózatokon. A QoS a hozzáférési ponttól a vezeték nélküli LAN felé irányuló forgalmat a forgalom besorolása alapján rangsorolja. A WMM (Wi-Fi MultiMedia) a Wi-Fi Alliance (WFA) QoS-tanúsítványa. Ha a WMM engedélyezett, a WiFi adapter Wi-Fi hálózatokon a WMM segítségével támogatja a prioritás-címkézési és várósor-kezelési funkciókat. WMM engedélyezve (alapértelmezés) WMM letiltva
Csökkentett sávszélességen működik | Ez a beállítás közli a környező hálózatokkal, hogy ez a WiFi adapter nem kezel 40 MHz-es csatornákat a 2,4 GHz-es sávban. Az alapértelmezett beállítás az, hogy ez ki van kapcsolva (le van tiltva), hogy az adapter ne küldje ezt az értesítést. MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás nem vonatkozik az alábbi adapterekre: Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Vegyes üzemmódú védelem | Ez a beállítás az adatütközések elkerülésére szolgál vegyes 802.11b / 802.11g környezetekben. Célszerű használni az RTS/CTS jelpárt, ha az ügyfélgépek esetleg nem hallják egymást. A CTS mindenkinek (CTS-to-self) engedélyezésével javítani lehet az átbocsátást az olyan környezetekben, ahol az ügyfelek közel vannak egymáshoz és hallják egymást.
Energiagazdálkodás | Itt lehet beállítani a WiFi adapter energiafogyasztása és teljesítménye közötti viszonyt. A WiFi adapter teljesítmény-beállító csúszkájával beállítható a számítógép fogyasztása és akkumulátoros üzemideje közötti egyensúly. Alapértelmezett érték használata: (Alapértelmezés) - Az energia-beállítások a számítógép tápellátásához igazodnak. Kézi: A csúszka a kívánt értékre állítható. A legkisebb érték maximális akkumulátoridőt ad. A legnagyobb érték maximális teljesítményt eredményez. MEGJEGYZÉS: Az energia-megtakarítás mértéke a Hálózat (infrastruktúra) beállításaitól függ.
A barangolás intenzitása | Ezzel a beállítással előírható, mennyire intenzíven igyekezzen a vezeték nélküli ügyfél barangolás útján jobb kapcsolatot biztosító hozzáférési pontokat keresni. Alapértelmezés: Egyensúly a barangolásmentes és a teljesítőképes működés között. Legalacsonyabb: A vezeték nélküli ügyfél nem barangol. Csak akkor keres más hozzáférési pontot, ha jelentősen leromlik a kapcsolat minősége. Legmagasabb: A vezeték nélküli ügyfél folyamatosan figyeli a kapcsolat minőségét. Ha a minőség romlik, megpróbál egy jobb jelű hozzáférési pontot keresni.
Az átviteli kapacitás növelése | Itt módosítható a Packet Burst Control értéke. Engedélyezés: Ez a beállítás engedélyezi az átbocsátás növelését. Letiltás: (Alapértelmezés) Ez a beállítás letiltja az átbocsátás növelését.
Adóteljesítmény | Alapértelmezett beállítás: A legnagyobb adási teljesítmény. Legalacsonyabb: Minimális lefedettség: Az adaptert a legkisebb adási teljesítményre állítja be. Lehetővé teszi a lefedett területek számának növelését vagy egy lefedett terület csökkentését. Csökkenti a nagy forgalmú területek lefedettségét, ami javítja az átvitel minőségét, valamint elkerüli a torlódást és más eszközök zavarását. Legmagasabb: Maximális lefedettség.: Maximális adási szintet állít be. Maximális teljesítményt és lefedettséget biztosít olyan környezetekben, ahol viszonylag kevés más WiFi rádiófrekvenciás eszköz van. MEGJEGYZÉS: A beállítás akkor optimális, ha a jó minőségű kommunikációt még biztosító lehető legkisebb adási szint van beállítva. Így lehet nagy sűrűségű területeken a legtöbb vezeték nélküli eszközt működtetni, és csökkenteni az azonos rádiófrekvenciás spektrumot használó más eszközök zavarását. MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás a Hálózat (infrastruktúra) vagy az Eszköz-eszköz (alkalmi) üzemmód használatakor hatásos.
Vezeték nélküli üzemmód | Itt állítható be, melyik üzemmódban csatlakozzon az adapter a vezeték nélküli hálózatra: Csak 802.11a: A WiFi adapter csak 802.11a hálózatokra csatlakozhat. Ez nem vonatkozik minden adapterre. Csak 802.11b: A WiFi adapter csak 802.11b hálózatokra csatlakozhat. Ez nem vonatkozik minden adapterre. Csak 802.11g: A WiFi adapter csak 802.11g hálózatokra csatlakozhat. 802.11a és 802.11g: A WiFi adapter csak 802.11a és 802.11g hálózatokra csatlakozhat. Ez nem vonatkozik minden adapterre. 802.11b és 802.11g: A WiFi adapter csak 802.11b és 802.11g hálózatokra csatlakozhat. Ez nem vonatkozik minden adapterre. 802.11a, 802.11b vagy 802.11g: (Alapértelmezés) - Csatlakozás 802.11a, 802.11b vagy 802.11g vezeték nélküli hálózatokhoz. Ez nem vonatkozik minden adapterre.
OK | Elmenti a beállításokat és visszatér az előző oldalra.
Mégse | Bezárja a párbeszédpanelt és elveti a módosításokat.

Vissza az oldal tetejére

Vissza a tartalomjegyzékhez

Védjegyek és nyilatkozatok