Zpět na obsah

# Informace o předpisech

> POZNÁMKA: Vzhledem k vývoji předpisů a standardů v oblasti bezdrátových sítí LAN (IEEE 802.11 a podobné standardy) mohou informace uvedené v tomto dokumentu podléhat změnám. Společnost Intel nenese odpovědnost za chyby nebo chybějící informace v tomto dokumentu.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

## Bezdrátové adaptéry Intel WiFi/WiMAX

Informace v tomto oddílu se vztahují na následující bezdrátové adaptéry:

- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

Úplné specifikace bezdrátových adaptérů najdete v části Specifikace.

> POZNÁMKA: Označení „bezdrátový adaptér“ v tomto oddílu se vztahuje na všechny výše uvedené adaptéry.

Poskytnuty jsou následující informace:

- Informace pro uživatele
- Informace o předpisech

### Informace pro uživatele

#### Bezpečnostní upozornění

#### USA – FCC a FAA

Opatřením ET Docket 96-8 přijala Federální komise pro komunikace (FCC) bezpečnostní standard, který stanoví limity vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu (RF, Radio Frequency) elektromagnetickému záření vytvářenému zařízením s certifikací FCC. Bezdrátový adaptér splňuje limity vystavení lidského organizmu podle buletinu OET Bulletin 65, dodatek C, 2001, a ANSI/IEEE C95.1, 1992. Správné používání rádia v souladu s pokyny uvedenými v této příručce povede k vystavení výrazně pod úrovní limitů doporučených Federální komisí pro komunikace (FCC).

Je třeba dodržovat následující bezpečnostní zásady:

- Během vysílání nebo přijímání se nedotýkejte antény ani ji nepřemisťujte.
- Během vysílání nepřibližujte žádnou součást pro rádiový přenos, například anténu, do bezprostřední blízkosti nebo přímého kontaktu s nechráněnými částmi těla, zejména s obličejem nebo očima.
- Není-li připojena anténa, nepoužívejte funkci bezdrátového přenosu ani nezkoušejte odesílat data; mohlo by tak dojít k poškození zařízení.
- Používání ve specifickém prostředí:
  - Používání bezdrátových adaptérů v nebezpečném prostředí je omezeno ustanovením bezpečnostního pracovníka daného prostředí.
  - Používání bezdrátových adaptérů v letadle stanoví Federální úřad pro letectví (FAA, Federal Aviation Administration).
  - Používání bezdrátových adaptérů v nemocnicích stanoví konkrétní nemocniční zařízení.

#### Upozornění na provoz zařízení v blízkosti výbušnin

Upozornění: Nepoužívejte přenosný vysílač (včetně tohoto bezdrátového adaptéru) v blízkosti nezajištěných rozbušek nebo v prostředí se zvýšeným nebezpečím výbuchu, nebyl-li vysílač upraven pro takový způsob používání.

#### Upozornění týkající se antény

Upozornění: Bezdrátový adaptér není určen k použití se směrovými anténami s vysokým zesílením.

#### Upozornění na používání v letadle

Upozornění: Vyhlášky Federální komise pro komunikace (FCC) a Federálního úřadu pro letectví (FAA) zakazují používat vysokofrekvenční bezdrátová zařízení (bezdrátové adaptéry) za letu v letadle, protože jejich signál by mohl rušit provoz důležitých palubních přístrojů.

#### Další zařízení pro bezdrátový přenos

Bezpečnostní zásady pro další zařízení v bezdrátové síti: Viz dokumentaci dodanou k bezdrátovým adaptérům nebo k jiným zařízením v bezdrátové síti.

#### Místní omezení pro používání standardů 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n a 802.16e pro bezdrátový přenos

Upozornění: Vzhledem k tomu, že ve všech zemích dosud nedošlo ke sjednocení kmitočtů, které využívají zařízení pro bezdrátový síťový přenos pracující podle standardů 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n a 802.16e, jsou takové produkty určeny pouze k používání v konkrétních zemích a jejich používání v jiných než určených zemích je zakázáno. Uživatel těchto produktů je odpovědný za to, že budou používány pouze v zemích, pro které jsou určeny. Dále je uživatel povinen ověřit, zda jsou tyto produkty nakonfigurovány na správný kmitočet a kanál pro zemi, ve které jsou používány. Rozhraní pro nastavení výkonu signálu zařízení TPC (transmit power control) je součástí Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi. Omezení používání pro ekvivalentní izotropický vysílací výkon (EIRP, Equivalent Isotropic Radiated Power) poskytuje výrobce. Jakékoli odchylky od povoleného nastavení výkonu signálu a kmitočtu pro zemi, ve které je produkt používán, budou považovány za porušení mezinárodního práva a v tomto smyslu postihovány.

Informace specifické pro konkrétní země jsou uvedeny v dodatkových informacích o kompatibilitě dodaných s produktem.

#### Spolupráce s bezdrátovými zařízeními

Bezdrátový adaptér je navržen tak, aby spolupracoval s dalšími produkty bezdrátových sítí LAN založenými na rádiové technologii přímo rozprostřeného spektra (Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS) a aby splňoval následující standardy:

- standard bezdrátových sítí LAN IEEE Std. 802.11b,
- standard bezdrátových sítí LAN IEEE Std. 802.11g,
- standard bezdrátových sítí LAN IEEE Std. 802.11a,
- standard bezdrátových sítí LAN IEEE Std. 802.11n draft 2.0,
- standard IEEE 802.16e-2005 Wave 2,
- certifikace Wireless Fidelity podle definice Aliance Wi-Fi.
- certifikace WiMAX podle definice Fóra WiMAX.

#### Bezdrátový adaptér¨ a vaše zdraví

Tento bezdrátový adaptér, podobně jako jiná rádiová zařízení, vydává vysokofrekvenční elektromagnetické záření. Hladina energie vyzařované tímto bezdrátovým adaptérem je však nižší než elektromagnetická energie vyzařovaná jinými bezdrátovými zařízeními, jako například mobilními telefony. Bezdrátový adaptér pracuje podle pokynů uvedených v normách a doporučeních bezpečnosti vysokofrekvenčního záření. Tyto normy a doporučení jsou odrazem shody vědecké komunity a výsledkem diskusí v panelech a vědeckých komisích, které neustále přezkoumávají a interpretují rozsáhlou výzkumnou literaturu. V některých situacích nebo prostředích může být použití bezdrátového adaptéru omezeno vlastníkem budovy nebo odpovědným zástupcem příslušné organizace. K těmto situacím patří například:

- použití bezdrátového adaptéru na palubě letadel,
- použití bezdrátového adaptéru v jiném prostředí, kde je vnímáno nebo rozpoznáno nebezpečí škodlivé interference s jinými zařízeními nebo službami.

Pokud si nejste jisti, jaké zásady platí pro používání bezdrátových adaptérů v konkrétní organizaci nebo prostředí (například na letišti), je doporučeno, abyste před zapnutím adaptéru požádali o svolení.

#### OEEZ

### Informace o předpisech

#### Informace pro výrobce OEM a integrátory

Následující prohlášení musí být obsaženo ve všech verzích tohoto dokumentu poskytnutých výrobci OEM nebo integrátorovi, nemělo by však být distribuováno koncovým uživatelům.

- Toto zařízení je určeno pouze pro integrátory OEM.
- Další omezení jsou uvedena v úplném dokumentu Grant of Equipment.
- Toto zařízení musí být provozováno a používáno s místně schváleným přístupovým bodem.
- Jakékoliv změny nebo úpravy tohoto produktu, které nejsou výslovně schváleny společností Intel, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k užívání produktu.

Požadavky popsané v tomto dokumentu jsou poskytovány integrátorům OEM, kteří provádějí instalaci bezdrátových adaptérů Intel® na hostitelské platformy. Tyto požadavky musí být striktně dodržovány, aby byly zajištěny vhodné podmínky, které budou odpovídat směrnicím FCC včetně limitů pro vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření. Pokud budou všechny zde uvedené požadavky splněny, mohou být bezdrátové adaptéry Intel® nainstalovány do hostitelských systémů bez dalších omezení týkajících se začlenění do hostitelských systémů. Pokud některé ze zde uvedených požadavků nebudou splněny, bude integrátor OEM zodpovídat za provedení nezbytných předepsaných testů na úrovni systému a/nebo za zajištění požadovaných schválení určených směrnicemi.

#### Typ a zisky antény

S bezdrátovými adaptéry Intel® mohou být použity pouze antény stejného typu a se stejným nebo nižším ziskem, jak je uvedeno níže. Jiné typy antén a/nebo antény s vyšším ziskem nejsou povoleny.

Typ antény | Umístění antény (Main/Aux | 2,4 GHz Maximální zisk v dBi* | 2,6 GHz Maximální zisk v dBi* | 5,2 GHz Maximální zisk v dBi* | 5,5 GHz Maximální zisk v dBi* | 5,7 GHz Maximální zisk v dBi*
PIFA | Main |  |  |  |  |
Aux | 3,24 | 3,47 | 3,73 | 4,77 | 4,77
MIMO |  |  |  |  |
*Do všech hodnot zisků antény je započítána ztráta kabelu.

#### Umístění antény v hostitelském systému

Aby byly dodrženy limity pro vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření, musí být antény používané s bezdrátovými adaptéry Intel® nainstalovány do hostitelských systémů takovým způsobem, aby byla zajištěna minimální vzdálenost od všech osob, a to ve všech provozních režimech a pro každou orientaci hostitelského systému. Současně musí být striktně dodržovány podmínky stanovené v níže uvedené tabulce. Minimální vzdálenost antény platí pro horizontální i vertikální orientaci antény instalované do hostitelského systému.

Bezdrátový adaptér | Minimální požadovaná vzdálenost antény od uživatele
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 | 18 mm
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6350 | 17 mm

#### Simultánní přenos mezi bezdrátovými adaptéry Intel® a dalšími integrovanými nebo připojenými vysílači

Dodatek publikace znalostní databáze FCC Knowledge Database číslo 616217 D03 https://fjallfoss.fcc.gov/kdb/GetAttachment.html?id=30257 uvádí, že pokud je na hostitelském zařízení nainstalováno více vysílacích zařízení, je zapotřebí provést posudek limitů pro vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření vysílajícího zařízení. Na základě tohoto posudku bude rozhodnuto, zda je nezbytné aplikovat a testovat požadavky. Integrátoři OEM musí identifikovat všechny možné kombinace konfigurací simultánních přenosů pro všechny vysílače a antény instalované na hostitelském systému. Mezi takové vysílače patří i vysílače instalované v mobilních zařízeních (vzdálenost od uživatele > 20 cm) a přenosných zařízeních (vzdálenost od uživatele > 20 cm) používaných jako hostitelská zařízení. Integrátoři OEM by si měli v tomto dodatkovém dokumentu FCC KDB 616217 D03 prostudovat veškeré podrobnosti týkající se sestavení zmíněného posudku, aby mohlo být rozhodnuto, zda je zapotřebí testovat nějaké další požadavky nebo získat další schválení FCC.

#### Informace poskytované výrobcem OEM nebo integrátorem koncovým uživatelům

Dokumentace k produktu nebo systému obsahujícímu bezdrátový adaptér Intel® dodávaná koncovým uživatelům musí v souladu s místními předpisy obsahovat následující informace o bezpečnosti a předpisech. Hostitelský systém musí být označen nápisem „Obsahuje FCC ID: XXXXXXXX" s ID FCC na štítku.

Bezdrátový adaptér Intel® je třeba nainstalovat a používat přesně podle pokynů výrobce uvedených v uživatelské dokumentaci dodané s produktem. Společnost Intel Corporation neodpovídá za jakékoli rušení příjmu rozhlasu nebo televize neoprávněnými úpravami zařízení obsažených v sadě bezdrátového adaptéru nebo náhradou či připojením spojovacích kabelů a zařízení, která nejsou specifikována společností Intel Corporation. Za opravu rušení způsobeného těmito neoprávněnými úpravami, náhradou nebo připojením odpovídá uživatel. Společnost Intel Corporation a její autorizovaní prodejci a distributoři nenesou odpovědnost za škody nebo porušení vládních předpisů, ke kterým může dojít, pokud uživatel nedodrží tyto pokyny.

#### Místní omezení pro používání standardů 802.11a, 802.11b, 802.11g a 802.11n pro bezdrátový přenos

Následující prohlášení o místních omezeních musí být zveřejněno jako součást dokumentace týkající se splňovaných předpisů pro všechny produkty 802.11a, 802.11b, 802.11g a 802.11n.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že ve všech zemích dosud nedošlo ke sjednocení kmitočtů, které využívají zařízení pro bezdrátový síťový přenos pracující podle standardů 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n a 802.16e, jsou takové produkty určeny pouze k používání v konkrétních zemích a jejich používání v jiných než určených zemích je zakázáno. Uživatel těchto produktů je odpovědný za to, že budou používány pouze v zemích, pro které jsou určeny. Dále je uživatel povinen ověřit, zda jsou tyto produkty nakonfigurovány na správný kmitočet a kanál pro zemi, ve které jsou používány. Jakékoli odchylky od povoleného nastavení výkonu signálu a kmitočtu pro zemi, ve které je produkt používán, budou považovány za porušení mezinárodního práva a v tomto smyslu postihovány.

### Rušení bezdrátového přenosu – požadavky FCC na zařízení

Vzhledem k provozu v pásmu 5,15 až 5,25 GHz je tento bezdrátový adaptér určen pouze k použití uvnitř budov. Federální komise pro komunikace (FCC) vyžaduje, aby byl tento bezdrátový adaptér používán v rozsahu 5,15 až 5,25 GHz pouze ve vnitřních prostorech, aby se snížilo možné rušení společných kanálů mobilních satelitních systémů. Primárními uživateli pásem 5,25 až 5,35 GHz a 5,65 až 5,85 GHz jsou vysokovýkonové radary. Tyto radarové stanice mohou způsobit rušení nebo poškození tohoto zařízení.

- Tento bezdrátový adaptér je určen pouze pro integrátory OEM.
- Tento bezdrátový adaptér nesmí být umístěn společně s jiným vysílačem bez schválení FCC.

#### USA – Federální komise pro komunikace (FCC)

Tento bezdrátový adaptér splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz zařízení je vázán následujícími dvěma podmínkami:

- Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- Zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost.

#### Prohlášení k interferenčnímu rušení

Tento bezdrátový adaptér byl testován podle požadavků na digitální zařízení třídy B, jejichž limity splňuje v rámci předpisů FCC, část 15. Tyto limity zabezpečují odpovídající ochranu před škodlivým rušením při umístění uvnitř budov. Tento bezdrátový adaptér vytváří, využívá a může vyzařovat energii v pásmu rádiových vln. Pokud tento bezdrátový adaptér není instalován a používán v souladu s pokyny, může být příčinou nežádoucího rušení rádiového spojení. Nelze však zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde. Pokud skutečně dojde k rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání tímto bezdrátovým adaptérem, což lze zjistit jeho vypnutím a zapnutím, je třeba pokusit se rušení odstranit některým z následujících způsobů:

- Přesměrování nebo přemístění přijímací antény zařízení, u kterého dochází k rušení.
- Zvětšení vzdálenosti mezi bezdrátovým adaptérem a zařízením, u kterého dochází k rušení.
- Zapojení počítače s bezdrátovým adaptérem do zásuvky jiného elektrického okruhu, než ve kterém je zapojeno zařízení, u kterého dochází k rušení.
- Konzultace s prodejcem nebo kvalifikovaným technikem radiových a televizních přijímačů.

> POZNÁMKA: Adaptér je třeba nainstalovat a používat přesně podle pokynů výrobce uvedených v uživatelské dokumentaci dodané s produktem. Jakákoli jiná instalace nebo použití bude porušením předpisů FCC, část 15.

### Důležité informace ohledně schválení bezpečnosti

Bezpečnost tohoto zařízení byla schválena pro případ, kdy je zařízení používáno jako součást pouze v kompletní sestavě, u které byla kompatibilita kombinace ověřena příslušnými bezpečnostními agenturami. Při instalaci je zapotřebí vzít v úvahu následující skutečnosti:

- Adaptér je třeba nainstalovat na vyhovující hostitelské zřízení, které splňuje požadavky 2. edice směrnice UL/EN/IEC 60950-1 včetně obecných ustanovení uvedených v příloze návrhu 1.6.2 a specificky v odstavci 1.2.6.2 (protipožární zásady).
- Při instalaci do koncového vybavení bude zařízení napájeno zdrojem SELV.
- U koncového produktu by měl být proveden test odolnosti při vysokých teplotách, aby produkt splňoval požadavky 2. edice směrnice UL/EN/IEC 60950-1.

### Nízký obsah halových prvků

Platí pouze pro samozhášecí přísady na bázi brómu a chlóru (BFR/CFR) a PVC v konečném produktu. Komponenty Intel i komponenty zakoupené s kompletními sestavami splňují požadavky JS-709 a deska s tištěnými spoji / substrát splňuje požadavky IEC 61249-2-21. Náhrada halových samozhášecích přísad a/nebo PVC nemusí být šetrná k životnímu prostředí.

### Tchaj-wan

### Schválení rádiové komunikace

Chcete-li zjistit, zda smíte bezdrátové síťové zařízení používat v určité zemi, ověřte, zda je číslo typu rádia, které je vytištěno na identifikačním štítku zařízení, uvedeno v dokumentu Regulatory Guidance výrobce OEM.

### Regulační označení

K dispozici je seznam požadovaných regulačních označení. Chcete-li vyhledat informace o předpisech pro váš adaptér, postupujte následovně

1. Otevřete tuto webovou stránku: http://www.intel.com/support/wireless/wlan/
2. Klepněte na odkaz pro váš adaptér.
3. Klepněte na možnost Dokumenty a příručky
4. V části Informace o předpisech, klepněte na regulační dokumenty pro váš adaptér.

## Adaptéry Intel podporující standard WiFi, kompatibilní se standardem 802.11n

Informace v tomto oddílu se vztahují na následující produkty:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Specifikace bezdrátových adaptérů najdete v části Specifikace.

> POZNÁMKA: Označení „bezdrátový adaptér“ v tomto oddílu se vztahuje na všechny výše uvedené adaptéry.

Poskytnuty jsou následující informace:

- Informace pro uživatele
- Informace o předpisech

### Informace pro uživatele

#### Bezpečnostní upozornění

#### USA – FCC a FAA

Opatřením ET Docket 96-8 přijala Federální komise pro komunikace (FCC) bezpečnostní standard, který stanoví limity vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu (RF, Radio Frequency) elektromagnetickému záření vytvářenému zařízením s certifikací FCC. Bezdrátový adaptér splňuje limity vystavení lidského organizmu podle buletinu OET Bulletin 65, dodatek C, 2001, a ANSI/IEEE C95.1, 1992. Správné používání rádia v souladu s pokyny uvedenými v této příručce povede k vystavení výrazně pod úrovní limitů doporučených Federální komisí pro komunikace (FCC).

Je třeba dodržovat následující bezpečnostní zásady:

- Během vysílání nebo přijímání se nedotýkejte antény ani ji nepřemisťujte.
- Během vysílání nepřibližujte žádnou součást pro rádiový přenos, například anténu, do bezprostřední blízkosti nebo přímého kontaktu s nechráněnými částmi těla, zejména s obličejem nebo očima.
- Není-li připojena anténa, nepoužívejte funkci bezdrátového přenosu ani nezkoušejte odesílat data; mohlo by tak dojít k poškození zařízení.
- Používání ve specifickém prostředí:
  - Používání bezdrátových adaptérů v nebezpečném prostředí je omezeno ustanovením bezpečnostního pracovníka daného prostředí.
  - Používání bezdrátových adaptérů v letadle stanoví Federální úřad pro letectví (FAA, Federal Aviation Administration).
  - Používání bezdrátových adaptérů v nemocnicích stanoví konkrétní nemocniční zařízení.

#### Upozornění na provoz zařízení v blízkosti výbušnin

Upozornění: Nepoužívejte přenosný vysílač (včetně tohoto bezdrátového adaptéru) v blízkosti nezajištěných rozbušek nebo v prostředí se zvýšeným nebezpečím výbuchu, nebyl-li vysílač upraven pro takový způsob používání.

#### Upozornění týkající se antény

Upozornění: Bezdrátový adaptér není určen k použití se směrovými anténami s vysokým zesílením.

#### Upozornění na používání v letadle

Upozornění: Vyhlášky Federální komise pro komunikace (FCC) a Federálního úřadu pro letectví (FAA) zakazují používat vysokofrekvenční bezdrátová zařízení (bezdrátové adaptéry) za letu v letadle, protože jejich signál by mohl rušit provoz důležitých palubních přístrojů.

#### Další zařízení pro bezdrátový přenos

Bezpečnostní zásady pro další zařízení v bezdrátové síti: Viz dokumentaci dodanou k bezdrátovým adaptérům nebo k jiným zařízením v bezdrátové síti.

#### Místní omezení pro používání standardů 802.11a, 802.11b, 802.11g a 802.11n pro bezdrátový přenos

Upozornění: Vzhledem k tomu, že ve všech zemích dosud nedošlo ke sjednocení kmitočtů, které využívají zařízení pro bezdrátový síťový přenos se standardy 802.11a, 802.11b, 802.11g a 802.11n, jsou takové produkty určeny pouze k používání v konkrétních zemích a jejich používání v jiných než určených zemích je zakázáno. Uživatel těchto produktů je odpovědný za to, že budou používány pouze v zemích, pro které jsou určeny. Dále je uživatel povinen ověřit, zda jsou tyto produkty nakonfigurovány na správný kmitočet a kanál pro zemi, ve které jsou používány. Rozhraní pro nastavení výkonu signálu zařízení TPC (transmit power control) je součástí Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi. Omezení používání pro ekvivalentní izotropický vysílací výkon (EIRP, Equivalent Isotropic Radiated Power) poskytuje výrobce. Jakékoli odchylky od povoleného nastavení výkonu signálu a kmitočtu pro zemi, ve které je produkt používán, budou považovány za porušení mezinárodního práva a v tomto smyslu postihovány.

Informace specifické pro konkrétní země jsou uvedeny v dodatkových informacích o kompatibilitě dodaných s produktem.

#### Spolupráce s bezdrátovými zařízeními

Bezdrátový adaptér je navržen tak, aby spolupracoval s dalšími produkty bezdrátových sítí LAN založenými na rádiové technologii přímo rozprostřeného spektra (Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS) a aby splňoval následující standardy:

- standard bezdrátových sítí LAN IEEE Std. 802.11b,
- standard bezdrátových sítí LAN IEEE Std. 802.11g,
- standard bezdrátových sítí LAN IEEE Std. 802.11a,
- standard bezdrátových sítí LAN IEEE Std. 802.11n draft 2.0,
- certifikace Wireless Fidelity podle definice Aliance Wi-Fi.

#### Bezdrátový adaptér¨ a vaše zdraví

Tento bezdrátový adaptér, podobně jako jiná rádiová zařízení, vydává vysokofrekvenční elektromagnetické záření. Hladina energie vyzařované tímto bezdrátovým adaptérem je však nižší než elektromagnetická energie vyzařovaná jinými bezdrátovými zařízeními, jako například mobilními telefony. Bezdrátový adaptér pracuje podle pokynů uvedených v normách a doporučeních bezpečnosti vysokofrekvenčního záření. Tyto normy a doporučení jsou odrazem shody vědecké komunity a výsledkem diskusí v panelech a vědeckých komisích, které neustále přezkoumávají a interpretují rozsáhlou výzkumnou literaturu. V některých situacích nebo prostředích může být použití bezdrátového adaptéru omezeno vlastníkem budovy nebo odpovědným zástupcem příslušné organizace. K těmto situacím patří například:

- použití bezdrátového adaptéru na palubě letadel,
- použití bezdrátového adaptéru v jiném prostředí, kde je vnímáno nebo rozpoznáno nebezpečí škodlivé interference s jinými zařízeními nebo službami.

Pokud si nejste jisti, jaké zásady platí pro používání bezdrátových adaptérů v konkrétní organizaci nebo prostředí (například na letišti), je doporučeno, abyste před zapnutím adaptéru požádali o svolení.

#### OEEZ

### Informace o předpisech

#### Informace pro výrobce OEM a integrátory

Následující prohlášení musí být obsaženo ve všech verzích tohoto dokumentu poskytnutých výrobci OEM nebo integrátorovi, nemělo by však být distribuováno koncovým uživatelům.

- Toto zařízení je určeno pouze pro integrátory OEM.
- Další omezení jsou uvedena v úplném dokumentu Grant of Equipment.
- Toto zařízení musí být provozováno a používáno s místně schváleným přístupovým bodem.
- Jakékoliv změny nebo úpravy tohoto produktu, které nejsou výslovně schváleny společností Intel, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k užívání produktu.

Požadavky popsané v tomto dokumentu jsou poskytovány integrátorům OEM, kteří provádějí instalaci bezdrátových adaptérů Intel® na hostitelské platformy. Tyto požadavky musí být striktně dodržovány, aby byly zajištěny vhodné podmínky, které budou odpovídat směrnicím FCC a pravidlům konsorcia Industry Canada včetně limitů pro vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření. Pokud budou všechny zde uvedené požadavky splněny, mohou být bezdrátové adaptéry Intel® nainstalovány do hostitelských systémů bez dalších omezení týkajících se začlenění do hostitelských systémů. Pokud některé ze zde uvedených požadavků nebudou splněny, bude integrátor OEM zodpovídat za provedení nezbytných předepsaných testů na úrovni systému a/nebo za zajištění požadovaných schválení určených směrnicemi.

#### Typ a zisky antény

S bezdrátovými adaptéry Intel® mohou být použity pouze antény stejného typu a se stejným nebo nižším ziskem, jak je uvedeno níže. Jiné typy antén a/nebo antény s vyšším ziskem nejsou povoleny.

Typ antény | Umístění antény (Main/Aux | 2,4 GHz Maximální zisk v dBi* | 2,6 GHz Maximální zisk v dBi* | 5,2 GHz Maximální zisk v dBi* | 5,5 GHz Maximální zisk v dBi* | 5,7 GHz Maximální zisk v dBi*
PIFA | Main |  |  |  |  |
Aux | 3,24 | 3,47 | 3,73 | 4,77 | 4,77
MIMO |  |  |  |  |
*Do všech hodnot zisků antény je započítána ztráta kabelu.

#### Umístění antény v hostitelském systému

Aby byly dodrženy limity pro vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření, musí být antény používané s bezdrátovými adaptéry Intel® nainstalovány do hostitelských systémů takovým způsobem, aby byla zajištěna minimální vzdálenost od všech osob, a to ve všech provozních režimech a pro každou orientaci hostitelského systému. Současně musí být striktně dodržovány podmínky stanovené v níže uvedené tabulce. Minimální vzdálenost antény platí pro horizontální i vertikální orientaci antény instalované do hostitelského systému.

Bezdrátový adaptér | Minimální požadovaná vzdálenost antény od uživatele
Intel® Centrino® Wireless-N 100 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 105 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 130 | 8 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 135 | 9 mm
Intel® WiFi Link 1000* | 20 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 1030 | 8 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 2200 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 2230 | 9 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6200* | 20 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6205 | 12 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6230 | 12 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6235 | 12 mm
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 | 13 mm
* Tento bezdrátový adaptér lze nainstalovat pouze do mobilních zařízení (vyžaduje vzdálenost antény od těla uživatele > 20 cm).

#### Simultánní přenos mezi bezdrátovými adaptéry Intel® a dalšími integrovanými nebo připojenými vysílači

Dodatek publikace znalostní databáze FCC Knowledge Database číslo 616217 D03 https://fjallfoss.fcc.gov/kdb/GetAttachment.html?id=30257 uvádí, že pokud je na hostitelském zařízení nainstalováno více vysílacích zařízení, je zapotřebí provést posudek limitů pro vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření vysílajícího zařízení. Na základě tohoto posudku bude rozhodnuto, zda je nezbytné aplikovat a testovat požadavky. Integrátoři OEM musí identifikovat všechny možné kombinace konfigurací simultánních přenosů pro všechny vysílače a antény instalované na hostitelském systému. Mezi takové vysílače patří i vysílače instalované v mobilních zařízeních (vzdálenost od uživatele > 20 cm) a přenosných zařízeních (vzdálenost od uživatele > 20 cm) používaných jako hostitelská zařízení. Integrátoři OEM by si měli v tomto dodatkovém dokumentu FCC KDB 616217 D03 prostudovat veškeré podrobnosti týkající se sestavení zmíněného posudku, aby mohlo být rozhodnuto, zda je zapotřebí testovat nějaké další požadavky nebo získat další schválení FCC.

#### Informace poskytované výrobcem OEM nebo integrátorem koncovým uživatelům

Dokumentace k produktu nebo systému obsahujícímu bezdrátový adaptér Intel® dodávaná koncovým uživatelům musí v souladu s místními předpisy obsahovat následující informace o bezpečnosti a předpisech. Hostitelský systém musí být označen nápisem „Obsahuje FCC ID: XXXXXXXX" s ID FCC na štítku.

Bezdrátový adaptér je třeba nainstalovat a používat přesně podle pokynů výrobce uvedených v uživatelské dokumentaci dodané s produktem. Informace o schváleních pro konkrétní země jsou uvedeny v části Schválení rádiové komunikace. Společnost Intel Corporation neodpovídá za jakékoli rušení příjmu rozhlasu nebo televize neoprávněnými úpravami zařízení obsažených v sadě bezdrátového adaptéru nebo náhradou či připojením spojovacích kabelů a zařízení, která nejsou specifikována společností Intel Corporation. Za opravu rušení způsobeného těmito neoprávněnými úpravami, náhradou nebo připojením odpovídá uživatel. Společnost Intel Corporation a její autorizovaní prodejci a distributoři nenesou odpovědnost za škody nebo porušení vládních předpisů, ke kterým může dojít, pokud uživatel nedodrží tyto pokyny.

#### Místní omezení pro používání standardů 802.11a, 802.11b, 802.11g a 802.11n pro bezdrátový přenos

Následující prohlášení o místních omezeních musí být zveřejněno jako součást dokumentace týkající se splňovaných předpisů pro všechny produkty 802.11a, 802.11b, 802.11g a 802.11n.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že ve všech zemích dosud nedošlo ke sjednocení kmitočtů, které využívají zařízení pro bezdrátový síťový přenos se standardy 802.11a, 802.11b, 802.11g a 802.11n, jsou takové produkty určeny pouze k používání v konkrétních zemích a jejich používání v jiných než určených zemích je zakázáno. Uživatel těchto produktů je odpovědný za to, že budou používány pouze v zemích, pro které jsou určeny. Dále je uživatel povinen ověřit, zda jsou tyto produkty nakonfigurovány na správný kmitočet a kanál pro zemi, ve které jsou používány. Jakékoli odchylky od povoleného nastavení a omezení platných v zemi, ve které je produkt používán, budou považovány za porušení mezinárodního práva a v tomto smyslu postihovány.

### Rušení bezdrátového přenosu – požadavky FCC na zařízení

Vzhledem k provozu v pásmech 5,15 až 5,25 GHz a 5,470 až 5,725 GHz je toto zařízení určeno pouze k použití uvnitř budov. Federální komise pro komunikace (FCC) vyžaduje, aby bylo toto zařízení používáno v pásmech 5,15 až 5,25 GHz a 5,470 až 5,725 GHz pouze ve vnitřních prostorech, aby se snížilo možné rušení společných kanálů mobilních satelitních systémů. Primárními uživateli pásem 5,25 až 5,35 GHz a 5,65 až 5,85 GHz jsou vysokovýkonové radary. Tyto radarové stanice mohou způsobit rušení nebo poškození tohoto zařízení. Pro tento bezdrátový adaptér nejsou poskytovány žádné konfigurační ovládací prvky umožňující změnu operační frekvence mimo udělení povolení FCC pro provoz v USA podle části 15.407 pravidel FCC.

- Toto zařízení je určeno pouze pro integrátory OEM.
- Toto zařízení nesmí být umístěno společně s jiným vysílačem bez schválení FCC.

#### USA – Federální komise pro komunikace (FCC)

Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz zařízení je vázán následujícími dvěma podmínkami:

- Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- Zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost.

> POZNÁMKA: Vyzařovaný výstupní výkon adaptéru je výrazně nižší než mezní hodnoty vysokofrekvenčního záření podle výboru FCC. Nicméně adaptér je nutné používat tak, aby potenciální kontakt uživatelů s tímto zářením při běžné práci byl minimální. Aby nedošlo k překročení limitů vysokofrekvenčního záření stanovených komisí FCC, je třeba, aby uživatel (a všechny další osoby v blízkosti) dodržoval odstup minimálně 20 cm (nebo minimální vzdálenost specifikovanou komisí FCC) od antény zabudované do počítače. Podrobné údaje o schválených konfiguracích jsou k dispozici na adrese http://www.fcc.gov/oet/ea/ po zadání identifikačního čísla FCC zařízení.

#### Prohlášení k interferenčnímu rušení

Tento bezdrátový adaptér byl testován podle požadavků na digitální zařízení třídy B, jejichž limity splňuje v rámci předpisů FCC, část 15. Tyto limity zabezpečují odpovídající ochranu před škodlivým rušením při umístění uvnitř budov. Tento bezdrátový adaptér vytváří, využívá a může vyzařovat energii v pásmu rádiových vln. Pokud tento bezdrátový adaptér není instalován a používán v souladu s pokyny, může být příčinou nežádoucího rušení rádiového spojení. Nelze však zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde. Pokud skutečně dojde k rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání tímto bezdrátovým adaptérem, což lze zjistit jeho vypnutím a zapnutím, je třeba pokusit se rušení odstranit některým z následujících způsobů:

- Přesměrování nebo přemístění přijímací antény zařízení, u kterého dochází k rušení.
- Zvětšení vzdálenosti mezi bezdrátovým adaptérem a zařízením, u kterého dochází k rušení.
- Zapojení počítače s bezdrátovým adaptérem do zásuvky jiného elektrického okruhu, než ve kterém je zapojeno zařízení, u kterého dochází k rušení.
- Konzultace s prodejcem nebo kvalifikovaným technikem radiových a televizních přijímačů.

> POZNÁMKA: Adaptér je třeba nainstalovat a používat přesně podle pokynů výrobce uvedených v uživatelské dokumentaci dodané s produktem. Jakákoli jiná instalace nebo použití bude porušením předpisů FCC, část 15.

### Důležité informace ohledně schválení bezpečnosti

Bezpečnost tohoto zařízení byla schválena pro případ, kdy je zařízení používáno jako součást pouze v kompletní sestavě, u které byla kompatibilita kombinace ověřena příslušnými bezpečnostními agenturami. Při instalaci je zapotřebí vzít v úvahu následující skutečnosti:

- Adaptér je třeba nainstalovat na vyhovující hostitelské zřízení, které splňuje požadavky 2. edice směrnice UL/EN/IEC 60950-1 včetně obecných ustanovení uvedených v příloze návrhu 1.6.2 a specificky v odstavci 1.2.6.2 (protipožární zásady).
- Při instalaci do koncového vybavení bude zařízení napájeno zdrojem SELV.
- U koncového produktu by měl být proveden test odolnosti při vysokých teplotách, aby produkt splňoval požadavky 2. edice směrnice UL/EN/IEC 60950-1.

### Nízký obsah halových prvků

Platí pouze pro samozhášecí přísady na bázi brómu a chlóru (BFR/CFR) a PVC v konečném produktu. Komponenty Intel i komponenty zakoupené s kompletními sestavami splňují požadavky JS-709 a deska s tištěnými spoji / substrát splňuje požadavky IEC 61249-2-21. Náhrada halových samozhášecích přísad a/nebo PVC nemusí být šetrná k životnímu prostředí.

### Canada – Industry Canada (IC)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil se conforme à Canada d'Industrie normes de RSS permis-exempt. L'opération est assujetti au suivre deux conditions : (1) cet appareil ne peut pas causer l'intervention, et (2) cet appareil doit accepter de l'intervention, y compris l'intervention qui peut causer l'opération non désirée de l'appareil.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device. The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation. To comply with RF exposure requirements all antennas should be located at a minimum distance of 20cm, or the minimum separation distance allowed by the module approval, from the body of all persons.

Attention: l’utilisation d’un réseau sans fil IEEE802.11a est réstreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionement dans la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l’intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d’interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l’objet d’une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible. Le gain d’antenne maximum permissible pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d’être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionement point-à-point. Se pour conformer aux conditions d'exposition de RF toutes les antennes devraient être localisées à une distance minimum de 20 cm, ou la distance de séparation minimum permise par l'approbation de module, du corps de toutes les personnes.”

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil se conforme à Canada d'Industrie normes de RSS permis-exempt. L'opération est assujetti au suivre deux conditions : (1) cet appareil ne peut pas causer l'intervention, et (2) cet appareil doit accepter de l'intervention, y compris l'intervention qui peut causer l'opération non désirée de l'appareil.

### Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

Podle předpisů konsorcia Industry Canada lze tento rádiový vysílač používat pouze v případě, že je k němu připojena anténa určitého typu a s určitým maximálním (nebo nižším) ziskem schváleným konsorciem Industry Canada pro tento vysílač. Aby se snížila možnost rušení rádiového spojení ostatních uživatelů, měl by být zvolen typ antény a její zisk tak, aby hodnota ekvivalentního izotropického vysílacího výkonu (EIRP) nebyla vyšší, než je nezbytně nutné k úspěšnému navázání komunikace.

Sous les règlements de Canada d'Industrie, cet émetteur de radio peut fonctionner utilisant seulement une antenne d'un type et un maximum (ou moindre) le gain a approuvé pour l'émetteur par Canada d'Industrie. Pour réduire l'intervention potentielle de radio aux autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain devrait être si choisie que l'équivalent a rayonné d'isotropiement le pouvoir (e.i.r.p.) n'est pas plus que ce nécessaire pour la communication réussie.

### Evropská unie

Dolní pásmo 5,15–5,35 GHz je povoleno používat pouze ve vnitřních prostorech.

Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 1999/5/EC. Viz ES prohlášení o shodě.

#### ES prohlášení o shodě

Chcete-li zobrazit ES prohlášení o shodě pro váš adaptér, postupujte následovně

1. Otevřete tuto webovou stránku: http://www.intel.com/support/wireless/wlan/
2. Klepněte na odkaz pro váš adaptér.
3. Klepněte na možnost Dokumenty a příručky
4. V části Informace o předpisech, klepněte na regulační dokumenty pro váš adaptér.

### Francie

Pro kontinentální Francii:

- 2,400–2,4835 GHz (Kanály 1–13). Povoleno použití ve vnitřních prostorách.
- 2,400–2,454 GHz (Kanály 1–7). Povoleno použití ve venkovních prostorách.

Dans tous les départements métropolitains:

- 2,400–2.4835 GHz (Canaux 1–13) utilisation autorisée en usage intérieur.
- 2,400–2.454 GHz (Canaux 1–7) utilisation autorisée en usage extérieur.

Fréquences en MHz | Intérieur | Extérieur
2 400–2 454 | 100 mW | 100 mW
2 483,5 | 10 mW

### Italy

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

### Japonsko

Použití ve vnitřních prostorech pouze v pásmu 5 GHz.

### Korea

### Mexico

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Maroko

Provoz tohoto produktu v rozhlase na kanálu 2 (2417 MHz) není povolen v těchto městech: Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant a Taza.

Provoz tohoto produktu v rozhlase na kanálech 4, 5, 6 a 7 (2425 - 2442 MHz) není povolen v těchto městech: Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

### Pákistán

"MODEL SCHVÁLENÝ ÚŘADEM PTA"

### Tchaj-wan

### Singapur

Splňuje standardy IDA DB 02941

### Schválení rádiové komunikace

Chcete-li zjistit, zda smíte bezdrátové síťové zařízení používat v určité zemi, ověřte, zda je číslo typu rádia, které je vytištěno na identifikačním štítku zařízení, uvedeno v dokumentu Regulatory Guidance výrobce OEM.

### Regulační označení

K dispozici je seznam požadovaných regulačních označení. Chcete-li vyhledat informace o předpisech pro váš adaptér, postupujte následovně

1. Otevřete tuto webovou stránku: http://www.intel.com/support/wireless/wlan/
2. Klepněte na odkaz pro váš adaptér.
3. Klepněte na možnost Dokumenty a příručky
4. V části Informace o předpisech, klepněte na regulační dokumenty pro váš adaptér.

## Evropské prohlášení o shodě

Každý z níže uvedených adaptérů je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 1999/5/ES.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Zpět na začátek

Zpět na obsah

Ochranné známky a právní dodatky