Zpět na obsah

# Nastavení adaptéru

Na kartě Upřesnit jsou zobrazeny vlastnosti adaptéru WiFi nainstalovaného v počítači.

### Přístup

V nabídce Upřesnit Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi klepněte na položku Nastavení adaptéru. Vyberte kartu Upřesnit.

### Popis nastavení WiFi adaptéru

Název | Popis
--- | ---
Šířka kanálu 802.11n (2,4 GHz) | Nastavte šířku kanálu s vysokou propustností k maximalizaci výkonu. Šířku kanálu je možné nastavit na hodnotu Automaticky nebo 20 MHz. Nastavení 20 MHz použijte, jsou-li kanály 802.11n omezeny. Toto nastavení se vztahuje pouze na adaptéry podporující standard 802.11n. POZNÁMKA: Toto nastavení se nevztahuje na adaptér Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (šířka pásma pouze 20 MHz).
Šířka kanálu 802.11n (5,2 GHz) | Nastavte šířku kanálu s vysokou propustností k maximalizaci výkonu. Šířku kanálu je možné nastavit na hodnotu Automaticky nebo 20 MHz. Nastavení 20 MHz použijte, jsou-li kanály 802.11n omezeny. Toto nastavení se vztahuje pouze na adaptéry podporující standard 802.11n. POZNÁMKA: Toto nastavení se nevztahuje na následující adaptéry: Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
Režim 802.11n | Standard 802.11n je založen na předchozích standardech 802.11, ke kterým přidává technologii MIMO (Multiple-Input Multiple-Output). Technologie MIMO zvyšuje propustnost dat a zlepšuje tak přenosovou rychlost. Režim WiFi adaptéru 802.11n můžete nastavit výběrem možnosti Povoleno nebo Zakázáno. Výchozí nastavení je Povoleno. Toto nastavení se vztahuje pouze na adaptéry podporující standard 802.11n. POZNÁMKA: K dosažení přenosových rychlostí vyšších než 54 Mb/s na připojeních 802.11n je nutné vybrat zabezpečení WPA2*-AES. Lze vybrat žádné zabezpečení (Žádné), aby bylo možné provádět nastavení sítě a odstraňování potíží. Správce může povolením nebo zakázáním podpory režimu s vysokou propustností snížit spotřebu energie nebo předejít konfliktům s jinými pásmy či problémům s kompatibilitou.
Kanál ad hoc | Pokud ostatní počítače v síti ad hoc nepoužívají jiný než výchozí kanál, není třeba kanál měnit. Hodnota: Vyberte ze seznamu povolený operační kanál. 802.11b/g: Tuto možnost vyberte, je-li použito frekvenční pásmo ad hoc 802.11b a 802.11g (2,4 GHz). 802.11a: Tuto možnost vyberte, je-li použito frekvenční pásmo ad hoc 802.11a (5 GHz). Toto nastavení se nevztahuje na adaptér Intel® WiFi Link 1000. POZNÁMKA: Jestliže není zobrazen kanál 802.11a, vytváření sítí ad hoc není pro kanály 802.11a podporováno.
Správa napájení ad hoc | Slouží k nastavení funkcí úspory energie v sítích zařízení-zařízení (ad hoc). Zakázat: Tuto možnost vyberte, pokud se připojujete k sítím ad hoc obsahujícím stanice, které nepodporují správu napájení ad hoc. Maximální úspora energie: Tuto možnost vyberte k optimalizaci životnosti baterie. Prostředí s velkým šumem: Tuto možnost vyberte k optimalizaci výkonu nebo při připojování s více klienty.
Režim Ad Hoc QoS | Řízení kvality služby (Quality of Service, QoS) v sítích ad hoc. Funkce QoS určuje prioritu datového provozu z přístupového bodu v bezdrátové síti LAN podle klasifikace provozu. WMM (Wi-Fi Multimedia) je certifikace QoS stanovená Aliancí Wi-Fi (WFA). Je-li certifikace WMM povolena, WiFi adaptér ji využívá k podpoře označování priority a funkcí řazení do fronty v sítích Wi-Fi. Certifikace WMM povolena (výchozí) Certifikace WMM zakázána
Nekompatibilní s šířkou kanálu 40 MHz | Toto nastavení sděluje okolním sítím, že tento bezdrátový adaptér není kompatibilní s kanály 40 MHz v pásmu 2,4 GHz. Ve výchozím nastavení je tato možnost vypnuta (zakázána), takže adaptér toto oznámení nevysílá. POZNÁMKA: Toto nastavení se nevztahuje na následující adaptéry: Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Ochrana smíšeného režimu | Použijte k zabránění kolizí dat ve smíšeném prostředí 802.11b a 802.11g. V prostředí, kde se klienti navzájem neslyší, by měl být použit režim RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send). Chcete-li zvýšit propustnost v prostředí, kde se klienti nacházejí v bezprostřední blízkosti a mohou se slyšet, můžete použít možnost CTS-to-self.
Řízení spotřeby | Umožňuje nastavit rovnováhu mezi spotřebou a výkonem adaptéru. Posuvník pro nastavení spotřeby bezdrátového adaptéru umožňuje nastavit rovnováhu mezi zdrojem napájení počítače a baterií. Použít výchozí hodnotu: Nastavení napájení podle zdroje napájení počítače (výchozí nastavení). Ručně: Nastavte posuvník na požadovanou hodnotu. Chcete-li dosáhnout maximální životnosti baterie, použijte nejnižší nastavení. Chcete-li dosáhnout maximálního výkonu, použijte nejvyšší nastavení. POZNÁMKA: Úspora energie se liší podle nastavení sítě (infrastruktury).
Agresivita roamingu | Toto nastavení umožňuje definovat, jak agresivně bude bezdrátový klient využívat roaming k vylepšení připojení k přístupovému bodu. Výchozí: Vyvážené nastavení mezi nepoužíváním roamingu a výkonem. Nejnižší: Bezdrátový klient nebude používat roaming. Pouze značné zhoršení kvality spojení způsobí přechod na jiný přístupový bod. Nejvyšší: Bezdrátový klient neustále sleduje kvalitu spojení. V případě zhoršení kvality se pokusí vyhledat lepší přístupový bod a přejít na něj.
Zlepšení propustnosti | Slouží k nastavení hodnoty Řízení dávek paketů. Povolit: Výběrem této možnosti povolíte zlepšení propustnosti. Zakázat: Výběrem této možnosti vypnete zlepšení propustnosti (výchozí nastavení).
Přenosový výkon | Výchozí nastavení: Nejvyšší nastavení výkonu. Nejnižší: Minimální pokrytí: Slouží k nastavení adaptéru na nejnižší přenosový výkon. Umožňuje zvětšit počet oblastí pokrytí nebo omezit oblast pokrytí. Zmenšením oblasti pokrytí v oblastech s vysokým provozem zlepšuje celkovou kvalitu přenosu a zabraňuje zahlcení a interferenci s dalšími zařízeními. Nejvyšší: Maximální pokrytí: Slouží k nastavení adaptéru na maximální úroveň přenosového výkonu. Vyberte k dosažení maximálního výkonu a dosahu v prostředí s nízkým počtem dalších rádiových zařízení WiFi. POZNÁMKA: Optimální nastavení je takové, kdy uživatel vždy nastaví nejnižší možnou úroveň přenosového výkonu, která ještě odpovídá kvalitě komunikace. Tento způsob umožňuje použití maximálního počtu bezdrátových zařízení v oblastech s hustým provozem a omezuje interference s dalšími zařízeními, se kterými je sdíleno stejné rádiové spektrum. POZNÁMKA: Toto nastavení se projeví v režimu Síť (Infrastruktura) i Zařízení-zařízení (ad hoc).
Bezdrátový režim | Vyberte režim, který má být použit k připojení k bezdrátové síti: Pouze 802.11a: Slouží k připojení bezdrátového adaptéru pouze k sítím 802.11a. Netýká se všech adaptérů. Pouze 802.11b: Slouží k připojení bezdrátového adaptéru pouze k sítím 802.11b. Netýká se všech adaptérů. pouze 802.11g: Slouží k připojení bezdrátového adaptéru pouze k sítím 802.11g. 802.11a a 802.11g: slouží k připojení bezdrátového adaptéru pouze k sítím 802.11a a 802.11g. Netýká se všech adaptérů. 802.11b a 802.11g: slouží k připojení bezdrátového adaptéru pouze k sítím 802.11b a 802.11g. Netýká se všech adaptérů. 802.11a, 802.11b a 802.11g: (Výchozí) - slouží k připojení prostřednictvím bezdrátových sítí 802.11a, 802.11b nebo 802.11g. Netýká se všech adaptérů.
OK | Slouží k uložení nastavení a k návratu na předchozí stránku.
Storno | Slouží k zavření okna a zrušení změn.

Zpět na začátek

Zpět na obsah

Ochranné známky a právní dodatky