Powrót do Spisu treści

# Informacje prawne

> UWAGA: Ze względu na stały rozwój przepisów i standardów w dziedzinie sieci bezprzewodowych (standard IEEE 802.11 i podobne), niniejsze informacje mogą ulegać zmianom. Firma Intel Corporation nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i opuszczenia w niniejszym dokumencie

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

## Karty sieci bezprzewodowej Intel WiFi/WiMAX

Informacje w tej sekcji dotyczą następujących kart sieci bezprzewodowej:

- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

Aby uzyskać pełne specyfikacje karty sieci bezprzewodowej, zobacz Dane techniczne.

> UWAGA: Wszystkie odwołania do "karty sieci bezprzewodowej" w tej sekcji dotyczą wszystkich kart wymienionych powyżej.

Sekcja zawiera następujące informacje:

- Informacje dla użytkownika
- Informacje prawne

### Informacje dla użytkownika

#### Instrukcje bezpieczeństwa

#### USA — FCC i FAA

Federalny Urząd Telekomunikacji (Federal Communications Commission, FCC) w dokumencie ET Docket 96-8 przyjął normę dotyczącą bezpieczeństwa w zakresie wystawiania ludzi na działanie energii elektromagnetycznej fal radiowych emitowanych przez urządzenia z certyfikatem FCC. Karta sieci bezprzewodowej spełnia wymagania dotyczące ograniczenia emisji fal radiowych podane w dokumentach OET Bulletin 65, dodatek C (2001) oraz ANSI/IEEE C95.1 (1992). Przy poprawnym używaniu tego urządzenia radiowego narażenie na promieniowanie będzie znacznie niższe od limitów zalecanych przez FCC.

Należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

- Nie należy dotykać ani poruszać anteny, kiedy urządzenie jest w trakcie transmisji lub odbioru danych.
- Podczas transmisji danych nie należy umieszczać elementów zawierających nadajnik radiowy tak, aby antena była blisko lub dotykała odkrytych części ciała, a szczególnie twarzy lub oczu.
- Nie należy korzystać z łączności radiowej ani próbować przesyłać danych, jeśli antena nie jest podłączona. Działanie takie może uszkodzić radio.
- Korzystanie z urządzenia w określonych warunkach:
  - Używanie kart sieci bezprzewodowej w miejscach zagrożenia jest ograniczone przez regulacje dotyczące takich środowisk.
  - Używanie kart sieci bezprzewodowej w samolotach reguluje Federalny Urząd Lotnictwa (Federal Aviation Administration, FAA).
  - Używanie kart sieci bezprzewodowej w szpitalach podlega ograniczeniom nałożonym przez poszczególne szpitale.

#### Ostrzeżenie dotyczące materiałów wybuchowych

Ostrzeżenie: Nadajników przenośnych (łącznie z tą kartą sieci bezprzewodowej) nie należy używać w pobliżu nieekranowanych spłonek ani w pobliżu materiałów wybuchowych (o ile karta nie została specjalnie przystosowana do takiego użytku).

#### Ostrzeżenia dotyczące anteny

Ostrzeżenie: Karta sieci bezprzewodowej nie została zaprojektowana do używania z antenami kierunkowymi o dużym wzmocnieniu.

#### Ostrzeżenie dotyczące używania na pokładzie samolotu

Przestroga: W przepisach FCC oraz FAA zabrania się korzystania z radiowych urządzeń bezprzewodowych (kart sieci bezprzewodowej) w samolotach, ponieważ ich sygnały mogłyby zakłócać działanie urządzeń pokładowych.

#### Inne urządzenia bezprzewodowe

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące innych urządzeń w sieci bezprzewodowej: Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji dołączonej do karty sieci bezprzewodowej lub innych urządzeń sieci bezprzewodowej.

#### Lokalne ograniczenia dotyczące korzystania z urządzeń radiowych w standardach 802.11a, 802.11b, 802.11g i 802.11n i 802.16e

Przestroga: Z uwagi na fakt, że częstotliwość wykorzystywana przez urządzenia 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n i 802.16e sieci bezprzewodowej LAN może nie być ujednolicona we wszystkich krajach, produkty 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n i 802.16e są zaprojektowane wyłącznie do stosowania w konkretnych państwach i nie jest dopuszczalne ich użycie w krajach innych niż wskazane. Użytkownik jest obowiązany korzystać z urządzeń tylko w krajach, dla których zostały zaprojektowane, a także sprawdzić, czy zostały skonfigurowane przy odpowiednim doborze częstotliwości i kanału stosowanego w danym kraju. Interfejs kontroli energii transmisji urządzenia (TPC) stanowi element Narzędzia do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi. Ograniczenia działania dotyczące emitowanej energii EIRP są podawane przez producenta systemu. Odstępstwo od ustawień energii i częstotliwości dozwolonych w kraju użytkowania oznacza złamanie lokalnych przepisów i może być karalne.

Więcej dodatkowych informacji o zgodności z lokalnymi przepisami można znaleźć w dokumentacji dostarczanej z produktem.

#### Współpraca urządzeń bezprzewodowych

Kartę sieci bezprzewodowej zaprojektowano tak, aby mogła współpracować z innymi urządzeniami sieci bezprzewodowej LAN działającymi w technologii radiowej Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) zgodnie z następującymi standardami:

- Standard IEEE Std. 802.11b dla sieci bezprzewodowych LAN
- Standard IEEE Std. 802.11b dla sieci bezprzewodowych LAN
- Standard IEEE Std. 802.11b dla sieci bezprzewodowych LAN
- Standard IEEE Std. 802.11n dla sieci bezprzewodowych LAN
- Zgodna ze standardem IEEE 802.16e-2005 Wave 2
- Certyfikat Wireless Fidelity zdefiniowany przez organizację Wi-Fi Alliance
- Certyfikat WiMAX według definicji na forum WiMAX

#### Karta sieci bezprzewodowej a zdrowie

Karta sieci bezprzewodowej, podobnie jak inne urządzenia radiowe, wysyła radiowe fale elektromagnetyczne. Poziom energii emitowanej przez tę kartę sieci bezprzewodowej jest niższy od ilości energii elektromagnetycznej emitowanej przez inne urządzenia bezprzewodowe (np. przez telefony komórkowe). Karta sieci bezprzewodowej działa w ramach wytycznych podanych w standardach i zaleceniach dotyczących bezpieczeństwa korzystania z częstotliwości radiowych. Te standardy i zalecenia odzwierciedlają opinie powszechnie przyjęte w środowisku naukowym i są wynikiem uzgodnień specjalistycznych komisji naukowych, które na bieżąco analizują i interpretują wyniki badań naukowych. W niektórych sytuacjach lub środowiskach używanie karty sieci bezprzewodowej może być ograniczone przez właściciela budynku lub właściwych przedstawicieli określonych organizacji. Przykłady takich sytuacji:

- Używanie karty sieci bezprzewodowej na pokładach samolotów.
- Używanie karty sieci bezprzewodowej w dowolnym innym otoczeniu, w którym występuje ryzyko zakłócenia działania innych urządzeń lub usług.

W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości używania kart sieci bezprzewodowej w określonej instytucji lub otoczeniu (np. na lotnisku) zaleca się zapytanie o pozwolenie na użycie karty.

#### WEEE

### Informacje prawne

#### Informacja dla producentów OEM i integratorów

Niniejszą deklarację należy umieścić we wszystkich wersjach niniejszego dokumentu przekazywanych producentom OEM lub integratorom, ale nie należy jej rozpowszechniać wśród użytkowników końcowych.

- Urządzenie jest przeznaczone tylko dla integratorów OEM.
- Informacje o innych ograniczeniach znajdują się w pełnej wersji dokumentu Udostępnienie sprzętu.
- Niniejsze urządzenie należy eksploatować i używać z lokalnie zatwierdzonym punktem dostępu.
- Zmiany i modyfikacje wprowadzane w tym produkcie, na które firma Intel nie wyraziła zgody, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi tego produktu.

Wymagania opisane w niniejszym dokumencie dostarczamy integratorom OEM, którzy montują karty bezprzewodowe firmy Intel® w platformach hosta. Ścisłe przestrzeganie tych wymagań jest konieczne do spełnienia warunków zgodności z przepisami FCC, w tym z przepisami dotyczącymi narażenia na działanie fal radiowych. Po spełnieniu wszystkich wymagań opisanych w niniejszym dokumencie karty bezprzewodowe firmy Intel® można montować w platformach hosta, a włączanie ich do systemów hosta nie podlega dodatkowym ograniczeniom. Jeśli którykolwiek z opisanych w niniejszym dokumencie wymogów nie zostanie spełniony, integrator OEM jest zobowiązany przeprowadzić niezbędne testy pod kątem zgodności systemów z przepisami i/lub uzyskać wymagane potwierdzenia zgodności z przepisami.

#### Typ i współczynnik wzmocnienia anteny

Z kartami bezprzewodowymi firmy Intel® można używać tylko anten tego samego typu i o współczynniku wzmocnienia równym lub mniejszym niż podane niżej. Nie zezwala się na używanie anten innych typów i/lub o wyższym współczynniku wzmocnienia.

Typ anteny | Lokalizacja anteny (Main/Aux) | 2,4 GHz Maks. wzmocnienie w dBi* | 2,6 GHz Maks. wzmocnienie w dBi* | 5,2 GHz Maks. wzmocnienie w dBi* | 5,5 GHz Maks. wzmocnienie w dBi* | 5,7 GHz Maks. wzmocnienie w dBi*
PIFA | Main |  |  |  |  |
Aux | 3,24 | 3,47 | 3,73 | 4,77 | 4,77
MIMO |  |  |  |  |
* Wszystkie współczynniki wzmocnienia anten uwzględniają straty w kablu.

#### Umiejscowienie anteny w systemie hosta

Aby spełnić wymogi w zakresie narażenia na działanie fal radiowych, anteny wykorzystywane z kartami bezprzewodowymi firmy Intel® należy mocować w systemie hosta, tak aby zachować minimalną wymaganą odległość użytkowników od anteny we wszystkich trybach pracy i we wszystkich orientacjach systemu hosta. Należy ściśle przestrzegać informacji podanych w poniższej tabeli. Odległość użytkowników od anteny dotyczy zarówno poziomej, jak i pionowej, orientacji anteny zamocowanej w systemie hosta.

Karta bezprzewodowa | Minimalna wymagana odległość anteny od użytkownika
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 | 18 mm
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6350 | 17 mm

#### Jednoczesne nadawanie kart bezprzewodowych firmy Intel® z innymi zintegrowanymi lub podłączonymi nadajnikami

Zgodnie z dodatkiem 616217 D03 bazy wiedzy FCC Knowledge Database https://fjallfoss.fcc.gov/kdb/GetAttachment.html?id=30257, jeśli w urządzeniu hosta zamontowanych jest kilka urządzeń nadawczych, należy dokonać oceny natężenia fal radiowych w celu ustalenia niezbędnych wymogów w zakresie ich zastosowania i testowania. Integratorzy OEM muszą ustalić wszystkie możliwe kombinacje jednoczesnego nadawania wszystkich nadajników i anten zamontowanych w systemie hosta. Dotyczy to również nadajników zamontowanych w hoście jako urządzenia mobilne (odległość od użytkownika > 20 cm) i przenośne (odległość od użytkownika < 20 cm). Integratorzy OEM powinni zapoznać się z treścią dokumentu FCC KDB 616217 D03 Supplement, aby poznać wszystkie szczegóły przeprowadzania takiej oceny i ustalić, czy muszą spełnić dodatkowe wymogi w zakresie testowania lub uzyskania zgody Federalnego Urzędu ds. Telekomunikacji (FCC).

#### Informacje, jakie producent OEM lub integrator powinien przekazać użytkownikom końcowym

Poniższe informacje dotyczące przepisów i bezpieczeństwa należy opublikować w dokumentacji dostarczanej użytkownikom końcowym produktu lub systemu zawierającego kartę sieci bezprzewodowej Intel® zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. System hosta musi być oznaczony etykietą ID FCC o treści: "Contains FCC ID: XXXXXXXX".

Kartę sieci bezprzewodowej Intel® należy zainstalować i używać zgodnie z instrukcjami producenta przedstawionymi w dokumentacji dołączonej do produktu. Firma Intel Corporation nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego wynikające z nieautoryzowanego modyfikowania urządzeń wchodzących w skład zestawu karty sieci bezprzewodowej lub używania kabli i urządzeń innych niż podane w specyfikacjach firmy Intel Corporation. Za usunięcie zakłóceń spowodowanych przez takie modyfikacje, zamianę lub dodanie elementów odpowiedzialny jest użytkownik. Firma Intel Corporation, a także jej autoryzowani reselerzy i dystrybutorzy, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za straty ani naruszenia przepisów rządowych wynikające z niezastosowania się użytkownika do powyższych zaleceń.

#### Lokalne ograniczenia dotyczące korzystania z urządzeń radiowych w standardach 802.11a, 802.11b, 802.11g i 802.11n.

Poniższe informacje dotyczące lokalnych ograniczeń należy opublikować w ramach dokumentacji zgodności produktów w standardach 802.11a, 802.11b, 802.11g i 802.11n.

Przestroga: Z uwagi na fakt, że częstotliwość wykorzystywana przez urządzenia 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n i 802.16e sieci bezprzewodowej LAN może nie być ujednolicona we wszystkich krajach, produkty 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n i 802.16e są zaprojektowane wyłącznie do stosowania w konkretnych państwach i nie jest dopuszczalne ich użycie w krajach innych niż wskazane. Użytkownik jest obowiązany korzystać z urządzeń tylko w krajach, dla których zostały zaprojektowane, a także sprawdzić, czy zostały skonfigurowane przy odpowiednim doborze częstotliwości i kanału stosowanego w danym kraju. Odstępstwo od ustawień energii i częstotliwości dozwolonych w kraju użytkowania oznacza złamanie lokalnych przepisów i może być karalne.

### Wymogi FCC w zakresie zakłóceń na częstotliwościach radiowych

Użytkowanie niniejszej karty sieci bezprzewodowej jest ograniczone do zastosowań wewnątrz budynków w zakresie częstotliwości 5,15 GHz do 5,25 GHz. FCC wymaga, aby niniejsza karta sieci bezprzewodowej był użytkowany w budynkach w zakresie częstotliwości 5,15 GHz do 5.25 GHz, aby wyeliminować niepożądane zakłócenia z ruchomymi systemami satelitarnymi pracującymi na wspólnym kanale. Pasma 5,25–5,35 GHz i 5,65–5,85 GHz są przeznaczone głównie dla radarów dużej mocy. Te stacje radarowe mogą wywoływać zakłócenia i/lub spowodować uszkodzenie urządzenia.

- Karta sieci bezprzewodowej jest przeznaczona tylko dla integratorów OEM.
- Karta sieci bezprzewodowej nie może być montowane razem z innymi nadajnikami bez zgody Federalnego Urzędu ds. Telekomunikacji.

#### USA: Federalny Urząd ds. Telekomunikacji (Federal Communications Commission, FCC)

Niniejsza karta sieci bezprzewodowej spełnia wymagania określone w części 15 normy FCC. Eksploatacja urządzenia podlega dwóm ograniczeniom:

- Urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń.
- Urządzenie musi być odporne na zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

#### Oświadczenie dotyczące zakłóceń

Niniejsza karta sieci bezprzewodowej zostało poddane testom i uznane za odpowiadające wymaganiom stawianym wobec urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 normy FCC. Wprowadzenie tych wymagań ma na celu zabezpieczenie instalacji domowych przed szkodliwymi zakłóceniami. Karta sieci bezprzewodowej generuje, wykorzystuje i może emitować fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej i, jeśli nie jest zainstalowana i używana zgodnie ze stosownymi instrukcjami, może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że takie zakłócenia nie pojawią się w szczególnym przypadku konkretnej instalacji. Jeśli karta sieci bezprzewodowej powoduje zakłócenia w odbiorze programów telewizyjnych lub radiowych (można to stwierdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia), zaleca się, aby użytkownik wyeliminował występujące zakłócenia, wykonując jedną lub kilka z niżej wymienionych czynności:

- zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej urządzenia, w którym występują zakłócenia;
- zwiększenie odległości między kartą sieci bezprzewodowej i urządzeniem, w którym występują zakłócenia;
- podłączenie komputera z kartą sieci bezprzewodowej do gniazda sieciowego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączone jest urządzenie, w którym występują zakłócenia;
- skonsultowanie problemu ze sprzedawcą lub z doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

> UWAGA: Kartę należy zainstalować i używać zgodnie z instrukcjami producenta przedstawionymi w dokumentacji dołączonej do produktu. Inny sposób instalacji lub użytkowania jest równoznaczny z naruszeniem przepisów określonych w części 15 normy FCC.

### Świadectwo bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo niniejszego urządzenia potwierdzono w przypadku używania go w charakterze komponentu. Produkt może być używany tylko jako element zestawu, przy czym o dopuszczalności danego zestawu do użytku decydują właściwe urzędy do spraw bezpieczeństwa. Podczas instalacji należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

- Produkt należy zainstalować w zgodnym urządzeniu-hoście, które spełnia wymagania normy UL/EN/IEC 60950-1 wydanie drugie, w tym postanowienia ogólne dotyczące konstrukcji obudowy 1.6.2 oraz w szczególności punkt 1.2.6.2 (Obudowa ognioodporna).
- W przypadku instalacji w środowisku użytkowników końcowych urządzenie powinno zostać wyposażone w źródło SELV.
- W przypadku instalacji w środowisku użytkowników końcowych powinien zostać przeprowadzony test nagrzewania produktu w celu określenia zgodności z wymaganiami normy UL/EN/IEC 60950-1 wydanie drugie.

### Niski poziom chlorowców

Dotyczy wyłącznie produktów finalnych zawierających bromowane i chlorowane czynniki opóźniające spalanie oraz PCW. Komponenty firmy Intel oraz komponenty zakupione zamontowane w gotowym zestawie spełniają wymagania normy JS-709. Płytka drukowana/podłoże spełnia wymagania normy IEC 61249-2-21. Zastąpienie fluorowcowanych środków zmniejszających palność i/lub PCW może nie przynieść większych korzyści środowisku.

### Tajwan

### Zatwierdzenia dotyczące urządzeń radiowych

Aby określić, czy określonego urządzenia sieci bezprzewodowej można używać w określonym kraju, należy sprawdzić, czy numer typu urządzenia radiowego wydrukowany na etykiecie identyfikacyjnej został wymieniony na liście w dokumencie zawierającym wskazówki dla producentów OEM.

### Oznaczenia wymagane przepisami

Dostępna jest lista wymaganych prawem oznaczeń. Aby znaleźć informacje prawne dla danej karty, wykonaj następujące czynności.

1. Otwórz tę stronę internetową: http://www.intel.com/support/wireless/wlan/
2. Kliknij łącze dotyczące posiadanej karty.
3. Kliknij Document and Guides (Dokumenty i instrukcje)
4. W obszarze Regulatory Information (Informacje prawne) kliknij Regulatory documents (Dokumenty prawne) dotyczące posiadanej karty.

## Karty Intel WiFi, zgodne ze standardem 802.11n

Informacje zawarte w niniejszej sekcji dotyczą następujących produktów:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Aby uzyskać specyfikacje karty sieci bezprzewodowej, zobacz Dane techniczne.

> UWAGA: Wszystkie odwołania do "karty sieci bezprzewodowej" w tej sekcji dotyczą wszystkich kart wymienionych powyżej.

Sekcja zawiera następujące informacje:

- Informacje dla użytkownika
- Informacje prawne

### Informacje dla użytkownika

#### Instrukcje bezpieczeństwa

#### USA — FCC i FAA

Federalny Urząd Telekomunikacji (Federal Communications Commission, FCC) w dokumencie ET Docket 96-8 przyjął normę dotyczącą bezpieczeństwa w zakresie wystawiania ludzi na działanie energii elektromagnetycznej fal radiowych emitowanych przez urządzenia z certyfikatem FCC. Karta sieci bezprzewodowej spełnia wymagania dotyczące ograniczenia emisji fal radiowych podane w dokumentach OET Bulletin 65, dodatek C (2001) oraz ANSI/IEEE C95.1 (1992). Przy poprawnym używaniu tego urządzenia radiowego narażenie na promieniowanie będzie znacznie niższe od limitów zalecanych przez FCC.

Należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

- Nie należy dotykać ani poruszać anteny, kiedy urządzenie jest w trakcie transmisji lub odbioru danych.
- Podczas transmisji danych nie należy umieszczać elementów zawierających nadajnik radiowy tak, aby antena była blisko lub dotykała odkrytych części ciała, a szczególnie twarzy lub oczu.
- Nie należy korzystać z łączności radiowej ani próbować przesyłać danych, jeśli antena nie jest podłączona. Działanie takie może uszkodzić radio.
- Korzystanie z urządzenia w określonych warunkach:
  - Używanie kart sieci bezprzewodowej w miejscach zagrożenia jest ograniczone przez regulacje dotyczące takich środowisk.
  - Używanie kart sieci bezprzewodowej w samolotach reguluje Federalny Urząd Lotnictwa (Federal Aviation Administration, FAA).
  - Używanie kart sieci bezprzewodowej w szpitalach podlega ograniczeniom nałożonym przez poszczególne szpitale.

#### Ostrzeżenie dotyczące materiałów wybuchowych

Ostrzeżenie: Nadajników przenośnych (łącznie z tą kartą sieci bezprzewodowej) nie należy używać w pobliżu nieekranowanych spłonek ani w pobliżu materiałów wybuchowych (o ile karta nie została specjalnie przystosowana do takiego użytku).

#### Ostrzeżenia dotyczące anteny

Ostrzeżenie: Karta sieci bezprzewodowej nie została zaprojektowana do używania z antenami kierunkowymi o dużym wzmocnieniu.

#### Ostrzeżenie dotyczące używania na pokładzie samolotu

Przestroga: W przepisach FCC oraz FAA zabrania się korzystania z radiowych urządzeń bezprzewodowych (kart sieci bezprzewodowej) w samolotach, ponieważ ich sygnały mogłyby zakłócać działanie urządzeń pokładowych.

#### Inne urządzenia bezprzewodowe

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące innych urządzeń w sieci bezprzewodowej: Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji dołączonej do karty sieci bezprzewodowej lub innych urządzeń sieci bezprzewodowej.

#### Lokalne ograniczenia dotyczące korzystania z urządzeń radiowych w standardach 802.11a, 802.11b, 802.11g i 802.11n

Przestroga: Z uwagi na fakt, że częstotliwość wykorzystywana przez urządzenia 802.11a, 802.11b, 802.11g i 802.11n sieci bezprzewodowej LAN może nie być ujednolicona we wszystkich krajach, produkty 802.11a, 802.11b, 802.11g i 802.11n są zaprojektowane wyłącznie do stosowania w konkretnych państwach i nie jest dopuszczalne ich użycie w krajach innych niż wskazane. Użytkownik jest obowiązany korzystać z urządzeń tylko w krajach, dla których zostały zaprojektowane, a także sprawdzić, czy zostały skonfigurowane przy odpowiednim doborze częstotliwości i kanału stosowanego w danym kraju. Interfejs kontroli energii transmisji urządzenia (TPC) stanowi element Narzędzia do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi. Ograniczenia działania dotyczące emitowanej energii EIRP są podawane przez producenta systemu. Odstępstwo od ustawień energii i częstotliwości dozwolonych w kraju użytkowania oznacza złamanie lokalnych przepisów i może być karalne.

Więcej dodatkowych informacji o zgodności z lokalnymi przepisami można znaleźć w dokumentacji dostarczanej z produktem.

#### Współpraca urządzeń bezprzewodowych

Kartę sieci bezprzewodowej zaprojektowano tak, aby mogła współpracować z innymi urządzeniami sieci bezprzewodowej LAN działającymi w technologii radiowej Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) zgodnie z następującymi standardami:

- Standard IEEE Std. 802.11b dla sieci bezprzewodowych LAN
- Standard IEEE Std. 802.11b dla sieci bezprzewodowych LAN
- Standard IEEE Std. 802.11b dla sieci bezprzewodowych LAN
- Standard IEEE Std. 802.11n dla sieci bezprzewodowych LAN
- Certyfikat Wireless Fidelity zdefiniowany przez organizację Wi-Fi Alliance

#### Karta sieci bezprzewodowej a zdrowie

Karta sieci bezprzewodowej, podobnie jak inne urządzenia radiowe, wysyła radiowe fale elektromagnetyczne. Poziom energii emitowanej przez tę kartę sieci bezprzewodowej jest niższy od ilości energii elektromagnetycznej emitowanej przez inne urządzenia bezprzewodowe (np. przez telefony komórkowe). Karta sieci bezprzewodowej działa w ramach wytycznych podanych w standardach i zaleceniach dotyczących bezpieczeństwa korzystania z częstotliwości radiowych. Te standardy i zalecenia odzwierciedlają opinie powszechnie przyjęte w środowisku naukowym i są wynikiem uzgodnień specjalistycznych komisji naukowych, które na bieżąco analizują i interpretują wyniki badań naukowych. W niektórych sytuacjach lub środowiskach używanie karty sieci bezprzewodowej może być ograniczone przez właściciela budynku lub właściwych przedstawicieli określonych organizacji. Przykłady takich sytuacji:

- Używanie karty sieci bezprzewodowej na pokładach samolotów.
- Używanie karty sieci bezprzewodowej w dowolnym innym otoczeniu, w którym występuje ryzyko zakłócenia działania innych urządzeń lub usług.

W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości używania kart sieci bezprzewodowej w określonej instytucji lub otoczeniu (np. na lotnisku) zaleca się zapytanie o pozwolenie na użycie karty.

#### WEEE

### Informacje prawne

#### Informacja dla producentów OEM i integratorów

Niniejszą deklarację należy umieścić we wszystkich wersjach niniejszego dokumentu przekazywanych producentom OEM lub integratorom, ale nie należy jej rozpowszechniać wśród użytkowników końcowych.

- Urządzenie jest przeznaczone tylko dla integratorów OEM.
- Informacje o innych ograniczeniach znajdują się w pełnej wersji dokumentu Udostępnienie sprzętu.
- Niniejsze urządzenie należy eksploatować i używać z lokalnie zatwierdzonym punktem dostępu.
- Zmiany i modyfikacje wprowadzane w tym produkcie, na które firma Intel nie wyraziła zgody, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi tego produktu.

Wymagania opisane w niniejszym dokumencie dostarczamy integratorom OEM, którzy montują karty bezprzewodowe firmy Intel® w platformach hosta. Ścisłe przestrzeganie tych wymagań jest konieczne do spełnienia warunków zgodności z przepisami FCC i Industry Canada, w tym z przepisami dotyczącymi narażenia na działanie fal radiowych. Po spełnieniu wszystkich wymagań opisanych w niniejszym dokumencie karty bezprzewodowe firmy Intel® można montować w platformach hosta, a włączanie ich do systemów hosta nie podlega dodatkowym ograniczeniom. Jeśli którykolwiek z opisanych w niniejszym dokumencie wymogów nie zostanie spełniony, integrator OEM jest zobowiązany przeprowadzić niezbędne testy pod kątem zgodności systemów z przepisami i/lub uzyskać wymagane potwierdzenia zgodności z przepisami.

#### Typ i współczynnik wzmocnienia anteny

Z kartami bezprzewodowymi firmy Intel® można używać tylko anten tego samego typu i o współczynniku wzmocnienia równym lub mniejszym niż podane niżej. Nie zezwala się na używanie anten innych typów i/lub o wyższym współczynniku wzmocnienia.

Typ anteny | Lokalizacja anteny (Main/Aux) | 2,4 GHz Maks. wzmocnienie w dBi* | 2,6 GHz Maks. wzmocnienie w dBi* | 5,2 GHz Maks. wzmocnienie w dBi* | 5,5 GHz Maks. wzmocnienie w dBi* | 5,7 GHz Maks. wzmocnienie w dBi*
PIFA | Main |  |  |  |  |
Aux | 3,24 | 3,47 | 3,73 | 4,77 | 4,77
MIMO |  |  |  |  |
* Wszystkie współczynniki wzmocnienia anten uwzględniają straty w kablu.

#### Umiejscowienie anteny w systemie hosta

Aby spełnić wymogi w zakresie narażenia na działanie fal radiowych, anteny wykorzystywane z kartami bezprzewodowymi firmy Intel® należy mocować w systemie hosta, tak aby zachować minimalną wymaganą odległość użytkowników od anteny we wszystkich trybach pracy i we wszystkich orientacjach systemu hosta. Należy ściśle przestrzegać informacji podanych w poniższej tabeli. Odległość użytkowników od anteny dotyczy zarówno poziomej, jak i pionowej, orientacji anteny zamocowanej w systemie hosta.

Karta bezprzewodowa | Minimalna wymagana odległość anteny od użytkownika
Intel® Centrino® Wireless-N 100 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 105 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 130 | 8 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 135 | 9 mm
Intel® WiFi Link 1000* | 20 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 1030 | 8 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 2200 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 2230 | 9 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6200* | 20 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6205 | 12 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6230 | 12 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6235 | 12 mm
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 | 13 mm
* Tę kartę bezprzewodową można montować tylko w urządzeniach mobilnych (wymagana odległość między anteną a użytkownikiem wynosi > 20 cm).

#### Jednoczesne nadawanie kart bezprzewodowych firmy Intel® z innymi zintegrowanymi lub podłączonymi nadajnikami

Zgodnie z dodatkiem 616217 D03 bazy wiedzy FCC Knowledge Database https://fjallfoss.fcc.gov/kdb/GetAttachment.html?id=30257, jeśli w urządzeniu hosta zamontowanych jest kilka urządzeń nadawczych, należy dokonać oceny natężenia fal radiowych w celu ustalenia niezbędnych wymogów w zakresie ich zastosowania i testowania. Integratorzy OEM muszą ustalić wszystkie możliwe kombinacje jednoczesnego nadawania wszystkich nadajników i anten zamontowanych w systemie hosta. Dotyczy to również nadajników zamontowanych w hoście jako urządzenia mobilne (odległość od użytkownika > 20 cm) i przenośne (odległość od użytkownika < 20 cm). Integratorzy OEM powinni zapoznać się z treścią dokumentu FCC KDB 616217 D03 Supplement, aby poznać wszystkie szczegóły przeprowadzania takiej oceny i ustalić, czy muszą spełnić dodatkowe wymogi w zakresie testowania lub uzyskania zgody Federalnego Urzędu ds. Telekomunikacji (FCC).

#### Informacje, jakie producent OEM lub integrator powinien przekazać użytkownikom końcowym

Poniższe informacje dotyczące przepisów i bezpieczeństwa należy opublikować w dokumentacji dostarczanej użytkownikom końcowym produktu lub systemu zawierającego kartę sieci bezprzewodowej Intel® zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. System hosta musi być oznaczony etykietą ID FCC o treści: "Contains FCC ID: XXXXXXXX".

Kartę sieci bezprzewodowej należy zainstalować i używać zgodnie z instrukcjami producenta przedstawionymi w dokumentacji dołączonej do produktu. Aby uzyskać więcej informacji o zatwierdzeniach w poszczególnych krajach, patrz Zatwierdzenia dotyczące urządzeń radiowych. Firma Intel Corporation nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego wynikające z nieautoryzowanego modyfikowania urządzeń wchodzących w skład zestawu karty sieci bezprzewodowej lub używania kabli i urządzeń innych niż podane w specyfikacjach firmy Intel Corporation. Za usunięcie zakłóceń spowodowanych przez takie modyfikacje, zamianę lub dodanie elementów odpowiedzialny jest użytkownik. Firma Intel Corporation, a także jej autoryzowani reselerzy i dystrybutorzy, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za straty ani naruszenia przepisów rządowych wynikające z niezastosowania się użytkownika do powyższych zaleceń.

#### Lokalne ograniczenia dotyczące korzystania z urządzeń radiowych w standardach 802.11a, 802.11b, 802.11g i 802.11n.

Poniższe informacje dotyczące lokalnych ograniczeń należy opublikować w ramach dokumentacji zgodności produktów w standardach 802.11a, 802.11b, 802.11g i 802.11n.

Przestroga: Z uwagi na fakt, że częstotliwość wykorzystywana przez urządzenia 802.11a, 802.11b, 802.11g i 802.11n sieci bezprzewodowej LAN może nie być ujednolicona we wszystkich krajach, produkty 802.11a, 802.11b, 802.11g i 802.11n są zaprojektowane wyłącznie do stosowania w konkretnych państwach i nie jest dopuszczalne ich użycie w krajach innych niż wskazane. Użytkownik jest obowiązany korzystać z urządzeń tylko w krajach, dla których zostały zaprojektowane, a także sprawdzić, czy zostały skonfigurowane przy odpowiednim doborze częstotliwości i kanału stosowanego w danym kraju. Odstępstwo od ustawień i ograniczeń dozwolonych w kraju użytkowania może być równoznaczne ze złamaniem lokalnych przepisów i może być karalne.

### Wymogi FCC w zakresie zakłóceń na częstotliwościach radiowych

Użytkowanie niniejszego urządzenia jest ograniczone do zastosowań wewnątrz budynków w zakresach częstotliwości 5,15-5,25 GHz i 5,470-5,725 GHz. Według przepisów FCC niniejszy produkt musi być użytkowany w budynkach w zakresach częstotliwości 5,15-5,25 GHz i 5,470-5,725, aby zmniejszyć niepożądane zakłócenia z ruchomymi systemami satelitarnymi pracującymi na wspólnym kanale. Pasma 5,25–5,35 GHz i 5,65–5,85 GHz są przeznaczone głównie dla radarów dużej mocy. Te stacje radarowe mogą wywoływać zakłócenia i/lub spowodować uszkodzenie urządzenia. Zgodnie z częścią 15.407 przepisów FCC ta karta sieci bezprzewodowej nie zawiera żadnych elementów regulacyjnych, umożliwiających zmianę częstotliwości działania na inną niż określona w normie FCC dla Stanów Zjednoczonych.

- Urządzenie jest przeznaczone tylko dla integratorów OEM.
- Urządzenie nie może być montowane razem z innymi nadajnikami bez zgody Federalnego Urzędu ds. Telekomunikacji.

#### USA: Federalny Urząd ds. Telekomunikacji (Federal Communications Commission, FCC)

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania określone w części 15 normy FCC. Eksploatacja urządzenia podlega dwóm ograniczeniom:

- Urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń.
- Urządzenie musi być odporne na zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

> UWAGA: Energia emitowana przez kartę jest znacznie niższa od limitów FCC dotyczących częstotliwości radiowych. Mimo to karta powinna być używana w sposób minimalizujący potencjalny kontakt z ciałem ludzkim podczas normalnego funkcjonowania. Aby uniknąć możliwości przekroczenia norm FCC dotyczących narażania osób na działanie fal radiowych, należy zachować odległość co najmniej 20 cm, albo minimalną odległość określoną w autoryzacji FCC, między użytkownikiem (lub dowolną inną osobą znajdującą się w pobliżu) i anteną wbudowaną w komputer. Szczegóły dozwolonych konfiguracji można znaleźć pod adresem http://www.fcc.gov/oet/ea/, wprowadzając numer FCC ID urządzenia.

#### Oświadczenie dotyczące zakłóceń

Niniejsza karta sieci bezprzewodowej zostało poddane testom i uznane za odpowiadające wymaganiom stawianym wobec urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 normy FCC. Wprowadzenie tych wymagań ma na celu zabezpieczenie instalacji domowych przed szkodliwymi zakłóceniami. Karta sieci bezprzewodowej generuje, wykorzystuje i może emitować fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej i, jeśli nie jest zainstalowana i używana zgodnie ze stosownymi instrukcjami, może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że takie zakłócenia nie pojawią się w szczególnym przypadku konkretnej instalacji. Jeśli karta sieci bezprzewodowej powoduje zakłócenia w odbiorze programów telewizyjnych lub radiowych (można to stwierdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia), zaleca się, aby użytkownik wyeliminował występujące zakłócenia, wykonując jedną lub kilka z niżej wymienionych czynności:

- zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej urządzenia, w którym występują zakłócenia;
- zwiększenie odległości między kartą sieci bezprzewodowej i urządzeniem, w którym występują zakłócenia;
- podłączenie komputera z kartą sieci bezprzewodowej do gniazda sieciowego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączone jest urządzenie, w którym występują zakłócenia;
- skonsultowanie problemu ze sprzedawcą lub z doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

> UWAGA: Kartę należy zainstalować i używać zgodnie z instrukcjami producenta przedstawionymi w dokumentacji dołączonej do produktu. Inny sposób instalacji lub użytkowania jest równoznaczny z naruszeniem przepisów określonych w części 15 normy FCC.

### Świadectwo bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo niniejszego urządzenia potwierdzono w przypadku używania go w charakterze komponentu. Produkt może być używany tylko jako element zestawu, przy czym o dopuszczalności danego zestawu do użytku decydują właściwe urzędy do spraw bezpieczeństwa. Podczas instalacji należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

- Produkt należy zainstalować w zgodnym urządzeniu-hoście, które spełnia wymagania normy UL/EN/IEC 60950-1 wydanie drugie, w tym postanowienia ogólne dotyczące konstrukcji obudowy 1.6.2 oraz w szczególności punkt 1.2.6.2 (Obudowa ognioodporna).
- W przypadku instalacji w środowisku użytkowników końcowych urządzenie powinno zostać wyposażone w źródło SELV.
- W przypadku instalacji w środowisku użytkowników końcowych powinien zostać przeprowadzony test nagrzewania produktu w celu określenia zgodności z wymaganiami normy UL/EN/IEC 60950-1 wydanie drugie.

### Niski poziom chlorowców

Dotyczy wyłącznie produktów finalnych zawierających bromowane i chlorowane czynniki opóźniające spalanie oraz PCW. Komponenty firmy Intel oraz komponenty zakupione zamontowane w gotowym zestawie spełniają wymagania normy JS-709. Płytka drukowana/podłoże spełnia wymagania normy IEC 61249-2-21. Zastąpienie fluorowcowanych środków zmniejszających palność i/lub PCW może nie przynieść większych korzyści środowisku.

### Canada – Industry Canada (IC)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil se conforme à Canada d'Industrie normes de RSS permis-exempt. L'opération est assujetti au suivre deux conditions : (1) cet appareil ne peut pas causer l'intervention, et (2) cet appareil doit accepter de l'intervention, y compris l'intervention qui peut causer l'opération non désirée de l'appareil.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device. The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation. To comply with RF exposure requirements all antennas should be located at a minimum distance of 20cm, or the minimum separation distance allowed by the module approval, from the body of all persons.

Attention: l’utilisation d’un réseau sans fil IEEE802.11a est réstreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionement dans la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l’intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d’interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l’objet d’une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible. Le gain d’antenne maximum permissible pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d’être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionement point-à-point. Se pour conformer aux conditions d'exposition de RF toutes les antennes devraient être localisées à une distance minimum de 20 cm, ou la distance de séparation minimum permise par l'approbation de module, du corps de toutes les personnes.”

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil se conforme à Canada d'Industrie normes de RSS permis-exempt. L'opération est assujetti au suivre deux conditions : (1) cet appareil ne peut pas causer l'intervention, et (2) cet appareil doit accepter de l'intervention, y compris l'intervention qui peut causer l'opération non désirée de l'appareil.

### Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

Zgodnie z przepisami Industry Canada niniejszy nadajnik radiowy może pracować jedynie w połączeniu z anteną określonego typu oraz przy maksymalnym (lub niższym) poziomie wzmocnienia sygnału zatwierdzonym dla tego nadajnika przez Industry Canada. W celu ograniczenia potencjalnych zakłóceń sygnału radiowego innych użytkowników, typ anteny i poziom wzmocnienia sygnału powinny być dobrane tak, że odpowiednik emitowanej energii EIRP nie przekroczy poziomu koniecznego do nawiązania pomyślnego połączenia.

Sous les règlements de Canada d'Industrie, cet émetteur de radio peut fonctionner utilisant seulement une antenne d'un type et un maximum (ou moindre) le gain a approuvé pour l'émetteur par Canada d'Industrie. Pour réduire l'intervention potentielle de radio aux autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain devrait être si choisie que l'équivalent a rayonné d'isotropiement le pouvoir (e.i.r.p.) n'est pas plus que ce nécessaire pour la communication réussie.

### Unia Europejska

Pasmo niskiej częstotliwości 5,15–5,35 GHz jest tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Niniejsze urządzenie spełnia podstawowe wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej 1999/5/EC. Zobacz Oświadczenia o zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej.

#### Unia Europejska - deklaracje zgodności

Aby wyświetlić Deklarację zgodności UE dla posiadanej karty, wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz tę stronę internetową: http://www.intel.com/support/wireless/wlan/
2. Kliknij łącze dotyczące posiadanej karty.
3. Kliknij Document and Guides (Dokumenty i instrukcje)
4. W obszarze Regulatory Information (Informacje prawne) kliknij Regulatory documents (Dokumenty prawne) dotyczące posiadanej karty.

### Francja

Francja (kontynentalna):

- Pasma 2,400-2,4835 GHz (kanały 1-13) dopuszczone do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Pasma 2,400-2,454 GHz (kanały 1-7) dopuszczone do użytku zewnętrznego.

Dans tous les départements métropolitains:

- 2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1-13) utilisation autorisée en usage intérieur.
- 2.400 -2.454 GHz (Canaux 1-7) utilisation autorisée en usage extérieur.

Fréquences en MHz | Intérieur | Extérieur
2400 - 2454 | 100 mW | 100 mW
2483,5 | 10 mW

### Italy

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

### Japonia

Użycie wewnątrz budynków tylko w paśmie 5 Ghz.

### Korea

### Mexico

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Maroko

Używanie tego produktu na kanale radiowym 2 (2417 MHz) jest niedozwolone w następujących miastach: Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant i Taza.

Używanie tego produktu na kanałach radiowych: 4, 5, 6 i 7 (2425-2442 MHz) jest niedozwolone w następujących miastach: Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

### Pakistan

„MODEL DOPUSZCZONY DO UŻYTKU PRZEZ PTA”

### Tajwan

### Singapur

Spełnia Normy IDA DB 02941

### Zatwierdzenia dotyczące urządzeń radiowych

Aby określić, czy określonego urządzenia sieci bezprzewodowej można używać w określonym kraju, należy sprawdzić, czy numer typu urządzenia radiowego wydrukowany na etykiecie identyfikacyjnej został wymieniony na liście w dokumencie zawierającym wskazówki dla producentów OEM.

### Oznaczenia wymagane przepisami

Dostępna jest lista wymaganych prawem oznaczeń. Aby znaleźć informacje prawne dla danej karty, wykonaj następujące czynności.

1. Otwórz tę stronę internetową: http://www.intel.com/support/wireless/wlan/
2. Kliknij łącze dotyczące posiadanej karty.
3. Kliknij Document and Guides (Dokumenty i instrukcje)
4. W obszarze Regulatory Information (Informacje prawne) kliknij Regulatory documents (Dokumenty prawne) dotyczące posiadanej karty.

## Oświadczenia o zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej

Każda z wymienionych poniżej kart spełnia podstawowe wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej 1999/5/EC.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Powrót do początku

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia