К содержанию

# Спецификация

- Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Адаптер Intel® WiFi Link 1000
- Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Адаптер Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

## Адаптеры Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 и
Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N 135

Форм-фактор | Полувысотная мини-карта PCI Express*
Габаритные размеры | Полувысотная мини-карта: Ширина 26,64 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,5 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 52-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3,3 В
Рабочая температура | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 95% без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
WiFi |
Частотная модуляция | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 2,400 - 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Конфигурация MIMO: 1X1 Tx/Rx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43.3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с
Поддержка Bluetooth | Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N 100: Нет Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N 105: Нет Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0+HS Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy и Bluetooth 3.0 +HS)
Общее
Операционные системы | Windows* 7 (32- и 64-разрядная)
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Сертификация Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-персональная, WPA-предприятие, WPA2-персональная, WPA2-предприятие, WMM, WPS
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Наборы функциональностей IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, AES-CCMP 128-битная, WEP 128-битная и 64-битная; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Адаптер Intel® WiFi Link 1000

WiFi / WiMAX
Форм-фактор | Мини-карта PCI Express* и полувысотная мини-карта
SKU | Адаптер Intel® WiFi Link 1000 - 1X2 MC/HMC
Габаритные размеры | Мини-карта: Ширина 50,80 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,50 мм Полувысотная мини-карта: Ширина 26,64 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,5 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 52-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3,3 В
Рабочая температура | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 90% без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
WiFi
Частотная модуляция | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 2,41 - 2,474 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Беспроводная среда | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Мб/с.
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с
Общая информация о WiFi
Операционные системы | Microsoft Windows* XP (32- и 64-разрядная) и Windows Vista* (32- и 64-разрядная), Ubuntu Linux*
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Сертификация Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-персональная, WPA-предприятие, WPA2-персональная, WPA2-предприятие, WMM, WPS
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Шифрование | AES-CCMP 128 бит, WEP 128 и 64 бита, CKIP, TKIP
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N 2200 и адаптер Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Форм-фактор | Полувысотная мини-карта PCI Express*
Габаритные размеры | Полувысотная мини-карта: Ширина 26,64 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,5 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 52-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3,3 В
Рабочая температура | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 95% без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
WiFi |
Частотная модуляция | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 2,400 - 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Конфигурация MIMO: 2X2 Tx/Rx: 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с
Поддержка Bluetooth | Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N 2200: Нет Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy и Bluetooth 3.0 +HS)
Общее
Операционные системы | Windows* 7 (32- и 64-разрядная)
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Сертификация Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-персональная, WPA-предприятие, WPA2-персональная, WPA2-предприятие, WMM, WPS
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Наборы функциональностей IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, AES-CCMP 128-битная, WEP 128-битная и 64-битная; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N 1030 и Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Форм-фактор | Полувысотная мини-карта PCI Express*
Габаритные размеры | Полувысотная мини-карта: Ширина 26,64 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,5 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Сетевые стандарты | 802.11a/b/g/n (в зависимости от адаптера) и Bluetooth 3.0 + HS
Типы рабочих поверхностей разъемов | 52-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3,3 В
Рабочая температура | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 95% без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Сетевые стандарты WiFi | Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Частотная модуляция | 5 ГГц (802.11a/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 - 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 - 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Rx (Мб/c): 300, 270, 243, 240, 180 Rx/Tx (Мб/с): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с
Bluetooth | Bluetooth версии 3.0 + HS
Общее
Операционные системы | Microsoft Windows* XP (32- и 64-разрядная) Windows Vista* (32- и 64-разрядная) Windows* 7 (32- и 64-разрядная)
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Сертификация Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-персональная, WPA-предприятие, WPA2-персональная, WPA2-предприятие, WPS, WMM, энергосбережение WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, AES-CCMP 128-битная, WEP 128-битная и 64-битная; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Форм-фактор | Полувысотная мини-карта PCI Express*
Габаритные размеры | Полувысотная мини-карта: Ширина 26,64 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,5 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Сетевые стандарты | 802.11a/b/g/n и Bluetooth 4.0
Типы рабочих поверхностей разъемов | 52-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3,3 В
Рабочая температура | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 95% без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Частотная модуляция | 5 ГГц (802.11a/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 - 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 - 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с
Bluetooth | Bluetooth версии 4.0 (3.0 + HS)
Общее
Операционные системы | Windows* 7 (32- и 64-разрядная)
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Сертификация Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-персональная, WPA-предприятие, WPA2-персональная, WPA2-предприятие, WPS, WMM, энергосбережение WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, AES-CCMP 128-битная, WEP 128-битная и 64-битная; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Адаптеры Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6250 и Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6150

Форм-фактор | Полувысотная мини-карта PCI Express*
Габаритные размеры | Полувысотная мини-карта: Ширина 26,64 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,5 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 52-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3,3 В
Рабочая температура | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 95% без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
WiFi |
Частотная модуляция | Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 ГГц (802.11b/g/n), 5 ГГц (802.11a/n) | Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 - 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 - 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 Конфигурация MIMO: 1X2 Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Мб/с Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43.3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Мб/с
Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 Конфигурация MIMO: 2X2 Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Мб/с.
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с
Общее
Операционные системы | Microsoft Windows* XP (32- и 64-разрядная) Windows Vista* (32- и 64-разрядная) Windows* 7 (32- и 64-разрядная)
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Сертификация Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-персональная, WPA-предприятие, WPA2-персональная, WPA2-предприятие, WMM, энергосбережение WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Наборы функциональностей IEEE | Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, AES-CCMP 128-битная, WEP 128-битная и 64-битная; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)
Общая информация о WiMAX
Операционные системы | Microsoft Windows* XP (32- и 64-разрядная) Windows Vista* (32- и 64-разрядная) Windows* 7 (32- и 64-разрядная)
Соответствие стандартам | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Комплект функций системного профиля WiMAX | Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX версии 1, Wave II. Поддержка профилей 3A и 1A/B Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX версии 1, Wave II. Поддержка профилей 3A, 5A/C, 1A/B и 5BL
Защита | Протокол управления (PKMv2)
Шифрование | 128 бит CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) на основе AES-шифрования
WiMAX
Частотный диапазон | Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3-2,4 ГГц / 2,496-2,690 ГГц Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3-2,4 ГГц / 2,496-2,690 ГГц / 3,4-3,8 ГГц
Модуляция | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Беспроводная среда | Режим дуплекс: Операции TDD | Масштабируемость OFDMA (SOFDMA): 512 и 1024 FFT
преобразование вспомогательной несущей: PUSC | Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Полоса пропускания канала: 5 MГц и 10 MГц Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Полоса пропускания канала: 5, 7, 8,75 и 10 МГц
Комплект функций версии сети WiMAX | SPWG/NWG версии 1.5
Скорость передачи | Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 10 Мб/сек DL и 4 Мб/сек при пиковой скорости (скорость OTA, канал 10 МГц) Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: До 20 Мб/сек DL и 6 Мб/сек при пиковой скорости (скорость OTA, канал 10 МГц)
Выходная мощность радиочастотного передатчика | Соответствие излучению класса 2

## Адаптеры Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 и Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Форм-фактор | Адаптеры Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Мини-карта PCI Express* и полувысотная мини-карта. Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Полувысотная мини-карта PCI Express*.
Габаритные размеры | Полновысотная мини-карта: Ширина 50,95 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,50 мм Полувысотная мини-карта: Ширина 26,64 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,5 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 52-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3,3 В
Рабочая температура | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 95% без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Частотная модуляция | 5 ГГц (802.11a/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 - 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 - 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Адаптер Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Tx/Rx: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Мб/сек.
Адаптеры Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Мб/с.
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с
Общее
Операционные системы | Microsoft Windows* XP (32- и 64-разрядная) Windows Vista* (32- и 64-разрядная) Windows* 7 (32- и 64-разрядная)
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Сертификация Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-персональная, WPA-предприятие, WPA2-персональная, WPA2-предприятие, WMM, энергосбережение WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, AES-CCMP 128-битная, WEP 128-битная и 64-битная; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и заявления об ограничении ответственности