Zpět na obsah

# Specifikace

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 a
Intel® Centrino® Wireless-N 135

Velikost | Poloviční miniaturní karta PCI Express*
Rozměry | Poloviční miniaturní karta: Šířka 26,64 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Rozhraní konektoru | 52pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3,3 V
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
WiFi |
Frekvenční modulace | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 2,400 – 2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Konfigurace MIMO: 1X1 Vysílání/příjem: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Podpora technologie Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 100: Žádný Intel® Centrino® Wireless-N 105: Žádný Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0+HS Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy a Bluetooth 3.0 +HS)
Obecné
Operační systémy | Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Certifikace Wi-Fi* pro standardy 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Sady funkcí IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podniky, WPA2 – podniky, 128bitové AES-CCMP, 128bitové a 64bitové WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® WiFi Link 1000

WiFi / WiMAX
Velikost | Miniaturní karta a poloviční miniaturní karta PCI Express*
Skladové jednotky | Intel® WiFi Link 1000 - 1x2 MC/HMC
Rozměry | Miniaturní karta: Šířka 50,80 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm Poloviční miniaturní karta: Šířka 26,64 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Rozhraní konektoru | 52pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3,3 V
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
WiFi
Frekvenční modulace | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 2,41–2,474 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
WiFi – obecné
Operační systémy | Microsoft Windows* XP (32 a 64bitové) a Windows Vista* (32 a 64bitové), Ubuntu Linux*
Certifikace aliance Wi-Fi* | Certifikace Wi-Fi* pro standardy 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Standard sítě WLAN | EEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,I
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA - osobní, WPA2 - osobní, WPA - podniky, WPA2 - podniky, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Šifrování | AES-CCMP 128bitové, WEP 128bitové a 64bitové, CKIP, TKIP
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 a Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Velikost | Poloviční miniaturní karta PCI Express*
Rozměry | Poloviční miniaturní karta: Šířka 26,64 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Rozhraní konektoru | 52pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3,3 V
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
WiFi |
Frekvenční modulace | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 2,400 – 2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Konfigurace MIMO: 2X2 Vysílání/příjem: 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Podpora technologie Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 2200: Žádný Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy a Bluetooth 3.0 +HS)
Obecné
Operační systémy | Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Certifikace Wi-Fi* pro standardy 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Sady funkcí IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podniky, WPA2 – podniky, 128bitové AES-CCMP, 128bitové a 64bitové WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 a Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Velikost | Poloviční miniaturní karta PCI Express*
Rozměry | Poloviční miniaturní karta: Šířka 26,64 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy | 802.11a/b/g/n (liší se podle adaptéru) a Bluetooth 3.0 + HS
Rozhraní konektoru | 52pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3,3 V
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Síťové standardy WiFi | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz – 5,85 GHz (podle země) | 2,400 – 2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 180 Příjem/vysílání (Mb/s): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Bluetooth verze 3.0 + HS
Obecné
Operační systémy | Microsoft Windows* XP (32bitová a 64bitová verze) Windows Vista* (32bitová a 64bitová verze) Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Certifikace Wi-Fi* pro 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-osobní, WPA-podniky, WPA2-osobní, WPA2-podniky, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Standard sítě WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podniky, WPA2 – podniky, 128bitové AES-CCMP, 128bitové a 64bitové WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Velikost | Poloviční miniaturní karta PCI Express*
Rozměry | Poloviční miniaturní karta: Šířka 26,64 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy | 802.11a/b/g/n a Bluetooth 4.0
Rozhraní konektoru | 52pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3,3 V
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz – 5,85 GHz (podle země) | 2,400 – 2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Bluetooth verze 4.0 (3.0 + HS)
Obecné
Operační systémy | Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Certifikace Wi-Fi* pro 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-osobní, WPA-podniky, WPA2-osobní, WPA2-podniky, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Standard sítě WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podniky, WPA2 – podniky, 128bitové AES-CCMP, 128bitové a 64bitové WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 a Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Velikost | Poloviční miniaturní karta PCI Express*
Rozměry | Poloviční miniaturní karta: Šířka 26,64 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Rozhraní konektoru | 52pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3,3 V
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
WiFi |
Frekvenční modulace | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz – 5,85 GHz (podle země) | 2,400 – 2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 Konfigurace MIMO: 1X2 Příjem: 300, 270, 243, 240, 180 Mb/s Příjem/vysílání: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mb/s
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 Konfigurace MIMO: 2X2 Vysílání/příjem: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Obecné
Operační systémy | Microsoft Windows* XP (32bitová a 64bitová verze) Windows Vista* (32bitová a 64bitová verze) Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Certifikace Wi-Fi* 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-osobní, WPA-podniky, WPA2-osobní, WPA2-podniky, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Sady funkcí IEEE | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podniky, WPA2 – podniky, 128bitové AES-CCMP, 128bitové a 64bitové WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)
WiMAX – obecné
Operační systémy | Microsoft Windows* XP (32bitová a 64bitová verze) Windows Vista* (32bitová a 64bitová verze) Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze)
Splňovaný standard | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Sada funkcí systémového profilu WiMAX | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX release 1, Wave II. Podporuje profily 3A a 1A/B. Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX release 1, Wave II. Podporuje profily 3A, 5A/C, 1A/B a 5BL.
Zabezpečení | Protokol pro správu klíčů (PKMv2)
Šifrování | 128bitový protokol CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) založený na šifrování AES
WiMAX
Frekvenční pásmo | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz / 3,4-3,8 GHz
Modulace | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Bezdrátové médium | Duplexní režim: operace TDD | Škálovatelná modulace OFDMA (SOFDMA): 512 a 1024 FFT
Permutace pomocné nosné: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Šířky pásma kanálů: 5 a 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Šířky pásma kanálů: 5, 7, 8,75 a 10 MHz
Sada funkcí verze sítě WiMAX | SPWG/NWG Release 1.0
Jmenovitý výkon | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Stahování až 10 Mb/s a odesílání až 4 Mb/s ve špičce (Jmenovitý výkon (výkon OTA), kanál 10MHz) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Stahování až 20 Mb/s a odesílání až 6 Mb/s ve špičce (Jmenovitý výkon (výkon OTA), kanál 10MHz)
Přenášený vysokofrekvenční výstupní výkon | Vyhovuje třídě výkonu 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 a Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Velikost | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Plná miniaturní karta a poloviční miniaturní karta PCI Express*. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Poloviční miniaturní karta PCI Express*.
Rozměry | Plná miniaturní karta: Šířka 50,95 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm Poloviční miniaturní karta: Šířka 26,64 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Rozhraní konektoru | 52pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3,3 V
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz – 5,85 GHz (podle země) | 2,400 – 2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Vysílání/příjem: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mb/s
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Vysílání/příjem: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Obecné
Operační systémy | Microsoft Windows* XP (32bitová a 64bitová verze) Windows Vista* (32bitová a 64bitová verze) Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Certifikace Wi-Fi* 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-osobní, WPA-podniky, WPA2-osobní, WPA2-podniky, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Standard sítě WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podniky, WPA2 – podniky, 128bitové AES-CCMP, 128bitové a 64bitové WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

Zpět na začátek

Zpět na obsah

Ochranné známky a právní dodatky