# دليل معلومات محول Intel® Wireless

يتوافق هذا الإصدار من برنامج Intel® PROSet/Wireless WiFi مع المحولات المدرجة في ما يلي. لكن، لاحظ أن ميزات أحدث موفرة في إصدار هذا البرنامج ليست مدعومة بشكل عام في المحولات التقليدية القديمة.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- وIntel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

يمكنك باستخدام بطاقة شبكة WiFi الوصول إلى شبكات WiFi ومشاركة ملفات أو طابعات أو حتى مشاركة توصيلك بالإنترنت. حيث يمكن استكشاف جميع هذه الميزات باستخدام شبكة WiFi في المنزل أو العمل. صمم حل شبكات WiFi هذا لاستخدامات المنزل والعمل. هذا ومن الممكن إضافة مستخدمين وميزات كلما زادت احتياجاتك الشبكية وتغيرت.

يحتوي هذا الدليل على معلومات أساسية حول محولات Intel. وهو يتضمن معلومات حول عدة خصائص للمحول يمكنك ضبطها للتحكم في أداء المحول وتحسينه مع شبكة اللاسلكية وبيئة بعينهما. تتيح محولات®Intel اللاسلكية التوصيل السريع لأجهزة الكمبيوتر الشخصية المكتبية والمحمولة.

- إعدادات المحول
- معلومات تنظيمية
- مواصفات
- معلومات مهمة
- دعم
- الضمان
- مفتاح المصطلحات

اعتمادًا على طراز محول Intel WiFi المستخدم، يكون المحول متوافقًا مع مقاييس اللاسلكي 802.11a و802.11b و802.11g و802.11n. بالتشغيل على تردد 5 جيجاهيرتز أو 2.4 جيجاهيرتز بمعدلات بيانات تصل إلى 450 ميجابت/ثانية أصبح بإمكانك توصيل الكمبيوتر بشبكات قائمة عالية السرعة باستخدام نقاط وصول متعددة وضمن بيئات كبيرة أو صغيرة. يتابع محول WiFi ضبط معدل البيانات تلقائياً وفق موضع نقطة الوصول وقوة الإشارة، وذلك توصلاً لأسرع توصيل ممكن. تدار كل التوصيلات الشبكية اللاسلكية بأداة توصيل WiFi المساعدة بسهولة. تتيح التوصيفات المعدة من خلال أداة توصيل WiFi المساعدة معايير محسنة للتأمين مع مصادقة 802.1X الشبكية.

المعلومات الواردة في هذا المستند خاضعة للتغيير دون إخطار.

© 2004–2012 Intel Corporation. جميع الحقوق محفوظة. Intel Corporation, 5200 N.E. Elam Young Parkway, Hillsboro, OR 97124-6497 USA

يحظر قطعياً نسخ أو إعادة إنتاج أي مواد واردة في هذا المستند على أي نحو مطلقاً دون إذن كتابي من شركة Intel Corporation. ®Intel علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Intel Corporation أو شركاتها الفرعية في الولايات المتحدة ودول أخرى. تستخدم علامات تجارية وأسماء تجارية أخرى في هذا المستند للإشارة إما إلى الكيانات صاحبة العلامات والأسماء أو إلى منتجاتها. تتبرأ Intel من أي مصلحة تملك في أي علامات تجارية أو أسماء تجارية خلاف ما تملكه. Microsoft وWindows علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Microsoft Corporation. Windows Vista إما علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى.

*ربما تكون أسماء وماركات أخرى مملوكة لآخرين.

لا تتحمل شركة Intel Corporation أية مسئولية عن أية أخطاء أو سهو في هذا المستند، كما لا تتعهد Intel على أي نحو بتحديث المعلومات الواردة فيها.

"إخطار هام لكافة المستخدمين أو الموزعين:

تكفل هندسة محولات الشبكات المحلية اللاسلكية من Intel وصناعتها وما تخضع له من اختبارات وفحص للجودة وفاءها بكافة متطلبات الجهات التنظيمية المحلية والحكومية للمناطق التي استهدفت لها و/أو تحمل علامات تفيد التسليم فيها، وبما أن الشبكات المحلية اللاسلكية تكون بشكل عام أجهزة غير مرخصة تشارك نفس المدى الترددي مع أجهزة الرادار والأقمار الصناعية وغير ذلك من الأجهزة المرخصة وغير المرخصة فقد يلزم أحياناً استشعار الاستخدام وتجنبه وتقييده بشكل ديناميكي تلافياً للتداخل مع تلك الأجهزة، وفي كثير من الأحوال تكون Intel مطالَبة بتوفير بيانات اختبار تثبت مطابقة اللوائح الإقليمية والحكومية على المستوى الإقليمي والمحلي قبل منح اعتماد أو موافقة باستخدام المنتج. هذا وقد صممت وحدات الذاكرة الثابتة EEPROM للشبكات المحلية واللاسلكية وبرامجياتها الوسيطة وبرامج تشغيلها منIntel بحيث تخضع المعاملات التي تؤثر على تشغيل الراديو للتحكم الدقيق وبما يكفل المطابقة الكهرومغناطيسية (EMC)، وتتضمن هذه المعاملات على سبيل المثال لا الحصر طاقة ترددات الراديو RF واستغلال المدى الترددي ومسح القنوات والتعرض البشري.

ولتلك الأسباب فلا يسع Intel أن تسمح لأي طرف خارجي بأي نوع من التعامل مع البرمجيات الواردة بتنسيق الثنائيات مع محولات الشبكات المحلية اللاسلكية (مثل وحدات الذاكرة الثابتة EEPROM والبرمجيات الوسيطة). إضافةً إلى ذلك، فإنك إذا استخدمت أي معدلات برمجية أو أدوات مساعدة أو شفرة مع محولات Intel للشبكات المحلية اللاسلكية جرى التعامل معها من قبل جهة غير مصرح لها بذلك (بمعنى ما لم يخضع من المعدلات البرمجية والأدوات المساعدة والشفرات (بما في ذلك تعديلات شفرة المصدر المفتوح) للتحقق من قبل Intel: (أ) فستكون مسئولاً مسئولية منفردة عن ضمان مطابقة المنتجات للوائح و(ب) لن تتحملIntel أية مسئولية تحت أية نظرية من نظريات المسئولية عن أي مشاكل تقترن بالمنتجات المعدلة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المطالبات بمقتضى الضمان و/أو أي مشاكل تنجم عن عدم مطابقة اللوائح و(ج) لن تقدم Intel ولن تكون مطالَبة بالمساعدة في تقديم الدعم لأية جهة خارجية لمثل هذه المنتجات المعدلة.

ملحوظة: تعتبر جهات تنظيمية كثيرة محولات الشبكات المحلية اللاسلكية "وحدات" وعلى ذلك تشترط الموافقة التنظيمية على مستوى النظام لدى تلقي والاطلاع على بيانات الاختبار التي توثق عدم تسبب الهوائيات وتشكيل النظام في عدم المطابقة كهرومغناطيسياً وفي تشغيل الراديو."

20 يونيو 2012