العودة إلى المحتويات

# إعدادات المحول

تعرض علامة تبويب متقدمة خصائص محول WiFi المثبت في الكمبيوتر.

### كيفية الوصول

في أداة توصيل Intel® PROSet/Wireless WiFi المساعدة، قائمة متقدمة، انقر على إعدادات المحول. حدد علامة تبويب متقدمة.

### وصف إعدادات محول WiFi

الاسم | الوصف
--- | ---
عرض قناة 802.11n ‏(2.4 جيجاهيرتز) | ضبط قناة الخرج العالي لتعظيم الأداء. اضبط عرض القناة على تلقائي أو 20 ميجاهرتز. استخدم 20 ميجاهرتز إذا كانت قنوات 802.11n محظورة. لا ينطبق هذا الإعداد إلا على المحولات المجهزة لـ 802.11n. ملاحظة: لا ينطبق هذا الإعداد على Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (يستخدم عرض قناة 20 ميغاهرتز فقط).
عرض قناة 802.11n ‏(5.2 جيجاهيرتز) | ضبط قناة الخرج العالي لتعظيم الأداء. اضبط عرض القناة على تلقائي أو 20 ميجاهرتز. استخدم 20 ميجاهرتز إذا كانت قنوات 802.11n محظورة. لا ينطبق هذا الإعداد إلا على المحولات المجهزة لـ 802.11n. ملاحظة: لا ينطبق هذا الإعداد على المحولات التالية: Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
وضع 802.11n | ينبني مقياس 802.11n على مقاييس 802.11 السابقة عن طريق تعدد المدخلات وتعدد المخرجات (MIMO) حيث يرفع MIMO من خرج البيانات لتحسين معدل النقل. اختر تمكين أو تعطيل لضبط وضع 802.11n لمحول WiFi. علمًا بأن التمكين هو الإعداد الافتراضي. لا ينطبق هذا الإعداد إلا على المحولات المجهزة لـ 802.11n. ملاحظة: لتحقيق معدلات نقل أكبر من 54 ميجابت في الثانية على توصيلات 802.11n، يجب تحديد تأمين WPA2*-AES. يمكن تحديد بدون تأمين (بدون) لتمكين إعداد الشبكات وتحليل المشاكل. يستطيع المسئول تمكين أو تعطيل دعم وضع الخرج العالي خفضًا لاستهلاك الطاقة أو التعارضات أو مشاكل التوافق.
قناة الأقران | لا توجد حاجة لتغيير القناة ما لم تكن أجهزة الكمبيوتر الأخرى في شبكة الأقران تستخدم قناة مختلفة عن القناة الافتراضية. القيمة: حدد قناة التشغيل المسموح بها من اللائحة. 802.11b/g: حدد هذا الخيار عند استخدام تردد مدى موجات الأقران 802.11g و802.11b (2.4 جيجاهيرتز). 802.11a: حدد هذا الاختيار عند استخدام تردد مدى موجات الأقران 802.11a (5 جيجاهيرتز). لا ينطبق هذا الإعداد على المحول Intel® WiFi Link 1000. ملاحظة: إذا لم تظهر قناة 802.11a فلا يكون بدء شبكات الأقران مدعومًا لقنوات 802.11a.
إدارة طاقة الأقران | إعداد ميزات توفير الطاقة لشبكات الجهاز إلى جهاز (أقران). تعطيل: حدد هذا عند التوصيل بشبكات أقران تضم محطات لا تدعم إدارة طاقة الأقران أقصى توفير للطاقة: حدد هذا من أجل عمر أمثل للبطارية. بيئة الضوضاء: حدد هذا توصلاً إلى أمثل أداء أو التوصيل بعدة عملاء.
الوضع QoS للأقران | جودة الخدمة (QoS) في شبكات الأقران. توفر QoS تحديد أولويات السير من نقطة الوصول عبر شبكة محلية لاسلكية على أساس تصنيف البيانات المتنقلة. ‏WMM (وسائط Wi-Fi المتعددة) هو تأهيل QoS الصادر عن ‏WFA)Wi-Fi Alliance ‎). في حالة تمكين WMM يستخدم محول WiFi WMM لدعم إمكانيات أولويات الترميز والترتيب لشبكات Wi-Fi. تمكين WMM (الافتراضي) تعطيل WMM
غير متوافق مع قناة 40 ميجاهيرتز | يعلن هذا الإعداد للشبكات المحيطة بأن هذا المحول اللاسلكي غير متوافق مع قنوات 40 ميجاهيرتز في مدى موجات 2.4 جيجاهيراز. الإعداد الافتراضي أن يكون هذا موقفًا (معطلاً) حتى لا يرسل المحول هذا الإخطار. ملاحظة: لا ينطبق هذا الإعداد على المحولات التالية: _Intel® Wireless WiFi Link 4965AG Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
حماية الوضع المختلط | استخدم هذا الخيار لتجنب تصادمات البيانات في بيئة مختلطة بين 802.11b و802.11g. يجب استخدام طلب الإرسال/الإفساح للإرسال (RTS/CTS) في بيئة لا يحتمل استماع العملاء لبعضهم البعض فيها. يمكن استخدام CTS الذاتي للتوصل إلى خرج أعلى في بيئة يتقارب فيها العملاء ويمكنهم استماع بعضهم البعض.
إدارة الطاقة | تتيح لك تحديد توازن بين استهلاك الطاقة وأداء محول WiFi. يضبط المؤشر المنزلق لإعدادات طاقة محول WiFi توازناً بين مصدر طاقة الكمبيوتر والبطارية استخدام القيمة الافتراضية: (الافتراضي) إعدادات الطاقة على أساس مصدر طاقة الكمبيوتر. يدوي: اضبط المؤشر المنزلق على الإعداد المرغوب. استخدم أدنى إعداد لإطالة عمر البطارية إلى الحد الأقصى. استخدم أعلى إعداد من أجل الأداء الأقصى. ملاحظة: يختلف التوفير في استهلاك الطاقة حسب إعدادات الشبكة (البنية الأساسية).
نشاط التجوال | يتيح لك هذا الإعداد تعريف مدى نشاط عميلك اللاسلكي في التجوال لتحسين التوصيل بنقطة وصول. الإعداد الافتراضي: الإعداد المتوازن بين عدم التجوال والأداء. الأدنى: يمتنع عميلك اللاسلكي عن التجوال، ولا يدفعه على التجوال إلى نقطة وصول أخرى إلا تدهور بالغ في جودة الوصلة. الأعلى: يتتبع العميل اللاسلكي جودة الوصلة بشكل متواصل، فإذا وقع تدهور يحاول العثور على نقطة وصول أفضل والتجوال إليها.
تحسين الخرج | تغيير قيمة تحكم اندفاع الحزم. تمكين: حدد هذا لتمكين تحسين الخرج. تعطيل: (الافتراضي) حدد هذا لتعطيل تحسين الخرج.
طاقة الإرسال | الإعداد الافتراضي: أعلى إعداد طاقة. الأدنى: الحد الأدنى للتغطية: إعداد المحول على أدنى طاقة إرسال. يتيح لك توسيع عدد مساحات التغطية أو تقييد مساحة تغطية. يقلل مساحة التغطية في المناطق ذات التناقل الكثيف لتحسين جودة الإرسال الكلية وتفادي الاختناقات والتداخل مع أجهزة أخرى. الأعلى: أقصى تغطية: إعداد المحول على أقصى مستوى طاقة إرسال. حدد هذا من أجل أقصى أداء ونطاق في البيئات المحدودة من حيث أجهزة راديو WiFi الإضافية. ملاحظة: الإعداد الأمثل هو مداومة المستخدم على ضبط قوة الإرسال على أقل مستوى ممكن مع الاحتفاظ بالتوافق مع جودة اتصالاته مما يتيح عمل أقصى عدد من الأجهزة اللاسلكية في المساحات عالية الكثافة وخفض التداخل مع الأجهزة الأخرى الذي يشاركها هذا الراديو في مدى الترددات. ملاحظة: يسري هذا الإعداد عند استخدام وضع الشبكة (بنية أساسية) أو جهاز إلى جهاز (أقران).
الوضع اللاسلكي | تحديد الوضع المطلوب استخدامه للتوصيل بشبكة لاسلكية: 802.11a فقط: توصيل محول WiFi اللاسلكي بشبكات 802.11a فقط لا ينطبق على كل المحولات. 802.11b فقط: توصيل محول WiFi بشبكات 802.11b فقط. لا ينطبق على كل المحولات. 802.11g only: توصيل محول WiFi بشبكات 802.11g فقط. 802.11a و802.11g: توصيل محول WiFi بشبكات802.11a و802.11g فقط. لا ينطبق على كل المحولات. 802.11b و802.11g: توصيل محول WiFi بشبكات802.11b و802.11g فقط. لا ينطبق على كل المحولات. 802.11a و802.11b و802.11g: (افتراضي) - التوصيل بالشبكات اللاسلكية 802.11a أو 802.11b أو 802.11g. لا ينطبق على كل المحولات.
موافق | لحفظ الإعدادات والعودة إلى الصفحة السابقة.
إلغاء | للإغلاق وإلغاء أية تغييرات.

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية