กลับไปที่สารบัญ

# การตั้งค่าอแด็ปเตอร์

แท็บขั้นสูงจะแสดงคุณสมบัติของอุปกรณ์สำหรับอแด็ปเตอร์ WiFi ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

### วิธีการเข้าถึง

ที่ยูทิลิตีการเชื่อมต่อ Intel® PROSet/Wireless WiFi, เมนูขั้นสูง ให้คลิก การตั้งค่าอแด็ปเตอร์ เลือกแท็บ ขั้นสูง

### คำอธิบายการตั้งค่าอแด็ปเตอร์ WiFi

ชื่อ | คำอธิบาย
--- | ---
ขนาดแชนแนล 802.11n (2.4 GHz) | ตั้งขนาดแชนเนลสำหรับรับส่งข้อมูลไว้ที่ระดับสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตั้งขนาดแชนเนลไว้ที่ อัตโนมัติ หรือ 20MHz ใช้ 20MHz ถ้าแชนเนล 802.11n ถูกจำกัด การตั้งค่านี้ใช้กับอแด็ปเตอร์ที่รองรับ 802.11n เท่านั้น หมายเหตุ: การตั้งค่านี้ใช้ไม่ได้กับ Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (ใช้ขนาดแชนเนล 20 MHz เท่านั้น)
ขนาดแชนแนล 802.11n (5.2 GHz) | ตั้งขนาดแชนเนลสำหรับรับส่งข้อมูลไว้ที่ระดับสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตั้งขนาดแชนเนลไว้ที่ อัตโนมัติ หรือ 20MHz ใช้ 20MHz ถ้าแชนเนล 802.11n ถูกจำกัด การตั้งค่านี้ใช้กับอแด็ปเตอร์ที่รองรับ 802.11n เท่านั้น หมายเหตุ: การตั้งค่านี้ใช้ไม่ได้กับอแด็ปเตอร์ต่อไปนี้: Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
โหมด 802.11n | มาตรฐาน 802.11n สร้างบนมาตรฐาน 802.11 ก่อนหน้านี้ โดยมีการเพิ่ม multiple-input multiple-output (MIMO) ทั้งนี้ MIMO จะเพิ่มปริมาณการรับส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงอัตราการถ่ายโอน เลือก ใช้งานแล้ว หรือ ยกเลิกใช้งาน เพื่อตั้งโหมด 802.11n ของอแด็ปเตอร์ WiFi โดย ใช้งานแล้ว ถูกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น การตั้งค่านี้ใช้กับอแด็ปเตอร์ที่รองรับ 802.11n เท่านั้น หมายเหตุ: เพื่อให้อัตราการถ่ายโอนสูงกว่า 54 Mbps บนการเชื่อมต่อ 802.11n จะต้องเลือกความปลอดภัย WPA2*-AES สามารถเลือกไม่มีความปลอดภัย (ไม่มี) เพื่อเปิดใช้การตั้งค่าเครือข่ายและการแก้ไขปัญหา ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดใช้งานหรือยกเลิกใช้งานการสนับสนุนสำหรับโหมดปริมาณการรับส่งข้อมูลในระดับสูง เพื่อลดการใช้พลังงานหรือปัญหาความขัดแย้งกับแบนด์อื่นๆ หรือปัญหาความเข้ากันได้
แชนแนลเฉพาะกิจ | หากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ในเครือข่ายเฉพาะกิจไม่ได้ใช้แชนเนลที่ต่างออกไปจากแชนเนลเริ่มต้น ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแชนเนลนั้น ค่า: เลือกแชนเนลที่ใช้ได้จากรายการ 802.11b/g: เลือกตัวเลือกนี้เมื่อใช้ความถี่เฉพาะกิจ 802.11b และ 802.11g (2.4 GHz) 802.11a: เลือกตัวเลือกนี้เมื่อใช้ความถี่เฉพาะกิจ 802.11a (5 GHz) การตั้งค่านี้ใช้ไม่ได้กับอแด็ปเตอร์ Intel® WiFi Link 1000 หมายเหตุ: หากแชนเนล 802.11a ไม่ปรากฏ แสดงว่าเครือข่ายเฉพาะกิจไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับแชนเนล 802.11a
การจัดการพลังงานเฉพาะกิจ | ตั้งค่าคุณลักษณะการประหยัดพลังงานสำหรับเครือข่าย (เฉพาะกิจ) แบบอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ ยกเลิกใช้งาน: เลือกตัวเลือกนี้เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายเฉพาะกิจซึ่งมีสถานีที่ไม่สนับสนุนการจัดการพลังงานเฉพาะกิจ การประหยัดพลังงานสูงสุด: เลือกเพื่อใช้งานแบตเตอรี่ให้มีอายุการใช้งานสูงสุด สภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง: เลือกเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุดหรือเพื่อเชื่อมต่อกับลูกข่ายหลายเครื่อง
โหมด QoS เฉพาะกิจ | การควบคุม คุณภาพของการให้บริการ (QoS) ในเครือข่ายเฉพาะกิจ QoS จะจัดลำดับความสำคัญของการรับส่งข้อมูลจากจุดเชื่อมต่อสูงกว่า LAN ไร้สาย โดยขึ้นอยู่กับการจัดประเภทการรับส่งข้อมูล WMM (Wi-Fi Multimedia) เป็นการตรวจสอบ QoS ของ Wi-Fi Alliance (WFA) เมื่อ WMM ถูกเปิดใช้ อแด็ปเตอร์ WiFi จะใช้ WMM ในการสนับสนุนการใส่แท็กความสำคัญและการจัดลำดับความสามารถสำหรับเครือข่าย Wi-Fi WMM เปิดใช้งานแล้ว (ค่าเริ่มต้น) ยกเลิกการใช้งาน WMM
ไม่สามารถใช้กับแชนแนลขนาดใหญ่ | การตั้งค่านี้สื่อสารกับเครือข่ายรอบๆ แต่ไม่สามารถใช้กับช่องสัญญาณ 40MHz ในแบนด์ 2.4GHz ค่าเริ่มต้นคือ ปิด (ยกเลิกใช้งาน) ดังนั้นอแด็ปเตอร์จึงไม่ส่งการแจ้งเตือนนี้ หมายเหตุ: การตั้งค่านี้ใช้ไม่ได้กับอแด็ปเตอร์ต่อไปนี้: Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
การป้องกันโหมดผสม | ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกันของข้อมูลในสภาพแวดล้อมแบบผสมของ 802.11b และ 802.11g ฟังก์ชัน ขอให้ส่ง/ล้างเพื่อส่ง (RTS/CTS) ควรใช้ในสถานการณ์ที่เครื่องลูกข่ายอาจไม่สามารถรับสัญญาณระหว่างกันได้ CTS-to-self สามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งผ่านมากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เครื่องลูกข่ายอยู่ในระยะใกล้เคียงกันและสามารถรับสัญญาณระหว่างกันได้
การจัดการพลังงาน | ให้คุณเลือกจุดที่สมดุลระหว่างความสิ้นเปลืองพลังงานและประสิทธิภาพของอแด็ปเตอร์ WiFi แถบเลื่อนสำหรับปรับการตั้งค่าพลังงานของอแด็ปเตอร์ WiFi จะกำหนดจุดที่สมดุลระหว่างแหล่งพลังงานของคอมพิวเตอร์และแบตเตอรี่ ใช้ค่าเริ่มต้น: (ค่าเริ่มต้น) การตั้งค่าพลังงานขึ้นอยู่กับแหล่งพลังงานของคอมพิวเตอร์ การปรับด้วยตนเอง: ปรับแถบเลื่อนเพื่อให้ได้ค่าปรับตั้งตามที่ต้องการ ใช้การตั้งค่าต่ำสุดเพื่อให้ใช้งานแบตเตอรี่ได้นานที่สุด ใช้การตั้งค่าสูงสุดเพื่อใช้ประสิทธิภาพสูงสุด หมายเหตุ: การประหยัดการใช้พลังงานจะให้ผลแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเครือข่าย (โครงสร้างพื้นฐาน)
ความแรงในการใช้งานข้ามเขต | การตั้งค่านี้จะช่วยคุณกำหนดว่าเครื่องลูกข่ายไร้สายจะข้ามเครือข่ายด้วยความแรงของสัญญาณมากน้อยเพียงใดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อกับจุดเชื่อมต่อ ค่าเริ่มต้น: การตั้งค่าที่สมดุลระหว่างการไม่ข้ามเครือข่ายกับประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ ต่ำสุด: เครื่องลูกข่ายของคุณจะไม่มีการข้ามเครือข่าย เฉพาะกรณีที่คุณภาพการเชื่อมต่อต่ำลงอย่างชัดเจนเท่านั้นจึงจะมีการข้ามไปยังจุดเชื่อมต่ออื่น สูงสุด: เครื่องลูกข่ายไร้สายของคุณติดตามคุณภาพการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่อง หากคุณภาพสัญญาณลดลง เครื่องลูกข่ายก็จะพยายามค้นหาและข้ามเครือข่ายไปยังจุดเชื่อมต่อที่ดีกว่า
การเพิ่มประสิทธิภาพอัตรารับส่ง | เปลี่ยนค่าของการควบคุมการส่งชุดข้อมูลจำนวนมาก ใช้งานแล้ว: เลือกเพื่อเปิดใช้งานการเพิ่มประสิทธิภาพอัตรารับส่ง ยกเลิกใช้งาน: (ค่าเริ่มต้น) เลือกเพื่อยกเลิกใช้งานการปรับปรุงประสิทธิภาพอัตรารับส่ง
การส่งผ่านพลังงาน | การตั้งค่าเริ่มต้น: การตั้งค่ากำลังสูงสุด ต่ำสุด: ระยะครอบคลุมต่ำสุด: ตั้งอแด็ปเตอร์ให้อยู่ที่ระดับกำลังการส่งต่ำสุด ทำให้คุณสามารถเพิ่มปริมาณพื้นที่ครอบคลุมหรือจำกัดขอบเขตพื้นที่ครอบคลุม ลดขนาดพื้นที่ครอบคลุมในบริเวณที่มีการใช้สัญญาณสูงเพื่อเพิ่มคุณภาพการส่งโดยรวม และหลีกเลี่ยงความหนาแน่นของการใช้สัญญาณและการเกิดสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์อื่นๆ สูงสุด: ระยะครอบคลุมมากที่สุด: ตั้งอแด็ปเตอร์ให้อยู่ที่ระดับกำลังการส่งสูงสุด เลือกเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุปกรณ์วิทยุ WiFi อื่นๆ ในปริมาณจำกัด หมายเหตุ: การตั้งค่าดีที่สุดใช้สำหรับผู้ใช้ที่มักจะตั้งกำลังการส่งไว้ที่ระดับต่ำสุดเท่าที่เป็นไปได้โดยที่ยังสามารถใช้การสื่อสารอย่างมีคุณภาพได้ การตั้งค่านี้จะช่วยให้สามารถใช้อุปกรณ์ไร้สายได้จำนวนสูงสุดในพื้นที่ที่มีการใช้สัญญาณหนาแน่น และลดสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์อื่นที่วิทยุนี้ใช้ช่วงคลื่นวิทยุร่วมกัน หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะมีผลเมื่อใช้โหมดเครือข่าย (โครงสร้างพื้นฐาน) หรือโหมดอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ)
โหมดไร้สาย | เลือกโหมดที่จะใช้เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย: 802.11a เท่านั้น: เชื่อมต่ออแด็ปเตอร์ WiFi ไร้สายกับเครือข่าย 802.11a เท่านั้น ไม่มีผลบังคับใช้กับอแด็ปเตอร์ทั้งหมด 802.11b เท่านั้น: เชื่อมต่ออแด็ปเตอร์ WiFi ไร้สายกับเครือข่าย 802.11b เท่านั้น ไม่มีผลบังคับใช้กับอแด็ปเตอร์ทั้งหมด 802.11g เท่านั้น: เชื่อมต่ออแด็ปเตอร์ WiFi ไร้สายกับเครือข่าย 802.11g เท่านั้น 802.11a และ 802.11g: เชื่อมต่ออแด็ปเตอร์ WiFi ไร้สายกับเครือข่าย 802.11a และ 802.11g เท่านั้น ไม่มีผลบังคับใช้กับอแด็ปเตอร์ทั้งหมด 802.11b และ 802.11g: เชื่อมต่ออแด็ปเตอร์ WiFi ไร้สายกับเครือข่าย 802.11b และ 802.11g เท่านั้น ไม่มีผลบังคับใช้กับอแด็ปเตอร์ทั้งหมด 802.11a, 802.11b และ 802.11g: (ค่าเริ่มต้น) - เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย 802.11a, 802.11b หรือ 802.11g ไม่มีผลบังคับใช้กับอแด็ปเตอร์ทั้งหมด
ตกลง | บันทึกการตั้งค่าและกลับไปยังหน้าก่อนหน้า
ยกเลิก | ปิดและยกเลิกการเปลี่ยนแปลงใดๆ

กลับไปที่ด้านบน

กลับไปที่สารบัญ

เครื่องหมายการค้าและข้อสงวนสิทธิ์