Retour à la table des matières

# Cahier des charges

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 et
Intel® Centrino® Wireless-N 135

Encombrement | PCI Express* Mini Card demi format
Dimensions | Mini Card demi-format (Half-Mini Card) : Largeur 26,64 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (1,049 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 52 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 95 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
WiFi |
Modulation de fréquence | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données IEEE 802.11n | Configuration MIMO : 1X1 Tx/Rx : 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Prise en charge Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 100 : Aucun Intel® Centrino® Wireless-N 105 : Aucun Intel® Centrino® Wireless-N 130 : Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0+HS Intel® Centrino® Wireless-N 135 : Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy et Bluetooth 3.0+HS)
Général
Systèmes d'exploitation | Windows* 7 (32 bits et 64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Certification Wi-Fi* pour 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personnel, WPA-Enterprise, WPA2-Personnel, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Ensemble de fonctionnalités IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Entreprise, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits ; 802.1X : EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® WiFi Link 1000

WiFi / WiMAX
Encombrement | PCI Express* Mini Card et Half-Mini Card
UGS | Intel® WiFi Link 1000 - 1X2 MC/HMC
Dimensions | Mini Card : Largeur 50,80 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (2 po x 1,18 po x 0,18 po) Mini Card demi-format (Half-Mini Card) : Largeur 26,64 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (1,049 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 52 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 90 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
WiFi
Modulation de fréquence | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 2,41 à 2,474 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
WiFi général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows* XP (32 et 64 bits) et Windows Vista* (32 et 64 bits), Ubuntu Linux*
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Certification Wi-Fi* pour 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personnel, WPA-Enterprise, WPA2-Personnel, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Norme RLR | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA Personnel, WPA2 Personnel, WPA Entreprise, WPA2 Entreprise, 802.1X : EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Chiffrement | AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits, CKIP, TKIP
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 et Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Encombrement | PCI Express* Mini Card demi format
Dimensions | Mini Card demi-format (Half-Mini Card) : Largeur 26,64 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (1,049 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 52 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 95 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
WiFi |
Modulation de fréquence | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données IEEE 802.11n | Configuration MIMO : 2X2 Tx/Rx : 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Prise en charge Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 2200 : Aucun Intel® Centrino® Wireless-N 2230 : Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy et Bluetooth 3.0+HS)
Général
Systèmes d'exploitation | Windows* 7 (32 bits et 64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Certification Wi-Fi* pour 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personnel, WPA-Enterprise, WPA2-Personnel, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Ensemble de fonctionnalités IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Entreprise, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits ; 802.1X : EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 et Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Encombrement | PCI Express* Mini Card demi format
Dimensions | Mini Card demi-format (Half-Mini Card) : Largeur 26,64 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (1,049 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Normes réseau | 802.11a/b/g/n (en fonction de la carte) et Bluetooth 3.0 + HS
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 52 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 95 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Normes réseau WiFi | Intel® Centrino® Wireless-N 1030 : 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230 : 802.11a/g/n
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5 GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Advanced-N 6230 : Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030 : Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 180 Réception/Transmission (Mbit/s) : 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Bluetooth | Version Bluetooth 3.0 + HS
Général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows* XP (32 bits et 64 bits) Windows Vista* (32 bits et 64 bits) Windows* 7 (32 bits et 64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Homologation Wi-Fi* pour 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Personnel, WPA2-Entreprise, WPS, WMM, Économie d'énergie WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Norme RLR | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Entreprise, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits ; 802.1X : EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Encombrement | PCI Express* Mini Card demi format
Dimensions | Mini Card demi-format (Half-Mini Card) : Largeur 26,64 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (1,049 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Normes réseau | 802.11a/b/g/n et Bluetooth 4.0
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 52 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 95 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5 GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Bluetooth | Version Bluetooth 4.0 (3.0+HS)
Général
Systèmes d'exploitation | Windows* 7 (32 bits et 64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Homologation Wi-Fi* pour 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Personnel, WPA2-Entreprise, WPS, WMM, Économie d'énergie WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Norme RLR | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Entreprise, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits ; 802.1X : EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 et Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Encombrement | PCI Express* Mini Card demi format
Dimensions | Mini Card demi-format (Half-Mini Card) : Largeur 26,64 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (1,049 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 52 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 95 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
WiFi |
Modulation de fréquence | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5 GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 Configuration MIMO : 1X2 Réception : 300, 270, 243, 240, 180 Mbit/s Réception/Transmission : 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 Configuration MIMO : 2X2 Tx/Rx : 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows* XP (32 bits et 64 bits) Windows Vista* (32 bits et 64 bits) Windows* 7 (32 bits et 64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Homologation Wi-Fi* pour 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Personnel, WPA2-Entreprise, WMM, Économie d'énergie WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Ensemble de fonctionnalités IEEE | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 : IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 : 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Entreprise, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits ; 802.1X : EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)
WiMAX général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows* XP (32 bits et 64 bits) Windows Vista* (32 bits et 64 bits) Windows* 7 (32 bits et 64 bits)
Conformité aux normes | 802.16e-2005 Correctif 2 (D4)
Ensemble de fonctionnalités du profil système WiMAX | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 : WiMAX mobile version 1, Wave II. Prend en charge les profils 3A et 1A/B Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 : WiMAX mobile version 1, Wave II. Prend en charge les profils 3A, 5A/C, 1A/B et 5BL
Sécurité | Protocole de gestion de clé (PKMv2)
Chiffrement | CCMP 128 bits (Counter-Mode/CBC-MAC) basé sur le chiffrement AES
WiMAX
Bande de fréquences | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 : 2,3 à 2,4 GHz / 2,496 à 2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 : 2,3 à 2,4 GHz / 2,496 à 2,690 GHz / 3,4 à 3,8 GHz
Modulation | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Protocole hertzien | Mode duplex : Opérations TDD | OFDMA modulaire (SOFDMA) : 512 et 1024 FFT
permutation de sous-porteuse : PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 : Largeurs de bande des canaux : 5 MHz et 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 : Largeurs de bande des canaux : 5, 7, 8,75 et 10 MHz
Ensemble de fonctionnalités de la version réseau WiMAX | SPWG/NWG version 1.5
Performances de débit | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 : Liaison descendante 10 Mbit/s et liaison ascendante 4 Mbit/s au débit de pointe (Performance OTA, canal 10 MHz) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 : Liaison descendante 20 Mbit/s et liaison ascendante 6 Mbit/s au débit de pointe (Performance OTA, canal 10 MHz)
Puissance de sortie de l'émetteur en RF | Conformité avec Puissance de classe 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 et Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Encombrement | Intel® Centrino® Advanced-N 6200 et Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 : PCI Express* Mini Card plein format et Mini Card demi-format. Intel® Centrino® Advanced-N 6205 : PCI Express* Mini Card demi-format.
Dimensions | Mini Card plein format (Full-Mini Card) : Largeur 50,95 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (2 po x 1,18 po x 0,18 po) Mini Card demi-format (Half-Mini Card) : Largeur 26,64 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (1,049 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 52 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 95 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5 GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 : Tx/Rx : 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 : Tx/Rx : 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows* XP (32 bits et 64 bits) Windows Vista* (32 bits et 64 bits) Windows* 7 (32 bits et 64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Homologation Wi-Fi* pour 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Personnel, WPA2-Entreprise, WMM, Économie d'énergie WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Norme RLR | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Entreprise, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits ; 802.1X : EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

Retour au début

Retour à la table des matières

Marques et exclusions de responsabilité