Takaisin Sisällys-sivulle

# Tekniset tiedot

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 ja
Intel® Centrino® Wireless-N 135

Muotokerroin | PCI Express* Half-Mini Card
Mitat | Half-Mini Card: Leveys 26,64 mm x pituus 30 mm x korkeus 4,5 mm
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
Liittimen rajapinta | 52-nastainen Mini Card -reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...95 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
WiFi |
Taajuusmodulointi | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | MIMO-kokoonpano: 1X1 Lähetys/vastaanotto: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth-tuki | Intel® Centrino® Wireless-N 100: Ei mitään Intel® Centrino® Wireless-N 105: Ei mitään Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0+HS Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy ja Bluetooth 3.0 +HS)
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Windows* 7 (32- ja 64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi*-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE-ominaisuusjoukot | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® WiFi Link 1000

WiFi / WiMAX
Muotokerroin | PCI Express* Full-Mini Card ja Half-Mini Card
SKU:t | Intel® WiFi Link 1000 - 1X2 MC/HMC
Mitat | Mini Card: Leveys 50,80 mm, pituus 30 mm, korkeus 4,5 mm Half-Mini Card: Leveys 26,64 mm x pituus 30 mm x korkeus 4,5 mm
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
Liittimen rajapinta | 52-nastainen Mini Card -reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90%, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
WiFi
Taajuusmodulointi | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 2,41 - 2,474 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
WiFi – Yleistä
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows* XP (32- ja 64-bittinen) ja Windows Vista* (32- ja 64-bittinen), Ubuntu Linux*
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi*-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standardi | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Salaus | AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen, CKIP, TKIP
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 ja Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Muotokerroin | PCI Express* Half-Mini Card
Mitat | Half-Mini Card: Leveys 26,64 mm x pituus 30 mm x korkeus 4,5 mm
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
Liittimen rajapinta | 52-nastainen Mini Card -reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...95 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
WiFi |
Taajuusmodulointi | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | MIMO-kokoonpano: 2X2 Lähetys/vastaanotto: 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth-tuki | Intel® Centrino® Wireless-N 2200: Ei mitään Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy ja Bluetooth 3.0 +HS)
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Windows* 7 (32- ja 64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi*-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE-ominaisuusjoukot | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 ja Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Muotokerroin | PCI Express* Half-Mini Card
Mitat | Half-Mini Card: Leveys 26,64 mm x pituus 30 mm x korkeus 4,5 mm
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
Verkkostandardit | 802.11a/b/g/n (vaihtelee sovittimen mukaan) ja Bluetooth 3.0 + HS
Liittimen rajapinta | 52-nastainen Mini Card -reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...95 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
WiFi-verkkostandardit | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7.2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 180 Vastaanotto/Lähetys (Mbit/s): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth Version 3.0 + HS
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows* XP (32- ja 64-bittinen) Microsoft Vista* (32- ja 64-bittinen) Windows* 7 (32- ja 64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi*-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standardi | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Muotokerroin | PCI Express* Half-Mini Card
Mitat | Half-Mini Card: Leveys 26,64 mm x pituus 30 mm x korkeus 4,5 mm
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
Verkkostandardit | 802.11a/b/g/n ja Bluetooth 4.0
Liittimen rajapinta | 52-nastainen Mini Card -reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...95 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7.2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth-versio 4.0 (3.0 +HS )
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Windows* 7 (32- ja 64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi*-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standardi | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 ja Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Muotokerroin | PCI Express* Half-Mini Card
Mitat | Half-Mini Card: Leveys 26,64 mm x pituus 30 mm x korkeus 4,5 mm
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
Liittimen rajapinta | 52-nastainen Mini Card -reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...95 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
WiFi |
Taajuusmodulointi | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 MIMO-kokoonpano: 1X2 Vastaanotto: 300, 270, 243, 240, 180 Mbit/s Vastaanotto/lähetys: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 MIMO-kokoonpano: 2X2 Lähetys/vastaanotto: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows* XP (32- ja 64-bittinen) Microsoft Vista* (32- ja 64-bittinen) Windows* 7 (32- ja 64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi*-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE-ominaisuusjoukot | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)
WiMAX – Yleistä
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows* XP (32- ja 64-bittinen) Microsoft Vista* (32- ja 64-bittinen) Windows* 7 (32- ja 64-bittinen)
Standardienmukaisuus | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
WiMAX System Profile -ominaisuusjoukko | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX versio 1, Wave II. Tuki 3A- ja 1A/B-profiileille Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX versio 1, Wave II. Tuki 3A-, 5A/C-, 1A/B ja 5BL-profiileille
Suojaus | Avaimenhallintayhteyskäytäntö (PKMv2)
Salaus | 128-bittinen CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC), perustuu AES-salaukseen
WiMAX
Taajuuskaista | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3 - 2,4 GHz / 2,496 - 2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3 - 2,4 GHz / 2,496 - 2,690 GHz / 3,4 - 3,8 GHz
Modulointi | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Langaton tietoväline | Kaksisuuntainen tila: TDD-toiminnot | Scalable OFDMA (SOFDMA): 512 ja 1 024 FFT
Apukantoaallon permutointi: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Kanavakaistanleveydet: 5 MHz ja 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Kanavakaistanleveydet: 5, 7, 8,75 ja 10 MHz
WiMAX Network -version ominaisuusjoukko | SPWG/NWG versio 1.5
Nopeussuorituskyky | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Enintään 10 Mbps (alalinkki) ja 4 Mbps (ylälinkki) huippunopeudella (OTA-suorituskyky, 10 MHz:n kanava) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Enintään 20 Mbps (alalinkki) ja 6 Mbps (ylälinkki) huippunopeudella (OTA-suorituskyky, 10 MHz:n kanava)
RF-lähettimen lähtöteho | Power Class 2 -yhteensopivuus

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 ja Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Muotokerroin | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: PCI Express* Full-Mini Card ja Half-Mini Card. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: PCI Express* Half-Mini Card.
Mitat | Full-Mini Card: Leveys 50,95 mm, pituus 30 mm, korkeus 4,5 mm Half-Mini Card: Leveys 26,64 mm x pituus 30 mm x korkeus 4,5 mm
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
Liittimen rajapinta | 52-nastainen Mini Card -reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...95 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Lähetys/vastaanotto: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Lähetys/vastaanotto: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows* XP (32- ja 64-bittinen) Microsoft Vista* (32- ja 64-bittinen) Windows* 7 (32- ja 64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi*-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standardi | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

Takaisin alkuun

Takaisin Sisällys-sivulle

Tavaramerkit ja vastuuvapautuslausekkeet