返回目录页面

# 适配器设置

高级选项卡显示安装在计算机上的 WiFi 适配器的设备属性。

### 如何访问

在英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序的“高级”菜单，单击适配器设置。选择高级选项卡。

### WiFi 适配器设置说明

名称 | 说明
--- | ---
802.11n 信道宽度 (2.4 GHz) | 设定高吞吐量信道宽度设置以获取最佳性能。将信道宽度设为自动或 20Mhz。如果 802.11n 信道受限制，则使用 20MHz。此项设置仅适用于具有 802.11n 功能的适配器。 注意： 此项设置不适用于 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN（仅使用 20 MHz 信道宽度）。
802.11n 信道宽度 (5.2 GHz) | 设定高吞吐量信道宽度设置以获取最佳性能。将信道宽度设为自动或 20Mhz。如果 802.11n 信道受限制，则使用 20MHz。此项设置仅适用于具有 802.11n 功能的适配器。 注意： 此项设置不适用于以下适配器： 英特尔® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
802.11n 模式 | 802.11n 标准在先前的 802.11 标准基础上添加了多输入多输出 (MIMO)。MIMO 增加数据吞吐量以提高传输速率。选择启用或禁用设置 WiFi 适配器的 802.11n 模式。“启用”为默认设置。此项设置仅适用于具有 802.11n 功能的适配器。 注意： 要使 802.11n 连接上的传输速率高于 54 Mbps，必须选择 WPA2*-AES 安全性。无安全性（无）可被选择以启用网络设置和故障诊断。 管理员可以启用或禁用对高吞吐量模式的支持以减少耗电量和与其他频带的冲突或兼容性等问题。
Ad Hoc 信道 | 除非 ad hoc 网络中的其他计算机使用不同的信道，否则不必更改信道。 值： 从列表中选择许可的操作频道。 802.11b/g： 使用 802.11b 和 802.11g (2.4 GHz) ad hoc 频带频率时选择此选项。 802.11a： 使用 802.11a (5 GHz) ad hoc 频带频率时选择此选项。此项设置不适用于 Intel® WiFi Link 1000 适配器。 注意： 如果未显示 802.11a 信道，则该信道不支持初始化 ad hoc 网络。
Ad Hoc 电源管理 | 设定配置设备到设备 (ad hoc) 网络的电源节能功能。 禁用： 要连接到包含不支持 ad hoc 电源管理的无线站的 ad hoc 无线网站时选择此项。 最大耗电量节能： 选择此项以最优化电池寿命。 嘈杂环境： 选择以最优化性能或连接到多个客户机。
Ad Hoc QoS 模式 | Ad hoc 网络中的服务质量 (QoS) 控制。QoS 根据无线 LAN 上接入点的通信量提供通信量分类优先化。WMM (Wi-Fi Multimedia) 是 Wi-Fi Alliance (WFA) 的 QoS 认证。WMM 一经启用， WiFi 适配器便用它来支持 Wi-Fi 网络的优先级标记和排队功能。 WMM 被启用（默认） WMM 被禁用
与 40Mhz 不兼容 | 此项设置与周围的网络通信，告知它们此 WiFi 适配器与 2.4 GHz 频带中的 40 MHz 信道不兼容。默认设置是关闭（禁用），即适配器不发送此通知。 注意： 此项设置不适用于以下适配器： Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ 英特尔® PRO/无线 3945ABG 网络连接
混合模式保护 | 用于避免在 802.11b 和 802.11g 混用的环境中发生数据碰撞现象。请求发送/清除发送 (RTS/CTS) 应在客户端无法相互侦听到对方的环境中使用。在客户端靠近并且能互相侦听到对方的环境中，可使用 CTS-to-self 获取更大的吞吐量。
电源管理 | 允许您在耗电量和 WiFi 适配器性能之间选择一个平衡点。WiFi 适配器电源设置滑杆设定计算机的电源和电池之间的平衡。 使用默认值： （默认）电源设置基于计算机的电源来源。 手动： 调整滑杆到所要的设置。显示为达到最长电池寿命的最低设置。显示为达到最高性能的最高设置。 注意： 电源消耗的节省随网络（基础架构）的设置而变。
漫游主动性 | 此设置让您定义您的无线客户端为改善与接入点连接的漫游主动程度。 默认值： 介于不漫游和性能之间的一个平衡的设置。 最低值： 您的无线客户端将不漫游。它仅在连接质量明显下降的情况下才会漫游到另一个接入点。 最高值： 您的无线客户端持续跟踪链接质量。一旦发生质量下降，则会试图寻找并漫游到一个较好的接入点。
吞吐量增强 | 更改“数据包爆发控制”值。 启用： 选择以启用吞吐量增强。 禁用： (默认) 选择以禁用吞吐量增强。
传输功率 | 默认设置： 最高功率设置。 最低值： 最小覆盖面： 将适配器的传输功率设定为最低。使您能扩大覆盖区域数或限制一个覆盖区域。在高通讯量区域缩小覆盖范围可提高传输质量并避免阻塞现象和来自其他设备的干扰。 最高值： 最大覆盖面： 将适配器的传输功率设定为最高水平。选择此项以在额外 WiFi 无线电设备数目有限的环境中达到最佳性能和范围。 注意： 最佳设置使用户能始终将传输功率设为最低程度，而不影响其通信质量。这允许最大数目的无线设备在一个拥挤的区域操作，并减少来自此无线电与之共享无线电频谱的其他设备的干扰。 注意： 此项设置在使用“网络”（基础架构）模式或“设备到设备”(ad hoc) 模式时生效。
无线模式 | 选择用来连接到无线网络的模式： 仅 802.11a： 将无线 WiFi 适配器仅连接到 802.11a 网络。并非对所有适配器均适用。 仅 802.11b： 将无线 WiFi 适配器仅连接到 802.11b 网络。并非对所有适配器均适用。 仅 802.11g:将无线 WiFi 适配器仅连接到 802.11g 网络。 802.11a 和 802.11g： 将 WiFi 适配器仅连接到 802.11a 和 802.11g 网络。并非对所有适配器均适用。 802.11b 和 802.11g： 将 WiFi 适配器仅连接到 802.11b 和 802.11g 网络。并非对所有适配器均适用。 802.11a、802.11b 和 802.11g： （默认） - 连接到 802.11a、802.11b 或 802.11g 无线网络。并非对所有适配器均适用。
确定 | 保存设置并返回前一页面。
取消 | 关闭并取消所有更改。

返回页首

返回目录页面

商标和免责声明