# Informasjonsguide for trådløst Intel®-kort

Denne versjonen av Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare er kompatibel med følgende kort: Vær oppmerksom på at nye funksjoner i denne programvareversjonen stort sett ikke støttes av eldre kort.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Med WiFi-nettverkskortet har du tilgang til WiFi-nettverk samt til å dele filer, skrivere eller til og med Internett-tilkoblingen. Alle disse funksjonene kan utforskes ved å sette opp et WiFi-nettverk i hjemmet eller på kontoret. WiFi-nettverksløsningen er beregnet for både hjemme- og kontorbruk. Ekstra brukere og ekstra egenskaper kan legges til etter hvert som dine nettverksdriftbehov vokser og endrer seg.

Denne veiledningen inneholder grunnleggende informasjon om Intel-adaptere. Den inkluderer informasjon om flere adapteregenskaper du kan stille inn for å kontrollere og forbedre ytelsen til adapteret med ditt bestemte trådløsnettverk og miljø. Intel® trådløsadaptere gjør det mulig å koble raskt til både stasjonære og bærbare datamaskiner uten kabler.

- Kortinnstillinger
- Juridisk informasjon
- Spesifikasjoner
- Viktig informasjon
- Støtte
- Garanti
- Ordliste

Avhengig av hvilken modell ditt Intel WiFi-kort er, er kortet kompatibelt med trådløsstandardene 802.11a, 802.11b, 802.11g og 802.11n (utkast 2.0). Med virksomhet på frekvensene 5 GHz eller 2,4 GHz og datahastigheter på inntil 450 Mbps kan du nå koble datamaskinen din til eksisterende høyhastighetsnettverk som bruker mange tilgangspunkter innen store eller små miljøer. WiFi-adapteret har automatisk datahastighetskontroll i henhold til tilgangspunktplasseringen og signalstyrken, for å oppnå hurtigst mulig forbindelse. Alle dine trådløsnettverkstilkoblinger kan enkelt administreres av WiFi-tilkoblingsverktøyet. Profiler som er satt opp ved hjelp av WiFi-tilkoblingsverktøyet gir økte sikkerhetstiltak med 802.1x-nettverksgodkjenning.

Informasjonen i dette dokumentet er gjenstand for endringer uten varsel.

© 2004–2012 Intel Corporation. Med enerett. Intel Corporation, 5200 N.E. Elam Young Parkway, Hillsboro, OR 97124-6497 USA

Kopiering eller reproduksjon av noe av materialet i dette dokumentet på noe som helst vis uten etter skriftlig samtykke fra Intel Corporation, er strengt forbudt. Intel® er et varemerke eller et registrert varemerke for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre land. Andre varemerker og handelsnavn kan være blitt brukt i dette dokumentet for å vise enten til enheter som gjør krav på merkene og navnene eller deres produkter. Intel frasier seg alle eierinteresser i varemerker og handelsmerker som ikke tilhører en selv. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Windows Vista er enten et registrert varemerke eller et varemerke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller i andre land.

*Andre navn og merker kan det bli gjort krav på som andres eiendom.

Intel Corporation påtar seg ikke noe ansvar for feil og utelatelser i dette dokumentet. Intel forplikter seg heller ikke til å oppdatere informasjonen i dokumentet.

"VIKTIG MELDING TIL ALLE BRUKERE OG DISTRIBUTØRER:

Intels trådløse LAN-adaptere er utviklet, produsert, testet og kvalitetssjekket for å sikre at de oppfyller alle nødvendige krav fra lokale og statlige reguleringsmyndigheter for de regionene som de er utformet for og/eller markedsført for å bli sendt til. Da trådløse LAN generelt sett er ulisensierte innretninger som deler spektrum med radarer, satellitter og andre lisensierte og ulisensierte innretninger, er det av og til nødvendig å dynamisk oppdage, unngå og begrense bruken for å unngå interferens med disse enhetene. I mange tilfeller er det påkrevd at Intel besørger testdata for å bevise regional og lokal oppfyllelse av regionale og statlige bestemmelser før sertifisering eller godkjenning for bruk av produktet blir gitt. Intels trådløse LANs EEPROM, fastvare og programvare er utformet for grundig å kontrollere de parametrene som påvirker radiodriften og for å sikre elektromagnetisk etterlevelse [electromagnetic compliance (EMC)]. Disse parametrene omfatter uten begrensning RF-styrke, spektrumbruk, kanalskanning og eksponering overfor mennesker.

Av disse årsaker kan ikke Intel tillate noen manipulering foretatt av tredjeparter hva gjelder den programvaren som er levert i binærformat med de trådløse LAN-adapterne (f. eks. EPROM og fastvaren). Videre, hvis du bruker noen slags utbedringer, redskaper eller koder sammen med Intels trådløse LAN-adaptere som er blitt manipulert av en eller annen uautorisert part (f. eks. utbedringer, redskaper eller koder (inklusive åpne kildekodemodifikasjoner) som ikke er blitt godkjente av Intel), (i) vil du være eneansvarlig for å sikre at produktene oppfyller bestemmelsene, (ii) vil Intel ikke bære noe ansvar i henhold til noen slags teori om ansvar for noe forhold knyttet til de modifiserte produktene, herunder uten begrensning krav i henhold til garantier og/eller forhold som oppstår fra ikke-etterlevelse av reguleringer, og (iii) Intel vil ikke besørge eller la seg bli pålagt å hjelpe til med å besørge støtte til noen som helst tredjepart for slike modifiserte produkter.

Obs: Mange reguleringsorganer anser at trådløse LAN-adaptere er "moduler", og følgelig krever de godkjenning fra rett nivå i systemet som mottar og kontrollerer testdata som dokumenterer at antenne- og systemkonfigurasjonen ikke forårsaker EMC og at radiodriften er i samsvar med bestemmelsene.

20. juni 2012