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	•
	Bramka świetlna – skaner z 12 wiązkami podczerwieni

	•
	Dynamiczne monitorowanie na całej szerokości drzwi

	•
	Automatyczne dopasowanie do warunków pogodowych

	•
	Funkcja Teach-In dla wszystkich konfiguracji roboczych

	

	Dane techniczne

	Napięcie zasilania:
	12-30 V DC

	Pobór prądu:
	maks. 100 mA

	Czas odpowiedzi WŁ/WYŁ
	ok. 50 ms / 200 ms

	Czerwona dioda LED wskazująca funkcję:
	Włączona przy detekcji obiektu, miga podczas fazy teach-In (uczenia)

	Wyjście sygnałowe:
	1 tranzystor typu PNP z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym

	
	Napięcie przełączania 30 V DC

	
	Prąd przełączania 200 mA

	Tryb przełączania
	Włączenie wyjścia w przypadku detekcji

	Sygnał wejściowy IN (WE):
	Wysoki: >10 V DC do 30 V DC

	
	Niski: <2 V DC do 0 V DC bądź otwarty

	Obszar detekcji
	Przy wysokości montażu 2000 mm

	
	Maksymalny obszar detekcji 2300 mm x 80 mm

	
	Minimalny obszar detekcji 160 mm x 80 mm

	Temperatura pracy:
	od -25°C do +60°C
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	Wymiary

	
	Montaż wpuszczany 
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	Czujnik obrotowy w zakresie 10°
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	Podłączenie elektryczne

	
	Rodzaj połączenia: przewód 1000 mm, bezhalogenowy

   





	
	Wyjście elektroniczne

	
	Przypisanie styków:

	
	Sygnał	                                         kolor przewodu

	
	Wyjście sygnałowe
	zielony
	

	
	Ub+
	brązowy
	

	
	IN (WE; wyzwalacz ze sterownika drzwi)
	żółty
	

	
	GND (masa)
	biały
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Pole detekcji
Obszar wejścia Wysokość: 2000 mm Szerokość: ok. 1200 mm
Wykres czasowy dla włączenia sygnału IN
ruch drzwi
sygnał wejściowy IN
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Start
Czas reakcji
otwarty
zamknięty
Ub+
GND (masa) 
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