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Sprawdzenie poziomu oleju dla osi szyny typu AV-132

Już wskazaliśmy na sprawdzenie poziomu oleju przez nasz SI 61/02.
Aby wyjaśnić znaczenie, które chcielibyśmy wyraźnie odnieść do tego przedmiotu ponownie.

Jak na doświadczenie poziom oleju nie jest sprawdzane więcej przez użytkowników pojazdu do 1 Wymiana oleju.
Ten brak kontroli jest ze względu na złagodzone okresy wymiany oleju w ciągu ostatnich lat. Jednak niezależnie od okresów wymiany oleju ZF zwróciła już uwagę na konieczność regularnego sprawdzania poziomu oleju wprzeszłości. Można to odczytać we wszystkich istotnych
Instrukcje naprawy ZF:

"Comiesięczna kontrola poziomu oleju, ale przede wszystkim oddanie do eksploatacji pojazdu z nowymi lub naprawionych osi i osi części odpowiednio."

Możemy skorzystać z tej okazji, aby zwrócić uwagę na to zalecenie/Specyfikacja wielokrotnie. Ilościowe zmniejszenie smarowania może mieć bardzo negatywne skutki i może nawet spowodować, że przekładnia osi ulegnie całkowitemu uszkodzeniu.

Dla   bezproblemowej pracy osi wymagany jest prawidłowy poziom oleju! Dlatego zalecamy, aby ten czek w regularnych odstępach czasu w  zwykłych/innych prac konserwacyjnych!

Ilość oleju Obudowa osi: około 18 – 19,5 litrów w zależności od wersji listy części,
decydujące jest jednak przepełnienie.
Dla wymiany oleju należy zauważyć, że napełniony olej potrzebuje pewnego czasu (w zależności odwersji listy części) do rozprzestrzeniania się w obudowie osi i w portalach. W związku z tym, czy olej osiadł po pierwszym napełnieniu przez wystarczający czas; po napełnić go do przelewu (Górna krawędź wlewu oleju otwór)

Piasta koła ilości oleju: około 0,7 liTer, decydujące jest jednak przepełnienie.
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Instrukcja konserwacji i HOLOWANIA

1.	jakość oleju/wymiana oleju:  według ZF lista smarów te-ml 12, patrz  strony  0,10	0,13  !
Uwaga: odpowiednie  zaktualizowane listy  można zamówić w każdym centrum obsługi posprzedażowej ZF oraz w Internecie pod  www.ZF-Group.de  .
Ogólne:	wszystkie korki spustowe, wypełniacz i poziom muszą być starannie czyszczone przed  otwarciem!
Umieść pojazd wsamolocie horyzontalna!
Spuścić olej tylko natychmiast po dłuższym czasie pracy! Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa producenta pojazdu!



Legenda:	1 =  otwory odpływowe  	Obudowa osi – Portal  Drive
2 = Obudowa osi z wypełniaczem i poziomem  otworu	– napęd portalowy  
3 = Wyjście spustowe, napełniacz i poziom  otworu	  (piasta)
4 = odpowietrznik
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