Połączenia w FAP z DMUX

Wtyczka XV110

	Pin
	Oznaczenie kabla
	Kolor
	Podłączenie do
	Funkcja

	1
	31000
	Brązowy
	*
	Zasilanie – (kl.31)

	2
	58013
	Biały
	*
	Podświetlenie + (kl.58)

	3
	30003
	Czerwony
	*
	Zasilanie + (kl.30)

	4
	-
	-
	-
	-

	5
	-
	-
	-
	-

	6
	-
	-
	-
	-

	7
	60506
	Biały
	RETARDER/TEMPOMAT
	

	8
	60529
	Biały
	RETARDER/TEMPOMAT
	

	9
	60527
	Biały
	RETARDER/TEMPOMAT
	

	10
	60528
	Biały
	RETARDER/TEMPOMAT
	

	11
	60505
	Biały
	RETARDER/TEMPOMAT
	

	12
	60504
	Biały
	RETARDER/TEMPOMAT
	

	13
	60598
	Biały
	RETARDER/TEMPOMAT
	

	14
	
	Niebieski
	DMUX
	I-CAN H


	15
	-
	-
	-
	-

	16
	
	Żółty
	DMUX
	I-CAN L

	17
	-
	-
	-
	-

	18
	K-LINE
	Biały
	DMUX
	K-Line DMUX


*prowadzi do wielu urządzeń, - niepołączone
Wtyczka XV111

	Pin
	Oznaczenie kabla
	Kolor
	Podłączenie do
	Funkcja

	1
	31001
	Brązowy
	TCO/E-TACHO
	A6

	2
	30006
	Czerwony
	TCO/E-TACHO
	A1

	3
	16524
	Biały
	TCO/E-TACHO
	D8

	4
	16000
	Biały
	TCO/E-TACHO
	A3

	5
	16503
	Biały
	TCO/E-TACHO
	D3

	6
	16504
	Biały
	TCO/E-TACHO
	B7

	7
	16507
	Biały
	TCO/E-TACHO
	B8

	8
	59103
	Biały
	Obrotomierz
	Klema „W”

	9
	-
	-
	-
	-

	10
	-
	-
	-
	-

	11
	43501
	Biały
	RETARDER/TEMPOMAT
	

	12
	43502
	Biały
	RETARDER/TEMPOMAT
	

	13
	43503
	Biały
	RETARDER/TEMPOMAT
	

	14
	43504
	Biały
	RETARDER/TEMPOMAT
	

	15
	43505
	Biały
	RETARDER/TEMPOMAT
	

	16
	43506
	Biały
	RETARDER/TEMPOMAT
	

	17
	43507
	Biały
	RETARDER/TEMPOMAT
	

	18
	LED
	Biały
	TCO/E-TACHO
	D4

	19
	DIAG
	Biały
	TCO/E-TACHO
	D7

	20
	-
	-
	-
	-

	21
	
	Biało/czerwony
	TCO/E-TACHO
	A4 (CAN H)

	22
	
	Biało/fioletowy
	TCO/E-TACHO
	A8 (CAN L)


- niepołączone
Wtyczka XV113

	Pin
	Oznaczenie kabla
	Kolor
	Podłączenie do
	Funkcja

	1
	00041
	Biały
	DNR
	

	2
	00042
	Biały
	DNR
	

	3
	00043
	Biały
	DNR
	

	4
	00044
	Biały
	DNR
	

	5
	00045
	Biały
	DNR
	

	6
	00046
	Biały
	DNR
	

	7
	00047
	Biały
	DNR
	

	8
	00048
	Biały
	DNR
	

	9
	00049
	Biały
	DNR
	

	10
	00050
	Biały
	DNR
	

	11
	00051
	Biały
	DNR
	

	12
	00052
	Biały
	DNR
	

	13
	-
	-
	-
	-

	14
	-
	-
	-
	-


- niepołączone
Wtyczka nadajnika prędkości
	Pin
	Oznaczenie kabla
	Kolor
	Podłączenie do
	Funkcja

	1
	
	Czarny
	TCO/E-TACHO
	B1

	2
	
	Brązowy
	TCO/E-TACHO
	B2

	3
	
	Niebieski
	TCO/E-TACHO
	B3

	4
	
	Biały
	TCO/E-TACHO
	B4


