; FehlerspeicherKodierungsDatei
; 72 : MTS
; 22 : MTS-EX Basismodul
; 04 : Prüfprogramm 4
; 00 :
; Stand 24.09.2002
;

[Datei]
File = 72220400

[Komponente]
256  = W ECU NIE JEST ZAPAMIETANA ZADNA WSKAZÓWKA DIAGNOSTYCZNA!
0 = Modul bazowy
1 = Modul rozszerzenia Drzwi 2
2 = Modul rozszerzenia Drzwi 3
3 = Modul rozszerzenia Drzwi 4
4 = Modul rozszerzenia Drzwi 5
5 = Silnik/zawór drzwiowy Drzwi 1 (z przodu)
6 = Silnik/zawór drzwiowy Drzwi 1 (z tylu)
7 = Silnik/zawór drzwiowy Drzwi 2 (z przodu)
8 = Silnik/zawór drzwiowy Drzwi 2 (z tylu)
9 = Silnik/zawór drzwiowy Drzwi 3 (z przodu)
10 = Silnik/zawór drzwiowy Drzwi 3 (z tylu)
11 = Silnik/zawór drzwiowy Drzwi 4 (z przodu)
12 = Silnik/zawór drzwiowy Drzwi 4 (z tylu)
13 = Silnik/zawór drzwiowy Drzwi 5 (z przodu)
14 = Silnik/zawór drzwiowy Drzwi 5 (z tylu)
15 = Oswietlenie wejscia Drzwi 1
16 = Oswietlenie wejscia Drzwi 2
17 = Oswietlenie wejscia Drzwi 3
18 = Oswietlenie wejscia Drzwi 4
19 = Oswietlenie wejscia Drzwi 5
20 = Ostrzegacz zamykania drzwi Drzwi 1
21 = Ostrzegacz zamykania drzwi Drzwi 2
22 = Ostrzegacz zamykania drzwi Drzwi 3
23 = Ostrzegacz zamykania drzwi Drzwi 4
24 = Ostrzegacz zamykania drzwi Drzwi 5
25 = Sterowanie rampy Drzwi 1
26 = Sterowanie rampy Drzwi 2
27 = Sterowanie rampy Drzwi 3
28 = Sterowanie rampy Drzwi 4
29 = Sterowanie rampy Drzwi 5
30 = Wskaznik zatrzymania na zadanie Drzwi 1
31 = Wskaznik zatrzymania na zadanie Drzwi 2
32 = Wskaznik zatrzymania na zadanie Drzwi 3
33 = Wskaznik zatrzymania na zadanie Drzwi 4
34 = Wskaznik zatrzymania na zadanie Drzwi 5
35 = Wskaznik zwolnienia drzwi Drzwi 1
36 = Wskaznik zwolnienia drzwi Drzwi 2
37 = Wskaznik zwolnienia drzwi Drzwi 3
38 = Wskaznik zwolnienia drzwi Drzwi 4
39 = Wskaznik zwolnienia drzwi Drzwi 5
40 = Przycisk warsztatowy Drzwi 1
41 = Przycisk warsztatowy Drzwi 2
42 = Przycisk warsztatowy Drzwi 3
43 = Przycisk warsztatowy Drzwi 4
44 = Przycisk warsztatowy Drzwi 5
45 = Walek dociskowy Drzwi 1
46 = Walek dociskowy Drzwi 2
47 = Walek dociskowy Drzwi 3
48 = Walek dociskowy Drzwi 4
49 = Walek dociskowy Drzwi 5
50 = Przycisk zatrzymania na zadanie Drzwi 1
51 = Przycisk zatrzymania na zadanie Drzwi 2
52 = Przycisk zatrzymania na zadanie Drzwi 3
53 = Przycisk zatrzymania na zadanie Drzwi 4
54 = Przycisk zatrzymania na zadanie Drzwi 5
55 = Przycisk wózka dzieciecego Drzwi 1
56 = Przycisk wózka dzieciecego Drzwi 2
57 = Przycisk wózka dzieciecego Drzwi 3
58 = Przycisk wózka dzieciecego Drzwi 4
59 = Przycisk wózka dzieciecego Drzwi 5
60 = Lacznik krancowy ZAM (z przodu) / kontrola cisnienia Drzwi 1
61 = Lacznik krancowy ZAM Drzwi 1 (z tylu)
62 = Lacznik krancowy ZAM (z przodu) / kontrola cisnienia Drzwi 2
63 = Lacznik krancowy ZAM Drzwi 2 (z tylu)
64 = Lacznik krancowy ZAM (z przodu) / kontrola cisnienia Drzwi 3
65 = Lacznik krancowy ZAM Drzwi 3 (z tylu)
66 = Lacznik krancowy ZAM (z przodu) / kontrola cisnienia Drzwi 4
67 = Lacznik krancowy ZAM Drzwi 4 (z tylu)
68 = Lacznik krancowy ZAM (z przodu) / kontrola cisnienia Drzwi 5
69 = Lacznik krancowy ZAM Drzwi 5 (z tylu)
75 = Napiecie odniesienia czujnika drzwi Drzwi 1
76 = Napiecie odniesienia czujnika drzwi Drzwi 2
77 = Napiecie odniesienia czujnika drzwi Drzwi 3
78 = Napiecie odniesienia czujnika drzwi Drzwi 4
79 = Napiecie odniesienia czujnika drzwi Drzwi 5
80 = Czujnik drzwi Drzwi 1 z przodu
81 = Czujnik drzwi Drzwi 1 z tylu
82 = Czujnik drzwi Drzwi 2 z przodu
83 = Czujnik drzwi Drzwi 2 z tylu
84 = Czujnik drzwi Drzwi 3 z przodu
85 = Czujnik drzwi Drzwi 3 z tylu
86 = Czujnik drzwi Drzwi 4 z przodu
87 = Czujnik drzwi Drzwi 4 z tylu
88 = Czujnik drzwi Drzwi 5 z przodu
89 = Czujnik drzwi Drzwi 5 z tylu
90 = Sygnal C3
91 = Lampka kontrolna na miejscu pracy kierowcy
92 = Uszczelnienie pneumatyczne
94 = Wskaznik Czerwony/Zielony
95 = Brzeczyk braku cisnienia
96 = Hamulec przystankowy
97 = Wskaznik zatrzymania na zadanie na miejscu pracy kierowcy
98 = Wskaznik wózka dzieciecego na miejscu pracy kierowcy



[Fehlerart]
0 = Za wysokie napiecie
1 = Za niskie napiecie / styk
10 = Wskazówka wewnetrzna
20 = Elektromagnes OTW przerwanie
21 = Elektromagnes OTW zwarcie do masy
22 = Elektromagnes OTW zwarcie do UAkum
23 = Elektromagnes ZAM przerwanie
24 = Elektromagnes ZAM zwarcie do masy
25 = Elektromagnes ZAM zwarcie do UAkum
26 = Elektromagnes zwolniony przerwanie
27 = Elektromagnes zwolniony zwarcie do masy
28 = Elektromagnes zwolniony zwarcie do UAkum
30 = Przerwanie / zwarcie UAkum
31 = Zwarcie do masy / zwarcie silnika
34 = Przewód B zwarcie UAkum
35 = Przewód B przerwanie / zwarcie do masy
36 = Zamiana biegunów (MOT+ / MOT- lub przewód A / przewód B)
40 = Sterowanie przerwanie
41 = Zwarcie sterowania do masy
42 = Zwarcie sterowania UAkum
45 = Presostat niemozliwy do przyjecia
46 = Kurek awaryjny podczas jazdy
47 = Presostat niemozliwy do przyjecia podczas jazdy
48 = Zwolnienie drzwi aktywne podczas jazdy
50 = Wartosc ponizej wartosci granicznej
51 = Wartosc powyzej wartosci granicznej
52 = Wartosc ponizej zakresu roboczego
53 = Wartosc powyzej zakresu roboczego
54 = Brak impulsów czujnika
60 = Lacznik nie rozlacza / zwarcie UAkum
61 = Lacznik nie laczy / przerwanie przewodu
62 = Przycisk nie rozlacza
63 = Trwale aktywny
64 = Trwale nieaktywny
65 = Presostat (z przodu) niemozliwy do przyjecia
66 = Presostat z tylu niemozliwy do przyjecia
67 = Przerwanie / zwarcie UAkum
70 = Brak komunikacji (BusOFF) magistrali CAN pojazdu
71 = Przekroczenie czasu wiadomosci magistrali pojazdu
75 = Brak komunikacji (BusOFF) magistrali systemowej MTS
76 = Zbyt wiele wiadomosci / modul wystepuje wielokrotnie
77 = Przekroczenie czasu magistrali systemowej
80 = Przerwa sterowania Drzwi 1
81 = Zwarcie sterowania do masy Drzwi 1
82 = Zwarcie sterowania do UAkum Drzwi 1
83 = Przerwa sterowania Drzwi 2
84 = Zwarcie sterowania do masy Drzwi 2
85 = Zwarcie sterowania do UAkum Drzwi 2
86 = Przerwa sterowania Drzwi 3
87 = Zwarcie sterowania do masy Drzwi 3

88 = Sterowanie Wyjscie 1 zwarcie do masy
89 = Sterowanie Wyjscie 2 zwarcie do masy
90 = Sterowanie Wyjscie 3 zwarcie do masy
91 = Sterowanie Wyjscie 4 zwarcie do masy
92 = Sterowanie Wyjscie 5 zwarcie do masy
93 = Sterowanie Wyjscie 6 zwarcie do masy
94 = Sterowanie Wyjscie 7 zwarcie do masy
95 = Sterowanie Wyjscie 8 zwarcie do masy


[Hinweis]
;Keine führende "0" schreiben -> Richtig: "160 = ", Falsch: "0160 = " !
;Das ist für "MTS.EXE" nicht das Gleiche!
;Aber 1 und 3 setzen sich zu 103 und nicht zu 13 zusammen
;
;Maximal 256 Zeichen
;

; Basismodul

0 = Napiecie zasilania wzroslo powyzej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecie zasilania na sterowniku.
1 = Napiecie zasilania spadlo ponizej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecie zasilania i styk na sterowniku.
10 = Wskazówka wewnetrzna. Wymienic sterownik.
46 = Wykryto uruchomienie kurka awaryjnego podczas jazdy. Sprawdzic przewód do mikroprzelacznika na kurku awaryjnym badz do presostatu w przewodzie zwalniania pod katem polaczen z napieciem zasilania.
48 = Wykryto aktywacje zwolnienia drzwi podczas jazdy. Sprawdzic przewód do przelacznika zwalniajacego pod katem polaczen z napieciem zasilania. Upewnic sie, ze przelacznik zwalniajacy pracuje prawidlowo.
70 = Przerwanie komunikacji CAN. Sprawdzic polaczenie pojazd - CAN.
71 = Przekroczenie czasu podczas komunikacji CAN. Sprawdzic polaczenie pojazd - CAN.
75 = Przerwanie komunikacji CAN. Sprawdzic polaczenie system - CAN.
76 = Niemozliwe do przyjecia dane na magistrali CAN. Sprawdzic kodowanie adresu na sterownikach.
77 = Przekroczenie czasu podczas komunikacji CAN. Sprawdzic polaczenie system - CAN.

88 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 1 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
89 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 2 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
90 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 3 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
91 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 4 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
92 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 5 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
93 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 6 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
94 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 7 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
95 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 8 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.

; Erweiterungsmodul Tür 2

100 = Napiecie zasilania wzroslo powyzej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecie zasilania na sterowniku.
101 = Napiecie zasilania spadlo ponizej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecie zasilania i styk na sterowniku.
110 = Wskazówka wewnetrzna. Wymienic sterownik.
146 = Wykryto uruchomienie kurka awaryjnego podczas jazdy. Sprawdzic przewód do mikroprzelacznika na kurku awaryjnym badz do presostatu w przewodzie zwalniania pod katem polaczen z napieciem zasilania.
176 = Niemozliwe do przyjecia dane na magistrali CAN. Sprawdzic kodowanie adresu na sterownikach.
177 = Przekroczenie czasu podczas komunikacji CAN. Sprawdzic polaczenie system - CAN.

188 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 1 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
189 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 2 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
190 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 3 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
191 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 4 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
192 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 5 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
193 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 6 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
194 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 7 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
195 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 8 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.


; Erweiterungsmodul Tür 3

200 = Napiecie zasilania wzroslo powyzej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecie zasilania na sterowniku.
201 = Napiecie zasilania spadlo ponizej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecie zasilania i styk na sterowniku.
210 = Wskazówka wewnetrzna. Wymienic sterownik.
246 = Wykryto uruchomienie kurka awaryjnego podczas jazdy. Sprawdzic przewód do mikroprzelacznika na kurku awaryjnym badz do presostatu w przewodzie zwalniania pod katem polaczen z napieciem zasilania.
276 = Niemozliwe do przyjecia dane na magistrali CAN. Sprawdzic kodowanie adresu na sterownikach.
277 = Przekroczenie czasu podczas komunikacji CAN. Sprawdzic polaczenie system - CAN.

288 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 1 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
289 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 2 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
290 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 3 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
291 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 4 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
292 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 5 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
293 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 6 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
294 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 7 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
295 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 8 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.


; Erweiterungsmodul Tür 4

300 = Napiecie zasilania wzroslo powyzej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecie zasilania na sterowniku.
301 = Napiecie zasilania spadlo ponizej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecie zasilania i styk na sterowniku.
310 = Wskazówka wewnetrzna. Wymienic sterownik.
346 = Wykryto uruchomienie kurka awaryjnego podczas jazdy. Sprawdzic przewód do mikroprzelacznika na kurku awaryjnym badz do presostatu w przewodzie zwalniania pod katem polaczen z napieciem zasilania.
376 = Niemozliwe do przyjecia dane na magistrali CAN. Sprawdzic kodowanie adresu na sterownikach.
377 = Przekroczenie czasu podczas komunikacji CAN. Sprawdzic polaczenie system - CAN.

388 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 1 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
389 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 2 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
390 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 3 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
391 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 4 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
392 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 5 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
393 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 6 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
394 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 7 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
395 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 8 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.


; Erweiterungsmodul Tür 5

400 = Napiecie zasilania wzroslo powyzej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecie zasilania na sterowniku.
401 = Napiecie zasilania spadlo ponizej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecie zasilania i styk na sterowniku.
410 = Wskazówka wewnetrzna. Wymienic sterownik.
446 = Wykryto uruchomienie kurka awaryjnego podczas jazdy. Sprawdzic przewód do mikroprzelacznika na kurku awaryjnym badz do presostatu w przewodzie zwalniania pod katem polaczen z napieciem zasilania.
476 = Niemozliwe do przyjecia dane na magistrali CAN. Sprawdzic kodowanie adresu na sterownikach.
477 = Przekroczenie czasu podczas komunikacji CAN. Sprawdzic polaczenie system - CAN.

488 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 1 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
489 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 2 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
490 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 3 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
491 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 4 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
492 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 5 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
493 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 6 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
494 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 7 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
495 = Dowolnie konfigurowalne wyjscie 8 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.


; Türventil Tür 1 (vorne)

520 = Przewód do elektromagnesu OTW zaworu badz sprzezenie zwrotne masy sa przerwane.
521 = Przewód do elektromagnesu OTW zaworu wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
522 = Przewód do elektromagnesu OTW zaworu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.
523 = Przewód do elektromagnesu ZAM zaworu badz sprzezenie zwrotne masy sa przerwane.
524 = Przewód do elektromagnesu ZAM zaworu wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
525 = Przewód do elektromagnesu ZAM zaworu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.
526 = Przewód do elektromagnesu ZWOLNIENIA zaworu badz sprzezenie zwrotne masy sa przerwane.
527 = Przewód do elektromagnesu ZWOLNIENIA zaworu wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
528 = Przewód do elektromagnesu ZWOLNIENIA zaworu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Motor Tür 1 (vorne)

530 = Przewody do silnika sa przerwane lub wykazuja zwarcie do napiecia zasilania.
531 = Przewody do silnika wykazuja zwarcie do masy pojazdu badz sa zwarte miedzy soba (zwarcie silnika).
534 = Przewód B czujnika wykazuje zwarcie do napiecia odniesienia lub napiecia zasilania.
535 = Przewód B czujnika jest przerwany lub wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
536 = Przewody silnikowe i/lub przewody czujnikowe sa zamienione.

; Türventil Tür 1 hinten

620 = Przewód do elektromagnesu OTW zaworu badz sprzezenie zwrotne masy sa przerwane.
621 = Przewód do elektromagnesu OTW zaworu wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
622 = Przewód do elektromagnesu OTW zaworu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.
623 = Przewód do elektromagnesu ZAM zaworu badz sprzezenie zwrotne masy sa przerwane.
624 = Przewód do elektromagnesu ZAM zaworu wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
625 = Przewód do elektromagnesu ZAM zaworu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.
626 = Przewód do elektromagnesu ZWOLNIENIA zaworu badz sprzezenie zwrotne masy sa przerwane.
627 = Przewód do elektromagnesu ZWOLNIENIA zaworu wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
628 = Przewód do elektromagnesu ZWOLNIENIA zaworu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Motor Tür 1 hinten

630 = Przewody do silnika sa przerwane lub wykazuja zwarcie do napiecia zasilania.
631 = Przewody do silnika wykazuja zwarcie do masy pojazdu badz sa zwarte miedzy soba (zwarcie silnika).
634 = Przewód B czujnika wykazuje zwarcie do napiecia odniesienia lub napiecia zasilania.
635 = Przewód B czujnika jest przerwany lub wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
636 = Przewody silnikowe i/lub przewody czujnikowe sa zamienione.

; Türventil Tür 2 (vorne)

720 = Przewód do elektromagnesu OTW zaworu badz sprzezenie zwrotne masy sa przerwane.
721 = Przewód do elektromagnesu OTW zaworu wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
722 = Przewód do elektromagnesu OTW zaworu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.
723 = Przewód do elektromagnesu ZAM zaworu badz sprzezenie zwrotne masy sa przerwane.
724 = Przewód do elektromagnesu ZAM zaworu wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
725 = Przewód do elektromagnesu ZAM zaworu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.
726 = Przewód do elektromagnesu ZWOLNIENIA zaworu badz sprzezenie zwrotne masy sa przerwane.
727 = Przewód do elektromagnesu ZWOLNIENIA zaworu wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
728 = Przewód do elektromagnesu ZWOLNIENIA zaworu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Motor Tür 2 (vorne)

730 = Przewody do silnika sa przerwane lub wykazuja zwarcie do napiecia zasilania.
731 = Przewody do silnika wykazuja zwarcie do masy pojazdu badz sa zwarte miedzy soba (zwarcie silnika).
734 = Przewód B czujnika wykazuje zwarcie do napiecia odniesienia lub napiecia zasilania.
735 = Przewód B czujnika jest przerwany lub wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
736 = Przewody silnikowe i/lub przewody czujnikowe sa zamienione.

; Türventil Tür 2 hinten

820 = Przewód do elektromagnesu OTW zaworu badz sprzezenie zwrotne masy sa przerwane.
821 = Przewód do elektromagnesu OTW zaworu wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
822 = Przewód do elektromagnesu OTW zaworu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.
823 = Przewód do elektromagnesu ZAM zaworu badz sprzezenie zwrotne masy sa przerwane.
824 = Przewód do elektromagnesu ZAM zaworu wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
825 = Przewód do elektromagnesu ZAM zaworu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.
826 = Przewód do elektromagnesu ZWOLNIENIA zaworu badz sprzezenie zwrotne masy sa przerwane.
827 = Przewód do elektromagnesu ZWOLNIENIA zaworu wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
828 = Przewód do elektromagnesu ZWOLNIENIA zaworu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Motor Tür 2 hinten

830 = Przewody do silnika sa przerwane lub wykazuja zwarcie do napiecia zasilania.
831 = Przewody do silnika wykazuja zwarcie do masy pojazdu badz sa zwarte miedzy soba (zwarcie silnika).
834 = Przewód B czujnika wykazuje zwarcie do napiecia odniesienia lub napiecia zasilania.
835 = Przewód B czujnika jest przerwany lub wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
836 = Przewody silnikowe i/lub przewody czujnikowe sa zamienione.

; Türventil Tür 3 (vorne)

920 = Przewód do elektromagnesu OTW zaworu badz sprzezenie zwrotne masy sa przerwane.
921 = Przewód do elektromagnesu OTW zaworu wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
922 = Przewód do elektromagnesu OTW zaworu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.
923 = Przewód do elektromagnesu ZAM zaworu badz sprzezenie zwrotne masy sa przerwane.
924 = Przewód do elektromagnesu ZAM zaworu wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
925 = Przewód do elektromagnesu ZAM zaworu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.
926 = Przewód do elektromagnesu ZWOLNIENIA zaworu badz sprzezenie zwrotne masy sa przerwane.
927 = Przewód do elektromagnesu ZWOLNIENIA zaworu wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
928 = Przewód do elektromagnesu ZWOLNIENIA zaworu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Motor Tür 3 (vorne)

930 = Przewody do silnika sa przerwane lub wykazuja zwarcie do napiecia zasilania.
931 = Przewody do silnika wykazuja zwarcie do masy pojazdu badz sa zwarte miedzy soba (zwarcie silnika).
934 = Przewód B czujnika wykazuje zwarcie do napiecia odniesienia lub napiecia zasilania.
935 = Przewód B czujnika jest przerwany lub wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
936 = Przewody silnikowe i/lub przewody czujnikowe sa zamienione.

; Türventil Tür 3 hinten

1020 = Przewód do elektromagnesu OTW zaworu badz sprzezenie zwrotne masy sa przerwane.
1021 = Przewód do elektromagnesu OTW zaworu wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
1022 = Przewód do elektromagnesu OTW zaworu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.
1023 = Przewód do elektromagnesu ZAM zaworu badz sprzezenie zwrotne masy sa przerwane.
1024 = Przewód do elektromagnesu ZAM zaworu wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
1025 = Przewód do elektromagnesu ZAM zaworu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.
1026 = Przewód do elektromagnesu ZWOLNIENIA zaworu badz sprzezenie zwrotne masy sa przerwane.
1027 = Przewód do elektromagnesu ZWOLNIENIA zaworu wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
1028 = Przewód do elektromagnesu ZWOLNIENIA zaworu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Motor Tür 3 hinten

1030 = Przewody do silnika sa przerwane lub wykazuja zwarcie do napiecia zasilania.
1031 = Przewody do silnika wykazuja zwarcie do masy pojazdu badz sa zwarte miedzy soba (zwarcie silnika).
1034 = Przewód B czujnika wykazuje zwarcie do napiecia odniesienia lub napiecia zasilania.
1035 = Przewód B czujnika jest przerwany lub wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
1036 = Przewody silnikowe i/lub przewody czujnikowe sa zamienione.

; Türventil Tür 4 (vorne)

1120 = Przewód do elektromagnesu OTW zaworu badz sprzezenie zwrotne masy sa przerwane.
1121 = Przewód do elektromagnesu OTW zaworu wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
1122 = Przewód do elektromagnesu OTW zaworu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.
1123 = Przewód do elektromagnesu ZAM zaworu badz sprzezenie zwrotne masy sa przerwane.
1124 = Przewód do elektromagnesu ZAM zaworu wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
1125 = Przewód do elektromagnesu ZAM zaworu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.
1126 = Przewód do elektromagnesu ZWOLNIENIA zaworu badz sprzezenie zwrotne masy sa przerwane.
1127 = Przewód do elektromagnesu ZWOLNIENIA zaworu wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
1128 = Przewód do elektromagnesu ZWOLNIENIA zaworu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Motor Tür 4 (vorne)

1130 = Przewody do silnika sa przerwane lub wykazuja zwarcie do napiecia zasilania.
1131 = Przewody do silnika wykazuja zwarcie do masy pojazdu badz sa zwarte miedzy soba (zwarcie silnika).
1134 = Przewód B czujnika wykazuje zwarcie do napiecia odniesienia lub napiecia zasilania.
1135 = Przewód B czujnika jest przerwany lub wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
1136 = Przewody silnikowe i/lub przewody czujnikowe sa zamienione.

; Türventil Tür 4 hinten

1220 = Przewód do elektromagnesu OTW zaworu badz sprzezenie zwrotne masy sa przerwane.
1221 = Przewód do elektromagnesu OTW zaworu wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
1222 = Przewód do elektromagnesu OTW zaworu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.
1223 = Przewód do elektromagnesu ZAM zaworu badz sprzezenie zwrotne masy sa przerwane.
1224 = Przewód do elektromagnesu ZAM zaworu wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
1225 = Przewód do elektromagnesu ZAM zaworu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.
1226 = Przewód do elektromagnesu ZWOLNIENIA zaworu badz sprzezenie zwrotne masy sa przerwane.
1227 = Przewód do elektromagnesu ZWOLNIENIA zaworu wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
1228 = Przewód do elektromagnesu ZWOLNIENIA zaworu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Motor Tür 4 hinten

1230 = Przewody do silnika sa przerwane lub wykazuja zwarcie do napiecia zasilania.
1231 = Przewody do silnika wykazuja zwarcie do masy pojazdu badz sa zwarte miedzy soba (zwarcie silnika).
1234 = Przewód B czujnika wykazuje zwarcie do napiecia odniesienia lub napiecia zasilania.
1235 = Przewód B czujnika jest przerwany lub wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
1236 = Przewody silnikowe i/lub przewody czujnikowe sa zamienione.

; Türventil Tür 5 (vorne)

1320 = Przewód do elektromagnesu OTW zaworu badz sprzezenie zwrotne masy sa przerwane.
1321 = Przewód do elektromagnesu OTW zaworu wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
1322 = Przewód do elektromagnesu OTW zaworu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.
1323 = Przewód do elektromagnesu ZAM zaworu badz sprzezenie zwrotne masy sa przerwane.
1324 = Przewód do elektromagnesu ZAM zaworu wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
1325 = Przewód do elektromagnesu ZAM zaworu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.
1326 = Przewód do elektromagnesu ZWOLNIENIA zaworu badz sprzezenie zwrotne masy sa przerwane.
1327 = Przewód do elektromagnesu ZWOLNIENIA zaworu wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
1328 = Przewód do elektromagnesu ZWOLNIENIA zaworu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Motor Tür 5 (vorne)

1330 = Przewody do silnika sa przerwane lub wykazuja zwarcie do napiecia zasilania.
1331 = Przewody do silnika wykazuja zwarcie do masy pojazdu badz sa zwarte miedzy soba (zwarcie silnika).
1334 = Przewód B czujnika wykazuje zwarcie do napiecia odniesienia lub napiecia zasilania.
1335 = Przewód B czujnika jest przerwany lub wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
1336 = Przewody silnikowe i/lub przewody czujnikowe sa zamienione.

; Türventil Tür 5 hinten

1420 = Przewód do elektromagnesu OTW zaworu badz sprzezenie zwrotne masy sa przerwane.
1421 = Przewód do elektromagnesu OTW zaworu wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
1422 = Przewód do elektromagnesu OTW zaworu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.
1423 = Przewód do elektromagnesu ZAM zaworu badz sprzezenie zwrotne masy sa przerwane.
1424 = Przewód do elektromagnesu ZAM zaworu wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
1425 = Przewód do elektromagnesu ZAM zaworu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.
1426 = Przewód do elektromagnesu ZWOLNIENIA zaworu badz sprzezenie zwrotne masy sa przerwane.
1427 = Przewód do elektromagnesu ZWOLNIENIA zaworu wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
1428 = Przewód do elektromagnesu ZWOLNIENIA zaworu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Motor Tür 5 hinten

1430 = Przewody do silnika sa przerwane lub wykazuja zwarcie do napiecia zasilania.
1431 = Przewody do silnika wykazuja zwarcie do masy pojazdu badz sa zwarte miedzy soba (zwarcie silnika).
1434 = Przewód B czujnika wykazuje zwarcie do napiecia odniesienia lub napiecia zasilania.
1435 = Przewód B czujnika jest przerwany lub wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
1436 = Przewody silnikowe i/lub przewody czujnikowe sa zamienione.

; Einstiegsbeleuchtung Tür 1

1540 = Przewód do oswietlenia wejscia jest przerwany lub oswietlenie wejscia jest uszkodzone.
1541 = Przewód do oswietlenia wejscia wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
1542 = Przewód do oswietlenia wejscia wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Einstiegsbeleuchtung Tür 2

1640 = Przewód do oswietlenia wejscia jest przerwany lub oswietlenie wejscia jest uszkodzone.
1641 = Przewód do oswietlenia wejscia wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
1642 = Przewód do oswietlenia wejscia wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Einstiegsbeleuchtung Tür 3

1740 = Przewód do oswietlenia wejscia jest przerwany lub oswietlenie wejscia jest uszkodzone.
1741 = Przewód do oswietlenia wejscia wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
1742 = Przewód do oswietlenia wejscia wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Einstiegsbeleuchtung Tür 4

1840 = Przewód do oswietlenia wejscia jest przerwany lub oswietlenie wejscia jest uszkodzone.
1841 = Przewód do oswietlenia wejscia wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
1842 = Przewód do oswietlenia wejscia wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Einstiegsbeleuchtung Tür 5

1940 = Przewód do oswietlenia wejscia jest przerwany lub oswietlenie wejscia jest uszkodzone.
1941 = Przewód do oswietlenia wejscia wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
1942 = Przewód do oswietlenia wejscia wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Türschließwarner Tür 1

2041 = Przewód do ostrzegacza zamykania drzwi wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
2042 = Przewód do ostrzegacza zamykania drzwi wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Türschließwarner Tür 2

2141 = Przewód do ostrzegacza zamykania drzwi wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
2142 = Przewód do ostrzegacza zamykania drzwi wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Türschließwarner Tür 3

2241 = Przewód do ostrzegacza zamykania drzwi wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
2242 = Przewód do ostrzegacza zamykania drzwi wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Türschließwarner Tür 4

2341 = Przewód do ostrzegacza zamykania drzwi wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
2342 = Przewód do ostrzegacza zamykania drzwi wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Türschließwarner Tür 5

2441 = Przewód do ostrzegacza zamykania drzwi wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
2442 = Przewód do ostrzegacza zamykania drzwi wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Rampenansteuerung Tür 1

2541 = Przewód do sterowania rampy wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
2542 = Przewód do sterowania rampy wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Rampenansteuerung Tür 2

2641 = Przewód do sterowania rampy wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
2642 = Przewód do sterowania rampy wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Rampenansteuerung Tür 3

2741 = Przewód do sterowania rampy wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
2742 = Przewód do sterowania rampy wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Rampenansteuerung Tür 4

2841 = Przewód do sterowania rampy wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
2842 = Przewód do sterowania rampy wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Rampenansteuerung Tür 5

2941 = Przewód do sterowania rampy wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
2942 = Przewód do sterowania rampy wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Haltewunschanzeige Tür 1

3041 = Przewód do wskaznika zatrzymania na zadanie wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
3042 = Przewód do wskaznika zatrzymania na zadanie wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Haltewunschanzeige Tür 2

3141 = Przewód do wskaznika zatrzymania na zadanie wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
3142 = Przewód do wskaznika zatrzymania na zadanie wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Haltewunschanzeige Tür 3

3241 = Przewód do wskaznika zatrzymania na zadanie wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
3242 = Przewód do wskaznika zatrzymania na zadanie wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Haltewunschanzeige Tür 4

3341 = Przewód do wskaznika zatrzymania na zadanie wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
3342 = Przewód do wskaznika zatrzymania na zadanie wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Haltewunschanzeige Tür 5

3441 = Przewód do wskaznika zatrzymania na zadanie wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
3442 = Przewód do wskaznika zatrzymania na zadanie wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Türfreigabeanzeige Tür 1

3541 = Przewód do wskaznika zwolnienia drzwi wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
3542 = Przewód do wskaznika zwolnienia drzwi wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Türfreigabeanzeige Tür 2

3641 = Przewód do wskaznika zwolnienia drzwi wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
3642 = Przewód do wskaznika zwolnienia drzwi wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Türfreigabeanzeige Tür 3

3741 = Przewód do wskaznika zwolnienia drzwi wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
3742 = Przewód do wskaznika zwolnienia drzwi wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Türfreigabeanzeige Tür 4

3841 = Przewód do wskaznika zwolnienia drzwi wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
3842 = Przewód do wskaznika zwolnienia drzwi wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Türfreigabeanzeige Tür 5

3941 = Przewód do wskaznika zwolnienia drzwi wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
3942 = Przewód do wskaznika zwolnienia drzwi wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Werkstatttaster Tür 1

4062 = Przycisk warsztatowy nie rozlacza badz wystepuje zwarcie przewodu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Werkstatttaster Tür 2

4162 = Przycisk warsztatowy nie rozlacza badz wystepuje zwarcie przewodu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Werkstatttaster Tür 3

4262 = Przycisk warsztatowy nie rozlacza badz wystepuje zwarcie przewodu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Werkstatttaster Tür 4

4362 = Przycisk warsztatowy nie rozlacza badz wystepuje zwarcie przewodu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Werkstatttaster Tür 5

4462 = Przycisk warsztatowy nie rozlacza badz wystepuje zwarcie przewodu wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Druckwelle Tür 1

4563 = Walek dociskowy dostarcza trwalego sygnalu. Sprawdzic presostat i przewód pod katem zwarcia do masy pojazdu.
4564 = Walek dociskowy nie dostarcza zadnego sygnalu. Sprawdzic presostat i przewód pod katem przerwania.

; Druckwelle Tür 2

4663 = Walek dociskowy dostarcza trwalego sygnalu. Sprawdzic presostat i przewód pod katem zwarcia do masy pojazdu.
4664 = Walek dociskowy nie dostarcza zadnego sygnalu. Sprawdzic presostat i przewód pod katem przerwania.

; Druckwelle Tür 3

4763 = Walek dociskowy dostarcza trwalego sygnalu. Sprawdzic presostat i przewód pod katem zwarcia do masy pojazdu.
4764 = Walek dociskowy nie dostarcza zadnego sygnalu. Sprawdzic presostat i przewód pod katem przerwania.

; Druckwelle Tür 4

4863 = Walek dociskowy dostarcza trwalego sygnalu. Sprawdzic presostat i przewód pod katem zwarcia do masy pojazdu.
4864 = Walek dociskowy nie dostarcza zadnego sygnalu. Sprawdzic presostat i przewód pod katem przerwania.

; Druckwelle Tür 5

4963 = Walek dociskowy dostarcza trwalego sygnalu. Sprawdzic presostat i przewód pod katem zwarcia do masy pojazdu.
4964 = Walek dociskowy nie dostarcza zadnego sygnalu. Sprawdzic presostat i przewód pod katem przerwania.

; Haltewunschtaster Tür 1

5062 = Przycisk zatrzymania na zadanie nie rozlacza badz wystepuje zwarcie przewodu do napiecia zasilania.

; Haltewunschtaster Tür 2

5162 = Przycisk zatrzymania na zadanie nie rozlacza badz wystepuje zwarcie przewodu do napiecia zasilania.

; Haltewunschtaster Tür 3

5262 = Przycisk zatrzymania na zadanie nie rozlacza badz wystepuje zwarcie przewodu do napiecia zasilania.

; Haltewunschtaster Tür 4

5362 = Przycisk zatrzymania na zadanie nie rozlacza badz wystepuje zwarcie przewodu do napiecia zasilania.

; Haltewunschtaster Tür 5

5462 = Przycisk zatrzymania na zadanie nie rozlacza badz wystepuje zwarcie przewodu do napiecia zasilania.

; Kinderwagentaster Tür 1

5562 = Przycisk wózka dzieciecego nie rozlacza badz wystepuje zwarcie przewodu do napiecia zasilania.

; Kinderwagentaster Tür 2

5662 = Przycisk wózka dzieciecego nie rozlacza badz wystepuje zwarcie przewodu do napiecia zasilania.

; Kinderwagentaster Tür 3

5762 = Przycisk wózka dzieciecego nie rozlacza badz wystepuje zwarcie przewodu do napiecia zasilania.

; Kinderwagentaster Tür 4

5862 = Przycisk wózka dzieciecego nie rozlacza badz wystepuje zwarcie przewodu do napiecia zasilania.

; Kinderwagentaster Tür 5

5962 = Przycisk wózka dzieciecego nie rozlacza badz wystepuje zwarcie przewodu do napiecia zasilania.

; Endschalter ZU Tür 1 (vorne)

6060 = Lacznik krancowy nie rozlacza badz wystepuje zwarcie przewodu do napiecia zasilania.
6061 = Lacznik krancowy nie laczy badz wystepuje przerwanie przewodu.

; Druckschalter Tür 1

6045 = Presostaty sygnalizuja stan niemozliwy do przyjecia. Sprawdzic przewód do presostatów pod katem przerwan i polaczen z masa pojazdu lub napieciem zasilania, polaczenia wtykowe i same presostaty.
6047 = Presostaty wskazaly podczas jazdy niemozliwy do przyjecia lub niedopuszczalny stan cisnienia. Sprawdzic przewody do presostatów pod katem przerwan i zwarc, polaczenia wtykowe i same presostaty.

; Endschalter ZU Tür 1 hinten

6160 = Lacznik krancowy nie rozlacza badz wystepuje zwarcie przewodu do napiecia zasilania.
6161 = Lacznik krancowy nie laczy badz wystepuje przerwanie przewodu.

; Endschalter ZU Tür 2 (vorne)

6260 = Lacznik krancowy nie rozlacza badz wystepuje zwarcie przewodu do napiecia zasilania.
6261 = Lacznik krancowy nie laczy badz wystepuje przerwanie przewodu.

; Druckschalter Tür 2

6245 = Presostaty sygnalizuja stan niemozliwy do przyjecia. Sprawdzic przewód do presostatów pod katem przerwan i polaczen z masa pojazdu lub napieciem zasilania, polaczenia wtykowe i same presostaty.
6247 = Presostaty wskazaly podczas jazdy niemozliwy do przyjecia lub niedopuszczalny stan cisnienia. Sprawdzic przewody do presostatów pod katem przerwan i zwarc, polaczenia wtykowe i same presostaty.

; Endschalter ZU Tür 2 hinten

6360 = Lacznik krancowy nie rozlacza badz wystepuje zwarcie przewodu do napiecia zasilania.
6361 = Lacznik krancowy nie laczy badz wystepuje przerwanie przewodu.

; Endschalter ZU Tür 3 (vorne)

6460 = Lacznik krancowy nie rozlacza badz wystepuje zwarcie przewodu do napiecia zasilania.
6461 = Lacznik krancowy nie laczy badz wystepuje przerwanie przewodu.

; Druckschalter Tür 3

6445 = Presostaty sygnalizuja stan niemozliwy do przyjecia. Sprawdzic przewód do presostatów pod katem przerwan i polaczen z masa pojazdu lub napieciem zasilania, polaczenia wtykowe i same presostaty.
6447 = Presostaty wskazaly podczas jazdy niemozliwy do przyjecia lub niedopuszczalny stan cisnienia. Sprawdzic przewody do presostatów pod katem przerwan i zwarc, polaczenia wtykowe i same presostaty.

; Endschalter ZU Tür 3 hinten

6560 = Lacznik krancowy nie rozlacza badz wystepuje zwarcie przewodu do napiecia zasilania.
6561 = Lacznik krancowy nie laczy badz wystepuje przerwanie przewodu.

; Endschalter ZU Tür 4 (vorne)

6660 = Lacznik krancowy nie rozlacza badz wystepuje zwarcie przewodu do napiecia zasilania.
6661 = Lacznik krancowy nie laczy badz wystepuje przerwanie przewodu.

; Druckschalter Tür 4

6645 = Presostaty sygnalizuja stan niemozliwy do przyjecia. Sprawdzic przewód do presostatów pod katem przerwan i polaczen z masa pojazdu lub napieciem zasilania, polaczenia wtykowe i same presostaty.
6647 = Presostaty wskazaly podczas jazdy niemozliwy do przyjecia lub niedopuszczalny stan cisnienia. Sprawdzic przewody do presostatów pod katem przerwan i zwarc, polaczenia wtykowe i same presostaty.

; Endschalter ZU Tür 4 hinten

6760 = Lacznik krancowy nie rozlacza badz wystepuje zwarcie przewodu do napiecia zasilania.
6761 = Lacznik krancowy nie laczy badz wystepuje przerwanie przewodu.

; Endschalter ZU Tür 5 (vorne)

6860 = Lacznik krancowy nie rozlacza badz wystepuje zwarcie przewodu do napiecia zasilania.
6861 = Lacznik krancowy nie laczy badz wystepuje przerwanie przewodu.

; Druckschalter Tür 5

6845 = Presostaty sygnalizuja stan niemozliwy do przyjecia. Sprawdzic przewód do presostatów pod katem przerwan i polaczen z masa pojazdu lub napieciem zasilania, polaczenia wtykowe i same presostaty.
6847 = Presostaty wskazaly podczas jazdy niemozliwy do przyjecia lub niedopuszczalny stan cisnienia. Sprawdzic przewody do presostatów pod katem przerwan i zwarc, polaczenia wtykowe i same presostaty.

; Endschalter ZU Tür 5 hinten

6960 = Lacznik krancowy nie rozlacza badz wystepuje zwarcie przewodu do napiecia zasilania.
6961 = Lacznik krancowy nie laczy badz wystepuje przerwanie przewodu.

; Referenzspannung Türsensor Tür 1

7550 = Napiecie odniesienia spadlo ponizej dopuszczalnej dolnej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecie.
7551 = Napiecie odniesienia wzroslo powyzej dopuszczalnej górnej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecie.

; Referenzspannung Türsensor Tür 2

7650 = Napiecie odniesienia spadlo ponizej dopuszczalnej dolnej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecie.
7651 = Napiecie odniesienia wzroslo powyzej dopuszczalnej górnej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecie.

; Referenzspannung Türsensor Tür 3

7750 = Napiecie odniesienia spadlo ponizej dopuszczalnej dolnej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecie.
7751 = Napiecie odniesienia wzroslo powyzej dopuszczalnej górnej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecie.

; Referenzspannung Türsensor Tür 4

7850 = Napiecie odniesienia spadlo ponizej dopuszczalnej dolnej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecie.
7851 = Napiecie odniesienia wzroslo powyzej dopuszczalnej górnej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecie.

; Referenzspannung Türsensor Tür 5

7950 = Napiecie odniesienia spadlo ponizej dopuszczalnej dolnej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecie.
7951 = Napiecie odniesienia wzroslo powyzej dopuszczalnej górnej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecie.

; Türsensor Tür 1 vorne

8052 = Napiecie czujnika drzwiowego spadlo ponizej dopuszczalnej dolnej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecia na czujniku.
8053 = Napiecie czujnika drzwiowego wzroslo powyzej dopuszczalnej górnej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecia na czujniku.
8054 = Czujnik drzwiowy nie dostarcza impulsów czujnika. Sprawdzic przewody i czujnik.

; Türsensor Tür 1 hinten

8152 = Napiecie czujnika drzwiowego spadlo ponizej dopuszczalnej dolnej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecia na czujniku.
8153 = Napiecie czujnika drzwiowego wzroslo powyzej dopuszczalnej górnej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecia na czujniku.
8154 = Czujnik drzwiowy nie dostarcza impulsów czujnika. Sprawdzic przewody i czujnik.

; Türsensor Tür 2 vorne

8252 = Napiecie czujnika drzwiowego spadlo ponizej dopuszczalnej dolnej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecia na czujniku.
8253 = Napiecie czujnika drzwiowego wzroslo powyzej dopuszczalnej górnej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecia na czujniku.
8254 = Czujnik drzwiowy nie dostarcza impulsów czujnika. Sprawdzic przewody i czujnik.

; Türsensor Tür 2 hinten

8352 = Napiecie czujnika drzwiowego spadlo ponizej dopuszczalnej dolnej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecia na czujniku.
8353 = Napiecie czujnika drzwiowego wzroslo powyzej dopuszczalnej górnej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecia na czujniku.
8354 = Czujnik drzwiowy nie dostarcza impulsów czujnika. Sprawdzic przewody i czujnik.

; Türsensor Tür 3 vorne

8452 = Napiecie czujnika drzwiowego spadlo ponizej dopuszczalnej dolnej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecia na czujniku.
8453 = Napiecie czujnika drzwiowego wzroslo powyzej dopuszczalnej górnej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecia na czujniku.
8454 = Czujnik drzwiowy nie dostarcza impulsów czujnika. Sprawdzic przewody i czujnik.

; Türsensor Tür 3 hinten

8552 = Napiecie czujnika drzwiowego spadlo ponizej dopuszczalnej dolnej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecia na czujniku.
8553 = Napiecie czujnika drzwiowego wzroslo powyzej dopuszczalnej górnej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecia na czujniku.
8554 = Czujnik drzwiowy nie dostarcza impulsów czujnika. Sprawdzic przewody i czujnik.

; Türsensor Tür 4 vorne

8652 = Napiecie czujnika drzwiowego spadlo ponizej dopuszczalnej dolnej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecia na czujniku.
8653 = Napiecie czujnika drzwiowego wzroslo powyzej dopuszczalnej górnej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecia na czujniku.
8654 = Czujnik drzwiowy nie dostarcza impulsów czujnika. Sprawdzic przewody i czujnik.

; Türsensor Tür 4 hinten

8752 = Napiecie czujnika drzwiowego spadlo ponizej dopuszczalnej dolnej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecia na czujniku.
8753 = Napiecie czujnika drzwiowego wzroslo powyzej dopuszczalnej górnej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecia na czujniku.
8754 = Czujnik drzwiowy nie dostarcza impulsów czujnika. Sprawdzic przewody i czujnik.

; Türsensor Tür 5 vorne

8852 = Napiecie czujnika drzwiowego spadlo ponizej dopuszczalnej dolnej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecia na czujniku.
8853 = Napiecie czujnika drzwiowego wzroslo powyzej dopuszczalnej górnej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecia na czujniku.
8854 = Czujnik drzwiowy nie dostarcza impulsów czujnika. Sprawdzic przewody i czujnik.

; Türsensor Tür 5 hinten

8952 = Napiecie czujnika drzwiowego spadlo ponizej dopuszczalnej dolnej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecia na czujniku.
8953 = Napiecie czujnika drzwiowego wzroslo powyzej dopuszczalnej górnej wartosci granicznej. Sprawdzic napiecia na czujniku.
8954 = Czujnik drzwiowy nie dostarcza impulsów czujnika. Sprawdzic przewody i czujnik.

; C3-Signal

9067 = Przewód sygnalu predkosci (sygnal C3) jest przerwany lub wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Kontrollleuchte Fahrerarbeitsplatz

9180 = Przewód do lampki kontrolnej dla drzwi 1 na stanowisku pracy kierowcy jest przerwany.
9181 = Przewód do lampki kontrolnej dla drzwi 1 na stanowisku pracy kierowcy wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
9182 = Przewód do lampki kontrolnej dla drzwi 1 na stanowisku pracy kierowcy wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.
9183 = Przewód do lampki kontrolnej dla drzwi 2 na stanowisku pracy kierowcy jest przerwany.
9184 = Przewód do lampki kontrolnej dla drzwi 2 na stanowisku pracy kierowcy wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
9185 = Przewód do lampki kontrolnej dla drzwi 2 na stanowisku pracy kierowcy wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.
9187 = Przewód do lampki kontrolnej dla drzwi 3 na stanowisku pracy kierowcy wykazuje zwarcie do masy pojazdu.

; Pneumatische Dichtung

9280 = Przewód do zaworu sterujacego uszczelnienia pneumatycznego przy drzwiach 1 jest przerwany.
9281 = Przewód do zaworu sterujacego uszczelnienia pneumatycznego przy drzwiach 1 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
9282 = Przewód do zaworu sterujacego uszczelnienia pneumatycznego przy drzwiach 1 wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.
9283 = Przewód do zaworu sterujacego uszczelnienia pneumatycznego przy drzwiach 2 jest przerwany.
9284 = Przewód do zaworu sterujacego uszczelnienia pneumatycznego przy drzwiach 2 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
9285 = Przewód do zaworu sterujacego uszczelnienia pneumatycznego przy drzwiach 2 wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.
9286 = Przewód do zaworu sterujacego uszczelnienia pneumatycznego przy drzwiach 3 jest przerwany.
9287 = Przewód do zaworu sterujacego uszczelnienia pneumatycznego przy drzwiach 3 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
9288 = Przewód do zaworu sterujacego uszczelnienia pneumatycznego przy drzwiach 3 wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.
9289 = Przewód do zaworu sterujacego uszczelnienia pneumatycznego przy drzwiach 4 jest przerwany.
9290 = Przewód do zaworu sterujacego uszczelnienia pneumatycznego przy drzwiach 4 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
9291 = Przewód do zaworu sterujacego uszczelnienia pneumatycznego przy drzwiach 4 wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.
9292 = Przewód do zaworu sterujacego uszczelnienia pneumatycznego przy drzwiach 5 jest przerwany.
9293 = Przewód do zaworu sterujacego uszczelnienia pneumatycznego przy drzwiach 5 wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
9294 = Przewód do zaworu sterujacego uszczelnienia pneumatycznego przy drzwiach 5 wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Rot-/Grün-Anzeige

9440 = Przewód do wskaznika Czerwony/Zielony jest przerwany lub wskaznik Czerwony/Zielony jest uszkodzony.
9441 = Przewód do wskaznika Czerwony/Zielony wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
9442 = Przewód do wskaznika Czerwony/Zielony wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Drucklossummer

9541 = Przewód do brzeczka braku cisnienia wykazuje zwarcie do masy pojazdu.

; Haltestellenbremse

9641 = Przewód do hamulca przystankowego wykazuje zwarcie do masy pojazdu.
9642 = Przewód do hamulca przystankowego wykazuje zwarcie do napiecia zasilania.

; Haltewunschanzeige Fahrer

9741 = Przewód do wskaznika zatrzymania na zadanie wykazuje zwarcie do masy pojazdu.

; Kinderwagenanzeige Fahrer

9841 = Przewód do wskaznika wózka dzieciecego u kierowcy wykazuje zwarcie do masy pojazdu.








