Wykaz czynności serwisowych:

Rok 1 Wymiana baterii 

Rok 2 Wymiana baterii 

Rok 3 Wymiana baterii 

Rok 4 Wymiana baterii 

Rok 5 Wymiana baterii 

Wymiana aktywatora C3 

Jeżeli system zadziałał w ciągu 5 lat konieczna

jest wymiana tłoka.

Zalecana wymiana środka gaszącego po 5 latach

Rok 6 Wymiana baterii

Rok 7 Wymiana baterii 

Rok 8 Wymiana baterii 

Rok 9 Wymiana baterii 

Rok 10 Wymiana baterii 

Wymiana aktywatora C3 

Wymiana tłoka w zbiorniku czynnika gaszącego

Wymiana środka gaszącego.

Wymiana zbiornika z azotem.

Rok 11 Wymiana baterii 

Rok 12 Wymiana baterii
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