Die ALADIN Installation Diese Seite beschreibt die Installation von ALADIN auf Ihrem PC. Beachten Sie bitte folgende Hinweise, bevor Sie mit der Installation beginnen. Installieren Sie immer zuerst ALADIN, bevor Sie die mitgelieferte Hardware an den USB-Port bzw. die serielle Schnittstelle Ihres PCs anschließen. Für die Installation von ALADIN müssen Sie Administrator-Rechte besitzen. Für Fragen und/oder Änderungen zu Ihren PC-Rechten wenden Sie sich bitte an Ihren System-Administrator (PC-Verantwortlichen).
| Installieren Sie immer zuerst ALADIN, bevor Sie die mitgelieferten Hardware an den USB-Port bzw. die serielle Schnittstelle Ihres PCs anschließen.
| Systemvoraussetzungen:
Bevor Sie ALADIN installieren, sollten Sie sicher stellen, dass Ihr Computer folgende Anforderungen erfüllt. Mindest Systemvoraussetzungen: Freie serielle Schnittstelle RS232 COM1 oder freier USB-Port für die Kommunikation mit dem Getriebesteuergerät Pentium® oder gleichwertiger Prozessor mit mindestens 700MHz Microsoft® Windows® XP Betriebssystem mit SP2 512 MB Arbeitsspeicher (RAM) oder mehr CD-ROM oder DVD-ROM-Laufwerk 1,5 GB freien Festplattenspeicherplatz Grafikkarte und Monitor mit 16 Bit Farbtiefe bei einer Auflösung von 800x600 oder höher Microsoft® Internet Explorer ab Version 6.0 SP2 Die tatsächlichen Anforderungen und die Produktfunktionalität können je nach Systemkonfiguration des Betriebssystems unterschiedlich sein. Bei Fragen zu den Ausstattungsmerkmalen Ihres PCs wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator (PC-Verantwortlichen). Den aktuellen Internet Explorer erhalten Sie kostenlos unter www.microsoft.de.
| So führen Sie ein Update / Neuinstallation von ALADIN durch:
Wenn Sie eine auf Ihrem PC installierte Version von ALADIN durch eine neue Version ersetzen möchten, müssen Sie eine alte Version nicht löschen. Führen Sie für ein Update lediglich die normale Installations-Routine, wie im folgenden Absatz beschrieben, durch. Eine bereits installierte ALADIN Version wird automatisch ersetzt.
| So installieren Sie ALADIN:
Schließen Sie alle Programme und Anwendungen. Legen Sie die Voith ALADIN CD in das CD / DVD-Laufwerk ein. Sollte das Installations-Programm nicht automatisch gestartet werden, so rufen Sie den Windows Explorer auf. Die Installation wird durch einen Doppelklick auf das Programm "start.exe" gestartet. Es öffnet sich das Begrüßungsfenster des ALADIN Installationsprogramms. Klicken Sie auf das Symbol ALADIN installieren. Sie müssen den Lizenzvereinbarungen mit Akzeptieren zustimmen, ansonsten wird die Installation nicht fortgeführt. Lesen Sie die Lizenzvereinbarungen vor Ihrer Zustimmung bitte sorgfältig durch. Im Hintergrund werden mehrere Dritt-Produkte installiert. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Bestätigen Sie die Installation mit weiter und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Nach der Installation startet der ALADIN Wizard. Hier können Sie Ihre Benutzersprache wählen und Ihren Zugangscode eintragen. © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)