[image: image1.png]Wskazowka: W przypadku elektronicznych ukiadow sterowania silnikiem tak
okreglony moment moze znacznie odbiegaé od maksymalnego momentu silnika
podczas eksploatacil.

Opisane wyzej pomiary przeprowadzane sa w ramach tzw protokolu odbioru
skizyni w pojezdzie.
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* momenty dotycza turbiny TO oraz biegu wstecznego typ RO oraz R2.
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Badanie FBP punktu zahamowania silnika
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