Start programu: 51 -> 2012-06-05  7:34:50 
Software: PWI 2.2.11.15 SRG-3x00P Menchester
System: Windows 7 00-00:39:48.
HDD C - DRIVE_FIXED     -5E59D84F       FREE: 116671 MB
HDD D - DRIVE_FIXED     -B65BE67B       FREE: 103211 MB
HDD E - DRIVE_CDROM     -                
HDD F - DRIVE_CDROM     -                
HDD Q - DRIVE_FIXED     -UNKNOW         FREE:      0 MB
Link: SRG-3000MR. 
********************** C:\Users\ERGE\Desktop\zmiana oprogr\zmiana oprogr\nowe PWI\Pwi.ini **********************

//!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
// WSZELKIE ZMIANY W PLIKU PWI.INI NALEZY DOKONYWAC GDY PROGRAM PWI
// JEST NIEAKTYWNY (NIE DZIALA) GDYZ WSZELKIE ZMIANY NIE ODNIOSA SKUTKU 
//!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[Main]
; Nazwa miejsca zainstalowania PWI
Name1pwi=Zajezdnia
Name2pwi=Autobusowa
Name3pwi=
Name4pwi=

; numer PWI musi byc zgodny z numerem w SRG3x00P
NrPWI=0

; PWI WARSZAWA
PwiMzaWarszawa =0

;ilosc portow komunikacyjnych wizualizowanych na monitorze
IloscPortLCD=1

;numer pierwszej z odpytywanych grup
FirstGroup=1

;liczba odpytywanych grup
GroupsCount=8

;liczba pojazdów w każdej z grup
Group1=10
PriorGroup1=1
FileGroup1=0
NameGroup1=


Group2=10
PriorGroup2=1
FileGroup2=0
NameGroup2=

Group3=10
PriorGroup3=1
FileGroup3=0
NameGroup3=

Group4=10
PriorGroup4=1
FileGroup4=0
NameGroup4=

Group5=10
PriorGroup5=1
FileGroup5=0
NameGroup5=

Group6=10
PriorGroup6=1
FileGroup6=0
NameGroup6=

Group7=10
PriorGroup7=1
FileGroup7=0
NameGroup7=

Group8=10
PriorGroup8=1
FileGroup8=0
NameGroup8=

Group9=40
PriorGroup9=1
FileGroup9=0
NameGroup9=

Group10=80
PriorGroup10=1
FileGroup10=0
NameGroup10=


;numer portu COM do którego podłączony jest pierwszy radiomodem (Irda)
;niezależnie od tego czy komunikacja odbywa się przez ten port wpisany numer
;portu musi wskazywać na istniejący wolny port COM komputera !!!
PortCom1=1

;Opis portu pierwszego - max 3 znaki
Port1Name=rez

; parametr mowiacy czy SRG ma byc programowany (RJ,TR,CL.LD itp ) przez dany port
; np. antena wjazdowa na zajednie nie bedzie programowac - ma stwierdzac fakt pojawienia sie pojazdu
;np: antena wjazdowej tylko pobiera raport
Port1Programuj=1

; parametr okreslajacy ilosc odpowiedzi z pojazdu po ktorej ikona wozu bedzie w zasiegu
Port1CntAnswerLocalizer=3

; parametr okreslajacy czy antena sluzy tylko do lokalizacji pojazdow w SNPZ
Port1Lokalizacja=0
; lista grup obslugiwane na danej antenie, brak listy oznacza obsluge wszystkich grup
Port1Groups=


;numer portu COM do którego podłączony jest drugi radiomodem (Irda)
PortCom2=41
Port2Name=cpn
Port2Programuj=1
Port2CntAnswerLocalizer=3
Port2Lokalizacja=0
Port2Groups=


PortCom3=51
Port3Name=oc
Port3Programuj=1
Port3CntAnswerLocalizer=3
Port3Lokalizacja=0
Port3Groups=


PortCom4=61
Port4Name=myj
Port4Programuj=1
Port4CntAnswerLocalizer=3
Port4Lokalizacja=0
Port4Groups=


PortCom5=51
Port5Name=p-5
Port5CntAnswerLocalizer=3
Port5Programuj=1
Port5Lokalizacja=0
Port5Groups=


PortCom6=61
Port6Name=p-6
Port6CntAnswerLocalizer=3
Port6Programuj=1
Port6Lokalizacja=0
Port6Groups=


PortCom7=71
Port7Name=p-7
Port7CntAnswerLocalizer=3
Port7Programuj=1
Port7Lokalizacja=0
Port7Groups=


PortCom8=81
Port8Name=p-8
Port8CntAnswerLocalizer=3
Port8Programuj=1
Port8Lokalizacja=0
Port8Groups=

; parametry GetRaport / ClearRaport okreslaja w jakich przypadkach ma zostac
; pobrany / skasowany raport. Kasowanie moze zostac wykonane tylko po popraw-
; nym pobraniu raportu ( tzn. sprawdzany jest warunek pobrania raportu; jezeli
; jest spełniony raport jest pobierany i po jego pobraniu kasowany jezeli
; spelniony jest warunek kasowania - warunki pobrania i kasowania moga byc
; rozne ).  Mozliwe sa cztery przypadki:
; 0 - nigdy
; 1 - gdy rozmiar raportu jest wiekszy niz ustawiony ( w autokomputerze )
; 2 - na zadanie ( ODMELDOWANIE )
; 3 - obydwa powyzsze

ClearRaport=3
GetRaport=3

;Tryb pracy z urządzeniem zewnetrznym - Irda - odpytywany jest kazdy pojazd niezależnie
;od ustawionych parametrów (grupa,adres)
;W zasięgu może znaleźć się tylko jeden pojazd
Irda=0

;Wybór wersji językowej - w katalogu "Lng" musi się znajdować plik o nazwie
;PWI-xxx.lng gdzie xxx to poniższy parametr
Language=pol

;Parametr określający czy ma być synchronizowany czas SRG3000P
SynchronizeSRGTime=1

;Parametr określający czy ma być pobierany tylko 1 raport na 1 sesje lacznosci z SRG3X00P
TylkoJedenRaport=1


; Parametr mowiacy czy o minimalnej wielkosci raportu jaki zostanie pobrany przez PWI w trybie automatycznym
; tj dla GetRaport=3 lub GetRaport=1;
; Opcja ta spowoduje zmiejszenie ilosci plikow raportu na HDD w ktorych zawartosc informacji jest znikoma;
; 1% to jest 1350 bajtow -3000P 
; 2% to jest 2700 bajtow -3100P
; ustawienie 0 powoduje pobranie kazdej wielkosci raport
; maksymalna wartosc parametru to 50
MinProcentRap=1

; Parametr konfigurujacy czy ma byc dostepna zakladka z nastawieniami SRG-3x00P 
; wymagany jest do tego plik "Setup3kP.exe"
ShowSetupSRG3kP=1

;Parametr okreslajacy jak czesto maja byc odswierzane info o pojazdach na HDD w przypadku ich zmian
;podawany czas jest w min: minimum to 1min a max to 30 min
TimeSaveDataVehicle=10

; parametr wykorzystywany przez oprogramowanie PWI
Start=50

;infotrmacja o uzyciu urzadzenia USB<->RS232
DriveUSB=0

;parametr mowiacy czy obslugiwac blad obslugi plikow TR - dla PKS-u
ObslugaErrProgTR=0


;parametr mowiacy czy nie programowac SRG nowymi plikami w przypadku realizacji kursowki
;wykorzystywane na dworcu aby nie blokowac SRG na czas programowania
NoProgRJ=0

; parametr mowiacy czy programowanie plikow do SRG ma byc bez obslugi innych pojazdow
ProgFullBus=0

; wersja PWI
PwiVersion=2.2.11.15



[Paths]
;Scieżki do plików we/wy
Taryfy=Taryfy
Rj=Rj
Czarne listy=Cl
Logi=Logi
Raporty=Raporty
Linie dodatkowe=Ld
Reklamy=Reklamy
Bitmapy=Bmp
BBox=BBox
SRap=BBox
ReklamyPojazd=RK_POJ
EdytorLinii=Ld
Resources=Bmp_Res
Firmware=Firm
MP3=MP3
TestDir=Test
MOTE=MOTE
MOTE_Mask=MOTE*.*


[Transmision]

;Liczba 0xff poprzedzajaca ramke transmisji
FFCount=7

;Liczba bledow w transmisji (konfiguracja,raporty,rj) po czym pojazd zostanie
;na pewnien czas (CzasBlokTrans) wylaczony z transmisji
MaxErrorNumber=8

;Czas (w minutach) na jaki pojazd zostanie wylaczony z transmisji po przekroczeniu dozwolonej 
;liczby bledow (MaxErrorNumber).  0-oznacza nie wylaczanie
BlockTime=3

;Liczba powtorzen rozkazu inicjujacego zapis/odczyt do/z SRG
;Czas powtorzenia razkazu inicjujacego wynosi okolo 3000ms
;Wartosc ta nie powinna byc duza poniewaz spowoduje spadek 
CountRepeatWriteInit=3
CountRepeatReadInit=3

;Liczba powtorzen rozkazu zapisujacego/odczytujacego do/z SRG
;Czas powtorzenia razkazu zapisujacego/odczytujacego wynosi okolo 100ms
CountRepeatWrite=10
CountRepeatRead=10


;Czas w minutach - po jakim resetowane sa porty. 0-oznacza wylaczenie tej opcji
PortResetCzas=10

;Opcja serwisowa- włączenie zapisu logu z transmisji
;Opcja niedostepna dla uzytkownika !!!
TrLog=0

;Zapis logu transmisji wraz z pytaniem o obecność
;Opcja niedostepna dla uzytkownika !!!
ScanLog=0

; RXBuforTimeout okresla maksymalny czas odstepu (ms) pomiedzy bajtami
; danych odbieranych od autokomputera. W przypadku przekroczenia tego czasu
; wystepuje blad (10)
RXBuforTimeout=10

;Dodatkowy "timeOut" podczas pobierania raqportów
AddTOut=111

;sposob kodowania przesylanych danych pomiedzy PC <->SRG 
;wymagane uaktualnienie oprogramowania
; 0 - praca tylko w starej wersji protokolu
; 1- praca w starej i nowej wersji protokolu - 2 razy wolniej dziala skan
;2 - praca tylko z nowa wersja protokolu
Kod_Menchester=1


; CRCMode gdy 0 to server pracuje z uzyciem starej metody wyznaczania sum
; kontrolnych CRC ramek. Jezeli 1 to sumy kontrolne CRC ramek liczone sa
; metoda wielomianowa
CRCMode=1


; Parametr okreslajacy czy przy braku pliku reklam ma nastapic jej wykasowanie w SRG-3X00P
EraseReklama=0

; Parametr po jakim ma byc ponowna proba programowania RJ w przypadku jego realizacji
CntRepeatProgBusyRJ=20

;parametr okreslajacy predkosc pracy portow komunikacyjnych RS
; wartosc 1 mozna uzyc na wlasna odpowiedzialnosc lub w przypadku testowania programu
FastRS232=1

;Licznik powórzeń wykorzystywany przy kolejkowaniu wątków
;czas = n * 10ms; po takim czasie następuje przesunięcie wątka (anteny) o jedną pozycję w górę - w kierunku do wykonania
DivTimeCounter=50

;Parametr okreslajacy które anteny zainstlowane w PWI "widza sie nawzajem"
DivTimePort1=2,3,4,5,6,7,8
DivTimePort2=1,3,4,5,6,7,8
DivTimePort3=1,2,4,5,6,7,8
DivTimePort4=1,2,3,5,6,7,8
DivTimePort5=1,2,3,4,6,7,8
DivTimePort6=1,2,3,4,5,7,8
DivTimePort7=1,2,3,4,5,6,8
DivTimePort8=1,2,3,4,5,6,7

;parametr okreslajacy czy nowy pojazd (pierwszy raz w zasiegu ) bedzie mial wykasowana stara zawartosc 
EraseFilesNewBus=0


; parametr okreslajacy czy ladowanie danych ma byc do wielu pojazdow - opcja niedostepna
MultipleWriteData=0


; parametr okreslajacy czy w SRG wystepuje bufor na 3 bank RJ
Bank3RJ=0


;minimalny czas [s] pomiedzy kolejnymi pobraniami konfiguracji z SRG
; wartosc '0' - zawsze
MinTimeBetweenGetConfig=0


;minimalny czas [s] pomiedzy kolejnymi pobraniami listy plikow z GRG
; wartosc '0' - zawsze
MinTimeBetweenGetMP3List=0
MinTimeBetweenGetMOTEList=0



[BBox]
; Parametr mowiacy o ilosci danych jaka ma byc pobrana z SRG3X00P przy odczycie czarnej skrzynki
MaxFrameBBox=1500


[RAPORT]
; Godziny o ktorych maja byc generowane raporty PWI o stanie pojazow
; Mozna zdefiniowac max 100 czasow;
Count=4

Time1=01:30:00
Time2=07:30:00
Time3=10:30:00
Time4=14:30:00
Time5=01:33:00
Time6=07:33:00
Time7=10:33:00
Time8=14:33:00
Time9=01:35:00
Time10=07:35:00

; Ilosc godz po ktorej pojazd pojawi sie na liscie o brak zrzutu raportu
MinHourGetRaport=0

; katalog skad PWI importuje raporty
PathFolderImportRpr=ImportRpt

; Zalaczenie automatycznego importowania raportow
EnableImportRpr=1

[Reset]
;Aktywacja opcji resetowania
Enabled=0

;Czas resetu
Time=10:10:00

;Data ostatniego resetu - nie należy modyfikować
LastResetDate=2011-01-26

[Window]
WidthGroups=378
WindowWidth=1032
WindowHeight=746
WindowTop=-4
WindowLeft=-4
WindowState=2

;sekacja sterowania tablica dla kierowcow
[EXTERN_TABLE]
Enable=0
HOST=127.0.0.1


[LocationData]
ServeLocationQuestion=0
LocationQuestionStepTime=3000


[Snpz]
; port do lacznosci z PWI_SNPZ
Port=8090
CntRec=300


********************** END **********************



     07:34:50  Start programu:. PLIK LOGU:Logi\Y2012\LF05-00.txt
     07:34:50  Synchronizacja katalogów - Ok
       ===== PLIKI PODSTAWOWE =====
       *  RJ1 - BRAK
       *  RJ2 - BRAK
       *  TR1 - BRAK
       *  TR2 - BRAK
       *  CL  - BRAK
       *  RK  - BRAK
       *  LD  - BRAK
       *  BMP - BRAK
       *  MP3 - BRAK
       * MOTE - BRAK
       *  RES - RESC120523.011
       * FIRM - FIRMC120523.011
       ===== PLIKI PODSTAWOWE-TESTOWE =====
       *  RJ1 - BRAK
       *  RJ2 - BRAK
       *  TR1 - BRAK
       *  TR2 - BRAK
       *  CL  - BRAK
       *  RK  - BRAK
       *  LD  - BRAK
       *  BMP - BRAK
       *  MP3 - BRAK
       * MOTE - BRAK
       *  RES - BRAK
       * FIRM - BRAK
       
     07:35:00  Uruchomienie programu: 'PWI_File.exe'
     07:35:07  Zmiana czasu - stary czas 2012-06-05 07:35:00->2012-06-05 07:35:07
     07:36:21  Zapis ustawień programu do plików 2012-06-05 07:36:21
     07:36:21  ZAPISANO POJAZDY DO PLIKU 2012-06-05 07:36:21
     07:36:21  Zapis ustawień programu do plików zakończony 2012-06-05 07:36:21
       Zamknięcie programu 2012-06-05 07:36:21
     07:36:21  transmisja[i]->Terminate()2012-06-05 07:36:21
     07:36:21  transmisja[i]->WaitFor()2012-06-05 07:36:21
     07:36:21  delete transmisja[i]2012-06-05 07:36:22
