Plik źródłowy: | C:\zmiana oprogr SRG\nowe PWI\Data\Setup3kP\01010.bin
Nr raportu: | 658
Dane pliku: | Rozmiar: 90 B; Czas zapisu: 2015-05-11 07:46:52
Nr fabryczny SRG-3000P: | 15606 BE9
Nr pojazdu: | 1010
^Wysw. czasu na TLED: | 0
^Imieniny: | 0
^Komunikaty rozne/reklamy: | 0
^Przesiadki/NazwaSRG: | 0
^Strzalka na czolowej: | 0
^Strzalka na bocznej: | 0
^Wyświetlanie "Reklama": | 0
^Tryb 3000 rap. radiowe: | 0
Liczba kasowników: | 3
Dl ramki tr. radiowej KB: | 0
Cyfry kasownika: | PKM652ddiirrggmm2
Czas wysw."Przystanek na zadanie": | 0
Typ ETL: | 0
CRC cyfr: | 0
Wsp. drogi: | 100
Adres transmisji modemowej: | 2
Czas oczekiwania PWI: | 20
Głośność "gadacza": | INT:6 / EXT:0
ID radio dyspozytora: | 0
Nr zajezdni: | 0
Max czas raportu radiowego: | 30
Grupa transmisji modemowej: | 1
!!!!BBox!!!! |
* WERSJA: | 0
* TRYB ZAPISU: | 0
* OKRES ZAPISU: | 0
* ZAPIS GSP: | 0
Współczynnik obciążenia: | 0 0 1 0
Głośność mikrofonu: | 4
^Drzwi pol.: | 0
^Weryfikacja CRC klucza: | 0
^Nie blokowac raportu po przepel.: | 0
^Paliwo wprost: | 0
^Wyświetl opóźnienie: | 0
^MAZOVIA/LATIN: | 0
^Nie PnP KRG: | 0
^Rap. okres 02V: | 0
Nr rejestracyjny: | STA07731
Współczynnik temperatury: | 0
Współczynnik oleju: | 0
Współczynnik paliwa: | 0
Wersja językowa: | 1
Liczba KRG-4: | 0
^bCzasCNR / bLiniaKier: | 1
^Lokalizacja GPS: | 1
^Klucz ID przy koncu pracy: | 1
^Obsluga IBIS: | 1
Strefa przystankowa: | 100[m]
Maska SRG-3000T: | 0x00
^Nie Wysylaj OBRAZ: | 0
^Nie Wysylaj TrasaB: | 0
^Nie Wysylaj Kiero do 4W: | 0
^Weryfikacja CRC DALLAS: | 0
^1 przystanek GPS: | 1
^Nie Predkosc na ETL: | 0
^Nie Temper na ETL: | 0
^SLEEP MODE: | 0

####

Plik wygenerowany 2015-05-13 10:35:46
www.rg.com.pl Kontakt z autorem SoftVer: 1.0.3.4