Temperatursensor
|  | Anschlussplan
|  | Prüfschritte
Anschlussplan Prüfschritte
Öltemperatur | RSoll
0 [℃] | ca. 810 [Ω]
20 [℃] | ca. 950 [Ω]
70 [℃] | ca. 1360 [Ω]
90 [℃] | ca. 1550 [Ω]
120 [℃] | ca. 1860 [Ω]
Steckverbindung S1 öffnen. Widerstand zwischen Buchsenkontakten 8 und 44 von Kabel 1 messen. RSoll = siehe Tabelle oben. Wenn R = RSoll, fortfahren bei 5. S3 öffnen. Widerstand zwischen Stiftkontakten a und Z vom Kabelbaum oder N1-Kontakten vom Messkabel prüfen. RSoll = siehe Tabelle oben. Steuerungsdeckel abnehmen. S4 öffnen. Widerstand zwischen Buchsenkontakten 3 und 1 vom Anschluss für Öltemperaturgeber messen. Ölwanne abnehmen. S5 öffnen. Am TB-Speicher: Widerstand zwischen Stiftkontakten des Öltemperaturgebers messen. RSoll = siehe Tabelle oben. An geöffneter Steckverbindung S1 den Widerstand zwischen Kontakt 8 und Fahrzeugmasse prüfen. RSoll = ∞ Ω. Widerstand zwischen Kontakt 44 und Fahrzeugmasse prüfen. RSoll = ∞ Ω. An geöffneter Steckverbindung S3 den Widerstand zwischen Kontakt a und Masse Prüfen. RSoll = ∞ Ω. Widerstand zwischen Kontakt Z und Masse prüfen. RSoll = ∞ Ω. An geöffneter Steckverbindung S4 den Widerstand zwischen Kontakt 1 und Masse prüfen. RSoll = ∞ Ω. An geöffneter Steckverbindung S5 den Widerstand zwischen jedem Kontakt und Masse prüfen. RSoll = ∞ Ω.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)