Drehzahlerfassung Getriebeausgang Sensorspannung zu hoch
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Sensorspannung zu hoch. Oberhalb einer Sensorspannung von 14 V kann das Signal des Drehzahlsensors nicht mehr ausgewertet werden. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Keine Retarderfunktion. Kein oder eingeschränkter Rückwärtsgang. Keine ANS-Funktion. Fahren nur im 1.Gang. Höhere Gänge nur bei sehr hoher Motordrehzahl (Motorschutzfunktion). Ist eine Ersatzfunktion vorhanden, so führt der Fehler u.U. nur zu harten Schaltungen und harter Retarderaktivierung. Bei gleichzeitig defektem Motordrehzahlsensor nur noch Notbetrieb Mögliche Ursachen Niederohmige Verbindung des Sensorplusanschlusses gegen Versorgungsspannung oder Defekt des Getriebe-Steuergeräts Handlungsort Drehzahlerfassung Getriebeausgang (Sensorspannung) Getriebe-Steuergerät Handlungsanweisung Spannung am Drehzahlsensor messen. Steckverbindungen, Verkabelung und Sensor prüfen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Verwandte Themen
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)