CAN 2 - Hardware Timeout im Getriebe-Steuergerät
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Es konnte mindestens eine CAN-Botschaft nicht innerhalb der Timeoutzeit der Sendebotschaften gesendet werden. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Fahrzeug fährt nicht oder nur eingeschränkt. Mögliche Ursachen Diese Fehlermeldung wird von der Software generiert und tritt auf, wenn das Steuergerät Probleme beim Senden hat. CAN-Bus ist offline oder durch zu viele CAN-Botschaften überlastet. Handlungsort CAN-Bus Handlungsanweisung Auslastung des CAN-Busses mit geeigneten Tools prüfen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Verwandte Themen
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)