Bremssignalquelle CAN Fehlerhaftes Retarderlimit
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Fehlerbehebung
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Fehlerhaftes Retarderlimit. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Es findet keine Retarderlimitierung /-abschaltung (z. B. durch ABS-System) statt. Mögliche Ursachen Das über CAN anforderbare Limit für das Retardermoment ist fehlerhaft. Die fehlerhafte Quelle ist der Systemsteuerung zu entnehmen. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung CAN-Botschaft prüfen und ggf. Kontaktaufnahme mit Hersteller des sendenden Steuergeräts. (Bei SAE J1939: TSC1(Torque/ Speed Controller #1), 'override control mode' ; TSC1(Torque/ Speed Controller #1), 'requested torque' / 'torque limit' ). Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Fehlerbehebung
|  | HINWEIS Folgende Servicearbeiten dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die vom Fahrzeughersteller dazu autorisiert sind: Laden von Software und/oder Datensätzen in das Getriebe-Steuergerät. Servicearbeiten an Fahrzeugkomponenten, die nicht zum VOITH-Lieferumfang gehören.
CAN-Signal prüfen. Kontaktieren Sie den Hersteller des sendenden Steuergerätes. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Verwandte Themen
|  | CAN SAE J1939 Voith specifics (SW E300-D2.3.0.0)
|  | CAN SAE J1939 Voith specifics (SW E300-D2.4.0.0)
|  | CAN SAE J1939 Voith specifics (SW E300.1-D5.0.0.0)
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)