TIM - Transmission Identification Module Neue TIM-Daten verfügbar
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Neue TIM-Daten verfügbar. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Das Getriebesteuergerät hat ein neues Getriebe erkannt. Die Konfiguration des Getriebesteuergeräts wird dem neuen Getriebe angepasst. Mögliche Ursachen Es wurde neue Software in das Getriebesteuergerät geladen. Das Getriebesteuergerät wurde an einem anderen Getriebe angeschlossen. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Prüfen Sie, ob die aus dem TIM ausgelesene Getriebebauart mit dem angeschlossenen Getriebe übereinstimmt! Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)