CAN - Tastenschalter E330 Betriebsspannung des CAN-Tastenschalters außerhalb der Toleranz
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Anschluss des CAN-Tastenschalters
|  | Steckerbelegung CAN-Tastenschalter
|  | Handlungsort
|  | Fehlerbehebung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Die Betriebsspannung des Tastenschalters befindet sich im Vergleich zur Betriebsspannung des Getriebe-Steuergeräts außerhalb des zulässigen Toleranzbandes. Die zulässige Abweichung beträgt +/- 5V. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Die flexiblen Eingänge und der flexible Ausgang am Tastenschalter sind außer Funktion. Mögliche Ursachen Masseversatz zwischen Getriebe-Steuergerät und Tastenschalter. Geringere Betriebsspannung des Tastenschalters als des Getriebe-Steuergeräts. Analog-Digitalwandler im Tastenschalter defekt. Anschluss des CAN-Tastenschalters Steckerbelegung CAN-Tastenschalter
Pin | Name | Pin | Name | Pin | Name
1 | IGN | 6 | CAN-H | 11 | FLEXI-4
2 | -BATT | 7 | CAN-R | 12 | FLEXI-5
3 | CAN-L | 8 | FLEXI-1 | 13 | FLEXI-6
4 | CAN-L | 9 | FLEXI-2 | 14 | FLEXO-1H
5 | CAN-H | 10 | FLEXI-3 |  |
Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Fehlerbehebung
|  | HINWEIS Folgende Servicearbeiten dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die vom Fahrzeughersteller dazu autorisiert sind: Laden von Software und/oder Datensätzen in das Getriebe-Steuergerät. Servicearbeiten an Fahrzeugkomponenten, die nicht zum VOITH-Lieferumfang gehören.
Spannungsunterschied zwischen Tastenschalter und Getriebe-Steuergerät prüfen. Die Betriebsspannungsdifferenz gemessen gegen die jeweilige Steuergerätemasse darf 5V nicht überschreiten . Ggf. Verkabelung überprüfen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Verwandte Themen
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)