Spannungsversorgung
|  | Fehler in der Spannungsversorgung
Fehler in der Spannungsversorgung Eine Überprüfung der Fahrzeugspannung wird mit der Diagnosefunktion J durchgeführt. Diese Funktion zeigt die vom Getriebesteuergerät gemessene Versorgungsspannung des Fahrzeugs an. Während des Fahrbetriebs, d.h. bei eingelegtem Vorwärts- oder Rückwärtsgang, wird die untere Spannungsgrenze ständig überprüft. Sinkt der Wert dauerhaft unter 18.5 V so erfolgt ein Fehlereintrag und der minimale Spannungswert wird angezeigt. Stellen Sie sicher, dass die Spannung nicht unter 18.5 V liegt.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)