Unbekannte Motorlastquelle Unbekannte Motorlastquelle
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Unbekannte Motorlastquelle. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Die Motormomentreduzierung erteilt keine Freigabe für die Schaltungen, da weder das aktuelle noch das maximale Motormoment verfügbar ist. Daher werden keine Schaltungen ausgeführt. Mögliche Ursachen Der Datensatzwert ENG_ECU_TYPE_ ist fehlerhaft. Mögliche Werte sind: 1 - Motorlastquelle CAN 2 - Motorlastquelle PWM Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Korrekten Datensatz laden. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)