Software
|  | Beschreibung
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Die Steuerung hat einen unzulässigen Zustand erkannt und eine entsprechende Fehlernummer im Fehlerspeicher eingetragen. Meist steht diese Meldung im Zusammenhang mit dem Laden eines Datensatzes oder einer Software. Wahrscheinlich haben Sie einen Datensatz und/oder eine Software in Ihr Steuergerät geladen, die nicht aufeinander abgestimmt sind. Folgende Fehlerarten werden unterschieden:
Fehlerart | Fehlerbehebung
Der geladene Datensatz ist zu kurz für diese Softwareversion. | Neuen Datensatz laden.
Datensatz-Kopiervorgang vom EEPROM ins RAM nicht erfolgreich. | Steuerung tauschen.
Keine gültigen Adaptionsdaten im EEPROM. | Steuerung tauschen.
Fehler in der Zuordnungstabelle des Datensatzes für dig. Ein/Ausgänge. | Neuen Datensatz laden.
Systeminterrupt-Dauer überschreitet 10 ms. Sollte diese Meldung häufiger auftreten, informieren Sie bitte den VOITH-Kundendienst. | Fehlerspeicher löschen.
Test des 2. Abschaltwegs durch den Sicherheitsrechner erfolglos. | dS-Relais überprüfen! In der Diagnosefunktion G (Test der Magnetventile und Relais) wird die vom dS-Relais gesteuerte Spannung als MV-Versorgungsspannung angezeigt.
Fehler bei AD-Wandlung oder PEC-Transfer. | VOITH-Kundendienst informieren.
Interner SW-Fehler in digital_in().
Interner SW-Fehler in digital_out().
Falsche Datensatz-Prüfsumme. | Neuen Datensatz laden.
Falsche EEPROM-Prüfsumme. | Neue Software laden.
Kein gültiger Datensatz im EEPROM. Der Datensatz wurde nicht vollständig geladen. | Neuen Datensatz laden.
Keine Magnetventil-Versorgungsspannung (dS-Relais defekt) oder gestörte Kommunikation zwischen Haupt- und Sicherheitsrechner in der Initialisierungsphase. | dS-Relais überprüfen.
Steuergerät nicht abgeglichen. Dadurch falsche Magnetventil-Druckwerte. | Getriebe-Steuergerät tauschen.
Der Referenzspannungswert des AD-Wandlers ist nicht im erlaubten Bereich zwischen 4,6 V und 5,4 V. | Getriebe-Steuergerät tauschen.
Die Funktion „blockcopy_eeprom()“ wurde mit falschen oder sinnlosen Parametern aufgerufen. | VOITH-Kundendienst informieren
Fehler in der Sicherheitsrechner-Schnittstelle. PWM-Bremswunschermittlung an Sicherheitsrechner wurde gesperrt.
Im Datensatz ist WE-Getriebe eingestellt, das Steuergerät ist aber nicht mit REA1 bestückt.
Beim Versuch einen Fehler in die verkettete Liste des Fehlerspeicher aufzunehmen, ist ein Fehler aufgetreten.
Verwandte Themen
|  | Kundendienst
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)