Temperaturanzeige analog
|  | Anschlussplan
|  | Prüfschritte
Anschlussplan Prüfschritte An Pin 22 auf Stecker S2 bzw. an entsprechendem Pin (G) des Temperaturanzeigeinstrumentes liegt ein von der Temperatur abhängiges Frequenzsignal an. Es kann mit Hilfe eines Oszilloskops oder eines frequenztauglichen Multimeters überprüft werden.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)