CAN - Tastenschalter E330 Fehlerhafte Spannungen am flexiblen Ausgang und an den flexiblen Eingängen
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Alle Spannungen am flexiblen Ausgang und an den flexiblen Eingängen sind möglicherweise fehlerhaft. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Die flexiblen Eingänge und der flexible Ausgang am Tastenschalter sind außer Funktion. Mögliche Ursachen Feuchtigkeit in Tastenschalter eingedrungen. Tastenschalter defekt. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Tastenschalter tauschen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Verwandte Themen
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)