CAN - Tastenschalter E330 Fehler am Ausgang
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Bei der Überwachung des flexiblen Ausgangs ist ein Fehler erkannt worden. Der Ausgang hat trotz Einschaltbefehl nicht eingeschaltet oder trotz Ausschaltbefehl nicht ausgeschaltet. Es wurde jedoch kein Fehler erkannt. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Der flexible Ausgang am Tastenschalter ist außer Funktion. Mögliche Ursachen Flexibler Ausgang des Tastenschalters defekt / gestört. CAN-Controller im Tastenschalter oder Getriebe-Steuergerät defekt / gestört. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Verkabelung des flexiblen Ausganges prüfen. Flexiblen Ausgang prüfen (Einschalten und Pegel messen, Ausschalten und Pegel messen). Falls das Ein- oder Ausschalten nicht funktioniert, sollte evtl. der Tastenschalter getauscht werden. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)